<아산경찰서 구철호>

현대자동차 아산공장 도로 환경 개선 관련 제언

인주면 개황

연번	면적	인구	행정구역
아산시	542.58㎢	369,075	2읍 9면 6동
인주면	44.98㎢(8.3%)	5,883(1.6%)	12리 27행정리124반
지리	영인면(동), 당진 신평면(서), 선장면(남), 평택 현덕면(북)
특정시설	삽교호, 아산호, 입암산, 현대자동차, 장영실 묘

인주면 행정 현황

연번	행정명	리	세대	인구	주요 건물
1	공세	6	618	1188	공세리성당, 아산호, 삽교호
2	모원	1	26	37	아산호
3	신성	2	192	341	인주초등학교, 신성아파트
4	걸매	1	134	218	인주산업단지
5	밀두	8	749	1367	면사무소, 인주중학교
6	문방	4	258	446	장영실 묘
7	대음	3	443	843	현대사원아파트
8	금성	1	106	191	현대자동차, 금성초등학교
9	해암	4	415	664	미진아파트, ktx역
10	도흥	2	104	178
11	관암	2	128	234
12	냉정	1	99	176	냉정저수지, 농협요양병원
계	12리	35	3,272	5,883

주요 시설

공세리성당	현대자동차 아산공장

현대자동차 아산공장 공간 구성

아산시 인주면	현대자동차 아산공장

목차

연번	제목	내용
1	정문 주변 중앙선에 차선탄력봉 필요	주차 차량으로 인한 교행 불가능
2	사원아파트 둘레길 중앙선에 차선탄력봉 필요	일반 차량 교행 불가능 및 트랜스포터의 불법 주차 예방

주차 금지를 위한 정문 앞 중앙선에 차선 탄력봉 필요

1. 위치

인주면 현대자동차 아산공장 (현대로1077) 정문

2. 현황 및 문제점

- 공장 정문에서 대음 1리 방향으로 약 500미터 지점에 직원용 주차장이 있음에도 직원들의 정문 앞 왕복 2차로 도로 양쪽 주차로 대형 차량의 교행 불가능

- 사측에서 수시로 주차 차량들에 연락해 차량 이동을 종용하고 있으나 근본 대책 필요

- 임시로 이동식 간이 구조물을 중앙선에 세워두고 있으나 주차차량으로 인한 대형차량들의 중앙선 침범으로 파손

- 주차장 진·출입로의 차량 주차로 주차장 통행까지 불편

3. 대책

- 정문에서부터 직원 주차장까지 약 400미터(ⅿ) 구간 도로 중앙선에 차선 탄력봉 설치로 도로 양쪽 주차 물리적 예방

- 주차장 진·출입로에도 차선 탄력봉 설치로 주차장 입구 주차 방지

약 400미터 차선탄력봉 필요	정문 부근 상습 주차
회사측에서 간이 구조물 설치	정문방향
정문 근처의 주차장	주차장 주변 도로에도 주차

현대사원아파트 둘레길 도로 중앙선에 차선 탄력봉 필요

1. 위치

- 인주면 현대자동차아산공장 사원아파트 (현대로1029번길 100-17)

- 인주면 현대식당 (현대로1029번길 287) 앞 둘레길

2. 현황 및 문제점

- 왕복 2차로인 아파트 둘레길 양쪽으로 항상 차량들이 주차되어 있어 교행 불편

- 주차 차량으로 아파트 주민들의 보행 및 차량 운행 지장

- 5. 15. 현대자동차 출고장 앞 623지방도 중앙선에 차선탄력봉(불법 유턴 방지)과 주정차 단속 카메라(트랜트포터 차량의 주차 예방) 설치 이후 현대식당 앞으로 옮겨 차량 탑재 예상.

3. 대책

왕복 2차로의 중앙선 약 300미터(ⅿ) 구간에 차선 탄력봉 설치로 도로 양쪽 차량 주차 물리적 예방.

5.15. 주정차단속 카메라 설치	트랜스포터(차량 운반차) 주차 방지
약 300미터 구간 차선탄력봉 필요	현대 식당 앞의 주차차량
둘레길 전체의 주차차량	출고장에서 방향에서 촬영