<아산경찰서 구철호>

인주면 공세리 환경 개선 관련 제언

국민의 생활 유지만을 위한 자치행정이나 생명과 안전 확보로 만족하는 치안행정에서 벗어나야 하는 자치 경찰 시대,

주민들의 문화, 환경, 복지 영역까지 아우르기 위한 여러 국가 기관

간의 효율적인 협업 차원에서 교통안전 시설 중심으로 몇가지 개선안을 제안합니다.

인주면 개황

연번	면적	인구	행정구역
아산시	542.58㎢	369,075	2읍 9면 6동
인주면	44.98㎢(8.3%)	5,883(1.6%)	12리 27행정리124반
지리	영인면(동), 당진 신평면(서), 선장면(남), 평택 현덕면(북)
특정시설	삽교호, 아산호, 입암산, 장영실 묘, 현대자동차 아산공장

공세리성당	현대자동차 아산공장

인주면 행정 현황

연번	행정명	리	세대	인구	주요 건물
1	공세	6	618	1188	공세리성당, 아산호, 삽교호
2	모원	1	26	37	산업단지
3	신성	2	192	341	인주초등학교, 신성아파트
4	걸매	1	134	218	인주산업단지
5	밀두	8	749	1367	면사무소, 인주중학교
6	문방	4	258	446	장영실 묘
7	대음	3	443	843	현대사원아파트
8	금성	1	106	191	현대자동차, 금성초등학교
9	해암	4	415	664	미진아파트, ktx역
10	도흥	2	104	178
11	관암	2	128	234
12	냉정	1	99	176	냉정저수지, 농협요양병원
계	12리	35	3,272	5,883

인주면 공세리 마을 현황

마을	세대	인구	주요 건물	자연부락	비고
1리	147	266	동강 3거리	동강
2리	87	169	공세리성당,공세곶지	서강, 창안
3리	19	31	아산호 방조제	신원(새원)
4리	70	118		천등말
5리	251	533	기산현대 아파트
6리	44	71	대진아파트
총계	618	1,188

인주면(仁州面 ) 공세리(貢稅里) 공간 구성

아산시 인주면	인주면 공세리

목차

연번	제목	내용
1	공세리성당 화장실 비상벨	남녀 화장실 모두 설치
2	속도제한 표지판 정비	제한속도 공시 여부 확인 및 해제 표지도 병행
3	성당 주차장 이정표 확대	현재의 작은 이정표 교체
4	지하통로 배수시설 정비	4곳의 지하통로 배수로 정비
5	공세3리 반사경 이동	풀숲에서 도로변으로 이동
6	공세3리 운동기구 정비	철봉, 평행봉 아래 우레탄 등 낙하 위험 대비
7	공세3리 농로 침하	농로 전체 침하로 여름철 위험
8	세운육교 하부 안전난간 정비	34호 국도에서 내려오는 차량 위험
9	도로 파임 보수	오티스엘리베이터 앞 도로 정비
10	공세천 수문 앞 하천변 쓰레기 정비	현실적으로 쓰레기 분리 시설 등 설치 필요
11	공세3리 구도로 중앙선 정비	현재 공사 차량 통행 중인 도로 로 정비 필수
12	공세4리 쓰레기 분리시설 설치	마을 이미지는 물론 위생 문제
13	공세6리 후문 반사경 보강	교통 사고 예방

1. 공세 성당 화장실 비상벨 필요

- 대상

공세성당길 10, 공세리성당 공연장 화장실

- 문제점

공세리 성당은 전국에서 많은 관광객이 찾는 아산 10대 관광지로 고령의 노인들 방문이 많아 범죄 예방 차원은 물론 심근경색 등 급박한 신변 이상 시의 대책이 필요하나 공세리 성당 화장실의 경우 비상벨 등 외부와의 연락 시설이 없어 야간 위급 상황 발생 시 더욱 위험

- 대책

성당에서 관리하는 시설이지만 남, 녀 구분 없이 화장실 내부에 비상벨 설치로 경찰, 소방 등과의 연계 필요.

외부 주차장이어서 주변 사람이 없음	쓰러진 노인이 도움을 청할 수 없음

2. 공세리 속도제한 표지판 법령 검토 및 정비

- 대상

공세1리(동강) 마을 진입로의 30㎞/ｈ와 출구 방향의 50㎞/ｈ 속도제한 표지판

- 현황 및 문제점

30㎞/ｈ 속도제한의 경우 어린이나 노인보호구역 등 특정 지역이 해당하고 그 절차 역시 교통심의위, 공시 등 엄격한 절차에 의해 정해지며 그러한 절차였다면 해당 구간내에 여러곳의 표지판은 물론 노면표지, 과속방지턱 그리고 필요에 따라 속도단속 카메라 등이 필수임에도 인주면 공세리 마을 안길 약 900ⅿ 구간은 마을 입구에 30㎞/ｈ 표지판 하나 뿐으로 교통 사고 발생 시 과속 적용에 문제가 될 수 있음.

- 대책

절차에 의해 고시된 속도제한 구간이라면 부속 시설이 병행되어야 하며 특히 속도제한의 시작과 그 종료를 알 수 있는 해제표지는 필수.

공세1리(동강 입구)	버스정류장 옆의 표지판 두개

공세1리 마을 입구의 30과 50	반대방향에서 촬영
속도 해제와 시작 표지판 예시	신호기의 경우 상당 철주에 설치

3. 공세리 성당 주차장 이정표 확대 필요

- 대상

공세지하통로2 앞 공세리 성당 주차장 진,출입로

- 문제점

현재 설치되어 있는 이정표는 작은 크기에 주변 관목에 가려 있어 외부 방문객에게 잘 보이지 않아 관광지의 이미지 훼손

- 대책

멀리서도 보이도록 대형 간판으로 교체.

지하통로 진출입로의 이정표	반사경 역시 녹슬어 있어 경관 훼손

4. 지하통로 배수 시설 및 환경 정리

- 대상

공세지하통로 2 : 공세1리(공세리 성당 주차장)와 공세3리(신원) 연결

공세지하통로 1, 3, 4(아산호로 23-54 신라장여관 앞) : 공세 3리와 걸매리를 연결하는 아산만 방조제 하부

- 문제점

물빠짐 시설이 좁아 낙엽, 토사 등 이물질로 인해 특히 여름철 우천 시 통로 전체에 물이 고여 차량과 보행자 통행 불편 및 조명이 흐리고 주변 잡목 등 환경 불량

- 대책

기존 좁은 배수로를 넓히고 낙엽 등 이물질이 쌓이지 않도록 철재 덥개 설치 및 조명 보수, 주변 잡목 정리.

공세지하통로 2	공세지하통로 1,3,4
잡목과 수풀로 환경 불량	배수로가 좁고 개방되있어 불량
신라장 여관 앞 지하통로 3개소	야간 조명이 흐리고 환경 불량

5. 공세지하통로2 반사경 위치 변경

- 대상

공세지하통로 2 공세3리(신원)방향 출구

- 문제점

공세3리 방향 반사경이 관목 뒤편에 있어 비효율

- 대책

주변 관목을 제거하고 도로변으로 이동

공세3리 쪽 반사경	도로쪽으로 이동 필요

6. 공세3리 운동기구 안전시설 보강

- 대상

공세3리 마을회관 앞 운동기구

- 문제점

철봉, 평행봉 등은 추락에 의한 안전사고의 위험이 있음에도 바닥이 시멘트로 특히 고령 노인들의 부상 위험 상존

- 대책

철봉과 평행봉 바닥만이라도 우레탄 등 충격 완화 시설 보강 필요

공세3리 마을회관 옆 운동기구	철봉 등 아래 추락 안전 시설 보강

7. 공세3리 농로 침하

- 대상

공세 3리 마을회관에서 구)34호 국도(오티스 엘리베이터) 방향 폭 폭 4ⅿ, 길이 320ⅿ미터 가량의 시멘트 농로

- 문제점

도로공사 차량과 인근 업체 통행 화물차량 약 320ⅿ의 시멘트 농로 중 3개소, 약 100ⅿ 균열, 여름철에 농로 전체 침하 우려

- 대책

도로 공사 대형 차량 우회 유도 및 농로 전체 재시공 필요

공세3리와 지하통로 사이	도로공사 지역으로 대형차량 통행
도로 중앙까지 균열	빗물로 전체 침하 우려

8. 세원육교 하부 안전난간(가드레일) 정비

- 대상

공세 3리에서 구)34호 국도(오티스 엘리베이터) 연결 34호 국도 세원육교 하부 안전난간(가드레일) 파손

- 문제점

도로공사와 인근 공장 출입 대형 차량으로 인한 파손

- 대책

안전난간 정비 필요

정비 필요 지점	우측 안전난간 파손
우측 빈 공간으로 차량 추락 위험	대형 차량 다수통행

9. 공세 3리 도로파임(싱크홀) 구간 정비

- 대상

공세 3리 오티스 엘리베이터(아산호로 23) 앞 구도로

- 문제점

도로공사와 인근 공장 출입 차량으로 인한 도로 파손

- 대책

도로 파임 장소 보수 필요

34호 국도로 올라가는 차량 다수	세원육교 통과 차량도 다수
싱크홀 5개소	대형 차량 다수통행

10. 하천변 쓰레기 분리 수거 시설 필요

- 대상

공세 3리 공세천 수문 앞

- 문제점

하천변에서의 쓰레기 경고문이 있으나 오래전부터 대량의 쓰레기 적치

- 대책

계도와 경고만으로는 현실적으로 방치되는 쓰레기 처리 불가능, 간이라도 분리 수거시설 설치 및 일주일에 한번이라도 수거 필요

공세천으로 공세 3리와 모원리 구분	공세천 교량 옆의 수문
공세천 수문 앞의 쓰레기	여름철 위생도 문제

11. 중앙선 규정대로 재설치

- 대상

공세리 605-1 과적검문소 맞은편 (舊) 도로

- 문제점

삽교제방으로 이어지는 39호 국도 옆 예전 도로라 하여도 현재 마을 주민은 물론 도로 공사 차량이 수시로 이용 중임에도 중앙선이 한쪽으로 치우쳐 있어 사고 발생 시 도로 시설과 법리 적용의 불일치 위험 상존

- 대책

실제로 도로의 기능을 수행하고 통행 차량 역시 존재하는 만큼 법규에 맞도록 중앙선 이동 설치 필요.

34호와 39호 교차로	사거리 슈퍼 위쪽 구도로
제방쪽으로 기운 중앙선	중앙선 침범 불가피

12. 공세4리(천등말) 쓰레기 정비 필요

- 대상

공세6리(대진아파트) 맞은 편 공세4리 진입로

- 문제점

70세대(118명)가 거주하는 공세4리의 쓰레기를 마을 입구에 쌓아 놓고 있어 미관상은 물론 위생상으로도 위험

- 대책

시골 마을용 재활용 시설(클린 하우스)을 마을 입구 또는 마을 회관 주변에 설치하여 주민들 스스로의 환경 개선 유도.

마을 입구에 방치	주변에 수거 시설 전무

13. 공세6리(대진아파트) 후문 진입로 반사경 필요

- 대상

공세6리(대진아파트) 후문진입로 (공세길 32)

- 문제점

44세대(71명)이 생활하는 아파트 후문 진입로 양쪽으로 건물이 있어 시야 확보가 곤란하고 오르막 길임에도 교통 보조 시설이 없어 사고 위험

- 대책

공세길 32건물 앞에 좌우를 확인할 수 있는 반사경 두 개 설치

오르막이어서 더 위험	양쪽 건물로 나오는 차량 확인 어려움