용기 양묘에 대하여

용기육묘

용기육모란 묘목을 밭에서 양묘하는 대신 특수한 용기(콘테이너 ; container) 내에서 키우는 방법을 말하는 것으로 본 방법으로 양묘된 묘목은 겨울철을 제외하고는 연중 조림이 가능하고 활착율도 높은 이점이 있으며 특히 이를 유리온실, 비닐하우스 등의 시설내에서 집약적으로 양묘하는 것을 시설양묘라 한다.

여기서는 일반적인 육묘보다는 최근들어 생력화된 전천후 양묘체계로 알려진 시설양묘를 위주로 설명을 하기로 한다.

⑴ 온실설치

용기육모 특히 시설양묘를 하는 이유중의 하나는 많은 인력을 필요로 하는 전체 양묘작업 과정을 최대한 생력화하는 것이라 할 수 있다. 따라서 용기육모를 하기 위한 온실을 지을 때도 이러한 점을 감안하여 사람의 노동력을 최대한 줄일 수 있도록 하여야 한다.

□ 온실형태

온실의 형태는 일반 비닐온실인 반원형 외에도 다양한 형태의 온실이 있다. 특히 농촌진흥청에서 농가보급형으로 1-2W형의 보급형 비닐온실을 개발하여 저렴한 가격에 보급하고 있으며, 유리온실의 경우 가장 일반적인 형태는 와이드스판형과 벤로형 온실의 2가지가 있다.

와이드스판형은 지붕이 높기 때문에 더운 여름철에 냉방에는 유리하나 겨울철에는 난방비가 많이 소요되는 단점이 있으며 특히 규격화가 되어 있지 않아 철골에서 뒤틀림이 발생하거나 하여 내부 온도를 보존하는 능력 즉 기밀성이 나쁘다. 벤로형 온실은 네덜란드에서 개발된 것으로 자재의 생산이 기계화되어 규격이 일정하므로 기밀성은 매우 양호하며 겨울철 보온효과도 매우 높다. 그러나 여름철 냉방에 약간 어려움이 있다.

□ 피목재료

피목재료는 유리와 비닐 외에도 최근에는 FRP, PC파판 등 새로운 자재가 계속 개발되고 있다. 그러나 FRP 등은 5년 정도 지나면 탈색이 되어 빛의 투과가 나빠지므로 아직은 유리 혹은 비닐로 하는 것이 좋다. 유리로 할 경우에는 초기 시설투자비가 많이 들어가기는 하나 유지관리비가 비닐보다 저렴하다. 왜냐하면 비닐의 경우에는 초기 시설투자비는 적으나 약 2년마다 한번씩 비닐을 교체하여야 하기 때문에 유지관리비가 많이 들어간다. 따라서 전체 사용 년수를 고려하면 년간 비용은 비슷하다.

그러나 비닐온실의 경우 초근에는 수명이 약 5년 정도 되는 비닐이 개발되고 있어 온실유지비는 다소 저렴해지기는 하였으나 주기적으로 비닐을 교체하여야 하는 것 외에도 비닐온실의 경우 겨울 양묘시 온실 내부에 이슬맺힘(결로현상)이 심하다.

따라서 어느 지역에 온실을 지을 경우에는 그 지역의 기후특성 및 예산상태를 고려하여 적정한 형태로 지어야 한다.

□ 포트설치대

일반 양묘와는 달리 용기육묘를 할 경우 용기에 놓을 수 있는 포트설치대라는 것이 필요하다. 그것은 포트내에서 자라는 뿌리는 어느 정도 지나면 뿌리가 계속 자라서 포트 밖으로 뻗어 나오는데 만약 땅위에 포트가 놓여 있다면 포트 밖으로 나온 뿌리는 바로 땅속으로 뻗어 나가게 되어 나중에 포트에서 묘목을 꺼내기가 어려워질 뿐만 아니라 조림을 할 때도 뿌리를 잘라야 하므로 당초 뿌리에 손상이 없다는 용기육묘의 장점이 없어진다. 따라서 용기육묘를 할 경우에는 반드시 포트설치대를 설치하여야 한다.

포트설치대의 바닥은 물이 절대 고이지 않고 공기의 유동이 아주 자연스러워야 한다. 그것은 포트 밑으로 자란 뿌리는 건조한 조건에서 죽고 대신 새로운 뿌리가 포트내에서 자라기 때문에 포트내에 잔뿌리가 많아지기 때문이다. 포트설치대의 높이는 너무 높거나 낮을 경우에는 포트의 운반 등 각종 작업이 힘들므로 지면에서 60∼80□ 정도 위에 포트가 놓이도록 높이를 조절하여 작업자가 허리를 굽히지 않고 작업을 하도록 하여 작업자의 피로를 줄여야 한다.

□ 물주기시설

일반 묘포에서는 물주는 것을 비에 의존하기 때문에 물주기를 하지 않거나 하더라도 가뭄이 심할 경우에만 물주기를 하며 그 방법은 보도관수 혹은 스프링쿨러 등을 이용하여 물주기를 한다. 그러나 용기육묘는 온실내에서 묘목을 키우므로 자연적으로 오는 비에 의존할 수 없기 때문에 반드시 인위적으로 물주기를 하여야 한다.

물주기 자재는 일반적으로 미스트를 이용하는데 그것은 씨를 뿌린 후에 굵은 물방울이 떨어지면 흙이 파여서 종자가 유실되어 그곳에서는 싹이 나지 않기 때문이다. 그러나 어느 정도 묘목이 자라면 잎이 무성하여져 미스트만으로는 물이 잎표면만 적시고 포트내에는 충분한 양의 물이 들어가지 못할 경우가 있고 또한 물주기가 끝나면 미스트노즐에서 물방울이 떨어져 그 아래에 있는 포트는 물방울에 의해 파이게 되는 단점이 있다.

반면에 새로이 개발되고 있는 자주식관수기는 노즐의 분무입자 크기를 조절할 수 있고 또한 물주기가 끝나면 관수기를 온실의 한쪽 구석에 밀어 놓을 수 있기 때문에 생육상태에 따른 물주기의 양과 물방울의 입자크기를 조절할 수 있어 미스트보다는 비싸지만 매우 효과적이라 할 수 있다. 미스트로 물주기 할 경우 물주기의 양은 전면적에 걸쳐 고르게 뿌려질 수 있도록 노즐의 수와 거리를 조절하여야 한다.

물주기를 할 때 수돗물이나 지하수를 바로 주는 경우 물이 차면 묘목이 충격을 받을 위험이 있으므로 수돗물이나 지하수 등을 바로 주기보다는 일단 실내에 물을 받아 두게 되면 수온이 적당하게 되어 이러한 충격을 예방할 수 있다. 또한 비료나 농약을 줄 경우 이를 물에 탈 수 있는 용기가 필요하므로 물통이 반드시 필요하기 때문에 물주는 양은 □당 16∼20□가 뿌려질 수 있도록 하여야 충분한 양의 물을 줄 수가 있다. 따라서 물통의 크기는 30평 기준으로 2,000□ 정도의 크기가 적당하다.

□ 전등시설

용기육묘 특히 시설양묘를 할 경우에는 짧은 시간동안 묘목을 키우는 것이므로 생장이 빠르게 하기 위하여는 생육할 수 있는 시간을 길게 하여야 한다. 그러므로 자랄 수 있는 시간을 길게 하기 위하여는 밤에도 생장을 계속시켜야 한다. 이렇게 생장을 계속시키기 위하여는 광합성을 할 수 있는 낮의 시간을 16시간으로 하는 것이 생장에 좋다.

낮의 시간을 16시간으로 하기 위하여는 해가 진 후에는 햇빛을 비출 수 없으므로 식물이 자라는데 가장 좋은 햇빛과 비슷한 전등을 켜서 햇빛의 효과를 얻어야 한다. 낮의 시간을 조절하기 위한 전등으로는 고압나트륨등과 메탈할라이드등이 가장 적합하다.

고압나트륨등은 메탈할라이드등보다 눈으로 보는 밝기는 약간 떨어지나 식물이 광합성을 하는데 필요한 적색부근의 광이 많이 있어 식물의 생육에 좋으며 메탈할라이드등은 여러 가지 전등 중에서 자연광과 가장 비슷한 특성을 갖고 있으며 또한 밝기 때문에 많이 사용되고 있다. 그러나 메탈할라이드등이 약간 비싼 단점이 있다.

전등의 개수는 등의 종류와 설치하는 높이에 따라 다르기 때문에 일률적으로 말하기는 어렵고 다만 포트위에서의 밝기를 500Lux 이상으로만 하면 가능하고 또한 전면적에 걸쳐 밝기가 같아야 묘목의 생장이 균일하여 진다. 그러므로 전등의 설치는 설계시 설계자와 충분한 협의가 이루어져야 한다.

□ 난방시설

난방시설은 밖의 온도가 생육에 적합한 적정 온도(낮온도 30℃, 밤온도 20℃)를 유지하기 어려울 때 적정 온도를 유지하기 위하여 필요한 시설이다. 이것은 보통 겨울철 양묘에 필요하나 이른봄 혹은 늦가을에 양묘를 할 경우에도 필요하므로 기본적인 시설로 갖추어야 한다.

난방을 하는 방법은 온풍난방과 온수보일러에 의한 난방으로 나눌 수 있다. 일반적으로 설치비 및 관리비 등을 고려하면 1,000평 미만에서는 온풍난방이 경제적이고 그 이상이면 온수보일러 난방이 경제적인 것으로 알려져 있다.

온풍난방일 경우에는 온풍기에서 나오는 더운 바람을 덕트를 통해 온실내에 고루 분산시키는 것으로 비닐로 만든 덕트를 포트설치대 밑에 설치하는 것이며 온수보일러 난방은 온수파이프를 포트설치대 밑에 설치하는 것이다.

□ 냉상(冷床) 시설

온실안에서 자란 묘목은 자라는데 가장 좋은 조건에서만 자라왔기 때문에 온실밖으로 나오게 되면 혹독한 외부의 조건에 견디지 못하기 때문에 죽을 위험이 높다. 그러므로 온실에서 키운 묘목은 외부의 환경에 적응하여 살아갈 수 있는 적응기간이 필요한데 이렇게 외부환경에 적응할 수 있도록 하는 과정을 경화처리라 하고 이러한 경화처리를 하는 곳을 냉상이라고 한다.

냉상을 설치하는 것은 온실과는 달리 좋은 자재를 사용할 필요가 없고 철재파이프나 각목 등을 사용하며 지붕은 가리소를 덮어 햇빛을 막아주고 포트설치대를 설치하여 뿌리가 땅속으로 자라지 못하게 한다.

물주기시설은 굵은 입자의 미스트시설을 하거나 아니면 호스에 가는 구멍의 물뿌리개를 연결하여 물을 주어도 무난하다.

⑵ 재  료

□ 용기종류

포트라고 하면 일반 원예분야에서는 트레이(tray)라고 하여 여러 가지 규격으로 상용화되어 있으나 포트의 깊이가 평균 5□ 내외로 임업용으로 사용하기에는 적합하지 않다. 임업분야에서는 흔히 비닐포트와 영일특수지에 사용한 바 있는 지피포트가 널리 알려져 있으나 비닐포트는 제작하는데 많은 인력을 필요로 하며 반면 지피포트는 고가이기 때문에 외국의 경우에도 용기육묘(특히 시설양묘)에서는 이러한 포트류보다는 플라스틱, 종이 및 스티로폴을 이용한 여러 가지 형태 및 크기의 포트가 상업적으로 개발되어 사용되고 있다. 이것을 임업용 시설양묘에서는 콘테이너라 한다.

현재 우리 나라에서 임업용으로 개발되어 있는 용기는 스티로폴로 만든 스티로블럭 2종(침엽수용, 활엽수용)과 플라스틱으로 만든 포트 2가지가 있으며(그림 3-2-1∼2), 각 용기의 특성은 (표 3-2-1)과 같다.

그림 3-2-1. 스티로블럭 포트

그림 3-2-2. 플라스틱 포트

표 3-2-1. 콘테이너별 크기

구 분		스티로블럭 포트		플라스틱 포트
		침엽수용	활엽수용	침엽수용
용기의 크기 (□)		57×36×12	60×32×14	43.2×26.7×10
구멍의 형태		원형	원형	사각
용기당 구멍수		160개	50개	104개
구멍의 크기 (□)		□2.7×12	□5.0×14	3×3×10
용 적	구멍당	35cc	185cc	55cc
	용기당	5.6□	9.3□	5.7□
용기무게	빈용기	0.6□	0.6□	1.8□
	상토를 채운 용기	4.3□	6.5□	5.5□

(표 3-2-1)에서 보는 바와 같이 같은 침엽수용 포트라 하더라도 스티로블럭이 가벼워서 작업이 편리하기는 하나 2∼3회 사용하면 스티로블럭의 벽을 뚫고 뿌리가 뻗어나가 용기에서 묘목을 꺼내기가 어렵고 용기가 훼손되는 단점이 있으며 플라스틱 포트의 경우에는 묘목을 꺼내기는 용이하나 용기자체가 무거워 작업이 불편한 단점이 있다.

따라서 현재 개발된 포트를 활용할 경우에는 활엽수는 스티로블럭을 사용하여야 하나 침엽수는 플라스틱 포트를 사용하는 것이 작업은 약간 불편하기는 해도 경제적일 것으로 보인다.

□ 배양용 상토

일반적으로 밭에서 양묘를 할 경우에는 밭에 종자를 뿌리거나 묘목을 심으면 되지만 용기육묘를 할 경우에는 밭에 심는 것이 아니고 포트안에 식물의 생육에 적합한 상토를 인위적으로 만들어 그것으로 용기를 채우고 파종을 하게 된다. 따라서 상토의 종류는 식물의 생육에 매우 중요한 요인이 된다.

여기서 배양토라 함은 용기를 채울 흙으로 활용할 수 있는 자재 하나 하나를 말하고 상토라 함은 이 배양토를 여러 가지 비율로 섞어 만든 양묘용 흙을 말한다.

1) 배양토

가) 피  트

피트는 이끼가 오랜 세월 동안 땅에 묻혀있던 것을 말하는 것으로 가볍고 보습력이 매우 크고 비료를 가지고 있는 힘도 크다.

나) 펄라이트

이것은 처음에는 보온단열재로 개발된 것으로 흰색의 알갱이로 가벼우면서 보습력이 크고 또한 알갱이로 도어 있어 상토의 통기성을 양호하게 한다.

다) 질  석

짙은 갈색의 알갱이로 되어 있으나 쉽게 부서져서 분말상태로 된다. 가볍고 보습력이 좋다. 특히 피트와 섞어서 사용할 경우에는 피트사이에 질석이 섞여 들어가 상토의 결속력을 높여 상토가 쉽게 부서지지 않게 하고 또한 피트의 사이에서 수분을 지속적으로 보유하고 있기 때문에 피트의 보습력을 최대한 유지할 수 있게 하여 준다.

라) 부엽토

나뭇잎이 썩어서 된 것으로 일반 원예분야에서 많이 사용되고 있으나 침엽수의 경우 입고병 등의 발생이 많이 되므로 부엽토를 사용할 경우에는 살균제 처리, 혹은 훈증처리 등을 요한다.

마) 논  흙

가장 손쉽게 확보할 수 있고 각종 무기양료의 흡착능력이 크므로 생장에 유리하기 때문에 현재 원예분야에서는 널리 사용되고 있으나 임업분야 특히 시설양묘 분야에서는 아직 사용되고 있지는 않다.

바) 분쇄수피

소나무류의 나무껍질을 3∼5□ 정도로 잘게 부수어 놓은 것으로 보습력과 비료를 지니는 힘이 클 뿐 아니라 통기성이 좋기 때문에 상토가 과습하는 것을 막아준다.

2) 상  토

상토라 함은 위에서 설명한 각종 배양토를 여러 가지 비율로 섞어 만든 흙을 말하는 것으로 배양토의 혼합비에 따라 여러 가지 특성을 보인다.

가장 일반적으로 널리 사용할 수 있는 상토는 피트와 질석을 위주로 한 상토가 발아억제나 생장억제가 나타나지 않아 안전하기 때문에 일반적으로 사용할 수 있으나 기타의 경우에는 수종 및 혼합비에 따라 발아가 억제되거나 혹은 생장량이 저하되는 등 일부 생장억제가 나타나기 때문에 아직은 전수종에 일괄적으로 권장하기는 어렵다.

현재까지 각종 자료 및 실제 양묘한 결과에 의하면 종자의 발아와 묘목의 생장에 영향이 없이 널리 사용할 수 있는 상토는 (표 3-2-2)와 같다.

표 3-2-2. 임목의 용기양묘용 적정 상토조제 방법

피 트	질 석	펄라이트	분쇄수피	비 고
2	1	-	-	카나다
4.5	1	-	4.5	미 국
1	1	-	-	임업연구원
1	1	1	-	〃
2	1	1	-	〃

배양토를 섞어 상토를 만들 때에는 배양토 모두가 건조하고 또한 주재료인 피트의 경우에는 압축되어 있기 때문에 이를 부수어 섞어 주어야 하는데 이렇게 배양토를 섞을 때는 물을 뿌려 축축하게 하여 섞어 주는 것이 좋다. 왜냐하면 피트의 경우 아무리 보습력이 좋다고 하더라도 일단 마르게 되면 다시 물을 머금기가 어렵기 때문이다.

⑶ 양묘관리

□ 작업과정

과거 □치산녹화 10개년 계획□ 사업을 수행할 때 묘목수요가 급증하였기 때문에 리기다소나무나 리기테다소나무 등 속성수종 중 일부 수종은 정상적인 묘령까지 키우지 않고 일부를 1-0묘로 키우면서 묘목을 유묘보다 크게 하여 조림을 하였고 이렇게 키운 묘목을 성묘라 하였다.

용기육묘(특히 시설양묘)의 개념도 이와 비슷한 것으로서 짧은 시간내에 묘목을 키우고 이것을 조림한다는 점에서 성묘의 생산과 비슷하다 할 수 있다.

그러나 근본적인 차이점은 성묘는 속성수에 국한되어 양묘를 하는 반면 용기묘는 집약적으로 관리를 하기 때문에 묘목이 짧은 시간내에 일반 노지에서 자라는 것보다 빨리 크고 또한 좁은 공간에서 뿌리가 자라므로 근계의 발육이 좋기 때문에 비록 성묘의 개념과 같이 속성양묘를 하더라도 전체 수종을 대상으로 할 수 있다는 점이다.

실제 용기묘를 양묘하기 전에 우선 일반적인 노지양묘와 시설양묘의 작업과정을 살펴보면 (그림 3-2-3)과 같다.

일반양묘 (2년)	경운, 정지 상만들기	□ □	파 종 이 식	□ □	비료주기 농약살포	□ □	제 초 간 인	□ □	굴취, 선묘 결속, 가식	□	조 림
옹기육묘 (5개월)	상토채우기	□	파 종	□	물 주 기 비료주기 일반관리	□	간 인 보 식	□	묘목굳히기	□	조 림

그림 3-2-3. 노지양묘와 용기육묘의 묘목생산과정 비교

1) 종자의 준비

용기양묘는 일반 노지양묘와는 달리 용기의 구멍 하나에 묘목 한 그루만 생육하게 하는 것이므로 만약 종자의 발아율이 나쁘게 되면 구멍 하나에 종자 하나를 뿌릴 경우 묘목이 발생되지 않을 수도 있다. 즉 발아율이 10%일 경우 100립을 뿌려도 10본 밖에 생립이 안된다. 따라서 종자는 최대한 정선을 잘하여 발아율을 높여야 용기당 생산본수가 많아지고 이에 따른 이식 등 추가적인 작업이 필요 없게 되기 때문이며 또한 종자의 충실율이 100%에 가까울수록 앞으로 이루어질 용기육묘시 씨뿌리기 작업의 기계화가 가능하기 때문이다.

가) 종자의 정선

일반적인 종자의 정선은 사선, 풍선, 입선 등 여러 가지 정선방법 중 한가지 방법을 사용하고 있으나 발아율을 높이기 위하여는 사선을 한 후 종자의 특성에 따라 수선 혹은 풍선 등을 병행할 경우 충실율을 95% 이상으로 할 수 있으므로 용기육묘를 할 경우에는 반드시 2가지 이상의 방법으로 종자를 정선하여 종자의 충실도를 높여야 한다.

나) 종자의 소독

양묘시 병해의 발생을 줄이기 위하여는 종자의 소독을 반드시 하여야 한다. 종자를 소독하는 방법은 종자를 수선(물에 담그어 정선하는 방법)할 때 혹은 발아촉진을 위하여 1∼2일간 침수를 할 때 사용하는 물을 살균제인 다찌가렌 1,000배 액으로 한다. 이때 파종하는 종자는 물에 가라앉은 것만을 사용하도록 한다.

2) 상토채우기 및 진압

침엽수 혹은 활엽수를 양묘할 경우 활엽수의 경우에는 스티로블럭 50구를 사용하고 침엽수일 경우에는 스티로블럭 160구를 사용하거나 플라스틱 104구짜리 중 하나를 선택한 후 위의 상토 중에서 하나를 선택하여 상토채우기를 한다.

가) 기계에 의한 상토채우기

상토를 채우는 기계를 상토충진기라 하는데 아직 임업용으로 개발되지는 못하였으나 기계로 상토채우기를 할 경우에는 일반 원예용 상토충진기가 이미 개발이 되어 있으므로 임업용에서는 약간만 개량하면 사용이 가능하고 생력화할 수 있다.

이것은 자동적으로 적당한 압력으로 포트내에 상토를 채워주므로 상토의 량과 진압을 고르게 할 수 있는 이점이 있다.

그러나 상토채우기는 비교적 힘든 노동력을 요하지 않고 또한 기계값이 고가이므로 아직은 인력에 의하여 상토를 채워도 무난하다.

나) 인력에 의한 상토 채우기

인력으로 포트내 상토를 채울 경우에는 적당한 량을 채워야 하는데 너무 많이 넣으면 상토를 단단하게 다지게 되고 이에 따라 물빠짐이 좋지 않고 상토 내의 공기가 통하지 않아 뿌리가 썩을 위험이 크다. 따라서 포트에 흙을 가득 채운 후 포트위로 쌓여 있는 겉흙을 걷어내고 포트의 양쪽 끝을 잡고 땅에 2∼3회 두드린다. 그러면 포트내 상토가 다져지면서 포트의 윗부분에 공간이 생기게 되는데 윗부분을 다시 상토로 채워주고 그 위를 눌러주어 윗부분이 약 0.5□가 남게 한다. 이런 작업은 플라스틱 포트의 경우에는 다른 빈 포트로 위에서 눌러주면 쉽게 할 수 있으나 스티로블럭의 경우에는 손가락으로 눌러 준다.

3) 씨뿌리기

용기육묘를 하는데 가장 많은 인력이 필요한 작업이 씨뿌리기 작업이다. 그 이유는 소나무와 같은 소립일 경우 일반 노지양묘에서는 흩어뿌리기(산파)를 하나 용기육묘를 할 경우에는 구멍 하나에 종자를 하나씩 뿌려야 하기 때문이다.

현재까지 씨뿌리기를 할 때 상수리와 같은 대립종자와 잣나무와 같은 중립종자는 한알씩 뿌리고 소나무와 같은 소립종자의 경우에는 기계로, 자작나무와 같이 발아율이 나쁜 세립종자는 인력으로 여러알씩 뿌리는 것이 유리하다.

가) 기계파종

씨뿌리기 작업은 용기육묘 과정 중에서 가장 많은 인력을 필요로 하므로 반드시 기계화하여야 하는 작업이다. 자동파종기는 진동식, 흡인식 등 여러 가지 종류가 개발되어 수입되고 있으나 현재 원예용에서 파종기로 사용하고 있는 것을 임업용 포트인 플라스틱 포트 104구용으로 개량하여 만든 자동파종기가 국내에서 주문생산 되고 있다.

그러나 이것을 사용하기 위하여는 앞에서도 언급한 바와 같이 반드시 종자의 충실율이 100%에 가까워야 하므로 종자의 정선을 잘 하여야 한다. 만약 소나무류와 같이 소립종자일 경우 아무리 정선을 잘 하여도 종자의 충실율이 나쁘다면 구멍 하나에서 1본이 생육할 수 있는 종자의 입수 즉 예를 들면 충실율이 50% 이상이면, 2알, 30%면 4알씩 뿌려지도록 반복해서 파종을 하는 것도 가능하다.

나) 인력파종

인력에 의하여 파종을 할 경우에는 현재까지는 종자의 정선이 곤란한 수종 즉 자작나무와 같은 세립종자이면서 충실율이 아주 나쁜 경우에는 가능하다. 즉 자작나무의 경우 평균발아율이 10% 내외이므로 구멍 하나에 약 10알 정도를 뿌려야 1본이 생육할 수 있기 때문이다.

자작나무와 같이 종자의 발아율이 나쁘고 세립인 경우에는 발아촉진을 시킨 종자를 마른 모래와 1:1 비율(부피:부피)로 섞어 뿌리면 씨뿌리기도 쉽고 뿌리는 양도 쉽게 알 수 있다.

그러나 이러한 경우에도 인건비가 과다하게 소요되므로 궁극적으로는 종자의 충실율을 높일 수 있도록 정선방법을 개선하여 기계에 의한 파종을 하여야 할 것이다.

다) 씨앗덮기 (복토)

씨앗뿌리기가 끝나면 씨앗을 흙으로 덮어 주어야 하는데 이때 일반 흙을 사용하는 것이 아니라 질석이나 펄라이트로 덮어 준다.

질석을 사용할 경우에는 체로 쳐서 굵은 것만을 골라 씨앗을 덮어 주면 보습력도 클 뿐만 아니라 통기성도 좋다. 펄라이트의 경우에는 그냥 덮어 주도록 한다. 흙을 덮는 깊이는 씨앗이 완전히 덮혀서 안보일 정도가 좋다.

라) 관  수

씨앗덮기가 끝나면 비록 병원균이 없는 배양토를 사용하고 씨앗을 소독하였다 하더라도 만약을 위하여 살균제인 다찌가렌 1,000배 액을 분무기로 뿌려주도록 한다. 이때 비록 배양토를 섞어 상토를 만들 때 물에 적셔서 만들었다고는 하지만 건조해 있으므로 물을 충분히 뿌려주어야 하는데 물을 뿌리는 양은 포트의 밑부분까지 물이 스며 나오도록 하여야 한다.

이 경우 하나의 포트에서 물이 스며 나올 때까지 계속 물을 주면 물이 포트내로 스며들기 전에 많은 양의 물이 공급되므로 밖으로 흘러나가고 이때 씨앗도 흘러버릴 우려가 있으므로 포트를 여러개 늘어놓은 후 여러번 왔다 갔다 하면서 물이 포트 아래로 스며 나오도록 충분히 주도록 한다.

4) 포트 늘어놓기

일단 파종을 한 후 복토와 관수가 끝나면 포트설치대에 포트를 늘어놓아야 한다. 발아를 촉진하기 위한 별도의 발아실 혹은 부분난방이 가능하다면 파종 후 포트를 늘어놓기 전에 발아를 촉진할 수 있는 곳에 층층이 쌓은 후 발아가 되면 포트설치대에 늘어놓는 것이 보다 경제적이지만 발아를 촉진시킬 별도의 시설이 없을 경우에는 포트설치대에 늘어놓아도 관계없다.

□ 일반관리

포트에서 종자가 발아되어 싹이 트게되면 이때부터가 일반관리이다. 일반관리란 주로 물주기, 비료주기, 전등켜주기 및 온도조절 등이 있다.

1) 본수조절

앞에서 언급한 바와 같이 포트의 구멍 하나에서 묘목이 한 그루만 자라도록 씨를 뿌렷다 하더라도 실제 발아가 끝난 뒤에 보면 한 구멍에서 여러 본이 발아되거나 혹은 전혀 발아가 되지 않은 곳 등이 생기게 된다. 이때 필요한 작업이 본수조절이다.

본수조절을 하는 시기가 너무 이르면 묘목 취급시 피해를 받을 우려가 크고 반면 너무 늦으면 뿌리에서 측근이 발생되어 옮겨심기가 힘들어진다. 따라서 가장 적절한 이식시기는 소나무의 예를 들면, 발아가 완료되어 종자의 껍질이 묘목에서 떨어진 직후이다.

본수조절을 하는 방법은 포트 한 구멍에서 2본 이상이 나온 것은 한본만 남기고 뽑아낸 다음에 하나도 발아가 되지 않은 곳에 옮겨 심는다. 심을 때는 일반적인 이식작업과 같이 한다. 즉 나무젓가락으로 구멍을 깊게 뚫은 다음 뽑아낸 묘목을 구멍에 넣고 주위의 흙으로 구멍을 메운 후 손으로 약간 눌러준다.

일단 묘목의 옮겨심기가 끝나면 다시 한번 살균제인 다찌가렌 1,000배 액을 충분히 뿌려주어 병의 발생을 막도록 한다.

2) 물주기

파종이 끝난 포트를 포트설치대에 늘어놓으면 난방 혹은 햇빛 때문에 온실내부에서는 증발량이 많아져 포트의 흙이 쉽게 마르므로 수시로 미스트 혹은 자주식 관수기를 이용하여 물주기를 하여야 한다.

물주기를 하는 방법은 포트내 상토의 건조 정도에 따라 차이가 있으나 보통 1주일에 2∼3회 정도 물을 주는데 물을 주는 양은 □당 16∼20□이다. 이때 동일한 양의 물을 주더라도 짧은 시간내에 물을 주면 물이 포트내로 스며들 여유가 없이 밖으로 흘러 나가므로 적정한 관수시간은 미스트를 이용하는 경우 겨울철 등 온도가 낮을 때는 약 30분, 여름과 같이 온도가 높을 때는 약 1시간 정도 관수를 하는 것이 좋다. 여름철 온도가 높을 때 관수를 오래하는 것은 미스트에서 나오는 물의 양이 적을 뿐만 아니라 높은 온도를 떨어뜨리기 위하여는 오래 물을 주는 것이 유리하기 때문이다. 그러나 이것은 일반적인 사항으로서 온실내의 상태에 따라 더 오래 관수하거나 혹은 더 짧게 관수할 수도 있는 바 이는 그때 그때의 상황에 따라 결정한다.

특히 주의할 사항은 여름철에는 외부의 온도가 높기 때문에 온실 안의 온도는 40℃를 넘는 경우가 많다. 이러한 경우에는 온실외부에 차광망을 씌워 주거나 혹은 내부에 차광커텐시설을 하면 효과적으로 온도를 조절할 수 있으며 이런 경우에도 온도가 높아지면 수시로 미스트보다 더 가는 입자의 물방울을 뿜어내는 시설 즉 FOG 시설을 하여 이것을 온도상태에 따라 수시로 잠깐씩 가동하면 온도를 낮추는데 매우 효과적이다. 그러나 만약 FOG 시설이 되어 있지 않다면 미스트를 이용하여 온도상태에 따라 약 5∼10분 정도씩 뿌려주어도 온도를 낮출 수 있다.

3) 비료주기

일반 노지양묘는 식물에 필요한 여러 가지 종류의 양료를 땅에서 흡수하고 또한 파종이나 이식 직전에 기비를 주기 때문에 별도의 비료주기는 크게 필요하지 않지만 용기육묘의 경우는 배양토 내에 아무런 비료성분도 없으므로 외부에서 각종 양료를 공급하여 주어야 한다.

그러나 비록 외부에서 인위적으로 각종 양료를 준다고 하더라도 식물에 필요한 모든 양료를 섞어서 줄 수는 없으며 더욱이 지하수의 경우 식물에 필요한 미량원소는 물속에 녹아 있으므로 별도로 줄 필요는 없다. 따라서 생장을 촉진하기 위한 비료는 질소, 인산 및 칼륨의 3가지만 공급하여도 충분하며 비료주기의 회수는 주 1회로하며 물주기를 할 때 한 번 비료를 섞어서 주면 된다.

이때 사용하는 비료의 종류는 질소질 비료로는 질산암모니움([eqn: N H_4 N O_3])을 사용하고 인산은 인산([eqn: H_3 P O_4]), 칼륨은 황산칼륨([eqn: K_2 S O_4])을 사용한다. 이는 일반 시약을 파는 곳에서 쉽게 구할 수 있다. 사용 농도는 각각 150, 80, 80ppm이 적당하다. 이는 물 100□에 질산암모니움, 인산, 황산칼륨을 각각 42.9g, 25.3g, 17.8g을 섞어주는 농도이다.

이외에도 여러 가지 미량원소가 첨가된 식물영양제인 하이포넥스나 BS그린 등을 2,000배로 희석하여 관수할 때 같이 섞어서 주면 더욱 좋다.

발아 후 15일 정도 지나면 비료를 주기 시작한다. 그러나 이때는 잎이 매우 연약하기 때문에 해를 입어 일부 갈색반점이 생기는 등 비료의 피해가 나타날 수 있으나 이런 경우에는 비료의 농도를 약간 약하게 하여 주면 된다.

4) 전등켜주기

용기육묘 특히 시설양묘의 경우에는 불과 5개월이라는 짧은 기간내에 묘목을 키우는 속성양묘이므로 양묘기간 중에 최대한 생장을 시켜야 한다. 그러나 나무도 살아있는 생명체이므로 낮에는 광합성을 통하여 살아가는데 필요한 양분을 만든다 하더라도 밤에는 휴식을 취하여야 한다. 그러므로 양묘시 밤에는 충분한 휴식을 취하고 낮에는 광합성을 활발하게 할 수 있도록 밤과 낮의 길이를 인위적으로 조절할 필요가 있고(낮의 길이를 16시간으로 조절) 이러한 이유로 해서 시설양묘를 할 때는 낮의 길이를 길게 하기 위하여 해가 진 후 일정시간동안 전등을 켜서 낮의 상태를 유지하여 줌으로서 광합성을 하도록 해 왔다.

그러나 최근 들어 밤에도 일정한 시간동안 전등을 켜서 밝게 함으로서 계속하여 광합성을 하게 하는 것보다는 묘목이 잠을 자지 못할 정도의 밝기로만 전등을 켜주어도 충분히 생장할 수 있는 것으로 밝혀져 현재는 포트 위에 비추는 전등의 밝기를 묘목이 잠을 잘 수 없는 밝기인 500Lux 정도로 하여도 밝기는 충분하다.

전등을 켜는 시간은 밤에만 혹은 새벽에 켜는 것보다는 해가 지기 30분전에 켜주고 해가 뜬 후 30분 뒤에 전등을 끄는 방법으로 새벽과 밤에 같이 켜주는 것이 좋다.

□ 묘목굳히기 (경화처리)

씨를 뿌린 후 4개월간 묘목을 키우면 거의 다 자라게 되어 하우스 밖으로 옮겨져 대개 조림을 하게 된다. 그러나 하우스를 떠난 묘목이 바로 조림이 되면 환경의 차이로 인해 거의 죽어버린다. 따라서 좋지 않은 조건 속에서도 살 수 있도록 적응을 시켜야 하는데 이 단계가 묘목굳히기 작업 즉 경화처리이다.

이 작업은 앞에서 설명한 냉상이라는 곳에서 이루어지는데 하우스에서 자란 묘목을 여기에서 한달간 적응시킨다. 냉상에서 포트를 내어놓을 때도 포트가 땅에 닿지 않고 공기가 통하도록 땅과 사이를 두어야 포트안에 잔뿌리가 생겨 나중에 묘목을 포트에서 꺼내기도 수월하다.

묘목굳히기를 할 때는 환경을 자연조건과 똑같이 하여야 하는데 50% 정도의 차광막을 씌우고 물은 일주일에 한 번만 주도록 하여 온실내에서 키우는 것과는 달리 가급적 건조하게 하여 준다. 그러나 묘목이 시들으면 두 번 정도 준다. 이렇게 하면 묘목은 건조에 대해 견디는 힘이 생기게 된다. 냉상에 있을 때에도 역시 비료를 주어야 하는데 하우스에서 자라고 있을 때에는 빠른 생장을 위해 질소질 비료를 많이 주어야 하나, 묘목을 굳힐 때에는 질소질 비료를 적게 주고 카리질 비료를 많이 준다. 대개 100□에 질소질 비료는 21.5g, 인산은 23.5g, 카리는 35.6g으로 섞어서 일주일에 한 번 준다.

약 한달간 묘목굳히기가 끝나면 산이나 밭에 옮겨 심는데 이때 포트에서 묘목을 뽑아내는 요령은 줄기의 제일 아래를 잡고 살짝 힘을 주어 뽑아 올린다.