항만순찰선 주요 제원 및 규격

□ 주요 제원

◦ 톤  수 : G/T 39톤           ◦ 속  력 : 최대 21knot

◦ 선  질 : 고장력강+알루미늄  ◦ 추진기 : 고정익 프로펠러 방식

◦ 주기관 : 고속디젤엔진(1,224Hp × 2대)

◦ 크  기 : 전장 23m, 폭 4.9m, 깊이 2.3m

□ 주요 제원 설명

① 톤수 / 속력 ➜ 총톤수(G/T) 39t급 / 최대 21knot (약 시속 38㎞)

- 원활한 업무수행을 할 수 있는 규모 적용

② 선 형 ➜ 반활주형

- 직진성, 선회성, 기동성 및 조종성능 유지를 위해 선정

③ 선 질 ➜ 하부선체 고장력강 + 상부구조물 알루미늄

- 내구성, 경량성 확보와 최근 관공선 건조 추세 반영

④ 추진기 ➜ 고정 프로펠러 방식

- 예산, 안전성, 유지보수 비용 등 고려하여 고정 프로펠러 방식 선정

⑤ 기타장비 ➜ 목적에 충실한 필수 기본 장비 설치ㆍ탑재

- DGPS, RADAR, 전자해도, CCTV, 작업정 등

⑥ 기타설비 ➜ 크레인 설비(작업정 탑재 설비)

⑦ 승선인원 ➜ 15명(승무원 5명, 기타승선자 10명)