충청남도 오염총량관리 기본계획 변경승인

□ 변경승인 내용

○ 하수처리시설 신설(2개소)에 따라 확보한 논산시(논산A)의 추가 삭감부하량을 지역개발부하량으로 전환 승인

〈논산시(논산A) 추가 삭감계획(kg/일〉

시설명	위치	삭감방법	BOD(점) 삭감부하량	준공연도
인천지구공공하수 (390㎥/일)	양촌면 인천리	신설	14.6	'12년
신흥지구공공하수 (70㎥/일)	양촌면 신흥리	신설	8.0	'12년
계			22.6	-

〈추가삭감에 따른 지역개발부하량 증가현황(kg/일)〉

BOD(점) 삭감부하량			BOD(점) 개발량
기 존	변 경	증 감	기 존	변 경	증 감
225.5	248.1	22.6↑	55.9	54.2	22.6↑

※ 첨부 : 논산시(논산A) BOD 배출부하량 총괄표 1부

붙임		논산시(논산A) BOD 배출부하량 총괄표

단위 유역	구분	광역시도	시군구	기존배출부하량			최초배출부하량			최종배출부하량
				합계	점	비점	합계	점	비점	합계	점배출부하량								비점배출부하량
											소계	오염원			지역개발			계획삭감	소계	오염원			지역개발			계획삭감
												소계	최초	자연증감	소계	기승인	기타			소계	최초	자연증감	소계	기승인	기타
논산A	변경전	충청남도	논산시	8,785.7	2,617.1	6,168.6	8,346.7	2,234.4	6,112.3	8,643.9	2,135.2	2,125.4	2,234.4	-109.0	123.1	0.7	122.4	113.3	6,508.7	6,268.4	6,112.3	156.1	240.3	1.0	239.3	0.0
	변경후	충청남도	논산시	8,785.7	2,617.1	6,168.6	8,346.7	2,234.4	6,112.3	8,643.9	2,135.2	2,125.4	2,234.4	-109.0	123.1	0.7	122.4	113.3	6,508.7	6,268.4	6,112.3	156.1	240.3	1.0	239.3	0.0

단위 유역	구분	광역시도	시군구	기준배출부하량							할당부하량											안전부하량
				합계	점배출부하량			비점배출부하량			합계	점배출부하량					비점배출부하량					소계	점	비점
												소계	오염원			지역 개발	소계	오염원			지역 개발
					소계	오염원	지역 개발	소계	오염원	지역 개발			소계	기존 최종	자연 증감			소계	기존 최종	자연 증감
논산A	변경전	충청남도	논산시	8,643.9	2,135.2	2,012.0	123.2	6,508.7	6,268.4	240.3	7,779.6	1,741.8	1,685.9	1,707.6	-21.7	55.9	6,037.8	5,797.5	5,681.7	115.8	240.3	864.4	193.5	670.9
	변경후	충청남도	논산시	8,643.9	2,135.2	2,012.0	123.2	6,508.7	6,268.4	240.3	7,779.6	1,741.8	1663.3	1,685.0	-21.7	78.5	6,037.8	5,797.5	5,681.7	115.8	240.3	864.4	193.5	670.9

단위 유역	구분	광역시도	시군구	지역개발부하량									삭감목표부하량
				합계	점배출부하량				비점배출부하량				합계	점배출부하량				비점배출부하량
					소계	개발계획		여유량	소계	개발계획		여유량		소계	계획 삭감	추가 삭감	안전 부하량	소계	계획 삭감	추가 삭감	안전 부하량
						기승인	추가			기승인	추가
논산A	변경전	충청남도	논산시	296.2	55.9	48.8	0.0	7.1	240.3	115.0	0.0	125.3	384.8	225.5	225.5	0.0	0.0	0.0	159.3	0.0	0.0
	변경후	충청남도	논산시	318.8	78.5	48.8	0.0	29.7	240.3	115.0	0.0	125.3	407.4	248.1	248.1	0.0	0.0	0.0	159.3	0.0	0.0