1. 사업 개요

사업목적

아산시청사 내 유출저감 및 비점오염원관리, 물순환구조개선을 위해 그린빗물인프라 조성

위    치

아산시청사 내

사업기간

2014. 2. ~ 2014. 12.

하류수계

삽교천

부지특성

공공청사

면적(㎡)

28,639㎡(청사 면적)

시설종류

투수성 포장, 옥상녹화, 식생체류지, 식생수로, 나무여과상자, 침투도랑

용량(㎥/d)

-

총사업비

구 분	소 요 내 역	금 액(백만원)
총 사 업 비		1,724
설계비	기본계획 및 실시설계	118
도급액	도급액	1,199
	시설물 공사	112
	포장공사	536
	옥상녹화 공사	381
	기타공사	170
관급자재대	투수블럭, 안내표지판	324
폐기물처리비	-	45
감리비	-	31
부대비	-	7

사업담당

아산시 공공시설과 이아람(041-540-2937), 설계자[(주)서광건설엔지니어링]

2. 환경현황

배수구역내 주요오염원	공공청사 내 우수유출수
배수구역 면적	28,639㎡(아산시청사 면적)
대상유역 수질현황	공공청사로 유동인구가 높아 비점오염원 부하량이 높은 것으로 예상되었으며, 실제 모니터링을 실시한 결과 주차장의 초기 BOD(19.2㎎/ℓ), COD(23.9㎎/ℓ)의 수치가 높은 것으로 확인됨.
기 타 특이사항	-