인공수정

1. 인공수정 방법 및 유의점

1) 정액융해

- 196℃에 저장된 정액을 사용키 위해 융해할 시는 35℃∼40℃의 온수에 융해해야 한다.

표 4.  융해온도에 따른 정자의 회복률(3시간 평균)

용해온도    활력 및 생존율(%)     정상침체(%)

5℃ 찬물         30.3                31.2

24℃ 공기중        13                  26.4

35℃ ~ 40℃ 온수     51.4                61.0

2) 정액주입 방법

(1) 주입에 필요한 기구를 사용하기 편한 곳에 둔다.

(2) 발정우를 보정한다(특히 놀라지 않게한다).

(3) 37℃의 온수를 충분히 준비한다.

(4) 수정할 정액을 미리 확인한다.

(5) 정액을 융해한다 : 20초정도 (용해시 흔들지 않는다. 흔들리면 정자가 손상을

입게 된다).

(6) 융해된 정액은 휴지로 물기를 닦는다(스트로 절단시 정액과 물이 혼합되지 않게

하며 스트로는 봉함부위쪽을 직각으로 자른다).

(7) 주입기의 가운데에 있는 밀대를 15cm가량 후진 시킨다(스트로를 끼우기 위한 것).

(8) 스트로를 장착한다 (스트로를 자른 부분이 주입기 밑쪽으로 가게 한다).

(9) 주입기에 비닐시스를 씌운다(세균감염방지를 위해 끝부분은 만지지 않는다 : 질내

삽입부분, 때에 따라서 스리브(비닐덮개)를 끼운다).

(10) 발정우의 외음부를 휴지로 닦는다.

(11) 외기 온도가 낮을시는 정액이 장착된 주입기를 품안에 넣거나 정액이 장착된

쪽의 주입기 끝을 입으로 문다.

(12) 직장에 삽입한 팔로 직장 벽을 은근히 눌러 외음부가 열리게 한다.

(13) 주입기는 가볍게 잡아야 하며 엄지로 밀대를 누르면 주입기에 힘이 가해져

생식기에 상처를 입힐 수 있다.

(14) 왼손에 비닐장갑을 낀 상태로 오른손으로 자궁경을 잡고 주입기를 서서히 상방향

15도 각도를 유지하면서 자궁경관입구까지 삽입한다.

(15) 약 20∼25cm정도 삽입하면 더 이상 들어가지 않는데 이곳이 자궁경관 입구로

자궁경관이 자궁을 향해 길게 연결되어 있다.

(16) 경관 앞에서 비닐을 벗기고 주입기를 경관 내로 서서히 밀어 넣는다. (둥근형의

자궁)

(17) 경관을 완전히 통과하면 집게손가락으로 주입기 끝을 확인한다.

(18) 경관을 잡고있던 손을 풀고 엄지로 주입기의 끝을 서서히 눌러서 정액이 흘러

내리듯이 밀어 넣는다.

적기에 수정을 하더라도 수태율 향상을 위해서는 자궁체에 정확히 주입하는 방법과 아울러 양쪽 자궁각에 주입하는 기술이 있다.

표 5. 정액주입 부위별 수태율(%/두)

지역별      자궁체      자궁각

1      46.0(1.566)    67.2(580)

2      49.9(270)     74.1(318)

3      45.8(403)     69.9(321)

4      56.8(412)     71.2(318)

평균(전체)    44.7(2,641)    64.6(1,537)

표6. 주입방법에 따른 수태율

자궁체 주입시 수태율                 양쪽자궁각 주입시 수태율

교육직전 교육직후 교육6개월후          교육직후          교육6개월후

53%      95%      75%                96%               97%

(23/43)    (32/35)    (40/53)             (53/54)             (32/33)

3) 냉동정액관리

액체질소는 콘테이너 깊이 1/3 수준까지 충전되어 있으면 정액은 안전하다.

그러나 1/3이하일 경우 액체질소의 기화속도는 빠르게 일어나 액체 질소가 없는 경우가 있다.

이때 정액은 사용하지 못한다. LN2는 -195.8℃이다. 냉동정액을 취급시 외기 온도에서 7초이상 노출되어서는 안된다.

정액을 뽑으려고 할 때는 캐니스터(CANISTER)를 콘터이너(냉동정액고)밖으로 노출시키지 않은 상태에서(서리라인 이하로 고정) 핀셋으로 신속하게 꺼내야 한다.

○ 액체질소의 성질

액체질소(LN2)는 공기중의 질소를 고압으로 압축하여 분리, 액화시킨 것이다. 공기의 조성을 질소 78%, 산소 21%, 기타 약 1%정도 이다. 액체질소 1□가 15℃에서 기체로 변할 때는 860□가 됨으로 만약에 냉동정액고내의 액체질소가 갑자기 기화된다면 굉장한 폭발력이 생긴다.

액체질소의 비등점은 -195.8℃이며 1kg이 기화할 때 48Kcal의 열을 흡수함으로 초저온을 일으킨다. LN2는 투명하고 냄새가 없으며 불에 타지 않고 조연성도 없다. 인체에 해로운 가스는 아니나 필요 없는 가스이므로 실내에 충만 되었을 경우 질식을 일으킬 수 있다. 초저온이므로 동상에 유의해야 한다.

* 냉동정액고(콘테이너)

냉동정액고(Frozen Semen Container)는 스테인레스나 알루미늄으로 만들어진 특수보온병이다. 외성과 내성으로 되어 있으며 가운데는 10-8기압으로 초진공화 되어 있다. 외관상으로 영구보존이 가능할 물건 같으나 소모성의 성질을 가지고 있다. 취급시 충격을 주어서는 안되며 공기가 잘 통하는 냉암소에 보관하고 LN2 잔량이 밑바닥에 10cm(1/3∼1/4)이하가 되면 위험하다.

표 7. 액체질소 관리카드

확인횟수    안전깊이준수    충진1      충진2       충진3    충진4

질소충진일       30cm       '98.1.1      '98.2.5      '98.3.6

31cm       30cm        31.5cm

질소확인1        23cm       '98.2.1      '98.3.5

24cm       23.5cm

질소확인2        18cm       '98.3.1      '98.4.5

19cm        18cm

충진전           8cm       '98.5.1      '98.6.5

10cm         7cm

냉동정액은 정액관리대장을 비치하여 월소요량을 파악하고 계획교배, 최적종모우 정액을 선정하여, 6개의 캐니스타별로 축번을 관리하면 취급하기도 좋고 사용하기도 편리하다.

표8. 정액 관리 대장

캐니스타번호 : #1 축명 H-270 마틴

일 자     입 고     출 고     잔 량    사용자    날 인

'98.4.1      50                  50

4.25                 2        48      김영수     金

4.16                 3        45      박종수     朴

4.20                 1        44      이미자     李