대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

1. 오염발생원 : 창광실업(의료폐기물 소각시설)

2. 운영기간 : 2015. 8.31 ～ 9. 9 (10일, 3분기)

3. 측정지점 : 천안시 성거읍 천흥산업단지 내 현대스틸산업(주) 부지

* 지역주민 대표(이장) 등과 협의 지점

4. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

5. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일자	8.31∼9.02	9. 3일 ∼ 9. 8일(6일)	9. 9일	비 고
조치사항	예비측정	측정(대기환경 모니터링)	측정점검

6. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 22.5℃ 3. 주 풍향 : 동풍	2. 습도 : 평균 74.8% 4. 풍속 : 평균 0.7m/s, 시간최대 1.7m/s

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 대기측정망 측정 항목

측 정 일 자		오 존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	이산화질소 (NO2,ppm)	미세먼지 (PM10,㎍/㎥)
2015.9.3.～9.8(3회차)		0.034	0.35	0.001	0.012	29
2015.6.9.～6.14(2회차)		0.036	0.2	0.003	0.014	57
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

❍ 3회차(9.3일부터～9.8일) 측정한 미세먼지의 평균농도는 29㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 평균 24㎍/㎥과 비슷하였지만, 황사 등의 영향을 받았던 6월(2회차)의 57㎍/㎥ 보다는 현저 하게 낮았다.

❍ 오존은 0.034ppm으로 2회차 0.036ppm, 같은 기간 충남지역 0.033   ppm과 거의 유사하였다.

❍ 일산화탄소 농도는 0.35ppm으로 충남지역 평균 0.4ppm과 비슷하였다.

❍ 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값과    비슷하였으며 특별한 차이점은 나타나지 않았다.

2. 기타 항목

측정기간	H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
3회차	0.001	0.006	19	0.08	1.33	0.38	0.18
2회차	0.001	0.017	33	0.13	7.23	4.96	1.29

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고자료 활용을 위해 측정하는 항목들이며, Benzene의 평균 검출농도는 0.08ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 5.3% 정도였다.

<참고자료>

붙임 1. 대기측정망 측정자료(고정지점)

측정지점		O3 (ppm)		CO (ppm)		SO2 (ppm)		NO2 (ppm)		PM10 (㎍/㎥)
		2회차	3회차	2회차	3회차	2회차	3회차	2회차	3회차	2회차	3회차
천안	성황동	0.053	0.026	0.4	0.3	0.003	0.002	0.016	0.020	85	26
	백석동	0.050	0.026	0.4	0.4	0.003	0.003	0.014	0.013	55	24
서산	독곶리	0.048	0.034	0.4	0.8	0.004	0.007	0.013	0.043	45	22
	동문동	0.052	0.038	0.4	0.3	0.003	0.002	0.008	0.016	53	23
당진	난지도리	0.055	0.042	0.2	0.4	0.005	0.005	0.010	0.011	56	20
	정곡리	0.043	0.034	0.4	0.3	0.003	0.002	0.009	0.017	50	27
아산	모종동	0.047	0.029	0.5	0.5	0.005	0.003	0.017	0.000	41	-
평 균		0.050	0.033	0.4	0.4	0.004	0.003	0.012	0.017	55	24

붙임 2. 측정위치 측정결과(일평균)

항 목 측정일자				O3 (ppm)		CO (ppm)		SO2 (ppm)		NO2 (ppm)		PM10 (㎍/㎥)
				2회차	3회차	2회차	3회차	2회차	3회차	2회차	3회차	2회차	3회차
1	6.9		9. 3	0.036	0.036	0.3	0.5	0.005	0.002	0.015	0.015	49	30
2	6.10		9. 4	0.035	0.04	0.3	0.5	0.003	0.001	0.021	0.016	58	36
3	6.11		9. 5	0.026	0.035	0.2	0.4	0.003	0.000	0.021	0.009	55	38
4	6.12		9. 6	0.041	0.033	0.2	0.3	0.001	0.001	0.012	0.007	50	20
5	6.13		9. 7	0.042	0.030	0.2	0.3	0.002	0.001	0.011	0.012	84	26
6	6.14		9. 8	0.036	0.031	0.2	0.2	0.002	0.001	0.008	0.016	46	25
환경기준		1h		0.10이하		25이하		0.15이하		0.10이하		-
		8h		0.06이하		9이하		-		-		-
		24h		-		-		0.05이하		0.06이하		100이하