	대기환경 모니터링 결과

1		현황

□ 측정지점 : 당진시 면천면 문봉리 산46(아그로랜드 태신목장)

□ 측정구분 : 예산 신소재일반산업단지 예정부지 사전조사

□ 측정항목 : NO2, PM-10, SO2, CO, O3

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2016. 7. 13.～7. 22.(10일간)

※ 측정기간 중 정전으로 일부기간 측정불가

측정일	7.13	7.14 오전, 7.15 오전 7.18 ~ 7.22	7.14오후, 7.15오후	비 고
조치사항	예비측정	정상측정	정전으로 측정불가

1. 온도 : 평균 26℃ 2. 습도 : 평균 82% 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.9m/s, 시간최대 2m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

□ PM-10 : 일평균측정값은 28∼56㎍/㎥로 측정되었으며, 24시간 환경기준(100㎍/㎥) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균측정값이 0.010～0.016ppm으로 측정되었으며, 1시간 환경기준(0.1ppm) 및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

〔표 1.〕 대기오염물질 일평균 측정결과

항 목 날 짜	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
7.14	29	0.012	0.002	0.011	0.3
7.15	35	0.016	0.002	0.045	0.3
7.18	28	0.014	0.003	0.036	0.4
7.19	42	0.012	0.002	0.044	0.3
7.20	56	0.010	0.002	0.044	0.4
7.21	51	0.010	0.002	0.039	0.3
7.22	53	0.010	0.002	0.018	0.3
측정기간평균	42	0.012	0.002	0.034	0.3
환경기준	100 / 일	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간

3		충남지역 측정소 측정값과 비교

□ PM-10 : 전체 측정기간 중 태신목장 주변 평균측정값은 42㎍/㎥로

충남지역측정소 평균측정값 36㎍/㎥보다 6㎍/㎥(14%) 높았음

□ NO₂  : 이동측정시스템 평균측정값이 0.012ppm으로 충남지역측정소

평균값 0.015ppm보다 0.003ppm(25%)정도 낮음

〔표 2.〕 충남지역 측정소 측정값과 비교

항목 날짜	이동측정시스템(태신목장)					충남지역평균
	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
7.14	29	0.012	0.002	0.011	0.3	22	0.010	0.003	0.023	0.2
7.15	35	0.016	0.002	0.045	0.3	29	0.018	0.002	0.045	0.4
7.18	28	0.014	0.003	0.036	0.4	28	0.017	0.004	0.034	0.4
7.19	42	0.012	0.002	0.044	0.3	46	0.017	0.003	0.053	0.5
7.20	56	0.010	0.002	0.044	0.4	58	0.015	0.003	0.057	0.5
7.21	51	0.010	0.002	0.039	0.3	33	0.013	0.002	0.047	0.3
7.22	53	0.010	0.002	0.018	0.3	39	0.012	0.002	0.034	0.4
측정기간평균	42	0.012	0.002	0.034	0.3	36	0.015	0.003	0.042	0.4