	대기환경 모니터링 결과

1		현황

□ 측정지점 : 논산시 광석면 논산평야로 195

□ 측정구분 : 산업단지주변 주민피해 진정민원

□ 측정항목 : PM-10, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2016. 7. 22.～7. 29.(8일간)

측정일	7.22	7.23 ~ 7.29	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 28℃ 2. 습도 : 평균 82% 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍속 : 평균 1.4m/s, 시간최대 3.8m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반대기질>

□ PM-10 : 일평균측정값은 30∼52㎍/㎥로 24시간 환경기준(100㎍/㎥)을 만족함

□ NO₂: 일평균측정값이 0.007～0.014ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm) 및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

항 목 날 짜	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
7.23	38	0.013	0.001	0.037	0.4
7.24	31	0.007	0.001	0.025	0.3
7.25	32	0.008	0.001	0.023	0.3
7.26	30	0.008	0.001	0.015	0.3
7.27	30	0.008	0.001	0.015	0.3
7.28	48	0.011	0.001	0.037	0.4
7.29	52	0.014	0.001	0.005	0.5
측정기간평균	36	0.010	0.001	0.024	0.3
환경기준	100 / 일	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간

<기타항목>

□ Benzene : 전체 측정기간 평균값이 0.24ppb로 연간 환경기준(1.5ppb)의 16% 정도로 낮게 검출

구 분	PM2.5 (㎍/㎥)	H2S (ppm)	Benzene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
측정기간평균	27	0.003	0.24	425	2.4

3		충남지역 측정소 측정값과 비교

□ PM-10 : 전체 측정기간 중 논산평야로 195에서 측정한 평균측정값은 36㎍/㎥ 로 충남지역측정소 평균측정값 34㎍/㎥와 비슷하였음

□ NO₂  : 논산평야로 195에서 측정한 평균측정값은 0.010ppm으로 충남지역 측정소 평균값 0.009ppm와 거의 유사하였음

항목 날짜	이동측정시스템(논산평야로 195)					충남지역평균
	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
7.23	38	0.013	0.001	0.037	0.4	34	0.010	0.002	0.038	0.3
7.24	31	0.007	0.001	0.025	0.3	30	0.007	0.002	0.028	0.3
7.25	32	0.008	0.001	0.023	0.3	30	0.009	0.002	0.026	0.3
7.26	30	0.008	0.001	0.015	0.3	28	0.009	0.002	0.019	0.3
7.27	30	0.008	0.001	0.015	0.3	27	0.008	0.002	0.024	0.3
7.28	48	0.011	0.001	0.037	0.4	48	0.012	0.003	0.043	0.5
7.29	52	0.014	0.001	0.005	0.5	55	0.016	0.002	0.027	0.5
측정기간평균	36	0.010	0.001	0.024	0.3	34	0.009	0.002	0.029	0.3