내포신도시 건축물 경관심의 결과서

(중1, 교육연구시설(덕산중학교))

【 건축계획: “조건부 의결”】

❍ 차량출입구 위치는 보성초등학교와 같게 조정하시기 바랍니다.

- 보행자 진출입구는 이용자의 편의와 안전 등을 고려하여 조정

❍ 외벽 주재료의 색과 질감, 조경의 주수종과 배식밀도 등은 덕산고와 상호 협의하여 동일하게 계획하시기 바랍니다.

❍ 지붕의 재료는 아스팔트슁글은 지양하고 미려하고 내구성 있는 금속재 지붕재료로 변경하시기 바랍니다.(징크판넬 권장)

❍ 평지붕의 파라펫이 경사지붕과 불합리하게 만나지 않도록 조정하시기 바랍니다.

❍ 고밀도 목재 패널의 경우 다크한 YR계열로 사용하여 치장벽돌과 차별화하여 계획하시기 바랍니다.

❍ 전면도로에서 보이는 체육관 상부의 직선으로 꺽인 부분은 곡선으로 계획하여 주변학교와 디자인 요소가 통일성이 있도록 조정하시기 바랍니다.

【 옥외광고물: “조건부”】

❍ 지주형 사인물은 초등학교의 사인디자인과 연계하되 시인성이 확보되도록 글자크기는 합리적으로 계획하시기 바랍니다.

❍ 옥외광고물을 설치허가(신고) 전에 한국옥외광고센터에 “디자인 경유제‘를 이행하시기 바랍니다.

【 지구단위계획 검토의견 】

❍ 차량 진출입구 조성은 내포신도시 지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제12조에 따라 조성하시기 바랍니다.

- 차량출입구 내 보도, 자전거도로는 평탄하고 연속되도록 재료와 높이를 보도, 자전거도로와 동일하게 조성하고 차량하중을 감안하여 내구성 있는 자재로 시공

- 차량 진출입구간의 폭(A)은 대지 전면 차량 진출입구 폭(B)과 그 양쪽에 각각 2m 폭을 합한 폭 이하로 조성

- 식수대 등 장애물과 연접한 구간은 차량의 하중을 고려한 내구성 있는 자재(차도용)를 사용하여 경사면으로 조성

❍ 담장은 1.2m이하의 생울타리로 설치하여야 합니다.(다만 외부인의 무단출입이나 학교폭력 및 범죄예방 안전 등 기타 필요하다고 인정되는 경우 승인권자의 승인을 거쳐 생울타리 외의 담장 설치)

❍ 인접한 공동주택의 공공보행통로에서 중학교로 연결되는 구간에는 담장 계획을 제외하기 바랍니다.