2. 저 장 시 설

		1. 수 조

가. 용어정의

수조란 건물과 관계없이 독립적으로 물을 저장하기 위하여 축조된 시설을 말하며, 다른 시설과 유기적인 관련을 가지고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함한다.

나. 종  류

1) 물을 저장하여 사용하기 위한 수조

2) 내수면 양만‧양식을 위한 수조

다. 내용연수 및 감가율

구 분		내 용 연 수	감 가 방 법	잔존율	감가율	비고
물을 저장하여 사용하기 위한 수조	철 판 탱 크	15년	정액법	10%	0.06
	철 골 탱 크	40년	〃	10%	0.0225
	철근콘크리트조탱크	40년	〃	10%	0.0225
	시멘트벽돌조탱크	30년	〃	10%	0.03
	화학제품(FRP 등)	40년	〃	10%	0.0225
	토조및합성고무제품	40년	〃	10%	0.0225
	S M C	40년	〃	10%	0.0225
	스테인레스(STS)	40년	〃	10%	0.0225
	지 하 암 거	40년	〃	10%	0.0225
내수면 양만‧ 양식을 위한 수조	철근콘크리트조	30년	〃	10%	0.03
	시 멘 트 벽 돌 조	20년	〃	10%	0.045
	철 판 원 형 조	15년	〃	10%	0.06
	기 타 합 성 조	10년	〃	10%	0.09

라. 기준가격표

① 물을 저장하여 사용하기 위한 수조

(단위：천원)

시 설	기 준 가 격
	50㎥ 기준	1㎥ 증감시
철판탱크 (원형)	15,600	192
철판탱크 (각형)	16,320	208
철골탱크 (고가수조)	15,120	108
철근콘크리트조	12,750	104
시멘트 벽돌조	3,280	27
화학제품(FRP 등)	9,840	108
토조 및 합성고무제품	1,180	10
SMC (Sheet Molding Compound)	17,920	160
스테인레스(STS)	20,800	208
지하암거	143,800	103

* 1,000ℓ＝1㎥＝1톤＝5D/M

② 내수면 양만‧양식을 위한 수조

(단위：천원)

시 설	기 준 가 격
	330㎥ 기준	1㎥ 증감시
철 근 콘 크 리 트 조	24,414	76
시 멘 트 벽 돌 조	17,459	53
철 판 원 형 조	18,723	57
기 타 합 성 조	12,702	42

* 면적환산은 시설면적을 뜻함

≪기준가격 산출요령≫

∙ 탱크는 용적(부피)에 의해 과세표준이 결정되므로

∙ 사용자에게 용량을 문의하여 결정하거나(특히 고가수조)

∙ 부피 환산방법에 의하여 결정함

‧ 원형탱크(원통형)：반지름×반지름×3.14×깊이＝부피

‧ 각형탱크：가로×세로×깊이＝부피

* 철근콘크리트 탱크와 벽돌조 탱크는 각형탱크와 같음

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 =〔기준가격 ＋ (1㎥증감시 기준가격 × 증감부피)〕× 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 설치한 원형 철판탱크 300t(㎥) 수조의 2016년도 시가표준액은?

∙ 감가율：[eqn: {1－0.1over15}=0.06]

∙ 잔가율：1-(0.06×6년)＝0.64

∙ 50㎥기준가격：15,600,000원	A

∙ 250㎥증가시 기준가격：250㎥×192,000＝48,000,000원	B

∙ 기준가격 합계：A＋B＝15,600,000＋48,000,000＝63,600,000원

∙ 시가표준액：63,600,000×0.64＝40,704,000원

바. 수조 개수 시가표준액

1) 수조의 개수란 수조의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(수조 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 수조의 도장, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 수조의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다. 겉면적 계산 시 개방형의 경우 개방된 면적을 총 겉면적에서 제외한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 수조의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 수조의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 수조의 시가표준액을 계산한다.

▪ 수조의 시가표준액 × (개수된 겉면적/수조의 총 겉면적) = 개수 시가표준액

수조의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형  : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형  : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

		2. 저 유 조

가. 용어정의

저유조란 유류(휘발유, 경유 등), LPG, LNG 등을 저장하였다가 공급할 수 있는 시설(석유화학제품 포함)을 말하며, 다른 시설과 유기적인 관련을 가지고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함한다.

나. 종   류

1) 소형저유조：철판탱크(원형, 각형), 철근콘크리트조, 기타

2) 대형저유조：철판탱크(원형), LNG특수저장조, 지하암거, 기타

※ 저유조는 크기, 설비자재, 제작방식에 따라 구분

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
철 판	15년	0.06	정액법	10%
철 근 콘 크 리 트	40년	0.0225	〃	10%
기 타	30년	0.03	〃	10%
LNG특 수 저 장 조	40년	0.0225	〃	10%
지 하 암 거	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

① 소형저유조：1,000배럴 미만

(단위：천원)

시 설	기 준 가 격
	50㎥ 기준	1㎥ 증감시
철 판 탱 크 (원 형)	17,360	212
철 판 탱 크 (각 형)	18,080	232
철 근 콘 크 리 트 조	15,010	112
기타	15,300	222
L N G 특 수 저 장 조	104,000	1,120

② 대형저유조：1,000배럴 이상

(단위：천원)

시 설	용량(기준)	시 가 표 준 액
		기 준 가 격	기준용량이상 배럴당 증감액
철 판 (원 형)	1,000배럴	47,200	22.0
〃	6,000배럴	184,800	27.0
〃	60,000배럴	1,072,000	15.0
〃	100,000배럴	1,680,000	13.0
〃	200,000배럴	3,008,000	11.0
기타	100,000배럴이상	1,627,200	6.8
〃	100,000배럴미만	1,627,200	△5.5
LNG특수저장조	100,000배럴이상	5,280,000	51.0
〃	100,000배럴미만	5,280,000	△40.0
〃	10,000배럴미만	1,640,000	△152.0
지 하 암 거	5,000,000배럴미만	66,096,000	△9.0
〃	5,000,000배럴이상	66,096,000	7.0
〃	10,000,000배럴이상	104,560,000	6.0
〃	20,000,000배럴이상	175,840,000	4.0

* 주：1. 1㎘＝1,000ℓ
2. 대형저유조는 용량을 배럴(barrel)단위 기준으로 표시하기도 함.
1배럴＝0.15898(약 0.16㎘)    1㎘＝약 6.29배럴

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 =〔기준가격＋(증감시 기준가격×증감부피)〕× 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 용량 1,500배럴의 원형철판저유조를 2010년도에 시설한 경우 2016년의 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×6년)＝0.64

∙ 1,000배럴 기준가격：47,200,000원	A

∙ 500배럴 증가시 기준가격：500×22,000원＝11,000,000원	B

∙ 기준가격 합계：A＋B＝47,200,000＋11,000,000＝58,200,000원

∙ 시가표준액 : 58,200,000×0.64＝37,248,000원

바. 저유조 개수 시가표준액

1) “저유조의 개수”란 저유조의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(저유조 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요 장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 저유조의 도장, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 저유조의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 개수는 “라. 기준가격표”에 따라 해당 저유조의 시가표준액을 계산하여 그 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 저유조의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 저유조의 시가표준액을 계산한다.

▪ 저유조의 시가표준액 × (개수된 겉면적/저유조의 총 겉면적)

= 개수 시가표준액

저유조의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형 : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형 : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

② 그 밖에 저유조를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

		3. 싸 이 로

가. 용어정의

싸이로란 가축의 조사료(粗飼料)인 청조(엔시레지) 저장을 위하여 만든 탱크식 창고를 말하며, 다른 시설과 유기적인 관련을 가지고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함한다.

나. 종  류

1) 시멘트벽돌조 싸이로

2) 철근콘크리트조 싸이로

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
시 멘 트 벽 돌 조	30년	0.03	정액법	10%
철 근 콘 크 리 트 조	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	기 준 가 격
시멘트 벽돌조 싸이로	기 준 치	10,442
D4.5m×H9.0m(150㎥기준)	1㎥당 증 감 시	48.0
철근콘크리트조 싸이로	기 준 치	12,466
D4.5m×H9.0m(150㎥기준)	1㎥당 증 감 시	55.3

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝〔기준가격＋(1㎥당 증감시 기준가격×증감부피)〕× 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 시가표준액산출시 고려사항 ≫

1) 사용자에게 구조(시멘트 벽돌조 또는 철근콘크리트조)와 용량을 문의, 확인하거나 용량이 불확실한 경우에는 원통부피환산방식(반지름×반지름×3.14×높이)에 의하여 용량을 산정한다.

2) 납세의무자가 설치하여 사용하고 있는 싸이로중 전체 용량이 150㎥ 이상인 싸이로에 한한다.

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 설치된 철근콘크리트조 싸이로(용량：160㎥)의 2016년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225

∙ 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 150㎥기준가격：12,466,000원	A

∙ 10㎥증가시 기준가격：10㎥×55,300원＝553,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝12,466,000원＋553,000원＝13,019,000원

∙ 시가표준액 : 13,019,000원×0.865＝11,261,435원

바. 싸이로 개수 시가표준액

1) 싸이로의 개수란 싸이로의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(싸이로 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 싸이로의 도장, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 싸이로의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 싸이로의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 싸이로의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 싸이로의 시가표준액을 계산한다.

▪ 싸이로의 시가표준액×(개수된 겉면적/싸이로의 총 겉면적)

= 개수 시가표준액

싸이로의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형 : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형 : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

		4. 저 장 조

가. 용어정의

저장조란 곡물, 어류, 과일, 시멘트, 화학제품, 방사성폐기물(중․저준위) 등의 물품을 저장 보관하기 위하여 축조된 시설을 말하며, 다른 시설과 유기적인 관련을 가지고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함한다.

나. 종  류

1) 철판탱크

∙ 곡물류 저장용

∙ 화학제품 등 저장용(석유화학제품 제외)

2) 철근콘크리트

3) 콘크리트

4) 아연도금강판

5) 기   타：1)에서 4)까지 해당되는 것 이외의 저장조

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
철 판 탱 크	15년	0.06	정액법	10%
철 근 콘 크 리 트	40년	0.0225	〃	10%
아연도금강판	15년	0.06	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	기 준 가 격
철판탱크(곡물류) 200㎥	기 준 치	44,560
	1㎥당 증 감 시	192
철판탱크(화학제품) 10㎥	기 준 치	4,880
	1㎥당 증 감 시	256
철판탱크(축산분뇨) 200㎥	기 준 치	50,000
	1㎥당 증 감 시	224
철근콘크리트 탱크 200㎥	기 준 치	37,920
	1㎥당 증 감 시	104
철근콘크리트 탱크(방사성폐기물)	기 준 치	662,569,000
	1㎥당 증 감 시	-
아연도금강판 200㎥	기 준 치	56,800
	1㎥당 증 감 시	256

* 위 시설에 없는 저장시설은 매년 1. 1. 현재 가격을 과세권자가 조사결정

* 기존의 콘크리트 탱크는 철근콘크리트 탱크로 대체

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝〔기준가격＋(1㎥당 증감시 기준가격×증감부피)〕× 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 화학제품 저장용 철판탱크의 용량이 20㎥, 경과연수가 10년일 경우 2016년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×10년)＝0.4

∙ 10㎥ 기준가격：4,880,000원	A

∙ 10㎥ 증가시 기준가격：10㎥×256,000원＝2,560,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝4,880,000원＋2,560,000원＝7,440,000원

∙ 시가표준액 : 7,440,000원×0.4＝2,976,000원

바. 저장조 개수 시가표준액

1) 저장조의 개수란 저장조의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(저장조 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요 장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 저장조의 도장, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 저장조의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 바닥면적이나 벽면적의 개수는 “라. 기준가격표”에 따라 해당 저장조의 시가표준액을 계산하여 그 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 저장조의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 저장조의 시가표준액을 계산한다.

▪ 저장조의 시가표준액×(개수된 겉면적/저장조의 총 겉면적)

= 개수 시가표준액

저장조의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형 : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형 : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

② 그 밖에 저장조를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

3. 도크  및  접안시설

		1. 도 크

가. 용어정의

도크란 배를 건조 또는 수리하기 위하여 설치한 시설 또는 이와 유사한 시설을 말한다.

나. 종    류

1) 건도크(dry dock) : 수면과 접한 육상부를 절토하여 철근콘크리트조로 호를 만들고 수문을 설치한 것

2) 부도크(floating dock) : 도크자체가 잠수 또는 부상하여 선박을 건조할 수 있도록 철재 등에 의하여 건조된 것

다. 내용연수 및 감가율

구 분	시 설 구 조	내용연수	감가방법	감가율	잔존율
건도크(dry dock)	철 근 콘 크 리 트 조	40년	정액법	0.0225	10%
부도크(floating dock)	철 및 기 타 금 속 조	20년	〃	0.045	10%

라. 기준가격표

① 건도크

(단위：천원)

구 분		단 위	기준가격
도 크 용 적	10,000톤 미만 10,000톤 이상 30,000톤 〃 50,000톤 〃 100,000톤 〃 200,000톤 〃 400,000톤 〃	1㎥당 〃 〃 〃 〃 〃 〃	132 120 109 100 85 68 64

※ 도크용적은 지표를 기준으로 가로×세로×높이에 의하여 계산한다.

② 부도크

(단위：천원)

구 분		단 위	기준가격
도 크 용 적	10,000톤 미만 10,000톤 이상 50,000톤 〃 100,000톤 〃 200,000톤 〃 400,000톤 〃	1㎥당 〃 〃 〃 〃 〃	128 120 110 95 85 78

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝ 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년에 설치된 건도크(용적：15,000톤)의 2016년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225

∙ 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 기준가격：15,000㎥×120,000원＝1,800,000,000원

∙ 시가표준액 : 1,800,000,000원×0.865＝1,557,000,000원

바. 도크 개수 시가표준액

1) 도크의 개수란 도크의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(도크 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요 장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 도크의 도장이나 도크의 작동에 필요한 기계의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 도크의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 도크의 시가표준액을 계산하여 그 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 도크의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 도크의 시가표준액을 계산한다.

▪ 도크의 시가표준액×(개수된 겉면적/도크의 총 겉면적) = 개수 시가표준액

② 그 밖에 도크를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

		2. 조 선 대

가. 용어정의

조선대란 선박공사를 하기 위한 설비를 말한다.

나. 종    류

1) 상가선대：중소규모 선박의 신조나 수리를 위해 육상부에서 바다밑으로 레일을 깔아 선박을 육지로 끌어 올리거나 바다로 내릴 수 있도록 설치한 것

2) 신조선대：육상부에 철근콘크리트 구축물을 설치하고 그 위에 레일을 바다 밑까지 연장시켜 신조선을 바다로 하강시킬 수 있도록 설치한 것

다. 내용연수 및 감가율

내 용 년 수	감 가 율	감 가 방 법	잔 존 율	비 고
30년	0.03	정 액 법	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	건 조 능 력	선 대 면 적	기준가격
상 가 선 대	5,000톤 미만 5,000톤 이상	1㎡당 〃	270 280
신 조 선 대	10,000톤 미만 10,000톤 이상	〃 〃	392 430

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = (선대면적×1㎡당 기준가격) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

※ 선대면적 환산방법

∙ 상가선대 : 레일폭×레일길이＝선대면적(육상부와 수중부에 설치된 총 길이)

∙ 신조선대 : 선대의 가로×세로＝선대면적

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년에 설치된 상가선대(레일폭 3m, 레일길이 100m, 건조능력 5,000톤)의 2016년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03

∙ 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 기준가격 : 300㎡×280,000원＝84,000,000원

∙ 84,000,000원×0.82＝68,880,000원

바. 조선대 개수 시가표준액

1) 조선대의 개수란 조선대의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(조선대 면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요 장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 조선대의 도장이나 조선대의 작동에 필요한 기계의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 조선대의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 조선대의 경우 “라. 기준가격표”에 따라 해당 조선대의 시가표준액을 계산한 후에 산출된 시가표준액에 “개수된 면적/해당 조선대의 총면적”의 비율을 곱하여 개수된 조선대의 시가표준액을 계산한다.

▪ 조선대의 시가표준액×(개수된 면적/조선대의 총면적) = 개수 시가표준액

② 그 밖에 조선대를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

4. 도 관 시 설

		1. 송 유 관

가. 용어정의

송유관이란 주로 원유, 석유화학제품 등을 운반하기 위하여 지하나 지상 또는 고가에 설치된 관을 말하며, 그 연결시설을 포함한다.

나. 종    류 : 주철관, 강철관, 화학제품(PVC, FRP)관

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비 고
주 철 관	30년	0.03	정액법	10%
강 철 관	20년	0.045	〃	10%
화 학 제 품 관	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	규 격	단위	기 준 가 격
			주 철 관 (강 철 관)	화 학 제 품 관
송 유 관	D 100㎜ 미만	m당	114(114)	83
(연결시설 및	D 100㎜ 이상	〃	134(134)	92
옥외주유시설 포함)	D 200㎜ 〃	〃	208(208)	140
	D 250㎜ 〃	〃	260(260)	176
	D 300㎜ 〃	〃	304(304)	200
	D 400㎜ 〃	〃	388(388)	265
	D 500㎜ 〃	〃	488(488)	340
	D 600㎜ 〃	〃	560(560)
	D 700㎜ 〃	〃	656(656)
	D 800㎜ 〃	〃	728(728)
	D 900㎜ 〃	〃	800(800)
	D 1,000㎜ 〃	〃	880(880)

* D：관의 직경(Diameter) 약어임

※ 직경은 호칭 관경을 말함

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = m당 기준가격 × 송유관 길이(m) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 연결시설을 포함한 100mm 송유관(주철관) 2,000m의 경과연수가 35년인 경우 2016년 시가표준액은?

∙ 잔가율：0.1

∙ m당 기준가격 : 134,000원×2,000m＝268,000,000원

∙ 시가표준액 : 268,000,000원×0.1＝26,800,000원

바. 송유관 개수 시가표준액

1) 송유관의 개수란 송유관의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말한다. 다만, 송유관의 도장이나 송유관의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 송유관의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 송유관을 교체한 경우에는 신규 송유관으로 보아 교체한 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 송유관을 수선한 경우에는 수선된 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 해당 송유관의 시가표준액을 계산한다.

③ 그 밖에 송유관을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

		2. 가 스 관

가. 용어정의

가스관이란 가스(천연가스, 석유가스, 나프타부생가스, CO2, O2 등 모든 기체 물질과 기체가 액화된 물질을 포함한다)를 운반하기 위하여 지하나 지상 또는 고가 및 다리에 설치한 관을 말하며, 그 연결시설을 포함한다. 다만,「도시가스사업법 시행규칙」제2조에 따른 사용자 공급관과 내관은 제외하되, 공장구내의 관은 포함한다.

※ LPG：액화석유가스(Liquified Petroleum Gas)

※ LNG：액화천연가스(Liquified Natural Gas)

나. 종    류

1) 폴리에틸렌피복강관(PLP)

2) 초저온 스테인레스관

3) 화학제품(PE)관

4) 주철관, 아연관, 강철관

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
폴리에틸렌피복강관(PLP)	20년	0.045	정액법	10%
초저온스테인레스관	20년	0.045	정액법	10%
화학제품(PE)관	20년	0.045	정액법	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시설별	규 격	단위	기 준 가 격			비고
			폴리에틸렌 피복강관(PLP)	초저온 스테인레스관	화학제품 (PE)관
가스관 (연결시설포함)	D 100㎜미만	m당	124		83
	100㎜이상	〃	141		95
	150㎜ 〃	〃	169		124
	200㎜이상	m당	218		156
	250㎜ 〃	〃	260		192
	300㎜미만	〃		424
	300㎜이상	〃	304	512	224
	350㎜ 〃	〃	352	680	256
	400㎜ 〃	〃	392	768	300
	450㎜ 〃	〃	432	836
	500㎜ 〃	〃	488	928
	550㎜ 〃	〃	520	1,032
	600㎜ 〃	〃	576	1,144
	650㎜ 〃	〃		1,232
	700㎜ 〃	〃		1,320
	750㎜ 〃	〃		1,416

* D : 관의 직경(Diameter) 약어임

※ 직경은 호칭 관경을 말함

※ 주철관, 아연관, 강철관 등은 PLP관에 준함

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = {m당 기준가격×가스관길이(m)} × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (경과연수 × 0.045)

≪ 산출예시 ≫

◦ 연결시설을 포함한 D100㎜ 가스관(PLP), 1,000m의 경과연수가 10년인 경우 2016년 시가표준액은?

∙ 감 가 율＝0.045

∙ 잔 가 율 ：1－(0.045×10)＝0.55

∙ m당 기준가격 : 141,000×1,000m＝141,000,000원

∙ 시가표준액 : 141,000,000원×0.55＝77,550,000원

바. 가스관 개수 시가표준액

1) “가스관의 개수”란 가스관의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말한다. 다만, 가스관의 도장이나 가스관의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 가스관의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 가스관을 교체한 경우에는 신규 가스관으로 보아 교체한 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 가스관을 수선한 경우에는 수선된 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 해당 가스관의 시가표준액을 계산한다.

③ 그 밖에 가스관을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

		3. 열 수 송 관

가. 용어정의

열수송관이란 열을 수송하기 위하여 지하 또는 지상에 설치된 관을 말하며, 그 연결시설을 포함한다.

나. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비 고
강 관	20	0.045	정액법	10%

다. 기준가격표

(단위：천원)

규 격	단 위	기준가격	규 격	단 위	기준가격
D 20㎜미만	1m당	92	D 400㎜이상	〃	678
D 20㎜이상	〃	99	D 450㎜이상	〃	764
D 25㎜이상	〃	104	D 500㎜이상	〃	913
D 40㎜이상	〃	122	D 550㎜이상	〃	1,000
D 50㎜이상	〃	137	D 600㎜이상	〃	1,146
D 65㎜이상	〃	151	D 650㎜이상	〃	1,263
D 80㎜이상	〃	166	D 700㎜이상	〃	1,336
D 100㎜이상	〃	193	D 750㎜이상	〃	1,416
D 125㎜이상	〃	213	D 800㎜이상	〃	1,635
D 150㎜이상	〃	232	D 850㎜이상	〃	1,754
D 200㎜이상	〃	315	D 900㎜이상	〃	2,138
D 250㎜이상	〃	396	D 1,000㎜이상	〃	2,354
D 300㎜이상	〃	497	D 1,100㎜이상	〃	3,031
D 350㎜이상	〃	578

* D : 관의 직경(Diameter) 약어임

※ 직경은 호칭 관경을 말함

라. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = 열수송관 설치구간(m) × 1m당 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (경과연수 × 0.045)

※ 기준가격 단위인 열수송관 설치구간은 공급관과 회수관 2개로 병행 설치된 길이를 의미함

≪ 산출예시 ≫

◦ 연결시설을 포함한 D100mm 열수송관 설치구간 20,000m의 경과연수가 10년인 경우 2016년 시가표준액은?

∙ 감 가 율＝0.045

∙ 잔가율： 1 - (10 × 0.045) = 0.55

∙ m당 기준가격：193,000원×20,000m＝3,860,000,000원

∙ 시가표준액 : 3,860,000,000원×0.55= 2,123,000,000원

※ 열수송관 길이 40,000m = 설치구간 20,000m × 2 (공급관, 회수관)

마. 열수송관 개수 시가표준액

1) “열수송관의 개수”란 열수송관의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말한다. 다만, 열수송관의 도장이나 열수송관의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 열수송관의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 열수송관을 교체한 경우에는 신규 열수송관으로 보아 교체한 길이에 대하여 “다. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 열수송관을 수선한 경우에는 수선된 길이에 대하여 “다. 기준가격표”에 따라 해당 열수송관의 시가표준액을 계산한다.

③ 그 밖에 열수송관을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

5. 급 ․ 배 수 시 설

		1. 송 수 관

가. 용어정의

송수관이란 주로 물을 운반하기 위하여 지하나 지상 또는 고가에 설치된 관을 말하며, 그 연결시설을 포함한다.

나. 종    류 : 주철관, 강철관, 화학제품(PVC, FRP)관

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
주 철 관	30년	0.03	정액법	10%
강 철 관	20년	0.045	〃	10%
화 학 제 품 관	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	규 격	단위	기 준 가 격
			주 철 관 강 철 관	화 학 제 품 관
송 수 관	D 100㎜ 미 만	m당	66	55
(연결시설 포함)	D 100㎜ 이 상	〃	90	80
	D 200㎜ 〃	〃	164	103
	D 250㎜ 〃	〃	208	140
	D 300㎜ 〃	〃	242	189
	D 400㎜ 〃	〃	301	243
	D 500㎜ 〃	〃	366	282
	D 600㎜ 〃	〃	434
	D 700㎜ 〃	〃	548
	D 800㎜ 〃	〃	666
	D 900㎜ 〃	〃	775
	D 1,000㎜ 〃	〃	920

* D：관의 직경 약어임.

※ 직경은 호칭 관경을 말함

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ m당 기준가격×송수관 길이(m) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 연결시설을 포함한 100㎜ 송수관(주철관) 2,000m의 경과연수가 35년인 경우 2016년 시가표준액은?

∙ 잔가율：0.1

∙ m당 기준가격：90,000원×2,000m＝180,000,000원

∙ 시가표준액 : 180,000,000원×0.1＝18,000,000원

바. 송수관 개수 시가표준액

1) “송수관의 개수”란 송수관의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말한다. 다만, 송수관의 도장이나 송수관의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 송수관의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 송수관을 교체한 경우에는 신규 송수관으로 보아 교체한 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 송수관을 수선한 경우에는 수선된 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 해당 송수관의 시가표준액을 계산한다.

③ 그 밖에 송수관을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

		2. 급 ․ 배 수 시 설

〔1〕 옥외 하수도시설

가. 용어정의

옥외 하수도시설이란 옥외에서 공용하수도까지 하수를 배수하는 시설을 말한다.

나. 종 류 : 철근콘크리트(맨홀), 콘크리트(맨홀), 석조(암거), 토조(오지관), 시멘트관, 철 및 기타금속(흄관), 기타(화학제품 등)

다. 조사방법

1) 각 시설별 사용자재의 종류에 따라 오지토관, 시멘트관, 흄관을 조사하고 관의 직경(규격) 및 매설길이를 조사하여 환산하고

2) 맨홀과 암거는 윗면의 가로와 세로 및 매설된 깊이를 조사하여 결정한다. (다만, 지하에 매설된 시설로서 사실상 조사가 곤란한 경우에는 시설당시의 설계도면에 의해 확인 조사하여 적용하는 방법도 있음)

라. 내용연수 및 감가율

시 설 별	내용연수	감가방법	감 가 율	잔 존 율
맨 홀(철근콘크리트) 맨 홀(콘크리트) 암 거(석조) 오지관(토조) 시 멘 트 관 흄관(철 및 기타금속) 기 타(화학제품 등)	40년 15년 35년 15년 15년 30년 40년	정액법 〃 〃 〃 〃 〃 〃	0.0225 0.06 0.0257 0.06 0.06 0.03 0.0225	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

마. 기준가격표

① 토관, 시멘트관, 흄관, 화학제품

(단위：천원)

규 격		단위	기 준 가 격
			토 관	시멘트관	흄 관	화학제품등
D	150m/m 이하	m당	12	11	24	23
D	240m/m 〃	〃	25	21	41	37
D	300m/m 〃	〃	34	29	48	47
D	350m/m 〃	〃	37	33	63	59
D	450m/m 〃	〃	48	41	87	88
D	600m/m 〃	〃	74	65	149	138
D	750m/m 〃	〃	87	77	213	197
D	900m/m 〃	〃	124	110	289	261
D	1,000m/m 〃	〃	133	120	370	338

* D：관의 직경 약어임.

※ 직경은 호칭 관경을 말함

② 맨홀, 암거

(단위：천원)

구 분	규 격	단 위	기 준 가 격
맨 홀	800m/m×800m/m×1.0m	1개소	351
	1,000m/m×1,000m/m×1.2m	〃	391
	1,200m/m×1,200m/m×1.5m	〃	530
	1,500m/m×1,500m/m×2.0m	〃	703
암 거	830m/m×1,026	m당	315
	1,670m/m×1,456	〃	494

바. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 150m/m 토관하수도 1,000m를 시설한 경우 2016년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×6년)＝0.64

∙ 150m/m 기준가격：12,000×1,000m＝12,000,000원

∙시가표준액 : 12,000,000×0.64＝7,680,000원

사. 옥외 하수도시설 개수 시가표준액

1) “옥외 하수도시설의 개수”란 해당 시설의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말한다. 다만, 옥외 하수도시설의 도장이나 옥외 하수도시설의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 옥외 하수도시설의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 옥외 하수도시설의 관을 교체한 경우에는 신규 급･배수시설로 보아 교체한 길이에 대하여 “마. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 옥외 하수도시설을 수선한 경우에는 수선된 길이에 대하여 “마. 기준가격표”에 따라 해당 급･배수시설의 시가표준액을 계산한다.

③ 그 밖에 옥외하수도시설을 유지･관리하는 주요 기계장비나 밸브 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

〔2〕 지하수 시설

가. 종    류 : 기계관정

○ 착정기계에 의하여 굴착되고 정호벽은 철관 또는 P.V.C로 처리되어 모터펌프에 의해서만 양수될 수 있는 것으로 그 방식에 따라 아래와 같이 분류됨

기계관정방식	적 요
Jetting(젯트굴) Boring(오－가굴) Driving(타입) Drilling(기계굴)	유수(流水)의 원동력을 이용하여 관정하는 방식 인력이나 동력에 의해 오－가로 파헤치는 방식 철관을 쳐박으면서 철관을 이어가는 방식 ㉠ 회전식：굴착철관(Rod) 끝에 비트(bit)를 동력과 연결 회전시켜 깎아 내려 가는 방식 ㉡ 충격식：비트(bit)를 상하로 운동시켜 암석을 부수어 내려가는 방식

※ 10m 이하의 기계관정은 일반적으로 Drilling 방식으로 굴착함.

나. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	감 가 율	잔 존 율
기 계 관 정	30년	정 액 법	0.03	10%

다. 기준가격표

(단위：천원)

규 격	기 준 가 격
	2인치이하	4인치이하	6인치이하	8인치이하	10인치이하	10인치초과
10m기준	844	1,133	1,528	1,813	2,235	2,777
1m증감시마다	84	113	152	181	223	277

라. 조사방법

관정은 외측파이프와 내측파이프가 같이 매설되어 있으므로 내측파이프(양수하는 파이프)의 직경을 조사하여 그 인치수를 산정하고 깊이는 사용자측에 문의한 후 조사 확인함.

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ (기준가격 + 증감시 기준가격) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2016년에 4인치, 15m깊이로 기계관정을 설치한 경우에 그 시가표준액은?

∙ 경과연수：0년

0.03×0년＝0

∙ 10m기준가격：1,133,000원	A

∙ 5m증가시 기준가격：113,000×5＝565,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝1,133,000＋565,000＝1,698,000원

∙ 시가표준액 : 1,698,000원

바. 지하수시설 개수 시가표준액

1) “지하수시설의 개수”란 지하수시설의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말한다. 다만, 지하수시설의 도장이나 지하수시설의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 지하수시설의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 지하수시설의 관을 교체한 경우에는 신규 지하수시설로 보아 교체한 길이에 대하여 “다. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 지하수시설을 수선한 경우에는 수선된 길이에 대하여 “다. 기준가격표”에 따라 해당 지하수시설의 시가표준액을 계산한다.

③ 그 밖에 지하수시설을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

〔3〕 기타시설

가. 용어의 정의

물을 사용하기 위하여 지하 또는 지상에 설치한 시설을 말한다.

나. 종    류 : 철근콘크리트 수로터널 및 수압철관, 강철관

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감 가 율	감가방법	잔존율
철근콘크리트 수로터널	50년	0.016	정액법	20%
철근콘크리트 수압철관	50년	0.016	정액법	20%
특수강철관	50년	0.016	정액법	20%

라. 기준가격표

(단위：천원)

규 격	단 위	기 준 가 격
		철근콘크리트 수로터널		철근콘크리트 수압철관	강철관
		수 평	수 직
D 2,000 m/m 이상	m당	1,198	1,798	6,651	1,077
D 2,500 m/m 〃	〃	1,684	2,526	9,346	1,421
D 3,000 m/m 〃	〃	2,241	3,400	12,365	1,771
D 3,500 m/m 〃	〃	3,021	4,583	16,666
D 4,000 m/m 〃	〃	3,916	5,942	21,606
D 4,500 m/m 〃	〃	4,928	7,476	27,187
D 5,000 m/m 〃	〃	6,055	9,187	33,408
D 5,500 m/m 〃	〃	7,298	11,074	40,269
D 6,000 m/m 〃	〃	8,658	13,137	47,957
D 6,500 m/m 〃	〃	10,134	15,375	56,126
D 7,000 m/m 〃	〃	11,934	17,901	66,231
D 7,500 m/m 〃	〃	13,433	20,381	74,112
D 8,000 m/m 〃	〃	15,256	23,148	84,173

※ D는 내경(I.D : Inside Diameter)임

※ 수로터널의 경사도 15도 미만은 수평 적용, 15도 이상은 수직 적용

※ 철근콘크리트 수로터널 :철관이 없는 수로부분, 철근콘크리트 수압철관 : 철관이 있는 수로부분

※ 강철관 중 ‘D 2,000m/m 미만’ 은 급배수시설 중 송수관 적용

마. 조사방법

시설물별 사용자재의 종류에 따라 철근콘크리트 수압철관, 강철관 구분, 관의 직경, 규격과 매설방법(수평‧수직‧경사) 및 매설길이를 조사함(다만, 지하에 매설된 시설로써 사실상 조사가 곤란한 경우에는 시설당시의 설계도면에 의해 확인조사 적용 할 수 있음)

바. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2012년도에 7,000m/m 철근콘크리트 수로터널 1,000m(수평 400m, 수직 100m)를 시설한 경우 2016년의 시가표준액은?

∙ 감가율：0.016

∙ 잔가율：1－(0.016×4년)＝0.936

∙ 7,000m/m 기준가격

- 수평 400m：11,934,000원×400m＝ 4,773,600,000원

- 수직 100m：17,901,000원×100m＝ 1,790,100,000원

∙ 기준가격 합계 : 4,773,600,000원 + 1,790,100,000원

= 6,563,700,000원

∙ 시가표준액 : 6,563,700,000원×0.936＝6,143,623,200원

사. 기타 급･배수시설 개수 시가표준액

1) “기타 급･배수시설의 개수”란 해당 시설의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말한다. 다만, 해당 시설물의 도장이나 급･배수시설의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 기타 급･배수시설의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 시설물의 관을 교체한 경우에는 신규 급･배수시설로 보아 교체한 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 기타 급･배수시설을 수선한 경우에는 수선된 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 해당 시설의 시가표준액을 계산한다.

③ 그 밖에 급･배수시설을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

		3. 복 개 설 비

가. 용어정의

복개설비란 하천, 구거 등을 철근콘크리트조 등으로 복개하여 그 상부를 저장 등의 목적으로 토지와 같이 사용할 수 있게 한 시설(야적장을 포함한다)을 말한다.

나. 종   류 : 철근콘크리트조, 콘크리트조, 철 및 기타 금속조, 기타

다. 내용연수 및 감가율

시 설 별	내용연수	감 가 율	감가방법	잔 존 율	비고
철 근 콘 크 리 트 조	40년	0.0225	정액법	10%
콘 크 리 트 조	15년	0.06	〃	10%
철 및 기 타 금 속 조	30년	0.03	〃	10%
기 타	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

구 분	규 격	기 준	기 준 가 격
철 근 콘 크 리 트	3m 이상 (높이/길이)	330㎡ 기 준	81,600
		1㎡ 증감시	248
	3m 미만	330㎡ 기 준	64,800
		1㎡ 증감시	200
콘 크 리 트 조	3m 이상	330㎡ 기 준	61,600
		1㎡ 증감시	184
	3m 미만	330㎡ 기 준	48,800
		1㎡ 증감시	144
철 및 기 타 금 속 조	3m 이상	330㎡ 기 준	72,800
		1㎡ 증감시	224
	3m 미만	330㎡ 기 준	58,400
		1㎡ 증감시	176
기 타 조	3m 이상	330㎡ 기 준	41,600
		1㎡ 증감시	128
	3m 미만	330㎡ 기 준	35,200
		1㎡ 증감시	104

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = (기준가격＋증감시 기준가격) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

※ 토지와 같이 사용하는 면적과 이를 축조하는데 사용된 시설구조, 높이(깊이) 등을 조사하여 시가표준액을 결정한다.

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 하천을 높이 2.5m, 넓이 350㎡의 철근콘크리트로 복개한 시설물의 2016년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225

∙ 잔가율：1－(0.0225×5년)＝0.8875

∙ 330㎡ 기준가격：64,800,000원	A

∙ 20㎡ 증가시 기준가격：20㎡×200,000원＝4,000,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝64,800,000원＋4,000,000원＝ 68,800,000원

∙ 시가표준액 : 68,800,000원×0.8875＝61,060,000원

바. 복개설비 개수 시가표준액

1) “복개설비의 개수”란 복개설비의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말하며, 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 복개설비의 수선, 복개설비를 지지･보호하는 시설 등을 수선･교체한 경우에는 수선된 면적에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 해당 복개설비의 시가표준액을 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

6. 에 너 지 공 급 시 설

		1. 주유시설 및 가스충전시설

가. 용어 정의

1) 주유시설이란 주유기, 유류저장조 등 기름을 주입시키기 위한 일체의 설비를 말한다.

2) 가스충전시설이란 프로판가스, 부탄가스, 천연가스 등을 저장하여 차량이나 타 용기에 공급하기 위한 일체의 설비를 말한다.

나. 종    류

1) 유류저장조 : 방화 및 안전을 고려하여 지하에 콘크리트 구조물을 설치하고 그 안에 철제탱크를 설치한 후 복개하고 유류를 저장하여 차량 등에 유류를 공급하는 시설이며, 철제탱크의 유류저장 용량에 따라 각 규모별로 구분함

2) 주유기 : 단식, 복식, 혼합식, 천장식

3) LPG 저장조 : 프로판가스와 부탄가스를 저장하여 차량이나 타용기에 공급할 수 있도록 구조물에 철판탱크를 설치 후 복개한 가스저장시설

4) CNG 저장조 : 압축된 천연가스를 저장할 수 있는 압력용기설비

5) 가스주입기 : 단식, 복식 및 복복식

6) CNG 압축기 : 천연가스를 고압으로 압축하여 저장조에 저장하기 위한 일체의 설비

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비고
저 장 조	18년	정액법	10%	0.05
주 유 기	10년	〃	10%	0.09
LPG저장조	18년	〃	10%	0.05
CNG 저장조	15년	〃	10%	0.06
가 스 주 입 기	10년	〃	10%	0.09
CNG 압축기	10년	〃	10%	0.09

라. 기준가격표

① 저장조

(단위：천원)

용 량 별			기준가격(개소당)
드럼(D/M)	ℓ	TON
10 이 하	2,000	2	4,720
30 〃	6,000	6	5,600
40 〃	8,000	8	5,920
50 〃	10,000	10	6,560
60 〃	12,000	12	7,040
70 〃	14,000	14	7,440
80 〃	16,000	16	8,400
90 〃	18,000	18	8,720
100 〃	20,000	20	9,920
110 〃	22,000	22	10,160
120 〃	24,000	24	10,480
130 〃	26,000	26	10,640
140 〃	28,000	28	10,960
150 〃	30,000	30	11,520
200 〃	40,000	40	13,280
250 〃	50,000	50	14,960
250 이 하		50 초과	14,960
50,000ℓ 초과시 1,000ℓ 증가마다			152

※ 1드럼：200ℓ에 해당

② 주유기

◦ 종 류

∙ 단  식

∙ 복  식

∙ 혼합식

∙ 천장식

마. 주유기 기준가격표

(단위:천원)

일련 번호	제작사	모델명	형식1 (속도)	형식2 (단,복식)	형식3 (펌프,액중형)	형식4 (기타)	기준 가격
1	기타	REVO-1000S	고속	복식	액중형	셀프형	8,400
2	기타	REVO-1000S	저속	복식	액중형	셀프형	8,240
3	기타	SG(TC)3921	저속	복식		모터펌프내장형	5,120
4	기타	SG(TC)3942	고속	복식		모터펌프내장형	5,280
5	기타	간이주유소 (수동식)				간이주유소 (수동식)	320
6	기타	간이주유소 (전동식)				간이주유소 (전동식)	640
7	기타	고정식(계량표시)	고속	단식		고정식(계량표시)	2,560
8	기타	고정식(계량표시)	고속	복식		고정식(계량표시)	4,880
9	기타	고정식(계량표시)	보통	단식		고정식(계량표시)	2,000
10	기타	고정식(계량표시)	보통	복식		고정식(계량표시)	3,600
11	기타	고정식(계량표시)	초고속	단식		고정식(계량표시)	5,120
12	기타	고정식(요금표시)	고속	단식		고정식(요금표시)	2,720
13	기타	고정식(요금표시)	고속	복식		고정식(요금표시)	5,040
14	기타	고정식(요금표시)	보통	단식		고정식(요금표시)	2,080
15	기타	고정식(요금표시)	보통	복식		고정식(요금표시)	3,760
16	기타	고정식(전자식)	고속	단식		고정식(전자식)	4,000
17	기타	고정식(전자식)	고속	복식		고정식(전자식)	6,640
18	기타	고정식(전자식)	보통	단식		고정식(전자식)	3,440
19	기타	고정식(전자식)	보통	복식		고정식(전자식)	5,680
20	기타	고정식(전자식)	초고속	단식		고정식(전자식)	6,720
21	기타	이동식				이동식	1,520
22	기타	천장식(계량표시)				천장형(계량표시)	6,560
23	기타	천장식(요금표시)				천장형(요금표시)	6,400
24	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	CASH5012		복식		셀프형	9,280
25	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	CASH5112		복식	액중형	셀프형	8,960
26	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8040	저속	4복식	펌프형	셀프형	11,600
27	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	11,920
28	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8060	저속	6복식	펌프형	셀프형	13,600
29	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	13,920
30	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8140	저속	4복식	액중형	셀프형	10,880
31	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8145	혼합	4복식	액중형	셀프형	11,120
32	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8160	저속	6복식	액중형	셀프형	12,880
33	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8165	혼합	6복식	액중형	셀프형	13,280
34	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	16,800
35	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	17,360
36	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6060	저속	6복식	펌프형	셀프형	20,000
37	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	20,640
38	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	15,760
39	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	16,160
40	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6160	저속	6복식	액중형	셀프형	19,040
41	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6165	혼합	6복식	액중형	셀프형	19,360
42	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,400
43	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	14,800
44	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6060	저속	6복식	펌프형	셀프형	16,720
45	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	17,120
46	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	13,760
47	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	14,000
48	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6160	저속	6복식	액중형	셀프형	16,000
49	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6165	혼합	6복식	액중형	셀프형	16,320
50	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG 5112		복식		LPG충전기	8,640
51	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG 5112ODT		복식		ODT 내장형	11,360
52	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG 5114		4복식		ODT 기본형	16,560
53	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG ODT		복식		LPG충전기	2,960
54	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG5114ODT		4복식		ODT 내장형	20,160
55	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	20,800
56	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	21,200
57	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6060	저속	6복식	펌프형	셀프형	24,000
58	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	24,400
59	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	20,400
60	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	20,800
61	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6160	저속	6복식	액중형	셀프형	23,600
62	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6165	혼합	6복식	액중형	셀프형	24,000
63	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1510	일반	단식		기계식	1,760
64	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1510NP	일반	단식		기계식	1,680
65	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1512	일반	복식		기계식	3,120
66	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1512NP	일반	복식		기계식	2,960
67	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1515	고속	단식		기계식	2,240
68	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1515NP	고속	단식		기계식	2,160
69	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1517	고속	복식		기계식	4,240
70	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1517NP	고속	복식		기계식	4,080
71	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1519	혼합	복식		기계식	3,760
72	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1519NP	혼합	복식		기계식	3,600
73	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8020	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,400
74	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8025	저속/ 고속	4복식	펌프형	셀프형	14,720
75	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8060	저속	6복식	펌프형	셀프형	16,880
76	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8065	저속/ 고속	8복식	펌프형	셀프형	17,600
77	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8120	저속	4복식	액중형	셀프형	13,680
78	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8125	저속/ 고속	4복식	액중형	셀프형	14,000
79	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8160	저속	6복식	액중형	셀프형	15,840
80	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8165	저속/ 고속	8복식	액중형	셀프형	16,560
81	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1010	저속	단식	펌프형	천장형	8,480
82	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1012	저속	복식	펌프형	천장형	15,840
83	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1015	고속	단식	펌프형	천장형	9,040
84	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1017	고속	복식	펌프형	천장형	17,040
85	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1019	저속/ 고속	복식	펌프형	천장형	16,560
86	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1110	저속	단식	액중형	천장형	8,640
87	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1112	저속	복식	액중형	천장형	16,320
88	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1115	고속	단식	액중형	천장형	9,360
89	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1117	고속	복식	액중형	천장형	17,760
90	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1119	혼합	복식	액중형	천장형	17,040
91	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	P-GASPOS				충전소POS	6,800
92	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	P150	1.5HP		액중형		1,440
93	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	P200	2HP		액중형		1,600
94	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	P75	3/4HP		액중형		800
95	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8040	저속	4복식	펌프형	4.6.8복식주유기	9,440
96	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8045	저속/ 고속	4복식	펌프형	4.6.8복식주유기	9,120
97	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8047	고속	4복식	펌프형	4.6.8복식주유기	9,600
98	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8145	저속/ 고속	4복식	액중형	4.6.8복식주유기	8,000
99	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8147	고속	4복식	액중형	4.6.8복식주유기	8,240
100	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8040	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,400
101	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	14,960
102	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8060	저속	6복식	펌프형	셀프형	17,120
103	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	17,840
104	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8140	저속	4복식	액중형	셀프형	13,920
105	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8145	혼합	4복식	액중형	셀프형	14,160
106	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8160	저속	6복식	액중형	셀프형	16,000
107	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8165	혼합	6복식	액중형	셀프형	16,720
108	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4000	일반	4복식	펌프형	전자식	8,640
109	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4000N		4복식	펌프형	기계실내장형	9,280
110	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4000NN		복식	펌프형	기계실내장형	6,720
111	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4010N		복식	펌프형	기계실내장형	6,400
112	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4013N		복식	펌프형	기계실내장형	7,120
113	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4015	혼합	4복식	펌프형	전자식	9,040
114	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4015N		4복식	펌프형	기계실내장형	9,680
115	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4015NN		복식	펌프형	기계실내장형	7,120
116	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4019	고속	4복식	펌프형	전자식	9,520
117	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4100	일반	4복식	액중형	전자식	7,360
118	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4100N		4복식	액중형	기계실내장형	8,720
119	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4100NN		복식	액중형	기계실내장형	6,160
120	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4110N		복식	액중형	기계실내장형	6,560
121	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4113N		복식	액중형	기계실내장형	6,320
122	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4115	혼합	4복식	액중형	전자식	7,680
123	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4115N		4복식	액중형	기계실내장형	9,200
124	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4115NN		복식	액중형	기계실내장형	6,640
125	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4119	고속	4복식	액중형	전자식	8,000
126	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5000N			펌프형	(None-space)내장형, 기계실2	720
127	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5005	초고속	단식	펌프형		5,040
128	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5005A	벌크	단식	펌프형	벌크형	5,120
129	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5005B	벌크	단식	펌프형	벌크형	5,360
130	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5010	저속	단식	펌프형	전자식	2,560
131	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5010N	고속	복식			3,200
132	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5012	저속	복식	펌프형	전자식	4,240
133	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5015	고속	단식	펌프형	전자식	2,880
134	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5017	고속	복식	펌프형	전자식	5,040
135	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5019	저속/ 고속	복식	펌프형	전자식	4,560
136	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5100	벌크	단식	액중형	벌크형	4,000
137	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5102	벌크/ 고속	복식	액중형	벌크형	6,320
138	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5105	초고속	단식	액중형		3,440
139	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5106	벌크	복식	액중형	벌크형	7,200
140	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5107	초고속	복식	액중형		5,680
141	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5109	초고속/고속	복식	액중형		5,520
142	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5110	저속	단식	액중형	전자식	2,240
143	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5110N	저속	단식	액중형	기계실1	2,560
144	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5112	저속	복식	액중형	전자식	3,760
145	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5115	고속	단식	액중형	전자식	2,560
146	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5117	고속	복식	액중형	전자식	4,480
147	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5119	저속/ 고속	복식	액중형	전자식	4,160
148	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6020	저속	4복식	펌프형		10,160
149	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6025	저속/ 고속	4복식	펌프형		10,640
150	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6027	고속	4복식	펌프형		11,120
151	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6040	저속	4복식	펌프형	4.6.8 복식 주유기	9,440
152	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6045	저속/ 고속	4복식	펌프형	4.6.8 복식 주유기	9,840
153	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6047	고속	4복식	펌프형	4.6.8 복식 주유기	11,120
154	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6060	저속	6복식	펌프형		11,680
155	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6065	저속4/ 고속2	6복식	펌프형		12,160
156	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6080	저속	8복식	펌프형		13,680
157	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6085	저속4/ 고속4	8복식	펌프형		14,320
158	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6120	저속	4복식	액중형		8,720
159	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6125	저속/ 고속	4복식	액중형		9,040
160	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6127	고속	4복식	액중형		9,440
161	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6140	저속	4복식	액중형	4.6.8 복식 주유기	8,160
162	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6145	저속/ 고속	4복식	액중형	4.6.8 복식 주유기	8,480
163	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6147	고속	4복식	액중형	4.6.8 복식 주유기	9,440
164	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6160	저속	6복식	액중형		10,400
165	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6165	저속4/ 고속2	6복식	액중형		10,640
166	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6180	저속	8복식	액중형		12,400
167	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6185	저속4/ 고속4	8복식	액중형		12,960
168	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8010N	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	7,040
169	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8010NN	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,360
170	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8012N	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	7,520
171	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8012NN	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,840
172	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8020	저속	4복식	펌프형		8,720
173	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8020 N N	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,200
174	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8020N	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,880
175	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8022 N	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	7,520
176	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8022 NN	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,840
177	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8025	저속/ 고속	4복식	펌프형		9,120
178	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8025N	저속/ 고속	4복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,840
179	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8027	고속	4복식	펌프형		10,400
180	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8032N	저속	단식	액중형	기계실1	2,000
181	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8040 N	저속	4복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,520
182	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8045 N	저속/ 고속	4복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,840
183	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8060	저속	6복식	펌프형		10,960
184	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8065	저속4/ 고속2	6복식	펌프형		11,360
185	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8080	저속	8복식	펌프형		14,000
186	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8085	저속/ 고속	8복식	펌프형		14,720
187	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8110N	저속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,480
188	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8110NN	저속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실2	6,720
189	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8112N	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,880
190	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8112NN	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,200
191	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8120	고속	4복식	액중형	기계실2	7,600
192	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8120 N N	저속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실2	6,720
193	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8120N	저속	4복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,320
194	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8122 NN	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,880
195	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8122 NN	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,280
196	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8125	저속/ 고속	4복식	액중형		7,840
197	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8125N	저속/ 고속	4복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,360
198	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8127	고속	4복식	액중형		8,720
199	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8140 N	저속	4복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,600
200	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8145 N	저속/ 고속	4복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	10,080
201	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8160	저속	6복식	액중형		9,840
202	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8165	저속4/ 고속2	6복식	액중형		10,240
203	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8180	저속	8복식	액중형		12,640
204	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8185	저속/ 고속	8복식	액중형		13,280
205	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1010	저속	단식	펌프형	(None-space) 내장형	9,440
206	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1012	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형	17,840
207	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1015	고속	단식	펌프형	(None-space) 내장형	10,240
208	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1017	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형	19,360
209	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1019	저속/ 고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형	18,560
210	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1110	저속	단식	액중형	(None-space) 내장형	9,120
211	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1112	저속	복식	액중형	(None-space) 내장형	17,200
212	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1115	고속	단식	액중형	(None-space) 내장형	9,840
213	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1117	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형	18,720
214	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1119	저속/ 고속	복식	액중형	(None-space) 내장형	18,000
215	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SC				셀프형	1,120
216	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SC옵션				셀프형	1,520
217	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF4000		4복식		셀프형	13,280
218	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF4015		4복식		셀프형	13,680
219	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF4100		4복식		셀프형	12,720
220	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF4115		4복식		셀프형	13,200
221	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF5012				셀프형	5,760
222	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF8010		4복식		셀프형	11,920
223	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF8040V		4복식		셀프형	15,440
224	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF8045V	저속/ 고속	4복식		일반형	9,600
225	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF8045V		4복식		셀프형	16,000
226	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	13,760
227	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	13,920
228	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6060	저속	6복식	펌프형	셀프형	15,520
229	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	15,760
230	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	13,040
231	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	13,360
232	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6160	저속	6복식	액중형	셀프형	14,880
233	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6165	혼합	6복식	액중형	셀프형	15,040
234	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SP-IU1HSIP		4복식		ODT 기본형	17,520
235	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage4010		4복식		멀티	9,760
236	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage4015	일반/ 고속	복식		멀티	10,320
237	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage4110		4복식	액중형		8,960
238	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage4115	일반/ 고속	4복식	액중형		9,360
239	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5010		단식		전자식	3,040
240	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5012		복식		전자식	5,120
241	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5015	고속	단식		전자식	3,520
242	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5017	고속	복식		전자식	6,080
243	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5019	일반/ 고속	복식		전자식	5,600
244	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5105		단식	액중형		3,920
245	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5107		복식	액중형		6,640
246	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5109	일반/초고속	복식	액중형		5,840
247	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5110		단식	액중형	전자식	2,720
248	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5112		복식	액중형	전자식	4,400
249	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5115	고속	단식	액중형	전자식	3,040
250	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5117	고속	복식	액중형	전자식	5,920
251	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5119	일반/ 고속	복식	액중형	전자식	4,880
252	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Winpos21c				주유소POS	6,080
253	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	셀프완성형(펌프/ST-2)		4복식		셀프형	14,560
254	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5010	저속	단식	펌프형		2,080
255	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5012	저속	복식	펌프형		3,280
256	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5015	고속	단식	펌프형		2,320
257	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5017	고속	복식	펌프형		3,600
258	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5019	혼합	복식	펌프형		3,440
259	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5110	저속	단식	액중형		1,840
260	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5112	저속	복식	액중형		2,960
261	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5115	고속	단식	액중형		2,080
262	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5117	고속	복식	액중형		3,200
263	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5119	혼합	복식	액중형		3,120
264	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-8040	저속	4복식	펌프형		7,120
265	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-8045	혼합	4복식	펌프형		7,440
266	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-8140	저속	4복식	액중형		6,640
267	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-8145	혼합	4복식	액중형		6,880
268	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SK-SELF 6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,240
269	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SK-SELF 6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	14,800
270	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SK-SELF 6140	저속	4복식	액중형	셀프형	13,680
271	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SK-SELF 6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	14,080
272	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SO HIGH SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,560
273	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SO HIGH SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	14,960
274	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SO HIGH SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	14,080
275	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SO HIGH SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	14,560
276	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF 6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	16,400
277	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF 6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	16,800
278	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF 6140	저속	4복식	액중형	셀프형	16,000
279	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF 6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	16,400
280	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART LPG		복식		가스충전기	16,400
281	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-H	고속	단식		전자식	3,600
282	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-HW	고속	복식		전자식	6,240
283	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-LW	혼합	복식		전자식	4,160
284	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-R	저속	단식		전자식	3,120
285	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-RH	저속/ 고속			전자식	5,760
286	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-RW	저속	복식		전자식	5,280
287	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	154-1	저속	단식		기계식 (자가주유용)	1,360
288	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	154-2	고속	단식		기계식 (자가주유용)	1,680
289	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	164-1	저속	단식		기계식	1,440
290	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	164-2	고속	단식		기계식	1,760
291	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	252-1	저속	복식		기계식 (자가주유용)	2,400
292	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	252-2	고속	복식		기계식 (자가주유용)	3,200
293	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	252-3	혼합	복식		기계식 (자가주유용)	2,800
294	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	262-1	저속	복식		기계식	2,560
295	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	262-2	고속	복식		기계식	3,360
296	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	262-3	혼합	복식		기계식	2,960
297	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	BULK4992		단식		모터펌프분리형	5,280
298	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	BULK6992		복식		모터펌프분리형	9,040
299	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	BULK6993		복식		모터펌프분리형	7,840
300	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	BULK6994		복식		모터펌프분리형	8,240
301	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	Bulk주유기용(None-space용)	벌크		액중형	Bulk주유기용(None-space용)	1,600
302	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	CNT0001				디스펜서형(모터 펌프분리형)	240
303	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC1220	저속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	11,200
304	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC1243	혼합	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	11,600
305	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC2220	저속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	8,800
306	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC2242	고속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	10,240
307	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC2243	혼합	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	9,520
308	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC4921	저속	단식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	2,960
309	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC4942	고속	단식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	3,360
310	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC4992		단식		모터펌프분리형	4,480
311	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC4992				디스펜서형(모터 펌프분리형)	3,360
312	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6921	저속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	4,960
313	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6942	고속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	5,920
314	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6943	혼합	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	5,440
315	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6992		복식		모터펌프분리형	7,120
316	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6993		복식		모터펌프분리형	6,960
317	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC4921	저속	단식		천장형(내장형)	6,880
318	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC4921	저속	단식		천장형(내장형)	10,000
319	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC4942	고속	단식		천장형(내장형)	7,520
320	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC4942	고속	단식		천장형(내장형)	10,800
321	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6921	저속	복식		천장형(내장형)	13,600
322	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6921	저속	복식		천장형(내장형)	18,800
323	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6942	고속	복식		천장형(내장형)	20,400
324	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6943	고속	복식		천장형(내장형)	14,240
325	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6943	혼합	복식		천장형(내장형)	19,600
326	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS4921	저속	단식	액중형	천장형(내장형)	10,000
327	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS4942	고속	단식	액중형	천장형(내장형)	10,800
328	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS6921	저속	복식	액중형	천장형(내장형)	18,800
329	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS6942	고속	복식	액중형	천장형(내장형)	20,400
330	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS6943	혼합	복식	액중형	천장형(내장형)	19,600
331	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL2220-1	저속	복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	5,920
332	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL2220-2	저속	4복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	6,000
333	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL2242-1	고속	복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	6,880
334	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL2242-2	혼합	4복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	6,960
335	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL3220-1	저속	복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	10,400
336	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL3220-2	저속	4복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	10,480
337	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL3243-1	고속	복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	10,960
338	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL3243-2	혼합	4복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	11,040
339	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD2220-1	저속	복식		기계실내장형(Sky-Land액중 펌프형)	5,520
340	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD2220-2	저속	4복식		기계실내장형(Sky-Land액중 펌프형)	5,600
341	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD2242-1	고속	복식		기계실내장형(Sky-Land액중 펌프형)	6,160
342	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD2242-2	혼합	4복식		기계실내장형(Sky-Land액중 펌프형)	6,240
343	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD3220-1	저속	복식		기계실내장형(Sky-Land액중 펌프형)	9,280
344	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD3220-2	저속	4복식		기계실내장형(Sky-Land액중 펌프형)	9,360
345	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD3243-1	고속	복식		기계실내장형(Sky-Land액중 펌프형)	10,000
346	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD3243-2	혼합	4복식		기계실내장형(Sky-Land액중 펌프형)	10,080
347	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC1220	저속	복식		모터펌프내장형	13,200
348	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC1243	혼합	복식		모터펌프내장형	13,600
349	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC1921	저속	단식		모터펌프내장형	3,200
350	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC1942	고속	단식		모터펌프내장형	3,680
351	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC2220	저속	복식		모터펌프내장형	9,920
352	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC2242	고속	복식		모터펌프내장형	11,040
353	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC2243	혼합	복식		모터펌프내장형	10,480
354	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC3921	저속	복식		모터펌프내장형	5,360
355	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC3942	고속	복식		모터펌프내장형	6,320
356	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC3943	혼합	복식		모터펌프내장형	5,840
357	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	일반Dispenser용	일반		액중형	일반Dispenser용	1,440
358	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	초고속주유기용	초고속		액중형	초고속주유기용	1,760
359	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	충전기				PLD-3	14,400
360	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	충전기				WLD-3	9,600
361	한국다쓰노㈜	BK-300S	벌크	복식	액중형	이동차량용	4,720
362	한국다쓰노㈜	BK-300W	벌크	복식	액중형	이동차량용	8,400
363	한국다쓰노㈜	BKS+HS	고속	단식	액중형	이동차량용	11,120
364	한국다쓰노㈜	BM-4W		4복식		전자식	11,920
365	한국다쓰노㈜	BM-6W		6복식		전자식	13,840
366	한국다쓰노㈜	BMD2444				BRIGHT MALT	6,160
367	한국다쓰노㈜	EDFT-1221-J				LPG충전기	12,800
368	한국다쓰노㈜	EDFT-1221-V	벌크	복식			14,400
369	한국다쓰노㈜	FN-HW (NEWSUNNY-EX)	고속	복식		전자식	6,720
370	한국다쓰노㈜	FN-LW (NEWSUNNY-EX)	저속	복식		전자식	5,760
371	한국다쓰노㈜	FV-1001				OVER FLOW STOP VALUE	320
372	한국다쓰노㈜	GAUGESENSOR (1기당)				전자식	720
373	한국다쓰노㈜	GDA2221	저속	복식		NEO SUNNY	3,360
374	한국다쓰노㈜	GDA2222	고속	복식		NEO SUNNY	3,520
375	한국다쓰노㈜	GDA2223	혼합	복식		NEO SUNNY	3,440
376	한국다쓰노㈜	GOM-75(본체)				전자식	4,320
377	한국다쓰노㈜	GOM-980C(SENSOR-TANK1기당)				전자식	1,120
378	한국다쓰노㈜	GOM-980C(본체)				전자식	2,800
379	한국다쓰노㈜	GOM-980D(SENSOR-TANK1기당)				전자식	1,360
380	한국다쓰노㈜	GOM-980D(본체)				전자식	3,040
381	한국다쓰노㈜	GSB24421	저속	4복식			15,920
382	한국다쓰노㈜	GSB24423	혼합	4복식			17,440
383	한국다쓰노㈜	HB-HW(HYBRID-MULTI)	고속	복식		전자식	7,600
384	한국다쓰노㈜	HB-LW(HYBRID-MULTI)	저속	복식		전자식	7,120
385	한국다쓰노㈜	JJVRS				유증기 회수장치	1,840
386	한국다쓰노㈜	KDB24421	저속	4복식		New Multi-X Self	25,840
387	한국다쓰노㈜	KDB24421-S	저속	4복식		New MULTI-X	28,080
388	한국다쓰노㈜	KDB24421-V	저속	4복식		New MULTI-X	20,880
389	한국다쓰노㈜	KDB24423-S	혼합	4복식		New MULTI-X	26,880
390	한국다쓰노㈜	KDB24423-V	혼합	4복식		New MULTI-X	21,600
391	한국다쓰노㈜	KDB36621	저속	6복식			17,440
392	한국다쓰노㈜	KDB36621-S	저속	6복식		New MULTI-X	30,400
393	한국다쓰노㈜	KDB36621-V	저속	6복식		New MULTI-X	23,520
394	한국다쓰노㈜	KDB36623	혼합	6복식			17,840
395	한국다쓰노㈜	KDB36623-S	혼합	6복식		New MULTI-X	31,920
396	한국다쓰노㈜	KDB36623-V	혼합	6복식		New MULTI-X	24,320
397	한국다쓰노㈜	KH2000				SELF OPT 부착장치	7,200
398	한국다쓰노㈜	KSB24421-S	저속	4복식		New MULTI-X	27,120
399	한국다쓰노㈜	KSB24421-V	저속	4복식		New MULTI-X	19,760
400	한국다쓰노㈜	KSB24423-S	혼합	4복식		New MULTI-X	26,800
401	한국다쓰노㈜	KSB24423-V	혼합	4복식		New MULTI-X	20,480
402	한국다쓰노㈜	KSB36621	저속	6복식			21,280
403	한국다쓰노㈜	KSB36621-S	저속	6복식		New MULTI-X	29,680
404	한국다쓰노㈜	KSB36621-V	저속	4복식		New MULTI-X	22,000
405	한국다쓰노㈜	KSB36623	혼합	6복식			21,680
406	한국다쓰노㈜	KSB36623-S	혼합	6복식		New MULTI-X	30,560
407	한국다쓰노㈜	KSB36623-V	혼합	4복식		New MULTI-X	22,800
408	한국다쓰노㈜	New SUNNY EX Lw	저속	2복식			8,000
409	한국다쓰노㈜	OPT2400				SELF OPT 부착장치	7,200
410	한국다쓰노㈜	RDM12222				LPG충전기	11,120
411	한국다쓰노㈜	SN-08SHM-J (천정식)	고속	단식		천장형	10,880
412	한국다쓰노㈜	SN-08SM-J (천정식)	저속	단식		천장형	10,480
413	한국다쓰노㈜	SN-08WHM-J( 천정식)	고속	복식		천장형	19,360
414	한국다쓰노㈜	SN-08WIM-J (천정식)	혼합	복식		천장형	19,040
415	한국다쓰노㈜	SN-08WM-J (천정식)	저속	복식		천장형	18,640
416	한국다쓰노㈜	SN-87-WM-J (NON-SPACE)	저속	복식		천장형	16,320
417	한국다쓰노㈜	SN-87SHM-J (NON-SPACE)	고속	단식		천장형	9,040
418	한국다쓰노㈜	SN-87SM-J (NON-SPACE)	저속	단식		천장형	8,320
419	한국다쓰노㈜	SN-87WHM-J (NON-SPACE)	고속	복식		천장형	17,760
420	한국다쓰노㈜	SN-87WIM-J (NON-SPACE)	혼합	복식		천장형	17,040
421	한국다쓰노㈜	SN-97-SM-J (NON-SPACE)	저속	복식		천장형	16,320
422	한국다쓰노㈜	SN-97SHM-J (NON-SPACE)	고속	단식		천장형	9,920
423	한국다쓰노㈜	SN-97SHM-S	고속	단식		천장형	9,600
424	한국다쓰노㈜	SN-97SHM-S	저속	복식			11,760
425	한국다쓰노㈜	SN-97SM-J (NON-SPACE)	저속	단식		천장형	9,120
426	한국다쓰노㈜	SN-97SM-S	저속	단식		천장형	8,800
427	한국다쓰노㈜	SN-97SM-S	혼합	복식			13,680
428	한국다쓰노㈜	SN-97WHM-J (NON-SPACE)	고속	복식		천장형	19,520
429	한국다쓰노㈜	SN-97WHM-S	고속	단식			6,480
430	한국다쓰노㈜	SN-97WHM-S	고속	복식		천장형	18,800
431	한국다쓰노㈜	SN-97WIH-S	혼합	복식		천장형	18,000
432	한국다쓰노㈜	SN-97WIM-J (NON-SPACE)	혼합	복식		천장형	18,720
433	한국다쓰노㈜	SN-97WIM-S	고속	복식			12,800
434	한국다쓰노㈜	SN-97WM-J	저속	단식			6,640
435	한국다쓰노㈜	SN-97WM-J	저속/ 고속	복식	펌프형		17,920
436	한국다쓰노㈜	SN-97WM-S	저속	단식			5,920
437	한국다쓰노㈜	SN-97WM-S	저속	복식		천장형	17,200
438	한국다쓰노㈜	WBK-300S	벌크	단식			4,480
439	한국다쓰노㈜	WBK-300W	벌크	복식			8,000
440	한국다쓰노㈜	WBMD24441	저속	4복식			10,640
441	한국다쓰노㈜	WBMD24443	혼합	4복식			11,200
442	한국다쓰노㈜	WBMD36641	저속	6복식			12,720
443	한국다쓰노㈜	WBMD36643	혼합	6복식			13,040
444	한국다쓰노㈜	WBMD48841	저속	8복식			17,840
445	한국다쓰노㈜	WBMDS24423	혼합	4복식		BRIGHT MULTI SELF	15,440
446	한국다쓰노㈜	WBMDS36623	혼합	6복식		BRIGHT MULTI SELF	17,440
447	한국다쓰노㈜	WBMS2443	혼합	4복식			8,800
448	한국다쓰노㈜	WBMS24441	저속	4복식			8,960
449	한국다쓰노㈜	WBMS24443	저속4	복식			9,200
450	한국다쓰노㈜	WBMS36641	저속	6복식			10,480
451	한국다쓰노㈜	WBMS36643	혼합	6복식			10,880
452	한국다쓰노㈜	WBMS36841	저속	복식			9,840
453	한국다쓰노㈜	WBMS48841	저속	8복식			14,240
454	한국다쓰노㈜	WDA-1P2N1	저속	복식		NEO SUNNY	3,920
455	한국다쓰노㈜	WDA-1P2N2	고속	복식		NEO SUNNY	4,880
456	한국다쓰노㈜	WDA11111	저속	단식		NEO SUNNY	3,120
457	한국다쓰노㈜	WDA11112	고속	단식		NEO SUNNY	3,440
458	한국다쓰노㈜	WDA22221	저속	복식		NEO SUNNY	5,040
459	한국다쓰노㈜	WDA22222	고속	복식		NEO SUNNY	6,000
460	한국다쓰노㈜	WDA22223	혼합	복식		NEO SUNNY	5,600
461	한국다쓰노㈜	WDB24441	저속	4복식			9,200
462	한국다쓰노㈜	WDB24442	고속	4복식			10,320
463	한국다쓰노㈜	WDB24443	혼합	4복식			9,760
464	한국다쓰노㈜	WDB36641	저속	6복식			10,480
465	한국다쓰노㈜	WDB36642	고속	6복식			11,200
466	한국다쓰노㈜	WDB36643	혼합	6복식			11,040
467	한국다쓰노㈜	WDBHB12221	저속	복식			6,320
468	한국다쓰노㈜	WDBHB12222	고속	복식			6,800
469	한국다쓰노㈜	WDC11111	초고속	단식		NEO SUNNY	8,800
470	한국다쓰노㈜	WDC22222	초고속	복식		NEO SUNNY	10,160
471	한국다쓰노㈜	WGDB24421 (Neo-Multi Self)	저속	4복식		Neo-Multi Self	15,840
472	한국다쓰노㈜	WGDB24423	혼합	4복식			16,400
473	한국다쓰노㈜	WGDB36621 (Neo-Multi Self)	저속	6복식		Neo-Multi Self	18,720
474	한국다쓰노㈜	WGSB24421 (Neo-Multi Self)	저속	4복식		Neo-Multi Self	14,880
475	한국다쓰노㈜	WGSB36621 (Neo-Multi Self)	저속	6복식		Neo-Multi Self	17,600
476	한국다쓰노㈜	WMDB24421	저속	4복식		Sunny-X self	14,800
477	한국다쓰노㈜	WMDB24423	혼합	4복식		Sunny-X self	15,280
478	한국다쓰노㈜	WSA11111	저속	단식		NEO SUNNY	2,880
479	한국다쓰노㈜	WSA11112	고속	단식		NEO SUNNY	3,120
480	한국다쓰노㈜	WSA22221	저속	복식		NEO SUNNY	4,480
481	한국다쓰노㈜	WSA22222	고속	복식		NEO SUNNY	5,280
482	한국다쓰노㈜	WSA22223	혼합	복식		NEO SUNNY	4,880
483	한국다쓰노㈜	WSB24441	저속	4복식			8,240
484	한국다쓰노㈜	WSB24442	고속	4복식			9,120
485	한국다쓰노㈜	WSB24443	혼합	4복식			8,800
486	한국다쓰노㈜	WSB36641	저속	6복식			9,760
487	한국다쓰노㈜	WSB36642	고속	6복식			10,480
488	한국다쓰노㈜	WSB36643	혼합	6복식			10,320
489	한국다쓰노㈜	액중PUMP	벌크		액중형	이동차량용	1,360
490	한국다쓰노㈜	VRS				유증기회수장치	1,600
491	한국ENE	BS-1200	초고속	단식		천장형(내장형)	4,160
492	한국ENE	BS-1300	벌크	단식		천장형(내장형)	4,800
493	한국ENE	BS-2000	초고속/고속	복식		천장형(내장형)	6,000
494	한국ENE	BS-3000	벌크/ 고속	복식		천장형(내장형)	6,400
495	한국ENE	BS-4000	초고속/고속	복식		천장형(내장형)	6,240
496	한국ENE	BS-5000	벌크/고속	복식		천장형(내장형)	6,560
497	한국ENE	BS-6000	벌크	복식		천장형(내장형)	6,800
498	한국ENE	DC-1H	고속	단식	펌프형	디지콤	3,760
499	한국ENE	DC-1HR	저속	복식	액중형	디지콤	3,040
500	한국ENE	DC-1HS	저속	복식	펌프형	디지콤	3,280
501	한국ENE	DC-1S	저속	단식	펌프형	디지콤	3,360
502	한국ENE	DC-1SR	저속	단식	액중형	디지콤	2,640
503	한국ENE	DC-1SS	저속	단식	펌프형	디지콤	3,200
504	한국ENE	DC-2H	고속	복식	펌프형		6,560
505	한국ENE	DC-2HR	고속	복식	액중형	디지콤	5,600
506	한국ENE	DC-2HS	고속	복식	펌프형	디지콤	6,000
507	한국ENE	DC-2S	저속	복식	펌프형		5,680
508	한국ENE	DC-2SR	고속	단식	액중형	디지콤	5,040
509	한국ENE	DC-2SS	고속	단식	펌프형	디지콤	5,600
510	한국ENE	DC-SH	저속/ 고속	복식	펌프형	디지콤	6,000
511	한국ENE	DC-SHR	고속	복식	액중형	디지콤	5,200
512	한국ENE	DC-SHS	저속/ 고속	복식	펌프형	디지콤	5,840
513	한국ENE	EM-2S2HR		4복식	액중형	유로콤	7,600
514	한국ENE	EM-2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형		8,000
515	한국ENE	EM-2S4HR		6복식	액중형	유로콤	8,800
516	한국ENE	EM-2S4HS		6복식	펌프형	유로콤	9,600
517	한국ENE	EM-4S2HR		6복식	액중형	유로콤	10,400
518	한국ENE	EM-4S2HS		6복식	펌프형	유로콤	9,600
519	한국ENE	EM-4S4HR		8복식	액중형	유로콤	12,160
520	한국ENE	EM-4S4HS		8복식	펌프형	유로콤	14,080
521	한국ENE	EM-4SR		4복식	액중형	유로콤	7,600
522	한국ENE	EM-4SS		4복식	펌프형	유로콤	8,800
523	한국ENE	EM-6S2H-S	저속/ 고속	8복식	펌프형		16,640
524	한국ENE	EM-6S2HR		8복식	액중형	유로콤	11,840
525	한국ENE	EM-6SR		6복식	액중형	유로콤	9,600
526	한국ENE	EM-6SS		6복식	펌프형	유로콤	10,800
527	한국ENE	EM-8SR		8복식	액중형	유로콤	12,960
528	한국ENE	EM-8SS		8복식	펌프형	유로콤	15,840
529	한국ENE	EMS 2S2HR	저속/ 고속	4복식	액중형	셀프형	12,800
530	한국ENE	EMS 2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형	셀프형	13,600
531	한국ENE	EMS 4S2HS	저속/ 고속	6복식	펌프형	셀프형	15,200
532	한국ENE	EMS 4SS	저속	4복식	펌프형	셀프형	13,200
533	한국ENE	GE1H	고속	단식	펌프형	마이콤	3,200
534	한국ENE	GE1HF	고속	단식		마이콤	2,400
535	한국ENE	GE1S	저속	단식	펌프형	마이콤	2,800
536	한국ENE	GE1SF	저속	단식		마이콤	2,160
537	한국ENE	GE2H	고속	복식	펌프형	마이콤	5,600
538	한국ENE	GE2HF	고속	복식		마이콤	4,240
539	한국ENE	GE2S	저속	복식	펌프형	마이콤	4,640
540	한국ENE	GE2SF	저속	복식		마이콤	3,520
541	한국ENE	GESH	혼합	복식	펌프형	마이콤	5,120
542	한국ENE	GESHF	저속/ 고속	복식		마이콤	3,920
543	한국ENE	GHLSSSD12	12V			홈로리	2,080
544	한국ENE	GHLSSSD24	24V			홈로리	2,160
545	한국ENE	GHPSM-HN	고속	단식		NEW MASTER	2,320
546	한국ENE	GHWPSM-HN	고속	복식		NEW MASTER	4,160
547	한국ENE	GHYM4N-H	고속	4복식		4NOZZLE	7,200
548	한국ENE	GHYM4N-S	저속	4복식		4NOZZLE	6,560
549	한국ENE	GHYM4N-SH	저속/ 고속	4복식		4NOZZLE	6,880
550	한국ENE	GLP2D		복식		LPG충전기	14,400
551	한국ENE	GO1H	고속	단식		천장형	10,080
552	한국ENE	GO1S	저속	단식		천장형	9,360
553	한국ENE	GO2H	일반/ 고속	복식		천장형	19,040
554	한국ENE	GO2S	저속	복식		천장형	17,600
555	한국ENE	GOS1H-M	고속	단식		천장형	7,760
556	한국ENE	GOS1S-M	저속	단식		천장형	7,200
557	한국ENE	GOS2H-M	고속	복식		천장형	14,640
558	한국ENE	GOS2S-M	저속	복식		천장형	13,600
559	한국ENE	GOSH	저속/ 고속	복식		천장형	18,320
560	한국ENE	GOSSH-M	저속/ 고속	복식		천장형	13,760
561	한국ENE	GS1H	고속	단식	액중형	마이콤	2,800
562	한국ENE	GS1S	저속	단식	액중형	마이콤	2,480
563	한국ENE	GS2H	고속	복식	액중형	마이콤	4,960
564	한국ENE	GS2S	저속	복식	액중형	마이콤	4,160
565	한국ENE	GSHPSM-HN	저속/ 고속	복식		NEW MASTER	3,920
566	한국ENE	GSPSM-HN	저속	단식		NEW MASTER	2,080
567	한국ENE	GSSH	혼합	복식	액중형	마이콤	4,480
568	한국ENE	GWPSM-HN	저속	복식		NEW MASTER	3,520
569	한국ENE	HL-BL12	12V			홈로리	2,240
570	한국ENE	HL-BL24	24V			홈로리	2,480
571	한국ENE	HL-BS24	초고속			홈로리	2,480
572	한국ENE	HLSUPER	초고속			홈로리	2,480
573	한국ENE	HP-2H	고속	복식	펌프형	마이콤	5,200
574	한국ENE	LP-2SR		복식		LPG충전기	7,200
575	한국ENE	MD-1HR	고속	단식	액중형	마이콤	1,840
576	한국ENE	MD-1HS	고속	단식	펌프형	마이콤	2,240
577	한국ENE	MD-1SR	저속	단식	액중형	마이콤	1,760
578	한국ENE	MD-1SS	저속	단식	펌프형	마이콤	2,000
579	한국ENE	MD-2HR	고속	복식	액중형	마이콤	3,040
580	한국ENE	MD-2HS	고속	복식	펌프형	마이콤	3,600
581	한국ENE	MD-2SR	저속	복식	액중형	마이콤	2,800
582	한국ENE	MD-2SS	저속	복식	펌프형	마이콤	3,200
583	한국ENE	MD-SHR	혼합	복식	액중형	마이콤	2,960
584	한국ENE	MD-SHS	혼합	복식	펌프형	마이콤	3,440
585	한국ENE	MDS 2S2HR	저속/ 고속	4복식	액중형	셀프형	10,800
586	한국ENE	MDS 2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형	셀프형	11,600
587	한국ENE	MDS 4SS	저속	4복식	펌프형	셀프형	10,400
588	한국ENE	MO2HO1H	고속		펌프형	천장형(내장형)	7,200
589	한국ENE	MO2SO1S	저속		펌프형	천장형(내장형)	6,480
590	한국ENE	MO2SO1S	저속2/ 고속4				9,440
591	한국ENE	MP-1H	고속	단식	펌프형	마이콤	2,640
592	한국ENE	MP-1HR	고속	단식	액중형	마이콤	2,320
593	한국ENE	MP-1HS	고속	단식	펌프형	마이콤	2,640
594	한국ENE	MP-1S	저속	단식	펌프형	마이콤	2,320
595	한국ENE	MP-1SR	저속	단식	액중형	마이콤	2,080
596	한국ENE	MP-1SS	저속	단식	펌프형	마이콤	2,320
597	한국ENE	MP-2HR	고속	복식	액중형	마이콤	4,080
598	한국ENE	MP-2HS	고속	복식	펌프형	마이콤	4,640
599	한국ENE	MP-2S	저속	복식	펌프형	마이콤	3,840
600	한국ENE	MP-2SR	저속	복식	액중형	마이콤	3,440
601	한국ENE	MP-2SS	저속	복식	펌프형	마이콤	3,840
602	한국ENE	MP-SH	저속/ 고속	복식	펌프형	마이콤	3,760
603	한국ENE	MP-SHR	저속/ 고속	복식	액중형	마이콤	3,760
604	한국ENE	MP-SHS	저속/ 고속	복식	펌프형	마이콤	4,320
605	한국ENE	MS2S4H	저속2/ 고속4	6복식	액중형	멀티콤	10,560
606	한국ENE	MS4D	혼합	4복식	액중형	멀티콤	7,680
607	한국ENE	MS4H	고속	4복식	액중형	멀티콤	7,920
608	한국ENE	MS4S	저속	4복식	액중형	멀티콤	7,200
609	한국ENE	MS4S2H	저속4/ 고속2	6복식	액중형	멀티콤	10,320
610	한국ENE	MS6H	고속	6복식	액중형	멀티콤	10,880
611	한국ENE	MS6S	저속	6복식	액중형	멀티콤	9,840
612	한국ENE	MT-2HR	고속	2복식	액중형	멀티콤	5,440
613	한국ENE	MT-2HS	고속	2복식	펌프형	멀티콤	5,920
614	한국ENE	MT-2S2H	저속/ 고속	4복식	액중형	멀티콤	7,120
615	한국ENE	MT-2S2HR	저속/ 고속	4복식	액중형	멀티콤	6,800
616	한국ENE	MT-2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형	멀티콤	7,200
617	한국ENE	MT-2S4HR	저속2/ 고속4	6복식	액중형	멀티콤	8,800
618	한국ENE	MT-2S4HS	저속2/ 고속4	6복식	펌프형	멀티콤	9,600
619	한국ENE	MT-2SR	저속	2복식	액중형	멀티콤	5,520
620	한국ENE	MT-2SS	저속	2복식	펌프형	멀티콤	6,080
621	한국ENE	MT-4H	고속	4복식	펌프형	멀티콤	9,840
622	한국ENE	MT-4HR	고속	4복식	액중형	멀티콤	8,000
623	한국ENE	MT-4HS	고속	4복식	펌프형	멀티콤	9,840
624	한국ENE	MT-4S	저속	4복식	펌프형	멀티콤	9,040
625	한국ENE	MT-4S2HR	저속4/ 고속2	6복식	액중형	멀티콤	9,600
626	한국ENE	MT-4S2HS	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	멀티콤	11,920
627	한국ENE	MT-4SR	저속	4복식	액중형	멀티콤	7,200
628	한국ENE	MT-4SS	저속	4복식	펌프형	멀티콤	7,600
629	한국ENE	MT-6H	고속	6복식	펌프형	멀티콤	12,720
630	한국ENE	MT-6HR	고속	6복식	액중형	멀티콤	11,520
631	한국ENE	MT-6HS	고속	6복식	펌프형	멀티콤	12,720
632	한국ENE	MT-6S	저속	6복식	펌프형	멀티콤	11,440
633	한국ENE	MT-6SR	저속	6복식	액중형	멀티콤	9,600
634	한국ENE	MT-6SS	저속	6복식	펌프형	멀티콤	10,400
635	한국ENE	MT2S4H	저속2/ 고속4	6복식	펌프형	멀티콤	12,320
636	한국ENE	MT4D	혼합	4복식	펌프형	멀티콤	9,520
637	한국ENE	MT4S2H	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	멀티콤	11,920
638	한국ENE	MTS 2S2HR	저속/ 고속	4복식	액중형	셀프형	12,800
639	한국ENE	MTS 2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형	셀프형	13,600
640	한국ENE	MTS 4SS	저속	4복식	펌프형	셀프형	13,200
641	한국ENE	OH-1HS	고속	단식		천장형	8,160
642	한국ENE	OH-1SS	저속	단식		천장형	8,160
643	한국ENE	OH-2HS	고속	복식		천장형	15,600
644	한국ENE	OH-2SS	저속	복식		천장형	14,240
645	한국ENE	OH-SHS	저속/ 고속	복식		천장형	14,960
646	한국ENE	PUMP	1.5HP		액중형		1,360
647	한국ENE	PUMP	2HP		액중형		2,000
648	한국ENE	SMT4D	저속/ 고속	4복식		셀프형	14,560
649	한국ENE	SMT4H	고속	4복식		셀프형	13,760
650	한국ENE	SMT4S	저속	4복식		셀프형	12,880
651	한국ENE	SP-1000		단식	펌프형		5,680
652	한국ENE	SP-1B1HR1P		복식	액중형		7,040
653	한국ENE	SP-1B1HR2P		혼합복식	액중형		7,200
654	한국ENE	SP-1B1HRIP	초고속/고속	복식			4,800
655	한국ENE	SP-1B1UR2P		복식	액중형		7,680
656	한국ENE	SP-1BR1P		단식	액중형		4,720
657	한국ENE	SP-1BRIP	초고속	단식			3,280
658	한국ENE	SP-1U1HR1P	초고속/고속	복식	액중형		6,080
659	한국ENE	SP-1U1HR2P	초고속/고속	혼합복식	액중형		6,240
660	한국ENE	SP-1U1HRIP	벌크	단식			3,760
661	한국ENE	SP-1U1HS1P		복식	펌프형		7,920
662	한국ENE	SP-1UR1P	초고속	단식	액중형		4,160
663	한국ENE	SP-1URIP	초고속	복식			6,640
664	한국ENE	SP-1US1P		단식	펌프형		5,440
665	한국ENE	SP-2000	초고속	복식	펌프형		13,680
666	한국ENE	SP-2000		복식	펌프형		7,600
667	한국ENE	SP-2BR2P		복식	액중형		8,000
668	한국ENE	SP-2UR2P	초고속	복식	액중형		6,400
669	한국ENE	SPX215	1.5HP		액중형		1,520
670	한국ENE	STD-P1500U1	1.5HP		액중형		1,600
671	한국ENE	STD-P150U1	2HP				2,080
672	한국ENE	STD-P200U1	2HP		액중형		2,720
673	한화주유기㈜	262-2-R-TW-P		복식		디스펜서형	3,680
674	한화주유기㈜	262-2-TW-HD-P	고속			일반형	4,960
675	한화주유기㈜	262-2-TW-P		복식		일반형	4,160
676	한화주유기㈜	262-HD-P	고속			일반형	2,880
677	한화주유기㈜	262A-2-TW-S-P	혼합			일반형	4,480
678	한화주유기㈜	262A-P		단식		일반형	2,480
679	한화주유기㈜	262AR-P		단식		디스펜서형	2,240
680	한화주유기㈜	C-40	저속	단식		전자식	2,320
681	한화주유기㈜	C-40H	고속	단식		전자식	2,640
682	한화주유기㈜	CC-40	저속	복식		전자식	3,920
683	한화주유기㈜	CC-40H	고속	복식		전자식	4,640
684	한화주유기㈜	CC-40IH	혼합	복식		전자식	4,320
685	한화주유기㈜	H324A-P		4복식		일반형	8,080
686	한화주유기㈜	H324AR-P		4복식		디스펜서형	6,800
687	한화주유기㈜	H426A-P		6복식		일반형	9,680
688	한화주유기㈜	H426AR-P		6복식		디스펜서형	9,680
689	한화주유기㈜	MPH-4A		4복식			8,320
690	한화주유기㈜	MPH-4A1H	저속3/ 고속1	4복식		(1H,3S)	8,560
691	한화주유기㈜	MPH-4A2H	저속2/ 고속2	4복식		(2H,2S)	8,800
692	한화주유기㈜	MPH-6A		6복식			10,160
693	한화주유기㈜	MPH-6A2H	저속4/ 고속2	6복식		(2H,4S)	10,640
694	LG산전㈜	GDHLD-P				LPG충전기	10,400
695	LG산전㈜	GE1BFS	초고속	단식		고정식	6,640
696	LG산전㈜	GE2BFS	초고속	복식		고정식	12,640
697	LG산전㈜	GSE1P1-B	초고속	단식	액중형		4,320
698	LG산전㈜	GSE1P1-H	고속	단식	액중형		3,120
699	LG산전㈜	GSE1P1-S	저속	단식	액중형		2,640
700	LG산전㈜	GSE2-2-H	고속	복식	액중형		5,440
701	LG산전㈜	GSE2P2-B	초고속	단식	액중형		8,160
702	LG산전㈜	GSE2P2-S	저속	복식	액중형		4,560
703	LG산전㈜	GSE2P2-SH	저속/ 고속	복식	액중형		5,040
704	LG산전㈜	MP2HOP	고속		펌프형	천장형(내장형)	7,440
705	LG산전㈜	MP2SOP	저속		펌프형	천장형(내장형)	6,640
706	LG산전㈜	MS2S4H	저속/ 고속	6복식	액중형	(2S,4H)	11,920
707	LG산전㈜	MS4D		4복식	액중형		8,880
708	LG산전㈜	MS4H		4복식	액중형		9,680
709	LG산전㈜	MS4S		4복식	액중형		8,160
710	LG산전㈜	MS4S2H	저속/ 고속	6복식	액중형	(2H,4S)	11,120
711	LG산전㈜	MS6H		6복식	액중형		12,640
712	LG산전㈜	MS6S		6복식	액중형		10,400
713	LG산전㈜	MT2S4H	저속/ 고속	6복식		(2S,4H)	12,640
714	LG산전㈜	MT4S2H	저속/ 고속	6복식		(2H,4S)	11,920
715	LG산전㈜	MT6H	고속	6복식		고정식	13,360
716	LG산전㈜	MT6S	저속	6복식		고정식	11,120
717	LG산전㈜	PUMP1.5HP			액중형		1,040
718	LG산전㈜	PUMP2HP			액중형		1,920
719	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	07SO641	혼합	복식		수동식	3,840
720	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B4992	벌크	단식	액중형		3,200
721	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B6992	벌크	복식	액중형		5,520
722	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B6993	벌크/ 고속		액중형		4,800
723	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B6994	벌크/ 초고속	복식	액중형		5,040
724	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B6995	벌크	복식	펌프형		4,880
725	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D2220	저속	4복식	액중형		5,840
726	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D2242	고속	4복식	액중형		6,560
727	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D2243	혼합	4복식	액중형		6,240
728	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D3220	저속	6복식	액중형		7,120
729	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D3242	고속	6복식	액중형		8,000
730	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D3243	저속4/ 고속2	6복식	액중형	(2H,4S)	7,520
731	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D3244	저속2/ 고속4	6복식	액중형	(2S,4H)	7,600
732	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D4921	저속	단식	액중형		2,480
733	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D4942	고속	단식	액중형		2,560
734	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D4992	초고속	단식	액중형		2,640
735	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6921	저속	복식	액중형		3,840
736	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6942	고속	복식	액중형		3,840
737	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6943	혼합	복식	액중형		3,760
738	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6992	초고속	복식	액중형		4,320
739	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6993	초고속		액중형		4,240
740	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6994		복식	액중형		4,320
741	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6995	초고속	복식	펌프형		5,040
742	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG2220	저속	4복식	액중형		5,840
743	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG2242	고속	4복식	액중형		6,000
744	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG2243	혼합	4복식	액중형		5,920
745	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG4921	저속	단식	액중형		2,480
746	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG4942	고속	단식	액중형		2,560
747	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG6921	저속	복식	액중형		3,680
748	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG6942	고속	복식	액중형		3,840
749	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG6943	혼합	복식	액중형		3,760
750	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV2220D	저속	4복식	액중형		7,360
751	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV2220D2	저속	4복식	액중형		8,960
752	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV2243D	혼합	4복식	액중형		7,440
753	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV4921S	저속	단식	액중형		3,520
754	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV6921D	저속	복식	액중형		5,280
755	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV6921S	저속	복식	액중형		4,720
756	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV6943S	혼합	복식	액중형		4,800
757	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNF2220	저속	4복식	액중형	셀프형	11,760
758	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNF2243	혼합	4복식	액중형	셀프형	12,240
759	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNF3220	저속	6복식	액중형	셀프형	13,600
760	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNF3243	혼합	6복식	액중형	셀프형	14,320
761	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV2220DK	저속	4복식	액중형	셀프형	14,320
762	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV2243DK	혼합	4복식	액중형	셀프형	14,800
763	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV3220DK	저속	6복식	액중형	셀프형	16,240
764	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV3220DK2	저속	6복식	액중형	셀프형	17,680
765	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV3243DK	혼합	6복식	액중형	셀프형	17,040
766	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV3243DK2	혼합	6복식	액중형	셀프형	18,480
767	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV2220D	저속	4복식	액중형		7,840
768	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV2220D2	저속	4복식	액중형		9,520
769	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV2243D	혼합	4복식	액중형		8,240
770	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV3220D	저속	6복식	액중형		9,120
771	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV3220D2	저속	6복식	액중형		10,800
772	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV3243D	저속4/ 고속2	6복식	액중형	(2H,4S)	9,600
773	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV3243D2	저속4/ 고속2	6복식	액중형	(2H,4S)	11,280
774	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV3244D	저속2/ 고속4	6복식	액중형	(2S,4H)	9,680
775	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV4921S	저속	단식	액중형		2,640
776	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV6921D	저속	복식	액중형		4,160
777	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV6921S	저속	복식	액중형		3,600
778	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV6943S	혼합	복식	액중형		3,840
779	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	MTC1942					1,360
780	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1010	저속	단식	펌프형	천장형	7,360
781	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1012	저속	복식	펌프형	천장형	13,920
782	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1015	고속	단식	펌프형	천장형	8,480
783	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1017	고속	복식	펌프형	천장형	16,080
784	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1019	혼합	복식	펌프형	천장형	15,440
785	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1110	저속	단식	액중형	천장형	6,960
786	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1112	저속	복식	액중형	천장형	13,600
787	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1115	고속	단식	액중형	천장형	8,160
788	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1117	고속	복식	액중형	천장형	15,520
789	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1119	혼합	복식	액중형	천장형	14,960
790	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	P0003			액중형		1,200
791	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S1921	저속	단식	펌프형		2,800
792	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S1942	고속	단식	펌프형		2,880
793	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S2220	저속	4복식	펌프형		7,040
794	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S2242	고속	4복식	펌프형		7,360
795	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S2243	혼합	4복식	펌프형		7,280
796	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3220	저속	6복식	펌프형		8,080
797	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3242	고속	6복식	펌프형		8,960
798	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3243	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	(2H,4S)	8,400
799	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3244	저속2/ 고속4	6복식	펌프형	(2S,4H)	8,720
800	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3921	저속	복식	펌프형		4,240
801	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3942	고속	복식	펌프형		4,400
802	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3943	혼합	복식	펌프형		3,120
803	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG1921	저속	단식	펌프형		2,800
804	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG1942	고속	단식	펌프형		2,880
805	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG2220	저속	4복식	펌프형		6,880
806	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG2242	고속	4복식	펌프형		7,120
807	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG2243	혼합	4복식	펌프형		7,040
808	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG3921	저속	복식	펌프형		4,240
809	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG3942	고속	복식	펌프형		4,400
810	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG3943	혼합	복식	펌프형		4,320
811	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV1921S	저속	단식	펌프형		3,680
812	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV2220D	저속	4복식	펌프형		8,480
813	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV2220D2	저속	4복식	펌프형		10,000
814	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV2243D	혼합	4복식	펌프형		8,560
815	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV3921D	저속	복식	펌프형		5,840
816	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV3921S	저속	복식	펌프형		5,280
817	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV3943S	혼합	복식	펌프형		5,360
818	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNF2220	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,640
819	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNF2243	혼합	4복식	펌프형	셀프형	15,440
820	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNF3220	저속	6복식	펌프형	셀프형	16,960
821	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNF3243	혼합	6복식	펌프형	셀프형	17,440
822	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV2220	저속	4복식	펌프형		12,800
823	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV2220D	저속	4복식			15,120
824	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV2243DK	혼합	4복식	펌프형	셀프형	15,520
825	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV3220D	저속	4복식			17,200
826	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV3220DK2	저속	6복식	펌프형	셀프형	18,320
827	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV3243DK	혼합	6복식	펌프형	셀프형	17,360
828	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV3243DK2	혼합	6복식	펌프형	셀프형	18,720
829	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV1921S	저속	단식	펌프형		2,400
830	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV2220D	저속	4복식	펌프형		7,760
831	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV2220D2	저속	4복식	펌프형		9,200
832	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV2243D	혼합	4복식	펌프형		8,000
833	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3220D	저속	6복식	펌프형		8,720
834	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3220D2	저속	6복식	펌프형		10,160
835	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3243D	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	(2H,4S)	9,040
836	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3243D2	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	(2H,4S)	10,480
837	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3244D	저속2/ 고속4	6복식	펌프형	(2S,4H)	9,360
838	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3921D	저속	복식	펌프형		3,920
839	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3921S	저속	복식	펌프형		3,440
840	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3943S	혼합	복식	펌프형		3,680
841	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	F0003				액중펌프	1,056
842	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SEFV 2220DK	저속	4복식	펌프형	셀프형	9,200
843	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SEFV 2243DK	혼합	4복식	펌프형	셀프형	9,600
844	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	VRS				유증기회수장치	1,440
845	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S DL-4	저속	4복식	액중형	셀프형	12,960
846	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S PL-4	저속	4복식	펌프형	셀프형	13,680
847	길바코비더루 트코리아㈜	Encore S DL-6	저속	6복식	액중형	셀프형	15,120
848	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S PL-6	저속	6복식	펌프형	셀프형	15,520
849	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S DHL-4	혼합	4복식	액중형	셀프형	13,360
850	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S PHL-4	혼합	4복식	펌프형	셀프형	14,160
851	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S DHL-6	혼합	6복식	액중형	셀프형	15,520
852	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S PHL-6	혼합	6복식	펌프형	셀프형	15,840
853	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PHS	고속	단식	펌프형	일반형	3,040
854	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PLS	저속	단식	펌프형	일반형	2,880
855	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PH	고속	2복식	펌프형	일반형	4,160
856	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PL	저속	2복식	펌프형	일반형	4,000
857	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PHL	혼합	2복식	펌프형	일반형	4,080
858	길바코비더루트 코리아㈜	New Advantage PL	저속	4복식	펌프형	일반형	6,800
859	길바코비더루트 코리아㈜	New Advantage PHL	혼합	4복식	펌프형	일반형	6,880
860	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DHS	고속	단식	액중형	일반형	2,880
861	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DLS	저속	단식	액중형	일반형	2,800
862	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DH	고속	2복식	액중형	일반형	3,440
863	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DLS	저속	2복식	액중형	일반형	3,280
864	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DHL	혼합	2복식	액중형	일반형	3,360
865	길바코비더루트 코리아㈜	New Advantage DL	저속	4복식	액중형	일반형	6,160
866	길바코비더루트 코리아㈜	New Advantage DHL	혼합	4복식	액중형	일반형	6,240
867	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PUHS	초고속	단식	펌프형	셀프형	3,360
868	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PUHH	초고속	2복식	펌프형	셀프형	4,560
869	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DBS	벌크	단식	액중형	셀프형	4,160
870	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DBH	벌크	2복식	액중형	셀프형	5,280
871	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self PH	고속	단식	펌프형	셀프형	9,760
872	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self PL	저속	단식	펌프형	셀프형	10,000
873	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self PHL	혼합	2복식	펌프형	셀프형	10,080
874	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self DH	고속	단식	액중형	셀프형	9,200
875	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self DL	저속	단식	액중형	셀프형	9,520
876	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self DHL	혼합	2복식	액중형	셀프형	9,600
877	장위데이타 시스템㈜	J-POS 3000P		복식		가스충전기	12,400

③ L.P.G 저장조

(단위：천원)

용 량	내용중량 (부탄기준)	저장소 개소당 설비 기준가격
7,500ℓ이하(7.5㎥) 10,000ℓ이하 (10㎥) 15,000ℓ이하 (15㎥) 20,000ℓ이하 (20㎥) 40,000ℓ이하 (40㎥) 60,000ℓ이하 (60㎥)	3.75톤 5톤 7.5톤 10톤 20톤 30톤	28,960 41,600 54,400 67,200 103,200 131,200
60,000ℓ이상 1,000ℓ(1㎥)증감시		960

④ CNG 저장조

(단위：천원)

용 량	개 당	저장소 개소당 설비 기준가격
Water Volume 585ℓ이하	(0.585㎥×250㎏/㎥=146㎥)/개당	11,600
Water Volume 1,300ℓ이하	(1.3㎥×250㎏/㎥=325㎥)/개당	19,200
Water Volume 2,600ℓ이하	(2.6㎥×250㎏/㎥=650㎥)/개당	38,400

⑤ 가스주입기(LPG)

(단위：천원)

종 류 별	주입기대당 기준가격
단 식	4,400
복 식	9,600
복 복 식	17,600

⑥ 가스주입기(CNG)

(단위：천원)

종 류 별	주입기대당 기준가격
단식	25,600
복식	44,000

⑦ CNG 압축기

(단위：천원)

종 류 별	기준가격
100HP	160,000
250HP	216,000
370HP	264,000

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 저장조의 시설용량：100D/M, 주유기：2대(Vantage 5017), LPG저장조의 용량：21㎥, 가스주입기：단식 2대

◦ 위 시설이 2009년도에 신품으로 설치되었다면 2016년의 시가표준액은?

① 저장시설의 시가표준액계산

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×7)＝0.65

∙ 100D/M기준가격 9,920,000원

∙ 시가표준액 : 9,920,000×0.65＝6,448,000원	A

② 주유기의 시가표준액계산

∙ 감가율：0.09

∙ 잔가율：1－(0.09×7)＝0.37

∙ 2대(Vantage 5017) 기준가격

∙ 기준가격 : 6,080,000×2＝12,160,000

∙ 시가표준액 : 12,160,000×0.37＝4,499,200원	B

③ L.P.G 저장조의 시가표준액계산

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×7)＝0.65

∙ 기준가격 : 21㎥ 672,000,000＋960,000＝68,160,000원

∙ 시가표준액 : 68,160,000×0.65＝44,304,000원	C

④ 가스주입기의 시가표준액계산

∙ 감가율：0.09

∙ 잔가율：1－(0.09×7)＝0.37

∙ 단식 2대 기준가격 : 4,400,000×2＝8,800,000원

∙ 시가표준액 : 8,800,000×0.37＝3,256,000원	D

⑤ 시가표준액 합계

: A(6,448,000)＋B(4,499,200)＋C(44,304,000)＋D(3,256,000) = 58,507,200원

바. 주유시설 및 가스충전시설 개수 시가표준액

1) “주유시설 및 가스충전시설의 개수”란 시설물의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(저장시설의 경우에는 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 주유시설 및 가스충전시설의 도장, 주유시설 및 가스충전시설의 작동에 필요한 소모된 기계･밸브의 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 주유기나 가스주입기의 교체는 신규로 보아 시가표준액을 계산하고, 저장조의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 저장조의 개수는 “라. 기준가격표”에 따라 해당 저장조의 시가표준액을 계산하여 그 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 저장조의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 저장조의 시가표준액을 계산한다.

▪ 저장조의 시가표준액×(개수된 겉면적/저장조의 총 겉면적)=개수 시가표준액

저장조의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형 : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형 : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

③ 그 밖에 저장조를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

		2. 송 전 철 탑

가. 용어정의

송전철탑이란 전력공급을 위한 전력선을 지탱하기 위하여 지상에 설치된 철탑을 말한다(전압 20만볼트 미만을 송전하는 것과 주민들의 요구로 「전기사업법」 제72조의 규정에 의하여 이전․설치하는 것은 제외한다).

※ 철탑이란 철근, 철골이나 철주를 소재로 세운 탑이나 철기둥을 말한다.

나. 구    분

◦ 345천볼트, 765천볼트

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비 고
345천볼트	30	정액법	10%	0.03
765천볼트	30	정액법	10%	0.03

라. 기준가격표

※ 2013.12.31일 이전 신고분 : ‘① 높이기준’ 적용
2014. 1. 1일 이후 신고분 : ‘② 중량기준’ 적용

① 철탑높이

(단위：천원)

철탑높이 구분 회선수		기준높이	기준가격	1m증감시	비고
345천볼트	2회선	30m	144,800	3,024
	4회선	30m	311,200	4,320
765천볼트	1회선	50m	674,400	5,264
	2회선	50m	1,030,400	7,520

② 철탑중량

(단위：천원)

구 분	기준중량	기준가격	1톤증감시
345천볼트	80톤	340,000	4,320
765천볼트	180톤	1,360,000	7,520

마. 적용요령

1) 철탑높이는 지상에서 최저암(전력선의 최하단)까지의 높이를 말한다.

2) 철탑중량은 기초재와 상부재의 합계로 적용한다.

3) 회선수는 3개의 전력선을 1개 회선으로 본다.

4) 전력선은 시가표준액에서 제외한다.

바. 시가표준액 산출방법

시가표준액={철탑시 기준가격(기준높이)+1m 증감시 기준가격}×잔가율

시가표준액={철탑시 기준가격(기준중량)+1톤 증감시 기준가격}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (경과연수 × 0.03)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2009년도 시설한 345천볼트 2회선 철탑(35m)의 2016년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03

∙ 잔가율：1－(0.03× 7년)＝0.79

∙ 30m기준가격： 144,800,000원	A

∙ 1m 증가시 기준가격： 3,024,000 × 5 ＝ 15,120,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝144,800,000＋15,120,000 ＝ 159,920,000원

∙ 159,920,000원×0.79＝126,336,800원

사. 송전철탑 개수 시가표준액

1) “송전철탑의 개수”란 송전철탑의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(송전철탑 전체 높이의 3분의 1 이상을 수선하거나 앵글(angle)을 교체하는 경우에 한함)을 말하며, 송전철탑의 도장이나 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 송전철탑의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 송전철탑의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 높이(중량)/해당 송전철탑의 총높이(총중량)”의 비율을 곱하여 개수된 송전철탑의 시가표준액을 계산한다.

7. 기 타 시 설

		1. 잔 교

가. 용어정의

잔교(棧橋)란 배와 육지, 절벽과 절벽 등을 연결하여 사람이나 물건의 이동을 위한 구조물을 말하며, 다음과 같이 분류한다.

1) 해안선이 접한 육지나 선창 또는 부두와 선박 사이에 사람이나 차량이 접근하기 쉽도록 설치한 구조물 또는 물품을 운반하기 쉽도록 설치한 구조물

2) 절벽과 절벽사이의 계곡을 가로질러 높이 걸쳐놓은 구조물

3) 앞의 1)과 2)의 구조물과 유사한 구조물

나. 종  류

1) 일반잔교(승객용, 일반화물용, 기타)

2) 특수잔교：송유관(가스관), 광물운반, 차량통행 시설물 등

다. 내용연수 및 감가율

시 설 구 조	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
철 골 콘 크 리 트 조	40년	0.0225	정액법	10%
철 근 콘 크 리 트 조	40년	0.0225	〃	10%
콘 크 리 트 조	30년	0.03	〃	10%
철 및 기 타 금 속 조	40년	0.0225	〃	10%
석 조	40년	0.0225	〃	10%
목 조	15년	0.06	〃	10%
기 타	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

① 일반잔교

(단위：천원)

시 설 구 조	단 위	기준가격
철 골 콘 크 리 트 조 철 근 콘 크 리 트 조 콘 크 리 트 조 철 및 기 타 금 속 조 석 조 목 조 기 타	1㎡ 〃 〃 〃 〃 〃 〃	640 520 360 400 360 280 208

② 특수잔교

(단위：천원)

시 설 구 조	단 위	기준가격
◦ 철근콘크리트조 ∙ 송유관(가스관) 시설 ∙ 광물 운반시설 ∙ 차량통행시설 ◦ 철 및 기타금속조 ∙ 광물 운반시설 ◦ 철골･철근 콘크리트조 ∙선박의장용 안벽(잔교식)	1㎡당 〃 〃 〃	800 1,600 2,080 760 2,240

마. 시가표준액 산출방법

수면위의 구조물 면적(폭×길이) × 1㎡당 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년에 설치된 철근콘크리트 일반잔교의 2016년도 시가표준액은?

(면적：10,000㎡)

∙ 감 가 율：0.0225

∙ 잔 가 율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 기준가격：10,000㎡×520,000원＝5,200,000,000원

∙ 시가표준액 : 5,200,000,000원×0.865＝4,498,000,000원

바. 잔교 개수 시가표준액

1) “잔교의 개수”란 잔교의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말하며, 잔교의 도장이나 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 잔교의 개수에 대한 시가표준액은 개수된 면적에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 해당 잔교의 시가표준액을 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

		2. 기계식 또는 철골조립식 주차시설

〔1〕 철골조립식(자주식)주차시설

가. 용어정의

운전자가 자동차를 운전하여 주차구획에 주차할 수 있도록 옥외에 설치한 철골 구조물을 말한다.

나. 종     류

1) 아연도금 철골조(철골에 아연도금한 구조물)

2) 페인트 철골조(철골에 페인팅한 구조물)

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	최종년도잔가율	감가율
아연도금철골조	18	정액법	10%	0.05
페인트철골조	15	정액법	10%	0.06

라. 기준가격표

(단위：천원)

종 류 별	㎡당 기준가격
아 연 도 금 철 골 조	160
페 인 트 철 골 조	144

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ ㎡당 기준가격 × 연면적(㎡) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

〔2〕 옥외 기계식 주차시설

가. 용어정의

노외주차장 및 부설주차장에 설치한 주차설비로서 기계장치를 이용하여 자동차를 주차하거나 주차할 장소로 운반 또는 이동 주차할 수 있도록 옥외에 설치한 시설

나. 종    류

1) 수직전환식주차장치：주차에 사용되는 부분(이하 “주차구획”이라 한다)에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수직으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

2) 수평순환식주차장치：주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

3) 다층순환식주차장치：주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 여러층으로 된 공간에 아래‧위 또는 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

4) 2단식주차장치：주차구획이 2층으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래‧위 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

5) 다단식주차장치：주차구획이 3층이상으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래‧위로 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

6) 승강기식주차장치：여러층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래‧위로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 자동으로 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

7) 승강기슬라이드식주차장치：여러층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래‧위 및 옆으로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 자동으로 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

8) 평면왕복식주차장치：평면으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 운반기에 의하여 자동차를 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

9) 특수형식주차장치：제1호 내지 제8호 이외의 형식으로 설계한 주차장치

다. 내용연수 및 감가율

내용연수	감가방법	최종년도 잔가율	감 가 율
15년	정액법	10%	0.06

라. 기준가격표(1대당)

① 수직순환식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	40대까지 대당 기준가격	40대 초과 1대 증가시마다 대당 기준가격
상	4,000	3,300
하	3,800	3,100

② 수평순환식 및 다층순환식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	2단 이하	3단	4단	5단	6단 이상
상	4,080	4,000	3,840	3,600	3,440
하	3,760	3,600	3,440	3,280	3,040

③ 2단식(1단식 포함)주차장치

(단위：천원/대)

구 분	단 순	경 사	승 강
상	2,760	3,040	3,280
하	2,360	2,608	3,016

④ 다단식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	3단	4단	5단 이상
상	3,600	3,440	3,120
하	3,160	2,984	2,680

⑤ 승강기식 및 승강슬라이드식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	40대까지 대당 기준가격	40대 초과 1대 증가시마다 대당 기준가격
상	4,320	3,560
하	3,680	3,120

⑥ 평면왕복식

(단위：천원/대)

구 분	2단이하	3단	4단	5단	6단	7단	8단	9단이상
상	5,200	4,960	4,640	4,400	4,160	4,160	4,000	3,760
하	4,400	4,240	4,000	3,840	3,760	3,680	3,600	3,400

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = 기준가격(1대당) × 대수 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

※ 상‧하의 구분

∙ 상：외국기술제휴 국내생산품 및 외국산 제품

∙ 하：기타제품

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 4단 45대의 주차대수를 수용할 수 있는 다층순환식의 자동차용 주차시설을 건물외에 설치하였을 경우 2016년의 시가표준액은?(기타제품)

∙ 감가율：0.06

∙ 1대당 기준가격：3,440,000원

∙ 잔가율：1－(0.06×6)＝0.64

∙ 시가표준액 : 3,440,000원×45대×0.64＝99,072,000원

바. 주차장 개수 시가표준액

1) “주차시설의 개수”란 주차시설의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말하며, 주차시설의 도장이나 주차시설을 작동시키는 기계의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 철골조립식 주차시설의 개수에 대한 시가표준액은 개수된 면적에 대하여 “[1] 철골조립식 주차시설, 라. 기준가격표”에 따라 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

3) 기계식 주차시설의 개수에 대한 시가표준액은 교체된 주차장치의 대수별로 “[2] 옥외 기계식 주차시설, 라. 기준가격표”에 따라 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

4) 그 밖에 주차시설을 유지･관리하는 주요 기계장비나 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

		3. 방 송 중 계 탑

가. 용어정의

방송중계탑이란 「방송법」 제9조에 의하여 허가를 받은 방송사업자가 유･무선방송전파를 송신 또는 수신하기 위하여 지상에 설치한 철탑을 말한다. 다만, 「방송법」 제54조제1항제5호의 규정에 의하여 국가가 필요로 하는 대외방송과 사회교육방송, 「전파법」 제25조제1항 단서의 규정에 의하여 준공검사가 배제되는 것은 제외한다.

※ 철탑이란 철근, 철골이나 철주를 소재로 세운 탑이나 철기둥을 말한다.

나. 내용연수 및 잔가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비 고
철 탑	30	정액법	10%	0.03

다. 기준가격표

(단위：천원)

구 분	기준가격	1m 증가시 기준가격	비 고
10m미만	19,760	1,640
10m이상	19,760	1,640
20m이상	36,160	2,352
30m이상	59,680	2,400
40m이상	83,680	2,272
50m이상	106,400	2,392
60m이상	130,320	2,192

라. 적용요령

철탑높이는 철골구조물의 최하단부터 최상단까지의 높이를 말한다.

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = {방송중계탑(기준높이) + 1m 증감시 기준가격} × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (경과연수 × 0.03)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도 시설한 방송중계철탑(25m)의 2016년 시가표준액은?

∙ 잔가율：1－(0.03× 6년)＝0.82

∙ 20m기준가격： 36,160,000원	A

∙ 5m 증가시 기준가격： 2,352,000원 × 5 ＝ 11,760,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝36,160,000원＋11,760,000원＝47,920,000원

∙ 시가표준액 : 47,920,000원×0.82＝39,294,400원

바. 방송중계탑 개수 시가표준액

1) “방송중계탑의 개수”란 방송중계탑의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(방송중계탑 전체 높이의 3분의 1 이상에 해당하는 부분을 수선하거나 앵글(angle)을 교체하는 경우에 한함)을 말하며, 방송중계탑의 도장이나 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 방송중계탑의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “다. 기준가격표”에 따라 해당 방송중계탑의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 높이(길이)/해당 방송중계탑의 총높이(총길이)”의 비율을 곱하여 개수된 방송중계탑의 시가표준액을 계산한다.

		4. 무선통신기지국용 철탑

가. 용어정의

1) 무선통신기지국용 철탑이란 무선이동통신 및 무선호출에 이용되는 전파를 무선으로 송신 또는 수신하기 위하여 설치한 철탑을 말한다.

2) 철탑이란 철근, 철골이나 철주를 소재로 세운 탑이나 철기둥을 말한다.

3) 전주형이란 철근콘크리트를 소재로 만든 시설물(기둥)을 말한다.

4) 폴형이란 철파이프를 주기둥으로 사용하여 세운 시설물을 말하며, 보통 건물 옥상에 주기둥을 보강하여 보조재로 주기둥인 철파이프간을 서로 연결하여 4단까지 삼각, 사각 등의 모양으로 세운 시설물도 이에 해당된다.

5) 철주형이란 기초공사 없이 지지선으로 철기둥을 지탱하는 철탑을 말한다.

나. 구  분 : 철탑형, 강관주형(전주형, 폴형, 철주형 제외)

다. 내용연수 및 잔가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비 고
무선기지국용철탑	30	정액법	10%	0.03

라. 기준가격표

① 철탑형

(단위：천원)

구 분	기준가격	1m 증가시 기준가격	비 고
10m미만	9,440	576
10m이상	9,440	576
15m이상	12,320	1,456
20m이상	19,600	1,448
25m이상	27,040	1,600
30m이상	35,040	1,568
35m이상	42,880	1,376
40m이상	49,760	1,680
45m이상	58,160	1,680

② 강관주형

(단위：천원)

구 분	기준가격	1m 증가시 기준가격	비 고
10m미만	11,200	704
10m이상	11,200	704
15m이상	14,720	1,232
20m이상	20,880	1,808
25m이상	29,920	1,536
30m이상	37,600	2,064
35m이상	47,920	1,232
40m이상	54,080	1,232

마. 적용요령

1) 철탑높이는 철골구조물의 최하단부터 최상단까지의 높이를 말한다.

2) 강관주형에서 환경친화용 위장철탑은 기준가격의 1.3배로 적용한다.

바. 시가표준액산출방법

시가표준액 = {철탑시기준가격(기준높이) + 1m 증가시 기준가격} × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (경과연수 × 0.03)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도 시설한 무선통신기지국용 철탑(17m)의 2016년 시가표준액은?

∙ 잔가율：1－(0.03×5년)＝0.85

∙ 15m이상 기준가격：12,320,000원	A

∙ 1m 증가시 기준가격： 1,456,000원 × 2＝2,912,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝12,320,000원＋2,912,000원＝15,232,000원

∙ 시가표준액 : 15,232,000원×0.85＝12,947,200원

사. 무선통신기지국용 철탑 개수 시가표준액

1) “무선통신기지국용 철탑의 개수”란 철탑의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(무선통신기지국용 철탑은 전체 높이의 3분의 1 이상에 해당하는 부분을 수선하거나 강관･앵글(angle)을 교체하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 무선통신기지국용 철탑의 도장이나 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 무선통신기지국용 철탑의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 무선통신기지국용 철탑의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 높이(길이)/해당 무선통신기지국용 철탑의 총높이(총길이)”의 비율을 곱하여 개수된 무선통신기지국용 철탑의 시가표준액을 계산한다.

		5. 자동세차시설

가. 용어정의

자동세차시설이란 자동프로세스에 의하여 고압펌프에 의한 세척액 분무와 브러쉬 또는 천 등의 회전운동으로 차량 또는 기계장비 등을 자동으로 세차 혹은 세척하는 시설물을 말한다.

나. 종 류

1) 이송방식에 의한 구분

① 문형(roll over type) : 차량은 고정되어 있고 세제혼합액 분무장치, 브러쉬 장치, 물 분사장치, 건조장치 등을 갖춘 세차설비가 이동하면서 세차하는 방식

② 터널형(tunnel type) : 세제혼합액 분무장치, 브러쉬 장치, 물 분사장치, 건조장치 등이 갖추어진 터널형태의 자동세차시설 내를 자동차가 컨베이어 이송장치에 의하여 이동하면서 세차하는 방식

③ 준터널형 : 문형과 터널형을 혼합한 방식

2) 세척방식에 의한 구분

① 브러쉬(융) 방식 : 자동차가 세차장 터널에 들어가면, 자동세차장비가 물을 뿌리면서 브러쉬로 자동차 표면에 묻어 있는 이물질 등을 제거하고 물로 세척하는 방식을 말함

② 고압분사 방식 : 자동차가 세차장 터널에 들어가면, 상하좌우에서 고압의 물줄기가 나오면서 자동차 표면에 묻어 있는 이물질 등을 세차하는 방식을 말함

다. 내용연수 및 잔가율

구 분	내용연수	상각방법	잔존율	감가율
자동세차시설	10년	정액법	10%	0.09

라. 기준가격표

(단위 : 천원)

일련 번호	구분	품명	제조사명	모델명	형식1	형식2	기준가격
1	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	A-ONE	문형	브러쉬타입	35,000
2	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	HI-DZⅡ(HI-DUZONE2)	문형	브러쉬타입	45,000
3	국산	대형세차기	동양기전㈜/디와이㈜	PREMIER	문형	브러쉬타입	57,000
4	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	CASPA R	문형	브러쉬타입	54,000
5	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DREAM	문형	브러쉬타입	52,000
6	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	EVERRUN	문형	브러쉬타입	48,000
7	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	HI DUZONE	문형	브러쉬타입	47,000
8	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	Shine	문형	브러쉬타입	40,000
9	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	SMART	문형	브러쉬타입	52,000
10	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DUO PLUS	준터널형	브러쉬타입	62,000
11	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	CASPA D	준터널형	브러쉬타입	72,000
12	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DUET	준터널형	브러쉬타입	68,000
13	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DUO	준터널형	브러쉬타입	60,000
14	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DUO WIND	준터널형	브러쉬타입	58,000
15	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE W207SB	터널형	브러쉬타입	85,000
16	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE W207SD	터널형	브러쉬타입	95,000
17	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE W207DD	터널형	브러쉬타입	105,000
18	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE W207DDF	터널형	브러쉬타입	115,000
19	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	Best & Best(W217)	터널형	브러쉬타입	110,000
20	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE(W207)	터널형	브러쉬타입	105,000
21	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	CASPA	터널형	브러쉬타입	120,000
22	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	MEISTER	터널형	브러쉬타입	110,000
23	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	WORLD BEST	터널형	브러쉬타입	105,000
24	국산	자동세차기	동화프라임㈜	LASERWASH	문형	고압분사타입	150,000
25	국산	자동세차기	동화프라임㈜	PROTOUCH	문형	브러쉬타입	130,000
26	국산	자동세차기	세홍세차기	Elite (버스, 트럭세차기)	문형	브러쉬타입	70,000
27	국산	자동세차기	세홍세차기	SOFTWASH C-9.83m	터널형	브러쉬타입	100,000
28	국산	자동세차기	세홍세차기	SOFTWASH C-14.49m	터널형	브러쉬타입	150,000
29	국산	자동세차기	세홍세차기	SOFTWASH C-20.71m	터널형	브러쉬타입	250,000
30	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	HOCHDRUCK WASH	문형	고압분사타입	70,000
31	국산	대형세차기	㈜대양워쉬텍	DWC2100	문형	브러쉬타입	55,000
32	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5100-13m	터널	브러쉬타입	90,000
33	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5130-14m	터널	브러쉬타입	115,000
34	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5200-14m	터널	브러쉬타입	115,000
35	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5230-16m	터널	브러쉬타입	130,000
36	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-7130-16m	터널	브러쉬타입	130,000
37	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-7230-18m	터널	브러쉬타입	150,000
38	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-8230-23m	터널	브러쉬타입	160,000
39	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-8230W-25m	터널	브러쉬타입	170,000
40	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5130-16m	터널형	브러쉬타입	123,000
41	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5130-18m	터널형	브러쉬타입	138,000
42	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-7130	터널형	브러쉬타입	158,000
43	국산	자동세차기	㈜소모홀딩스엔 테크놀러지	Rainbow - D	문형	브러쉬타입	60,000
44	국산	자동세차기	㈜소모홀딩스엔 테크놀러지	Rainbow - R	문형	브러쉬타입	40,000
45	국산	자동세차기	㈜소모홀딩스엔 테크놀러지	Rainbow - T	터널형	브러쉬타입	90,000
46	국산	자동세차기	㈜우리세차기	SONAGI	문형	브러쉬타입	52,000
47	국산	특수세차기	㈜케이씨떠블유아이	Tsunami	문형	고압분사타입	165,000
48	국산	특수세차기	㈜케이씨떠블유아이	Tsunami-E	문형	고압분사타입	120,000
49	국산	대형세차기	㈜케이씨떠블유아이	Jumbo-350	문형	브러쉬타입	65,000
50	국산	대형세차기	㈜케이씨떠블유아이	Jumbo-390	문형	브러쉬타입	80,000
51	국산	특수세차기	㈜케이씨떠블유아이	경전철용 차체자동 세척기	문형	브러쉬타입	200,000
52	국산	특수세차기	㈜케이씨떠블유아이	Tunnel-4way	준터널형	고압분사타입	110,000
53	국산	세륜시설	㈜케이씨떠블유아이	Tyre Washer	터널형	고압분사타입	190,000
54	국산	자동세차기	한림기계㈜	CLEO PLUS	문형	브러쉬타입	40,000
55	국산	자동세차기	한림기계㈜	CLENS PLUS	문형	브러쉬타입	43,000
56	국산	자동세차기	한림기계㈜	CLENS 500	문형	브러쉬타입	47,000
57	국산	대형세차기	한림기계㈜	POWER ACE	문형	브러쉬타입	75,000
58	국산	자동세차기	한림기계㈜	STAR GATE V	문형	브러쉬타입	57,000
59	국산	자동세차기	한림기계㈜	AQUA MAGIC	문형	브러쉬타입	47,000
60	국산	자동세차기	한림기계㈜	EXPEED	문형	브러쉬타입	40,000
61	국산	자동세차기	한림기계㈜	HAWK	문형	브러쉬타입	40,000
62	국산	자동세차기	한림기계㈜	KLEENPIA	문형	브러쉬타입	40,000
63	국산	자동세차기	한림기계㈜	PROWASH	문형	브러쉬타입	45,000
64	국산	자동세차기	한림기계㈜	SPLASH	준터널형	고압분사타입	25,000
65	국산	자동세차기	한림기계㈜	STAR GATE TRIPLE	준터널형	브러쉬타입	60,000
66	국산	자동세차기	한림기계㈜	TRIMAX	준터널형	브러쉬타입	65,000
67	국산	자동세차기	한림기계㈜	MAGIC KINGDOM NEO 100D	터널형	브러쉬타입	105,000
68	국산	자동세차기	한림기계㈜	MAGIC KINGDOM NEO 100DF	터널형	브러쉬타입	110,000
69	국산	자동세차기	한림기계㈜	MAGIC KINGDOM NEO 200D	터널형	브러쉬타입	115,000
70	국산	자동세차기	한림기계㈜	MAGIC KINGDOM NEO 200DF	터널형	브러쉬타입	120,000
71	국산	자동세차기	한림기계㈜	MEGA GATE PLUS 1000R	터널형	브러쉬타입	110,000
72	국산	자동세차기	한림기계㈜	MEGA GATE PLUS 1000DR	터널형	브러쉬타입	115,000
73	국산	자동세차기	한림기계㈜	MEGA GATE PLUS 2000DR	터널형	브러쉬타입	125,000
74	외산	자동세차기	(주)야스이	MIRACON MAXIMA	문형	브러쉬타입	66,000
75	외산	자동세차기	(주)야스이	MIRACON MAXIMAⅡ	문형	브러쉬타입	69,000
76	외산	자동세차기	(주)야스이	MIRACON MAXIMA PLUS	문형	브러쉬타입	69,000
77	외산	자동세차기	(주)야스이	MIRACON LETZT	준터널형	브러쉬타입	96,000
78	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	CK30	문형	브러쉬타입	73,000
79	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	SC BRAVO	문형	브러쉬타입	83,000
80	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	SC2 PRO	문형	브러쉬타입	137,400
81	외산	대형세차기	(주)한국로희/WASHTEC	MAXIWASH VARIO	문형	브러쉬타입	145,400
82	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	JUNO	준터널형	브러쉬타입	215,000
83	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	SL50-15.2m	터널형	브러쉬타입	258,900
84	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	SL75-20m	터널형	브러쉬타입	311,700
85	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	SL100-21.6m	터널형	브러쉬타입	341,300
86	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	SL100-26.4m	터널형	브러쉬타입	530,000
87	외산	자동세차기	(주)한국로희/WASHTEC	SL100-32.8m	터널형	브러쉬타입	550,000
88	외산	자동세차기	DAIFUKU	AR-5000	문형	브러쉬타입	55,000
89	외산	자동세차기	DAIFUKU	AS-5000	문형	브러쉬타입	65,000
90	외산	자동세차기	DAIFUKU	CMEN-4000	문형	브러쉬타입	50,000
91	외산	자동세차기	DAIFUKU	CMSF-7000	문형	브러쉬타입	60,000
92	외산	자동세차기	DAIFUKU	CMVR-6000	문형	브러쉬타입	80,000
93	외산	자동세차기	DAIFUKU	DRIVE THRU	터널형	브러쉬타입	65,000
94	외산	자동세차기	DAIFUKU	TWIN THRU	터널형	브러쉬타입	75,000
95	외산	자동세차기	DAIFUKU	MAGIC THRU	터널형	브러쉬타입	90,000
96	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	AQUATUS(C166)	문형	고압분사타입	145,000
97	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	VARISU(C163)	문형	브러쉬타입	95,000
98	외산	대형세차기	OTTO CHRIST	MAGNUM	문형	브러쉬타입	90,000
99	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	CENTUS(C164)	문형	브러쉬타입	80,000
100	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	GENIUS(C160)	문형	브러쉬타입	95,000
101	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	LEANUS(C16E)	문형	브러쉬타입	60,000
102	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	MAGNUM + JETSTREAM	문형	브러쉬타입	180,000
103	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	MAGNUM 5	문형	브러쉬타입	140,000
104	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	PRIMUS(C169)	문형	브러쉬타입	145,000
105	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	QUANTUS(C165)	문형	브러쉬타입	160,000
106	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	SIRIUS (C16)	문형	브러쉬타입	70,000
107	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	SOA	문형	브러쉬타입	380,000
108	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	TAURUS	문형	브러쉬타입	90,000
109	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	TAURUS+ JETSTREAM	문형	브러쉬타입	180,000
110	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	VARIUS 1+1 (C162)	준터널형	브러쉬타입	160,000
111	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	VARIUS TACKT (C161)	준터널형	브러쉬타입	160,000
112	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	EVOLUTION(상급)	터널	브러쉬타입	600,000
113	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	EVOLUTION(중급)	터널	브러쉬타입	450,000
114	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	EVOLUTION(하급)	터널	브러쉬타입	300,000

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년에 설치된 자동세차시설(WASHTEC 제조, MAXIWASH VARIO)의 2016년 시가표준액은?

∙ 145,400,000원×(1-0.09×5)＝79,970,000원

바. 자동세차시설 개수 시가표준액

1) “자동세차시설의 개수”란 세차시설의 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말하며, 세차시설의 도장이나 세차시설의 작동에 필요한 기계의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 자동세차시설을 유지･관리하는 주요 기계장비나 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정하며, 잔가율은 1을 적용한다.

Ⅵ. 부수시설물

《적용요령》

▪부수시설물 중 기준가격표에 기준가격이 없을 때에는 최초의 취득가격에 경과연수별 잔가율을 곱하여 산출한 금액을 시가표준액으로 하되, 최초 취득가격을 알 수 없을 경우에는 실제 거래가격 또는 유사한 종류의 시가표준액을 적용한다.

▪지방세법 제6조제6호 규정에 의한 개수 중 시설물을 수선하는 경우에는 산출된 시가표준액의 20%를 적용한다.

1. 엘 리 베 이 터

		1. 용 어 정 의

엘리베이터란 고층건물 등에서 사람이나 화물을 동력에 의해 아래위로 운반하도록 되어있는 장치를 말한다.

		2. 종 류

가. 승객용 엘리베이터

1) 교류기어드(AC-2)：60m/분이하 중속으로서 저속브레이크로 제어되는 방식

2) 직류기어드(DC-GD)：75～105m/분의 중속으로서 감속기에 의하여 제어 정지하는 방식

3) 직류기어레스(DC-GL)：120m/분 이상의 고속용으로 고층빌딩의 승용엘리베이터에 많이 사용되고 완전자동으로 제어되는 방식

4) 인버터 : 전압과 주파수를 동시에 제어함으로써 속도를 조절하는 가변전압 가변주파수 방식을 말하며, VVVF제어라고도 한다

- 기어드(AC-GD)：승강기의 진동소음이 크고, 대용량 고출력을 내는데 부적합하고 기어로 제어되는 방식

- 기어레스(AC-GL)：승강기의 진동소음이 적으며, 대용량 고출력을   내는데 적합하고 주파수로 제어되는 방식

- MRL(Machine Roomless Elevator)：기계실이 없는 엘리베이터

나. 화물용 엘리베이터

교류형(AC)으로서 저속 및 중속 브레이크로 정지되는 제어방식이며 속도에 따라 분당 20m, 30m, 45m, 60m으로 나누어짐

다. 자동차용 엘리베이터

교류형(AC)으로서 분속 20m～60m가 있음(2,000㎏은 소‧중형차용, 2,500㎏은 대형차용)

라. 덤웨이터

사람이 탑승하지 아니하면서 적재용량 1톤미만의 소형화물(서적,음식물 등) 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터

마. 침대용 엘리베이터

병원의 병상 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터로서 평상시에는 승객용으로도 사용이 가능할 것

		3. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비 고
승 객 용 엘리베이터	18년	정 액 법	10%	0.05
화 물 용 엘리베이터	18년	정 액 법	10%	0.05
자동차용 엘리베이터	18년	정 액 법	10%	0.05
덤 웨 이 터	18년	정 액 법	10%	0.05
침 대 용 엘리베이터	18년	정 액 법	10%	0.05

		4. 기 준 가 격 표

가. 승객용 엘리베이터

(단위：천원)

		형	교류기어드형(AC-2)			직류기어드형(DC-GD)
			30m/분 6층기준	45m/분 6층기준	60m/분 6층기준	75m/분 6층기준	90m/분 10층기준	105m/분 15층기준
속 도 및 층 별
기 준 인 원			10	10	10	10	10	10
엘 리	상		22,080	24,480	26,680	36,480	40,480	62,880
베이터	하		21,480	23,520	24,160	20,080	29,280	36,480
1 층 증 감 시			900	900	1,000	1,100	1,100	1,100
1 인 증 감 시			216	216	279	372	590	590

(단위：천원)

	형	직 류 기 어 레 스 형 (DC-GL)
		120m/분 15층기준	150m/분 15층기준	150m/분 25층기준	180m/분 25층기준	210m/분 25층기준	240m/분 25층기준	300m/분 26층기준	360m/분 25층기준
속도 및 층별
기 준 인 원		15	15	18	18	30	30	30	30
엘 리	상	80,480	120,480	123,680	126,480	145,680	168,480	281,280	298,080
베이터	하	64,480	72,480	97,920	99,680	116,480	-	-	-
1 층 증감시		1,080	1,200	1,320	1,560	1,800	1,920	2,040	2,160
1 인 증감시		725	750	776	803	883	910	936	963

(단위：천원)

	형	가변전압 가변주파수 방식(AC-GD)
		60m/분 6층기준	90m/분 6층기준	105m/분 6층기준	120m/분 15층기준	150m/분 25층기준
속도 및 층별
기 준 인 원		11	11	11	15	18
엘리베이터		31,426	34,170	38,030	81,120	103,333
1층 증감시		1,035	1,147	1,147	1,456	1,620
1인 증감시		616	617	617	660	660

(단위：천원)

	형	가변전압 가변주파수 방식(AC-GL)
		180m/분 25층기준	210m/분 25층기준	240m/분 25층기준	300m/분 25층기준	360m/분 25층기준
속도 및 층별
기 준 인 원		18	30	30	30	30
엘리베이 터		173,080	200,680	232,080	360,480	400,480
1층 증감시		2,150	2,200	2,200	2,400	2,400
1인 증감시		884	884	884	884	884

(단위：천원)

	형	Machine Roomless Elevator
		45m/분 6층기준	60m/분 6층기준	90m/분 6층기준	105m/분 6층기준
속 도 및 층 별
기 준 인 원		8	11	11	11
엘리베이터		27,459	34,821	36,988	52,043
1 층 증 감 시		1,024	1,135	1,143	1,291
1 인 증 감 시		628	628	628	628

※ 상‧하의 구분

∙ 상：티센크루프코리아(주), 현대엘리베이터(주), LG-OTIS(주) 등의 국내 유명 메이커나 외국산 제품

∙ 하：기타 국내 조립품

나. 화물용 엘리베이터

(단위：천원)

	형	교 류 형 (AC)
		20m/분	30m/분	45m/분	60m/분
속 도
1,000 ㎏	상	27,750	34,755	36,530	39,750
5층 기준	하	24,887	26,901	29,267	31,339
1 층 증 감 시		1,634	1,634	1,634	1,634
500 ㎏ 증 감 시		1,510	1,510	1,510	1,510

※ 상‧하 구분

∙ 상(上) : 외국기술 제휴한 국내제품 및 외국상품

∙ 하(下) : 기타 제품

다. 자동차용 엘리베이터

(단위：천원)

	형별		교 류 형 (AC)
	중량별		2,000㎏				2,500㎏
속도별			20m/분	30m/분	45m/분	60m/분	20m/분	30m/분	45m/분	60m/분
5 층		상	31,090	37,272	38,000	38,880	31,730	42,528	45,480	50,880
기준		하	25,690	31,271	32,032	33,920	26,238	32,278	33,264	40,260
1층 증감시			1,716	1,716	1,716	1,716	1,770	1,770	1,770	1,770

※ 상‧하 구분

∙ 상(上) : 외국기술 제휴 국내생산품 및 외국상품

∙ 하(下) : 기타 국내 조립품

라. 덤웨이터

(단위：천원)

			형 별	교 류 형 (AC)
			중량별	80㎏	100㎏	150㎏	200㎏	300㎏
			속도별	20m/분	20m/분	20m/분	20m/분	20m/분
			층 별	4층기준	4층기준	4층기준	4층기준	4층기준
엘 리 베 이 터				12,800	12,874	12,967	13,044	13,187
1 층 증 감 시				945	945	1,020	1,020	1,086

마. 침대용 엘리베이터

병원용 엘리베이터(추가)

(단위：천원)

	형 별	교 류 형 (AC)
	기준인원	20인		24인		30인
	속도별	30m/분	60m/분	30m/분	60m/분	30m/분	60m/분
	층 별	4층기준	4층기준	4층기준	4층기준	4층기준	4층기준
엘 리 베 이 터		41,720	42,886	47,552	48,952	56,186	58,520
1 층 증 감 시		1,936	1,936	2,052	2,052	2,286	2,286

		5. 시가표준액 산출방법

가. 승객용 엘리베이터

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 층별증감가격 ＋ 인원증감가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

나. 화물용 엘리베이터

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 층별증감가격 ＋ 톤수별증감가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

다. 자동차용‧침대용 엘리베이터, 덤웨이터

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 층별증감가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 1 ≫

◦ 12층 건물에 승객용 엘리베이터를 2011년도에 설치한 경우 2016년도  시가표준액은? (규격 및 형식：Machine Roomless Elevator 90m/분 15인승 상)

∙ 적용방법 : (기준과표＋층별증감액＋인원증감액)×잔가율

∙ 90m/분 6층 기준가격：36,988,000원	A

∙ 6층 증가기준가격：1,143,000원×6층＝6,858,000원	B

∙ 4인 증가기준가격：628,000원×4인＝2,512,000원	C

∙ 잔가율：1－(0.05×5년)＝0.75

∙ 기준가격 합계 : A＋B＋C = 36,988,000원＋6,858,000원＋2,512,000원＝46,358,000원

∙ 시가표준액 : 46,358,000원×0.75＝34,768천원

≪ 산출예시 2 ≫

◦ 2012년도에 7층 건물에 화물용 엘리베이터를 설치한 경우 2016년도 시가표준액은? (규격 및 형식：1,000㎏ 45m/분 상)

∙ 1,000㎏ 45m/분 5층 기준가격：36,530,000원

∙ 2층 증가가격：1,634,000원×2층＝3,268,000원

∙ 잔가율：1－(0.05×4년)＝0.80

∙ 기준가격＝36,530,000원＋3,268,000원＝39,798,000원

∙ 시가표준액＝39,798,000원×0.80＝31,838천원

≪ 산출예시 3 ≫

① 2010년도에 5층 건물에 덤웨이터를 설치하였을 경우 2016년도 시가   표준액은? (규격 및 형식 : 100㎏ 20m/분)

∙ 100㎏, 20m/분 4층 기준가격＝12,874,000원

∙ 1층 증가기준가격：945,000원

∙ 잔가율：1－(0.05×6)＝0.7

∙ 기준가격： 12,874,000원＋945,000원＝13,819,000원

∙ 시가표준액： 13,819,000원×0.7＝9,673천원

② 2009년도에 8층 병원에 20인승 속도 30m/분의 침대용 엘리베이터를 설치하였을 경우 2016년도 시가표준액은?

∙ 20인승 30m/분 4층 기준가격：41,720,000원

∙ 4층 증가기준가격：1,936,000원×4층＝7,744,000원

∙ 잔가율：1－(0.05×7)＝0.65

∙ 기준가격：41,720,000원＋7,744,000원＝49,464,000원

∙ 시가표준액：49,464,000원×0.65＝32,151천원

2. 에 스 컬 레 이 터

		1. 용 어 정 의

에스컬레이터란 고층건물 등에서 사람이나 화물을 이동시키기 위해 자동적으로 아래‧위 또는 수평으로 움직이도록 설치한 자동운반 시설물로서 「승강기시설 안전관리법 시행규칙」 제2조제1항에서 규정하고 있는 승강기를 말한다.

		2. 종 류

가. 에스컬레이터

에스컬레이터는 유효폭에 따라 1,200㎜(1,200형)과 800㎜(800형)의 두 가지로 분류한다.

나. 수평보행기(AUTO WALKER 또는 MOVING WALKER)

수평보행기는 유효폭에 따라 1,200㎜(1,200형)과 1,000㎜(1,000형) 및 800㎜(800형)의 3가지로 분류한다.

		3. 내용연수 및 감가율

내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
18년	정액법	10%	0.05

		4. 기 준 가 격 표

가. 에스컬레이터

(단위：천원)

층 고 폭		3m이하	4m이하	5m이하	7m이하
800㎜이하	상	56,327	61,346	66,809	80,510
	하	36,278	44,772	52,411	69,664
0.1m 당 증 감 시		603	604	698	719
1,200㎜이하	상	62,119	67,868	73,406	87,597
	하	37,888	44,976	53,042	70,886
0.1m 당 증 감 시		624	638	737	758

※ 상‧하의 구분

∙ 상：외국기술제휴 국내생산품 및 외국산제품

∙ 하：기타제품

나. 수평보행기(AUTO WALKER 또는 MOVING WALKER)

(단위：천원)

층 고 폭		3m이하	4m이하	5m이하	7m이하
800㎜이하	기준가격	72,779	82,843	92,987	114,435
	0.1m당 증감시	1,006	1,014	1,072	1,125
1,000㎜이하	기준가격	75,556	85,536	96,703	118,418
	0.1m당 증감시	997	1,116	1,085	1,140
1,200㎜이하	기준가격	80,189	90,360	101,959	124,082
	0.1m당 증감시	1,016	1,159	1,105	1,160

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ (층고 1m증감 시 기준가격 × 길이)] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 폭 1,200㎜ 에스컬레이터 층고 7m를 구입 설치하였을 경우 2016년도 시가표준액은? (규격 및 형식：1,200㎜, 상)

∙ 감가율：0.05

∙ 경과연수：5년

∙ 잔가율：1－(0.05×5년)＝0.75

∙ 기준가격：87,597,000원

∙ 시가표준액 : 87,597,000원×0.75＝65,697천원

◦ 2012년도에 폭 1,000㎜, 층고 7m의 오토워커를 설치하였을 경우 2016년도  시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 경과연수：4년

∙ 잔가율：1－(0.05×4년)＝0.80

∙ 기준가격：118,418,000원

∙ 시가표준액：118,418,000원×0.80＝94,734천원

3. 기 타  승 강 시 설

		1. 용 어 정 의

기계장치를 이용하여 자동차를 주차하거나 주차할 장소로 운반 또는 이동주차할 수 있도록 옥내에 설치한 시설

		2. 종 류

가. 수직순환식주차장치

주차에 사용되는 부분(이하 “주차구획”이라 한다)에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수직으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

나. 수평순환식주차장치

주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

다. 다층순환식주차장치

주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 여러층으로 된 공간에 아래‧위 또는 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

라. 2단식주차장치

주차구획이 2층으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래‧위 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

마. 다단식주차장치

주차구획이 3층이상으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래‧위 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

바. 승강기식주차장치

여러층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래‧위로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 운반하여 주차하도록 설계한 주차장치

사. 승강기슬라이드식주차장치

여러층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래‧위 및 옆으로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 자동으로 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

아. 평면왕복식주차장치

평면으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 운반기에 의하여 자동차를 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

자. 특수형식주차장치

제가호 내지 제아호 이외의 형식으로 설계한 주차장치

		3. 내용연수 및 감가율

내 용 연 수	감 가 방 법	최종연도 잔가율	감 가 율
18년	정 액 법	10%	0.05

		4. 기준가격표(1대당 기준가격)

가. 수직순환식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	40대까지 기준가격	40대초과 1대증가시마다 기준가격
상	3,800	3,102
하	3,500	2,810

나. 수평순환식 및 다층순환식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	2단 이하	3 단	4 단	5 단	6 단
상	4,060	3,761	3,448	3,082	2,851
하	3,616	3,350	3,175	2,999	2,833

다. 2단식(1단식포함)주차장치

(단위：천원/대)

구 분	단 순	경 사	승 강
상	2,757	2,976	3,102
하	2,249	2,570	2,977

라. 다단식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	3 단	4 단	5단 이상
상	3,238	3,090	2,733
하	2,794	2,695	2,380

마. 승강기식 및 승강기슬라이드식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	40대까지 기준가격	40대초과 1대증가시마다 기준가격
상	3,638	3,044
하	3,302	2,680

바. 평면왕복식

(단위：천원/대)

구분	2단이하	3단	4단	5단	6단	7단	8단	9단
상	5,453	4,662	4,332	4,128	3,880	3,809	3,567	3,323
하	3,976	3,812	3,650	3,562	3,512	3,366	3,143	2,966

사. 기타 주차장치(특수형식 주차장치포함)

위 종류 이외의 주차시설은 과세권자가 수시 조사 결정한 가격

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ 기준가격(1대당) × 대수 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

1. 2010년도에 35대의 주차를 수용할 수 있는 수직순환식의 자동차용 주차시설을 설치하였을 경우 2016년도 시가표준액은? (규격 및 형식：상)

∙ 감가율：0.05

∙ 경과연수：6년

∙ 기준가격(1대당)：3,800,000원

∙ 잔가율：1－(0.05×6)＝0.70

∙ 시가표준액：3,800,000원×35대×0.70＝93,100천원

2. 2011년도에 평면왕복식의 8단 300대의 자동차용 주차시설을 설치하였을 경우 2016년도 시가표준액은? (규격 및 형식：상)

∙ 감가율：0.05

∙ 경과연수：5년

∙ 기준가격(1대당)：3,567,000원

∙ 잔가율：1－(0.05×5)＝0.75

∙ 시가표준액：3,567,000원×300대×0.75＝802,575천원

4. 휠 체 어 리 프 트

		1. 용 어 정 의

장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 것으로서 경사 또는 수직인 승강로를 따라 동력으로 오르내리게 한 시설물로서 승강기시설안전관리법시행규칙 제2조제1항에서 규정하고 있는 승강기를 말한다.

		2. 종 류

가. 장애인용 경사형 리프트

장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 것으로서 경사인 승강로를 따라 동력으로 오르내리게 한 것으로 중량에 따라 225㎏와 300㎏의 두 가지로 분류한다.

나. 장애인용 수직형 리프트

장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 것으로서 수직인 승강로를 따라 동력으로 오르내리게 한 것.

		3. 내용연수 및 감가율

내 용 년 수	감 가 방 법	최종연도 잔가율	감 가 율
18년	정 액 법	10%	0.05

		4. 기준가격표

가. 장애인용 경사형 리프트

(단위：천원/대)

구 분	5M 기준가격	5M 초과 1M증가시마다 기준가격
225㎏, 9m/분	18,067	652
300㎏, 9m/분	27,826	910

나. 장애인용 수직형 리프트

(단위：천원/대)

구 분	1M 기준가격	1M 초과 1M증가시마다 기준가격
340㎏, 7m/분	18,768	2,027

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 1M 증가 시 기준가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 장애인용 경사형 리프트(225㎏, 9m/분) 5m를 구입 설치한 경우 2016년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 경과연수：5년

∙ 잔가율：1－(0.05×5년)＝0.75

∙ 기준가격：18,067,000원

∙ 시가표준액 : 18,067,000원×0.75＝13,550천원

◦ 2010년도에 장애인용 수직형 리프트(340㎏, 7m/분) 3m를 설치하였을 경우 2016년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 경과연수：6년

∙ 잔가율：1－(0.05×6년)＝0.70

∙ 기준가격：18,768,000원

∙ 1M 증가시 기준가격 : 2,027,000원 × 2M = 4,054,000원

∙ 시가표준액：(18,768,000원+4,054,000원)×0.70＝15,975천원

5. 20KW이상의 발전시설

		1. 용 어 정 의

일반조명, 보일러 가동, 급‧배수 등 주로 건물의 유지관리에 사용할 목적으로 설치한 20KW이상의 발전시설을 말하며, 공장 등에서 주로 생산시설의 가동을 위하여 설치한 발전시설은 제외된다.

		2. 내용연수 및 감가율

내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
15년	정액법	10%	0.06

		3. 기 준 가 격 표

(단위：천원)

품 명	규 격	기준가격		1kw증가시 기준가격
		자 동 식	수 동 식	자 동 식	수 동 식
발 전 기	20kw	11,594	9,200	54	38
	42kw	12,999	10,832	36	144
	48kw	13,267	12,410	109	62
	75kw	16,658	13,886	34	87
	115kw	19,324	19,698	108	100
	145 kw	23,299	24,124	57	100
	275 kw	34,840	35,592	19	10
	300 kw	36,049	34,136	70	92
	365 kw	43,600	44,589	76	108

품 명	규 격	기준가격		1kw증가시 기준가격
		자 동 식	수 동 식	자 동 식	수 동 식
발 전 기	400 kw	45,123	54,360	114	58
	450 kw	51,189	57,112	73	69
	500 kw	55,816	61,198	113	212
	600 kw	73,241	91,057	136	116
	750 kw	103,032	108,400	142	116
	1,000 kw	160,084	164,833	141	164
	1,250 kw	205,531	215,918	132	142
	1,500 kw	257,464	267,000	172	147
	2,000 kw	355,117	359,742	152	132

		4. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 1kw당 증가시 기준가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 자동식발전기(300kw)를 2013년도에 설치한 경우 2016년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×3)＝0.82

∙ 기준가격 : 36,049,000원

∙ 시가표준액 : 36,049,000원×0.82＝29,560천원

6. 온수 및 열 공급시설

		1. 용 어 정 의

온수 및 열 공급시설이란 난방용이나 욕탕용으로 주로 사용되는 온수 및 열 공급시설을 말하며, 공장 등에서 제품생산을 위하여 설치한 것은 시설물로 보지 아니한다.

		2. 종 류

가. 난방용 온수 및 열 공급시설

냉･난방 방식별로 직접증기, 직접온수, 온풍(온풍로식, 코일식), 냉･난방(중앙닥트식, 유니트식), 전기온돌, 전기히트펌프, 가스히트펌프, 지열히트펌프, 공기열히트펌프로 구분한다.

나. 욕탕용 온수 및 열 공급시설

공동탕(대중탕), 가족탕(독탕), 한증막, 증기탕, 사우나탕

		3. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
난방용 온수 및 열 공급시설	15년	정액법	10%	0.06
욕탕용 온수 및 열 공급시설	15년	정액법	10%	0.06

		4. 기 준 가 격 표

가. 난방용 온수 및 열 공급시설

(단위：원)

냉 ‧ 난 방 방 식 별	㎡ 당 기준가격
직 접 증 기 난 방 설 비 직 접 온 수 난 방 설 비 온 풍 난 방 설 비 (온 풍 로 식) 온 풍 난 방 설 비 (코 일 식) 냉 ‧ 난 방 (중 앙 닥 트 식) 냉 ‧ 난 방 (유 니 트 식) 전 기 온 돌 난 방 설 비 전 기 히 트 펌 프 가 스 히 트 펌 프 지 열 히 트 펌 프 공 기 열 히 트 펌 프	36,619 37,082 27,647 26,106 64,716 52,781 34,845 37,237 60,937 76,013 38,906

◦ 건물의 용도별․면적별 부과지수표

구분 용도별	건 물 의 시 설 연 면 적 (㎡)
	330 ㎡ 이하	660 ㎡ 이하	990 ㎡ 이하	1,650 ㎡ 이하	2,640 ㎡ 이하	3,300 ㎡ 이하	6,600 ㎡ 이하	9,900 ㎡ 이하	16,500 ㎡ 이하	16,500 ㎡ 초과
사 무 실 은 행 병 원(종 합) 병 원(단 과) 백화점,점포 호 텔 여 관 다방,식당 공장평균 제 과 점 방 송 국 극 장 학 교 연 구 소 예 식 장 별 장 체 육 관 동(식)물온실	1.30 1.35 1.40 1.30 1.25 1.40 1.30 1.40 1.30 1.40 2.00 1.40 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40	1.20 1.30 1.37 1.27 1.20 1.37 1.25 1.35 1.20 1.35 1.80 1.35 1.20 1.25 1.20 1.25 1.35 1.35	1.10 1.30 1.37 1.25 1.10 1.30 1.20 1.30 1.00 1.30 1.70 1.30 1.05 1.20 1.10 1.20 1.30 1.30	1.10 1.10 1.30 1.20 1.10 1.30 1.10 1.25 1.00 1.25 1.60 1.25 1.00 1.15 1.00 1.10 1.25 1.25	0.97 1.00 1.25 1.10 1.00 1.25 1.05 1.00 0.95 1.00 1.60 1.20 1.00 1.10 0.97 1.10 1.20 1.20	0.95 1.00 1.25 1.10 1.00 1.20 1.00 1.00 0.90 1.00 1.60 1.10 0.95 1.00 0.95 1.10 1.00 1.10	0.95 0.97 1.20 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 0.80 1.00 1.50 1.00 0.95 1.00 0.95 1.10 1.00 1.00	0.95 0.97 1.20 1.00 0.97 1.10 1.00 1.00 0.80 1.00 1.50 1.00 0.85 0.95 0.95 1.10 1.00 1.00	0.90 0.95 1.00 0.97 0.95 1.00 1,00 1.00 0.75 1.00 1.40 0.90 0.80 0.90 0.95 1.10 0.90 0.90	0.85 0.90 0.95 0.95 0.80 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.20 0.90 0.80 0.90 0.95 1.10 0.90 0.90

나. 욕탕용 온수 및 열 공급시설

(단위：천원)

방 식 별	㎡당 기준가격	방 식 별	㎡당 기준가격
공 동 탕 한 증 막 가 족 탕	54 54 68	증 기 탕 사 우 나 탕	71 78

◦ 면적별 부과지수표

연 면 적	165㎡이하	330㎡이하	660㎡이하	990㎡이하	990㎡초과
지 수	1.20	1.00	0.95	0.90	0.80

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ 기준가격 × 부과지수 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 1 ≫

◦ 2011년도에 연면적 1,650㎡의 사무실을 신축하였다. 당 사무실의 냉‧난방은 중앙닥트식 냉‧난방시설이다. 2016년도 냉‧난방시설의 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06

∙ 경과연수 5년：0.06×5년＝0.30 따라서 잔가율은 1－0.30＝0.70

∙ 1,650㎡ 기준가격：64,716원×1,650㎡＝106,781,400원

∙ 부과지수 적용： 106,781,400원×1.10(부과지수)＝117,459,540원

∙ 시가표준액 : 117,459,540원×0.70＝82,221천원

≪ 산출예시 2 ≫

◦ 연면적 660㎡의 대중목욕탕이 2012년도에 신축되었고 660㎡ 중 330㎡은 잡화상점으로 임대되고 실제 대중목욕탕으로 사용되는 면적은 330㎡이다.  2016년도 욕탕시설에 대한 시가표준액은? (규격 및 형식：공동탕)

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×4)＝0.76

∙ 대중탕 기준가격(㎡당 54,000원)： 54,000원×330㎡＝17,820,000원

∙ 부과지수 적용： 17,820,000원×1.00(부과지수)＝17,820,000원

∙ 시가표준액 : 17,820,000원×0.76＝13,543천원

7. 7,560㎉급 이상의 에어컨

		1. 용 어 정 의

기계장치에 의하여 자동적으로 공기의 온도‧습도 등을 조절하는 7,560kcal (2.5R/T) 이상의 에어컨으로서 중앙조절식에 한하여 시설물로 인정한다.

		2. 종 류

1) 중앙집중식 에어컨에 한하며 1실단위의 에어컨은 제외한다.

2) 제품의 구분：공냉식, 수냉식

		3. 내용연수 및 감가율

내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
15년	정액법	10%	0.06

		4. 기 준 가 격 표

(단위：천원)

종 류 구 분	기 준 가 격		비고
	공 냉 식	수 냉 식
3R/T 9,072kcal (1R/T 증가시)	3,138(728)	3,061(695)
5R/T 15,120kcal (1R/T 증가시)	4,751(187)	4,589(91)
7.5R/T 22,680kcal (1R/T 증가시)	5,692(308)	5,608(327)
10R/T 30,240kcal (1R/T 증가시)	6,366(611)	6,344(183)
15R/T 45,360kcal (1R/T 증가시)	7,914(183)	7,544(392)

(단위：천원)

종 류 구 분	기 준 가 격		비고
	공 냉 식	수 냉 식
20R/T 60,480kcal (1R/T 증가시)	9,639(1,141)	9,504(1,128)
25R/T 75,600kcal (1R/T 증가시)	14,574(208)	12,115(301)
40R/T 120,960kcal (1R/T 증가시)	24,840(336)	20,800(120)
50R/T 151,200kcal (1R/T 증가시)	28,200(140)	22,000(196)
60R/T 181,440kcal (1R/T 증가시)	29,600(784)	23,960(525)
80R/T 241,920kcal (1R/T 증가시)	45,280(425)	34,480(156)
100R/T 302,400kcal (1R/T 증가시)	53,800(296)	37,600(258)
120R/T 378,000kcal (1R/T 증가시)	61,200(832)	44,064(449)
150R/T 453,600kcal (1R/T 증가시)	82,000(524)	55,304(341)

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 1R/T 증가시 기준가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2013년에 70R/T 211,680kcal의 공냉식 에어컨을 설치하였을 경우 2016년 시가표준액은?

∙ 잔가율：1－(0.06×3)＝0.82

∙ 60R/T 181,440kcal 기준가격：29,600,000원

∙ 10R/T 30,240kcal 증가시 기준가격：7,840,000원

∙ 기준가격 합계 : 29,600,000원＋7,840,000원＝37,440,000원

∙ 시가표준액 : 37,440,000원×0.82＝30,700천원

8. 부 착 된  금 고

		1. 용 어 정 의

부착된 금고란 건물의 일부를 금고시설로 축조한 것으로서, 주로 건물내부에 설치하며 은행 등에서 사용하고 있는 것을 말한다.

		2. 종 류

1) 편개형：금고문이 1짝인 경우

2) 양개형：금고문이 2짝인 경우

3) 크랭크형：금고문이 1짝이며 손잡이가 원형크랭크로 되어 있음

		3. 내용연수 및 감가율

내 용 년 수	감 가 방 법	잔 존 율	감 가 율	비 고
18년	정 액 법	10%	0.05

		4. 기 준 가 격 표

(단위：천원)

규 격		편개형 후면 철판부	편개형 후면 유리부	양개형 후면 철판부	양개형 후면 유리부	크랭크 형후면 철판부	크랭크 형후면 유리부	크랭크 형스테 인레스	스텐전 동식슬 라이딩	스텐 편개형
750 千㎤	기준과표	3,534	3,934	3,109	3,509	3,781	4,181	6,036	6,510	5,488
	10千㎤ 증감과표	4.0	4.0	4.0	4.0	4.8	4.8	7.2
875 千㎤ 이상	기준과표	4,123	4,523	3,628	4,028	4,411	4,811	6,940	7,596	6,309
	10千㎤ 증가과표	4.0	4.0	4.0	4.0	4.8	4.8	7.2
1,000 千㎤ 이상	기준과표	4,712	5,112	4,094	4,489	5,041	5,441	7,843	8,680	7,130
	10千㎤ 증가과표	4.0	4.0	3.9	3.9	4.8	4.8	7.2
1,085 千㎤ 이상	기준과표	5,113	5,513	4,442	4,899	5,471	5,871	8,457	9,419	7,688
	10千㎤ 증가과표	4.0	4.0	3.9	4.0	4.8	4.8	7.2
1,170 千㎤ 이상	기준과표	5,513	5,913	4,851	5,251	5,899	6,299	9,072	10,156	8,248
	10千㎤ 증가과표	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	3.6

		5. 조 사 방 법

가. 금고문의 폭, 넓이, 두께를 조사하여 규격을 결정하고 문이 1짝일 경우 편개형, 2짝일 경우 양개형으로 구분

나. 문이 열렸을 때 문뒷면이 유리가 부착되어 있으면 유리부, 철판이 부착되어 있으면 철판부

다. 크랭크형은 전부 문이 1짝이며 손잡이가 원형크랭크로 되어 있고 크랭크형 스테인레스는 금고 전체가 스테인레스로 제작된 것임

		6. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 증감시 기준가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치된 금고문의 폭 1,800㎜, 높이 2,100㎜, 두께 300㎜의 스텐전동식슬라이딩 금고의 2016년도 시가표준액은?

∙ 잔 가 율：1－(0.05×5)＝0.75

∙ 규    격：1,800×2,100×300＝1,134천㎤

∙ 1,085천㎤ 기준가격＝9,419,000원

∙ 시가표준액：9,419,000원×0.75＝7,064천원

9. 교 환 시 설

		1. 용 어 정 의

건물에 부속 또는 부착설치된 건축설비로서 교환업무에 제공되는 시설

		2. 종 류

자동식 교환기, 인터폰, 전화기, 간이교환설비

		3. 내용연수 및 잔가율

구분 종류별	내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
자동식교환기	10년	정 액 법	10%	0.09
인 터 폰	5년	〃	10%	0.18
전 화 기	5년	〃	10%	0.18
간이교환설비	10년	〃	10%	0.09

		4. 기 준 가 격 표

가. 자동식 교환기

(제조회사：삼성반도체통신, 금성통신, 대우통신, 동양정밀, 대한통신 등)

(단위：천원)

규격별	기준가격	사선1회선 증감시 기준가격		비 고
		1회선감소시	1회선증가시
50회선	7,760	161	141

나. 인 터 폰

(단위：천원)

형 식 별	규 격	기준가격
상 호 식	6 회 선	27
	10 회 선	29
연 립 식	12 회 선	49
	18 회 선	52
	24 회 선	57
연 립 비 화 식	12 회 선	53
	18 회 선	64
	24 회 선	68
모 자 식	10 회 선	50
	가선식(加線式)	52
전 자 식	6 회 선	20
	20 회 선	53
	30 회 선	58
	90 회 선	61

다. 전 화 기

(단위：천원)

형 식 별	기 준 가 격	비 고
공 전 식	18
일 반 자 동 식	25
일 반 버 튼 식	18
자 동 응 답 기	60
무 선 전 화 기	67

라. 간이교환설비

국선이 수용되는 주장치에 구내선 전화기간에 회선을 구성하여 주장치 또는 구내선 전화기의 장치를 조작하여 교환원 없이 통화할 수 있는 교환설비(키폰, 비즈니스폰, 버튼 전화기)를 말하며, 구내선수가 40회선 이하이어야 한다.

(단위：천원)

	구 분 품 명	규격(용량)		기준가격
		국 선	사 선	주 장 치	사선1회선당 (사용량)
형태별
신 형	DCS-828 IPLDK-50 IPLDK-100 IPLDK-300 IPLDK-600 LDK-50 LDK-50 LDK-100 LDK-300 LDK-828 SKP 308 SKP 616 SKP 816 SKP 828 SKP 1640 SKP 48H-M SKP 60H-M SKP 820VMA SKP - 180 SKP - 408 HKP 206 OfficeServ 7400 OfficeServ 7200 OfficeServ 7070 OfficeServ 7030 IDCS 500P DCS-816i DCS-828 IPLDK-828E IPLDK-60 HTKP-616	0 4 0 0 0 4 8 0 0 4 3 6 8 4 16 4 4 2(ISDN) 0 4 2 0 0 4 0 0 4 0 4 3 4	8 12 0 0 0 12 12 0 0 8 8 16 16 12 40 10 13 20 0 8 6 0 0 12 2 0 4 12 12 8 8	432 635 1,012 1,452 2,792 520 520 616 860 552 360 448 424 544 2,160 592 616 1,040 1,200 400 129 3,104 1,100 836 362 1,080 588 701 665 588 584	12.0 29.6 28.8 17.6 16.0 36.0 20.8 28.8 13.6

(단위：천원)

	구 분 품 명	규격(용량)		기준가격
		국 선	사 선	주 장 치	사선1회선당 (사용량)
형태별
신 형	HTKP-820V HTKP-824 HTKP-48HD HTKP-66D HTA-500 IPECS-100 IPECS-300 IPECS-600 IPECS-MG10 IPECS-MG30	4 4 4 6	10 12 16 18	360 496 756 920 1,040 1,292 3,540 4,740 1,180 2,960	28.0 23.2 25.9 28.8 14.4

※ 주장치(Control Box)가 건물에 부속 또는 부착설치된 경우에 한함.

		5. 시가표준액 산출방법

가. 자동식 교환기

시가표준액＝{기준가격(50회선)＋(1회선증감시 기준가격×회선수)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 사용연수)

나. 인터폰

시가표준액 ＝ (1대당기준가격 × 수량) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 사용연수)

다. 전화기

시가표준액 ＝ (1대당기준가격 × 수량) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 사용연수)

라. 간이교환시설

시가표준액＝{주장치 기준가격＋(사선1회선당(사용량)기준가격×회선수)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 사용연수)

≪ 산출예시 1 ≫

◦ 2014년도 설치한 HKP 206형 교환설비의 2016년도 시가표준액은? 단, 규격은 국선 2, 사선 8임.

∙ 감가율：0.09

∙ 잔가율：1－(0.09×2)＝0.82

∙ 주장치 기준가격：129,000원	A

∙ 사선증가시 기준가격：12,000원×2회선＝24,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝129,000＋24,000＝153,000원

∙ 시가표준액：153,000원×0.82＝125천원

10. 구내의 변전 ․ 배전시설

		1. 용 어 정 의

구내 변전･배전시설이란 건물구내(울타리 내)에서 시설의 유지관리를 위하여 타인의 전기설비 또는 구내발전설비로부터 전기를 공급받아 구내배전설비로 전기를 공급하기 위한 전기설비로서 전기를 받는 지점(수전지점)으로부터 구내배전설비로 전기를 배전하는 전기설비(배전반)까지의 설비를 말한다.

		2. 종 류

가. 구내 수전시설

한국전력공사나 구내발전시설로부터 전기를 받은 후에 전압을 변경하여 구내로 배전하는 시설로서 구내에 설치한「전기사업법시행규칙」제2조 제6호의 수전시설을 말한다. 다만, 수전용량(계약용량) 100KVA 이상 수전시설에 대하여 적용한다.

나. 변압기

구내의 수전시설에 설치된 변압기를 말한다. 다만, 변압기만을 교체한 경우에 적용하며, 수･배전시설 일체를 설치 또는 교체한 경우에는 “가. 구내 수전시설”을 적용한다.

		3. 조 사 방 법

한국전력공사에 납부한 전기요금 납입영수증에 기재된 계약용량을 조사 확인한다.

		4. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비고
구 내 수 전 시 설	15년	정액법	10%	0.06
변 압 기	15년	〃	10%	0.06

		5. 기 준 가 격 표

가. 구내 수전시설

(단위：천원)

품 목 별	시 설 별	기준가격	비고
구내수전시설 공통적용	500KW이하 (100KVA 기준) 1 KVA 증가시 마다	19,552 26
	500KW초과 (500KVA 기준) 1 KVA 초과마다	35,643 17

※ W＝전압(V)×전류(A)

나. 변압기

(단위：천원)

품 목	규 격 별	기준가격		1KVA증가시 기준가격		비고
		단 상	삼 상	단 상	삼 상
변 압 기	50 KVA 100 KVA 150 KVA 200 KVA 250 KVA 300 KVA 350 KVA 400 KVA 500 KVA 600 KVA 750 KVA 1,000 KVA 1,500 KVA 2,000 KVA 2,500 KVA 3,000 KVA 4,000 KVA 5,000 KVA 6,000 KVA 7,500 KVA	3,203 4,399 4,933 5,288 5,499 5,979 6,452 6,840 8,428 10,352 11,842 14,395 17,492 21,620 24,978 28,647 38,408 43,316 50,982	5,432 7,348 7,714 8,420 9,477 10,099 11,328 11,513 13,113 15,220 16,939 20,587 27,391 34,240 40,800 48,400 71,364 81,512 107,047 133,830	17 8 5 3 7 5 5 12 9 12 10 4 6 5 5 7 4 5 5	29 11 8 12 8 10 9 10 16 8 8 10 6 12 11 14 8 18 10 12

		6. 시가표준액 산출방법

가. 구내 수전시설

시가표준액＝{기준가격＋(1KVA증가시 기준가격×증가수량)}×잔가율

※ 잔가율 ＝ 1 － (감가율 × 경과연수)

나. 변압기

시가표준액＝{시설별기준가격＋(1KVA증감시 기준가격×증감수량)}×잔가율

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도 시설한 변압기의 경우 2016년도 시가표준액은?

단, 규격은 230 KVA, 삼상임.

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×6년)＝0.64

∙ 200 KVA(삼상)기준가격＝8,420,000원	A

∙ 1 KVA당 증가시 기준가격 12,000원×30KVA＝360,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝8,420,000원＋360,000원＝8,780,000원

∙ 시가표준액：8,780,000원×0.64＝5,619천원

Ⅶ. 입 목

《관련 규정》

▪ 「지방세법 시행령」 제4조제1항제5호

5. 입목(立木): 입목의 종류별·수령별 거래가격 등을 고려하여 정한 기준가격에 입목의 목재 부피, 그루 수 등을 적용한다.

		1. 용 어 정 의

1) 입목이란 지상의 과수, 임목(林木), 죽목을 말한다.

2) 지상의 과수란 지상에 생립(生立)하고 있는 과수목을 말한다.

3) 임목이란 일정한 장소에 집단적으로 생립하고 있는 수목의 집단을 말한다.

4) 죽목이란 지상에 생립하고 있는 죽목을 말한다.

		2. 용 어 해 설

가. 재적(材積) : 수목의 부피

나. 흉고(胸高) 직경：입목 상태에서 120㎝(사람가슴까지의 높이)높이 부분의 나무직경

다. 수고(樹高)：나무의 지원부(地元部)에서 초두부(初頭部)까지 전체높이

라. 지원부(地元部)：나무밑둥과 토지가 서로 맞닿는 부분

마. 초두부(梢頭部)：나무위의 끝부분

바. 재장(材長)：원목의 길이를 말하며, 원목이란 어떤 용도로 쓸 수 있게끔 일정한 크기(길이)로 절단해놓은 상태에 있는 나무를 말함.

사. 간재적(幹材積)：나무 한본(1本)의 전체부피를 말함.

아. 산림경영기술자(山林經營技術者)：산림경영계획서를 작성하고 그 시행에 관한 업무를 수행하는 자로서 산림경영기술자 자격증을 취득하여야 함.

자. 산림경영계획서(營林計劃書)：모든 산림사업(조림, 육림, 벌채 등)에 대한 계획을 연도별로 시행할 수 있도록 만든 계획서

차. 임지경계(林地境界)：산(山)의 매필지마다의 경계를 말함.

카. 기설차도(旣設車道)：차량이 통행할 수 있도록 만든 도로로서 기 개설되어 있는 도로를 말함.

타. 조수입(粗收入)：주산물 평가액(생산량×농가평균 수취가격)과 주산물  생산과정에서 부차적으로 생산되는 부산물의 평가액을 합계한 총액

파. 경영비(經營費)：조수입을 획득하기 위해서 외부에서 구입․투자한 일체의 비용

하. 경영비율(經營費律)：1-(소득/조수입×100)

		3. 종 류

가. 산림목(총5종)

소나무, 잣나무, 낙엽송, 기타침엽수, 기타활엽수

나. 유실수(총16종)

사과, 배, 복숭아, 포도, 감귤, 단감, 유자, 참다래, 자두, 매실, 호두, 앵두, 대추, 살구, 모과, 밤

		4. 시가 조사방법

1) 과수, 임목, 죽목을 수종, 수령, 지역별로 세분하고 구분하여 조사한다.

2) 산림목은 ㎥당 가격을 시장가역산법에 의한다.

3) 유실수는 10a당 과수별 작목에 따른 소득과 경영비를 조사

4) 유실수의 수종별 총경영비, 표준재식주수를 조사

		5. 시가표준액 산출방법

■ 산림목

가. 재적(㎥)이 나타난 경우

시가표준액 ＝ 재적 × ㎥당 단가

1) 재적 : 산림경영기술자가 직접조사, 또는 산림경영계획서상 재적

2) ㎥당 단가 : 시장가역산법에 의하여 산정한 시가표준액

나. 재적(㎥)을 직접 조사할  경우

시가표준액 ＝ 간재적 × 본수 ×㎥당 단가

1) 총재적 : 간재적 × 본수

2) 간재적 : 흉고직경, 수고를 세무공무원이 직접 조사하여 산림청 발행 재적표에서 찾음

■ 유실수

가. 소득과 경영비를 조사할 수 있는 경우

시가표준액 ＝ 본당 기준가격 × 현실화율

나. 소득과 경영비를 조사할 수 없는 경우

시가표준액 ＝ 전년 시가표준액 × 현물가상승률

		6. 시가표준액 적용요령

가. 산림목

≪재적(㎥)이 나타난 경우≫

1) 산림경영기술자가 조사 산정하여 제출한 자료를 과표에 적용하여야 하며, 산림경영기술자가 제출한 자료가 없을 경우에는 산림경영계획서상 재적으로 한다.

2) 그러나, 산림경영계획서에 명시되지 않았거나 산림경영계획서상 재적이 불합리하다고 인정될 때에는, 세무공무원이 직접 조사하는 방법에 의하여 산정하여야 한다.

≪재적을 직접조사 하는 경우≫

1) 흉고직경과 수고를 측정하여 산림청 발행 입목간재적표에서 입목재적을 구한다.

- 흉고직경은 지상 120㎝부위에서 2㎝단위로 측정하고 수고는 m단위로 조사하며 m이하는 절사한다.

- 재적 조견표에서 수종별, 지역별 구분에 의하여 간재적을 구한다.

- 재적 조견표에 수종별, 지역별, 구분이 명시되지 않은 입목은 유사수종 또는 유사지역을 적용한다.

2) ㎥당 단가는 종류에 따라 조사 결정한 ㎥당 시가표준액에 의한다.

산림목 시가표준액표(㎥당)

(단위：원)

수 종	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
적용가격	63,840	28,720	31,440	14,160	9,200

나. 유실수

1) 유령수

투하비용의 원리금의 합계로 산정하되 실거래가격 수준을 고려하여 가격 결정

2) 성과기 이후 유실수

조수입에서 총경영비, 자가노력비, 자가토지임차비, 경영이윤, 대출원리금 합계를 차감한 과수 귀속 장래 기대순수익을 자본환원하여 평가

3) 위 기준에 따라 수령별 가격을 산출한 후 현실화율(70%)을 적용하여 시가표준액을 산출함.

※ 유실수 중 일부 수종은 소득자료 통계 확인 등이 어려워 전년대비 2015.7월 현 물가상승률을 반영하여 시가표준액을 산출함.

유실수 시가표준액표(본당)

(단위：원)

수령별 수종별	5년생 까 지	10년생 까 지	15년생 까 지	20년생 까 지	30년생 까 지	30년생 이 상
사과	14,030	43,700	74,320	85,860	73,360	35,700
배	21,350	72,030	107,310	103,810	81,480	46,060
복숭아	23,940	74,480	59,450	29,290	6,970	-
포도	21,840	44,660	27,020	12,040	-	-
감귤	6,510	11,370	17,740	20,790	19,040	10,010
단감	10,920	30,650	54,460	58,590	38,150	12,810
유자	4,970	37,660	45,360	30,240	12,880	-
참다래	25,270	62,370	80,570	78,960	65,660	19,390
자두	14,440	32,200	41,850	38,010	17,420	7,210
매실	12,060	29,200	38,550	33,960	12,460	4,410
호두	6,230	9,100	11,410	20,790	24,850	23,800
앵두	4,950	9,100	12,600	17,690	29,940	18,730
대추	4,130	5,390	8,960	12,530	9,590	7,490
살구	2,520	4,900	7,350	8,960	11,130	8,190
모과	910	2,030	3,500	6,300	6,440	5,460
밤	2,520	4,200	7,000	9,590	9,310	7,490

* 복숭아는 25년생까지

≪첨부자료≫

■ 산림목

≪시장가역산법≫

1. 시장가역산법 산정공식

시장가역산법이란 시장에서 거래되는 원목가격에서 목재생산비용, 정상적인 기업이윤을 차감하여 산원에서의 입목가격을 산정하는 방식을 말하여, 산정방식은 아래와 같음.

ｘ = f × ( - b)

a

(1 ＋ mp +r)

ｘ: 단위재적당 입목가격(원/㎥)

f : 조재율(소수)

a : 단위재적당 원목시장가격(원/㎥)

m : 자본회수기간(개월수)

p : 월이율(소수)

r : 기업이윤

b : 단위재적당 생산비〔벌출비, 운반비, 기타비용(원/㎥)〕

2. 적용인자 조사내용 및 가격결정

(1) 조재율(f)

조재율(이용률)이란 입목을 벌채, 반출, 가공하여 생산되는 목재재적의 입목 간 재적에 대한 비율임.

[표1] 수종별 조재율

(단위 : %)

수 종	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
조재율	85	79	88	83	75

* 국유림관리소의 평균자료, 산림청 예규 및 한국감정평가협회 발간 수목보상평가자료집

(2) 단위재적당 원목시장가격(a)

한국임업진흥원 통계조사, 산림조합중앙회 임산물가격유통정보 등을 참작하여 2등급 기준하여 아래와 같이 결정하였음.

(단위:원/㎥)

수종	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
가격	196,500	137,800	138,300	120,700	115,200

(3) 자본회수기간(m)

자금의 평균회수기간은 산물수량 작업방법 및 반출량에 따라 아래와 같으며 3월을 적용함.

매각산물의 수량	자본회수기간
	용재기준	신탄재기준
300㎥미만	0.5월	1월
300㎥ ~ 500㎥	1월	2월
500㎥ ~ 1,000㎥	2월	3월
1,000㎥ ~ 2,000㎥	3월	4월
2,000㎥ ~ 3,000㎥	4월	5월
3,000㎥ ~ 5,000㎥	5월	6월
5,000㎥ 이상	5월	6월

(4) 월 이율(p)

한국은행 가중평균금리 중 기업일반자금대출금리를 기준하여 연4.41% 적용함.

이율	월	적용
4.41%	12	0.00368

(5) 기업이윤(r)

순이익, 결손률, 위험률 등을 고려하여 15% 적용함.

(6) 단위재적당 생산비(b)

가. 벌목조재비

(가) 인건비

공사부분시중노임단가 중 벌목부임(벌목조재작업) 및 보통인부임(가지치기)을 적용하였음.

벌목부임	보통인부임	합계
123,948/일	87,805/일	211,753/일

(나) 기계톱경비

기계경비(감가상각비+유지비+이자)는 기계톱가격에 보정률(0.0084)을 적용하여 산정함.

기계톱가격	보정률	적용가격
840,000	0.0084	7,056/일

(다) 유류대

유류대는 휘발유와 오일의 ℓ당 가격에 각각의 하루 사용량인 5.6ℓ와 2.3ℓ를 곱하여 산정함.

휘발류		오일		합계
용량(ℓ)/일	원/ℓ	용량(ℓ)/일	원/ℓ
5.6	1,584.29	2.3	4,320	18,808/일

(라) 벌목조재비용 산정

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
인건비	211,753	211,753	211,753	211,753	211,753
기계톱경비	7,056	7,056	7,056	7,056	7,056
유류대	18,808	18,808	18,808	18,808	18,808
합계	237,617	237,617	237,617	237,617	237,617
작업물량 (㎥/일)	13.57	15.45	13.13	9.33	12.18
벌목조재비 (원/㎥)	17,510	15,380	18,097	25,468	19,509

나. 산지집재

산지집재비는 인건비(보통인부임)에서 수종별 산지집재작업물량으로 나누어 계산함.

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
보통인부임 (원/인․일)	87,805	87,805	87,805	87,805	87,805
산지집재 작업물량 (㎥/인․일)	4.3	4.6	4.6	4.6	4.3
산지집재비 (원/㎥)	20,420	19,088	19,088	19,088	20,420

다. 운반비

□ 운반비는 크게 중토장에서 제재소 및 펄프공장까지의 대운반비와 토장에서 중토장까지의 운반비인 소운반비로 구분하여 산정함.

□ 한국임업진흥원에서 조사 발표한 2015년 원목 시장가격동향 여름호를 기준하여 적용함.

□ 소운반비의 상차비는 운반거리에 관계없이 침엽수는 3,200원/㎥, 활엽수는 4,000원/㎥으로 나타남.

□ 대운반비의 상차비는 운반거리에 관계없이 침엽수는 3,700원/㎥, 활엽수는 4,600원/㎥으로 나타남.

□ 침엽수와 활엽수는 함수율 등의 차이로 적재량에서 차이가 나기 때문에 구분하여 운반비 산정함.

침엽수 1㎥ = 0.8톤,   활엽수 1㎥ = 1톤

(가) 소운반비

□ 침엽수

(단위 : 원/㎥)

운반거리	상차비(원)	운반비	계
500m 이내	3,200	8,500	11,700
500 ～ 1000m		11,300	14,500
1000 ～ 2000m		14,500	17,700
2000 ～ 4000m		18,500	21,700

□ 활엽수

(단위 : 원/㎥)

운반거리	상차비(원)	운반비	계
500m 이내	4,000	9,800	13,800
500 ～ 1000m		13,000	17,000
1000 ～ 2000m		17,000	21,000
2000 ～ 4000m		22,000	26,000

(나) 대운반비

□ 침엽수

(단위 : 원/㎥)

구 분		5 톤			25 톤
운반거리	상차비	적재량	물류비		적재량	물류비
			운반비	계		운반비	계
50km이내	3,700	13톤	11,600	15,300	25톤	10,300	14,000
50～100km			12,600	16,300		11,400	15,100
100～200km			14,600	18,300		15,100	18,800
200～300km			-	-		17,900	21,600
300km 이상			-	-		18,900	22,600

□ 활엽수

(단위 : 원/㎥)

구 분		5 톤			25 톤
운반거리	상차비	적재량	물류비		적재량	물류비
			운반비	계		운반비	계
50km이내	4,600	11톤	14,500	19,100	23톤	12,900	17,500
50～100km			15,800	20,400		14,300	18,900
100～200km			18,200	22,800		17,900	22,500
200～300km			-	-		21,200	25,800
300km 이상			-	-		22,500	27,100

라. 기타비용

기타비용은 벌목조재비, 산지집재비, 운반비 합계의 10%를 적용함.

마. 단위재적당 생산비

(단위 : 원/㎥)

구 분		소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
벌출비	벌목조재비	17,510	15,380	18,097	25,468	19,509
	산지집재비	20,420	19,088	19,088	19,088	20,420
	소계	37,930	34,468	37,185	44,556	39,929
운반비	소운반비	11,700	11,700	11,700	11,700	13,800
	대운반비	18,800	18,800	18,800	18,800	22,500
	소계	30,500	30,500	30,500	30,500	36,300
소 계		68,430	64,968	67,685	75,056	76,229
기타비용(10%)		6,843	6,497	6,769	7,506	7,623
합 계		75,273	71,465	74,454	82,562	83,851

(7) 시가표준액

위의 각 항목별 수치를 입목가격 산정공식에 대입하여 수종별 시가표준액을 계산함

■ 유실수

1. 산정방식

가. 유령수

투하비용의 원리금의 합계를 기초로, 실거래가격 수준을 고려하고, 성과기의 현금흐름과의 정합성 등을 종합적으로 고려하여 가격 결정

나. 성과기 이후 유실수

조수입에서 총경영비, 자가노력비, 자가토지임차비, 경영이윤, 대출원리금 합계를 차감한 과수 귀속 장래 기대순수익을 자본환원하여 산정

2. 적용인자 조사내용 및 가격산정

가. 수확량 및 판매량

한국감정평가협회 발간 수목보상평가자료집(2013.12월), 농협 재해보험팀 용역보고서 등을 기준하여 수령별 수확량을 추정하고 10a당 수확량에 상품화율을 적용하여 판매량 결정.

(kg/10a)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	1,126	1,529	858	1,100	475	436
10년생	2,888	2,786	1,964	1,325	2,225	1,582
15년생	3,743	3,672	1,914	1,100	3,050	2,202
20년생	4,027	3,790	1,436	950	3,563	2,398
30년생	3,626	3,438	1,188	-	3,400	2,062
40년생	2,833	2,685	-	-	2,675	1,641

나. 조수입

농촌진흥청 발간 농축산물소득자료집을 기준으로 연생별 조수입을 산정함.

(원/10a)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	1,429,587	1,955,392	1,734,346	4,378,284	369,135	539,527
10년생	3,666,649	3,562,931	3,969,994	5,273,843	1,729,107	1,957,643
15년생	4,752,170	4,696,010	3,868,925	4,378,284	2,370,237	2,724,860
20년생	5,112,741	4,846,917	2,902,705	3,781,246	2,768,903	2,967,400
30년생	4,603,625	4,396,754	2,401,402	-	2,642,232	2,551,618
40년생	3,596,820	3,433,765	-	-	2,078,815	2,030,652

다. 생산비

농촌진흥청 발간 농축산물소득자료집 상 경영비 및 자가노력비에 경영이윤, 대출원리금, 자가임차료 등의 합계액으로 산정함.

(원/10a)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	1,565,727	2,296,049	1,787,939	2,985,079	897,013	1,0199,878
10년생	2,801,623	3,159,839	3,207,327	3,942,645	1,432,183	1,862,522
15년생	3,289,721	3,757,305	3,275,353	3,645,035	1,933,623	2,250,499
20년생	3,556,018	3,966,863	2,502,932	2,928,477	2,115,446	2,435,097
30년생	3,431,450	3,806,940	2,351,690	-	2,076,532	2,304,956
40년생	2,799,413	2,894,104	-	-	1,593,940	1,903,443

라. 순수익

조수입에서 총경영비를 차감한 장래 기대 순수익을 산정함.(하기 각 연생별 순수익을 현재가치로 할인하여 이를 적산하고 다시 재식 주수로 나누어 특정 연생별 주당가격을 산정)

(원/10a)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	-136,140	-340,657	-53,593	1,393,205	-527,878	-560,351
10년생	865,026	403,092	762,667	1,331,197	296,925	95,121
15년생	1,462,449	938,705	593,572	733,249	436,614	474,361
20년생	1,556,722	880,054	399,773	852,768	653,457	532,303
30년생	1,172,175	589,814	-	-	565,700	246,662
40년생	797,407	539,661	-	-	484,874	127,209

마. 가격결정

유령수는 상기의 투하비용의 원리금 합계액으로 산정하되 실거래가격 수준을 고려하여 결정하고 성과기 이후는 상기 순수익을 자본환원하여 산정된 10a당 수익가격을 재식주수로 나누어 주당 가격을 산정함(아래 표 참조). 최종 가격은 여기서 다시 5년 단위로 평균하여 단일 단가를 산정하고 단수정리하여 기재하게 됨.

(원/주)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	61,237	69,369	80,220	60,798	11,000	30,000
10년생	115,244	131,166	112,989	55,203	22,351	60,765
15년생	135,536	157,811	77,047	27,450	30,713	87,110
20년생	127,322	141,322	25,010	8,528	32,978	78,601
30년생	82,569	95,594	-	-	20,806	35,725
40년생	12,268	16,353	-	-	-	3,855

Ⅷ. 어 업 권

《관련 규정》

▪ 「지방세법 시행령」 제4조제1항제8호

8. 어업권: 인근 같은 종류의 어장 거래가격과 어구 설치비 등을 고려하여 정한 기준가격에 어업의 종류, 어장의 위치, 어구 또는 장치, 어업의 방법, 채취물 또는 양식물 및 면허의 유효기간 등을 고려한다.

		1. 용 어 정 의

지방세 과세대상인 어업권은 「수산업법」 또는 「내수면어업법」의 규정에 의한 면허어업을 말한다.

		2. 종 류

가. 수산업법에 의한 면허어업

1) 정치망 어업 : 일정한 수면을 구획하여 대통령령이 정하는 어구(낙망류, 승망류, 죽방렴, 그 밖에 해양수산부장관이 정하여 고시하는 정치성 어구 등)를 일정한 장소에 설치하여 수산동물을 포획하는 어업

2) 해조류 양식어업 : 일정한 수면을 구획하여 그 수면의 바닥을 이용하거나 수중에 필요한 시설을 설치하여 해조류를 양식하는 어업

3) 패류 양식어업 : 일정한 수면을 구획하여 그 수면의 바닥을 이용하거나 수중에 필요한 시설을 설치하여 패류를 양식하는 어업

4) 어류 등 양식어업 : 일정한 수면을 구획하여 그 수면의 바닥을 이용하거나 수중에 필요한 시설을 설치하거나 그 밖의 방법으로 패류 외의 수산동물을 양식하는 어업

5) 복합 양식어업 : 2)～4) 및 6)에 따른 양식어업 외의 어업으로서 양식어장의 특성 등을 고려하여 2)～4)까지의 규정에 따른 서로 다른 양식어업 대상품종을 2종 이상 복합적으로 양식하는 어업

6) 마을 어업 : 일정한 지역에 거주하는 어업인이 해안에 연접한 일정한  수심이내의 수면을 구획하여 패류․해조류 또는 정착성 수산동물을 관리․조성하여 포획․채취하는 어업

7) 협동 양식어업 : 마을어업의 어장 수심의 한계를 초과한 일정한 수심 범위의 수면을 구획하여 2)～5)의 규정에 따른 방법으로 일정한 지역에 거주하는 어업인이 협동하여 양식하는 어업

8) 외해 양식어업 : 외해의 일정한 수면을 구획하여 수중 또는 표층에 필요한 시설을 설치하거나 그 밖의 방법으로 수산동식물을 양식하는 어업

나. 내수면어업법에 의한 면허어업

1) 양식 어업 : 일정한 수면을 구획하여 그 어업에 필요한 시설을 설치하거나 그 밖의 방법으로 수산동식물을 양식하는 어업

2) 정치망 어업 : 일정한 수면을 구획하여 어구를 한 곳에 쳐놓고 수산동물을 포획하는 어업

3) 공동 어업 : 지역주민의 공동이익을 증진하기 위하여 일정한 수면을 전용하여 수산자원을 조성․관리하여 수산동식물을 포획․채취하는 어업

		3. 시 가 표 준 액

○ 어업권의 가격은 다음과 같이 결정한 가액으로 한다.

조사가격	＝	인근동종어장의 매매실례가격	－	당해어장의 어구설치비	－	양식물의 종패 및 치어대

결정가액	＝	조사가격	×	0.7

○ 인근 동종어장의 매매실례가격

- 시장‧군수가 매년 10월 1일을 기준으로 하여 정기적으로 어장의 지역별‧종별‧양식방법별 형성가격을 조사한 가격

○ 당해어장의 어구설치비

- 국립수산과학원의 양식‧품종별‧표준시설 내역서(별표참조)에 의거 시‧군‧구에서 조사한 동종어장의 1ha당 어구값의 시장(市場)가격

- ha당가격×당해어장면적=당해어장의 시장조사 어구값

당해어장의

어구설치비

＝

동종어장의 시장조사

시설별 어구값의 합계액

×

(면허기간 + 연장기간) - 경과연수

면허기간 + 연장기간

- 어구시설이 없는 어장의 경우는 어구설치비 제외

○ 양식물의 종패 및 치어대

- 국립수산과학원의 양식품종별 표준시설 내역서(별표참조)에 의한 동종 어장의 1ha당 표준종패 및 치어대의 시장조사가격

- 1ha당 가격×당해어장면적＝당해어장의 양식물 종패 및 치어대

- 양식물이 없는 경우에는 산정하지 않음

어업권면허 유효기간

구 분	어업의 종류	유효기간	비 고
수산 어업	정 치 망 어 업	10년
	양 식 어 업	〃
	마 을 어 업	〃
내수면 어업	양 식 어 업	10년
	정 치 망 어 업	5년
	공 동 어 업	〃

		4. 시가표준액 적용방법

1) 본 기준가격 등은 취득세의 시가표준액 산정시 적용한다.

2) 본 표에 없는 과세물건에 대하여는 과세사실이 발생할 때의 시가를 기준으로 조사한 금액의 70%를 적용한 가격을 기준가액으로 한다.

	<산출예시>
○ 취득물건 ‧ 어장명：해조류양식(미역) ‧면적：10ha ‧면허취득일：2009. 5. 1. ○ 취득일시：2015. 2. 25. ○ 취득(신고)가격 : 180,000,000원 ○ 동종어장의 매매실례가격조사 결정액：300,000,000원 ○ 당해어장의 시설어구비 시장조사액 ：30,000,000원(10ha) ○ 당해어장의 종패대 시장조사액 ：8,000,000원(10ha) ○ 당해어장의 어구설치비 [eqn: 30,000,000원``` TIMES ``` {(10년＋10년)－12년} over {10년＋10년} ``＝``12,000,000원] ○ 조사가격 280,000,000원(10ha 기준) ＝ 300,000,000원 － 12,000,000원 － 8,000,000원 = 28,000,000원/ha ○ 결정가액 19,600,000원/ha ＝ 28,000,000원/ha(조사가격) × 0.7 ○ 당해 어장의 결정가액 19,600,000원 × 10ha ＝ 196,000,000원 ※ 결정과표 산출액의 1,000원미만 버림

양식 품종별 표준시설 목차

일 련 번 호	양 식 품 종	양 식 방 법	시설기준 면 적	비 고
1	굴	수하식	1ha
2	굴	투석식	10ha
3	담치	수하식	1ha
4	피조개	살포식	1ha
5	새꼬막	살포식	1ha
6	꼬막	살포식	1ha
7	바지락	살포식	1ha
8	동죽	살포식	1ha
9	가무락조개	살포식	1ha
10	백합	살포식	1ha
11	진주조개	수하식	1ha
12	큰가리비	수하식	4ha
13	전복	투석식	1ha
14	소라	투석식	1ha
15	김	지주식	1ha
16	김	부류식	1ha
17	미역	수하식	1ha
18	톳	수하식	1ha
19	파래	부류식	1ha
20	대하	축제식	3.3ha

일 련 번 호	양 식 품 종	양 식 방 법	시설기준 면 적	비 고
21	꽃게	축제식	1ha
22	숭어	축제식	1ha
23	조피볼락	해상가두리식	1ha
24	넙치	해상가두리식	1ha
25	농어·돔	해상가두리식	1ha
26	우렁쉥이	수하식	1ha
27	갯지렁이	기타	1ha

※ 시가는 국립수산과학원의 『양식 품종별 표준시설 내역』을 참조하여 시·군·구별로 절차에 따라 조사 결정함

양식 품종별 표준시설 내역

1. 연승수하식(굴) 표준시설 내역

	양식품종 : 굴
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 묘		연	7,000연 이하			(남해군을 제외한 경남은 5,000연 이하)
<시 설>
간 승	18㎜	m	2,000
종 승	16㎜	m	300
닻 줄	20㎜	m	2,080
부자묶음줄	8㎜	m	2,000
수하연 (코팅사)	3.8㎜	연	2,840
부 자	60ℓ	개	1,016
	200ℓ	개	4
닻	ø15㎝×4m	개	50
인 부
어장시설	남자	명	40
일반인부	여자	명	30
(채묘연 조립)	남자	명	4
(채묘연 수하)	여자	명	16
계

2. 투석식(간석지)(굴) 표준시설 내역

	양식품종 : 굴
	시설기준 : 10ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
산 석	20㎏	개	100,000			10ha 기준
운 반 비	3톤 (선박)	척	80
운 반 비	4톤 (차량)	대	300
시설인부	남 자	명	400
계

3. 연승수하식(지중해담치) 표준시설 내역

	양식품종 : 지중해담치
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
* 자 재
- 부 자	65ℓ	개	1,006			부자 간격 2m 기준
- 표시부자	200ℓ	개	4
- 부자묶음줄	PP 5㎜	m	2,200∼3,500
- 친 승	PP 16㎜	m	2,000
- 종 승	PP 16㎜	m	200
- 말 목	ø15㎝×5m	본	52			친승, 종승 각 4개씩, 사귀 각 3개씩
- 수 하 연	PE rope (120합사)	m	15,000∼20,000
- 폐타이어 (부착기)	15∼20㎝	kg	9,375
* 종 묘
- 채묘기수 (콜렉타)		개	68,640∼80,080
인 부
어장시설	남	명	21
말목부설	남	명	10
부자결속	남	명	13
수하연 조립	남	명	14
수하시설	여	명	90
계

4. 살포식(피조개) 표준시설 내역

	양식품종 : 피조개
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	2㎝ 내외	마리	50만∼70만
부 자	스치로폴 200ℓ	개	8
닻	60kg	개	8
닻 줄	ø18㎜	m	480
사 계 줄	ø18㎜	m	400
작 업 대	12×6m	대	1			수심 20m 기준
선 박 (종패운반 및 살포)	2톤	척	4			수심 20m 기준
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남여	명명	8 20
계

5. 살포식[새꼬막) 표준시설 내역

	양식품종 : 새꼬막
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1.5∼2㎝	톤	1∼1.5			수심 10m 기준
부 자	스치로폴 200ℓ	개	8
닻	60kg	개	8
닻 줄	ø18㎜	m	240
사 계 줄	ø18㎜	m	400
선 박 (종패운반 및 살포)	2톤	척	3
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	12
계

6. 살포식(꼬막) 표준시설 내역

	양식품종 : 꼬막
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1∼1.5㎝	톤	3.5∼7
로 프	ø5㎜	m	400
항 목(대)	10㎝×10㎝×6m	개	4
항 목(소)	5㎝×5㎝×2m	개	36
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	16
종패운반 차량	2.5톤 트럭	대	2
종패살포 선박	2톤	척	4
계

7. 살포식(바지락) 표준시설 내역

	양식품종 : 바지락
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1.0∼2.0㎝	톤	3.5∼7			각장 1㎝는 20㎏포장 각장 2㎝는 30㎏포장
항 목 (참나무, 잡목등)	ø5㎝, 길이 1.5m	본	4
마 대	30㎏들이	장	117∼234
자재 및 종패운반 차량	1.5톤 트럭	대	4
종패살포 선박	2톤	척	3∼5
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	20
계

8. 살포식(간석지)(동죽) 표준시설 내역

	양식품종 : 동죽
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1.0∼2.0㎝	톤	3.5∼7			각장 1㎝는 20㎏포장 각장 2㎝는 30㎏포장
항 목 (참나무, 잡목등)	ø5㎝, 길이 1.5m	본	4
마 대	30㎏들이	장	117∼234
자재 및 종패운반 차량	1.5톤 트럭	대	4
종패운반 용선	2톤 선박	척	3∼5
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	20
계

9. 살포식(간석지)(가무락조개)표준시설 내역

	양식품종 : 가무락조개
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 2.0∼3.0㎝	톤	3.5∼7
항 목 (참나무, 잡목등)	ø5㎝, 길이 1.5m	본	4
마 대	30㎏들이	장	150∼200
자재 및 종패운반 차량	1.5톤 트럭	대	4
종패살포 선박	2톤	척	5
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	10
계

10. 살포식(간석지)(백합) 표준시설 내역

	양식품종 : 백합
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1.0∼3.0㎝	톤	1∼3			각장 1㎝는 20kg포장 각장 2㎝는 30kg포장
항 목(철근)	ø3㎝, 길이 1.5m	본	80
럿셀망지	12합 12절	필	2
상단 버팀줄	ø5㎜	m	400
하단 버팀줄	ø3㎜	m	400
결속로프	ø5㎜	m	1,400
마 대	30㎏들이	장	34∼100
자재 및 종패운반 차량	2톤 트럭	대	3
종패운반(용선)	2톤 선박	척	2
어장시설 인부 (조위망제작인부 포함)	남, 여	명	20
종패살포 인부	남, 여	명	10
계

11. 연승수하식(진주조개) 표준시설 내역

	양식품종 : 진주조개
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
* 자 재
- 간 승	PP ø5∼18㎜	m	2,000
- 닻 줄	PP ø16㎜	m	900
- 부 자(대)	스티로폴 200ℓ	개	8
- 부 자(소)	스티로폴 70ℓ	개	402
- 닻	철재 (20kg)	개	28
- 부자묶음줄	PP ø9㎜	m	250
- 포켓네트	70×45㎝	개	2,000
- 중간채롱	34×34㎝	개	3,960
- 모패채롱	40×70㎝	개	3,960
- 알빼기 채롱	30×40㎝	개	3,960
- 요 양 기	프라스틱제	개	1,000
- 채롱 수하연	PP ø6㎜ 코팅사	환	20
- 치 패	각장 5㎝ 이하	마리	23,760
- 중 간 패	각장 5∼8㎝	마리	11,880
- 모 패	각장 8㎝ 이상	마리	4,851
- 핵	ø7∼8㎜	관	20
* 인 부
- 어장시설	선박 (1척×5일)	척	5
- 인 부	남자 (10명×5일)	명	50
- 시설인부	남자 (2명×6개월) 여자 (10명×6개월)	명명	12 30
계

12. 연승채롱수하식(큰가리비) 표준시설 내역

	양식품종 : 큰가리비
	시설기준 : 4ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
표층부자	PVC ø370㎜	개	227			10m간격 1개 시설
사귀부자	스치로폴 200ℓ	개	4			사귀 각 1개 시설
증층부자	PVC ø300㎜	개	737			3m간격 1개 시설
사 각 승	PP로프 ø34㎜	m	800			200m × 4연
멍 줄	PP로프 ø36㎜	m	2,550			75m × 34연
간 승	PP로프 ø32㎜	m	1,800			200m × 9연
표층부자줄	브레이드로프 ø12㎜	m	1,386			6m (수하길이 5m + 묶음줄 1m) × 231개
중층부자줄	PP로프 ø9㎜	m	1,106			1.5m (수하길이 1m+ 묶음줄 0.5m) × 737개
지 승	PP로프 ø9㎜	m	17,600			1m간격시설(200×11×8)
육성기(채롱)	코팅철사 12단	개	2,200			1m간격 시설 (200×11)
멍	콘크리트 4각 12톤	개	34			간승 11연×2 + 종승4연×2 + 사귀
종 묘 (본양성시)	각장 7㎝ 내외	개체	343,200			채롱당 156마리 수용
계

13. 천해투석식(전복)표준시설 내역

	양식품종 : 전복
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
표지주 (콘크리트)	1×1m	개	20
부 자	100ℓ	개	20
부자연결줄	PE ø15㎜	m	600
자재운반 차량	4톤 트럭	대	1
종 패	각장 3㎝ 이상	마리	20,000
투석용 석재	300kg	개	3,330
관 리 선	2∼5톤	척	1
시설인부	남	명	4
용 선	5∼10톤	척	1
살포인부	남	명	2
계

14. 천해투석식(소라) 표준시설 내역

	양식품종 : 소라
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
어장표지 시설						* 투석후 해조류 증식에 의한 소라 등 패류자원 번식 조장 (따로 종패 살포를 안함)
부 자	스치로폴 ø30㎝	개	8
표 지 주	ø1㎝×1m	개	8
부자연결줄	PE 로프 ø15㎜	m	200
닻	300kg 석재	개	8
투 석
석 재	300kg	개	3,330
선 박	100톤	척	10
석재 운반차량	10톤	대	100
인 부	일반인부 스쿠바다이버	명명	10 10
종 묘	각고 1㎝	마리	20,000
계

15. 건흥식(지주식 망흥)(김) 표준시설 내역

	양식품종 : 김
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
패 각	50개/상자	상자	40			1ha당 20책 기준
망	1.8×40m	책	20
부 죽	30본/속	개	8
항목	25척	본	420
매심이줄	PP 160 합사	환	4
관 리 선	1톤급	척	1
계

16. 건흥식(부류식 망흥)(김) 표준시설 내역

	양식품종 : 김
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
패 각	50개/상자	상자	50			1ha당 25책 기준
망	1.8×40m	책	25
부 죽	1.8m	개	275
결 착 사	PP 160합사	환	3
어미밧줄	PP 12㎜	m	1,000
부 자	스치로폴 360㎜	개	550
닻	소나무 1m, ø15㎝	본	26
관 리 선	1톤급	척	1
계

17. 연승수하식(미역) 표준시설 내역

	양식품종 : 미역
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 묘	PP ø12㎜	m	3,000			친승의 1.5배
친 승	PP ø12㎜	m	2,000
닻 줄	PP 150합사	m	2,000
부 자 줄	크레모나 18합사	m	500∼1,000
종묘감는줄 (씨줄)		m	3,000
부 자	PVC ø18㎝	개	450
닻	ø15㎝×1m소나무	본	50
관 리 선	1.5G/T	척	1
계

18. 연승수하식(톳) 표준시설 내역

	양식품종 : 톳
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 묘	5∼10㎝	kg	300∼400
친 승	PP ø12㎜	m	2,000
닻 줄	PP ø12㎜	m	800
부자줄 및 침자묶음줄	PE ø3㎜	m	400
종 묘 줄	PP 스트링 ø5㎜	m	2,000
종묘줄친승	구라롱사 20합사	m	3,000
결 착
부 자	ø18㎜	개	260
닻	소나무 1m ø15㎝	개	40
관 리 선	1.5G/T	척	1
계

19. 건흥식(부류식)(파래) 표준시설 내역

	양식품종 : 파래
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
망	1.8×40m	책	25
로 프	ø15㎜	m	400
로 프	ø12㎜	m	200
닻	8관	계	42			수심 7m 기준
닻 줄	ø18㎜	m	900
항 목		본	100
부죽(大)	1.8m	개	275			25책×11개/책
부죽(小)		개	300
부 자	스치로폴(大)	개	44
PP사	30합사	관	10
채 취 선	0.8톤	척	1
계

20. 축제식(대하) 표준시설 내역

	양식품종 : 대하
	시설기준 : 3.3ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
<토목공사>
1. 방조제
성 토		㎡	41,800
돌 붙 임		㎡	3,110
사 석		㎡	4,400
줄 떼		㎡	1,584
콘크리트		㎡	625
거푸집		㎡	308
철 근		톤	1.32
2. 내 방 제
성 토		㎡	53,922
콘크리트		㎡	1,544
거 푸 집		㎡	245
3. 구조물공사
취배수문	3×3m	개소	2
<건축공사>
1. 사료처리장	블 럭 조	평	50
2. 사 무 실	블 럭 조	평	30
3. 관 리 사	벽돌양옥	평	36
<양성관>
1. 치 하	체장 2㎝ 내외	미	600,000			ha당 200,000미
2. 사 료	배합사료	kg	150,000
계

21. 축제식(꽃게) 표준시설 내역

	양식품종 : 꽃게
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 묘	330g/미	kg	4,000
사 료	어 분	kg	4,000
PP 그물망	35×35㎜	필	2
백관(pipe)	ø50㎜, 길이 2m	개	200
철 선	# 8	m	416
지 지 항	ø12㎝, 길이1.8m	개	28
시 멘 트	40kg	포	15
선 박	2톤	척	1
계

22. 축제식양식(숭어) 표준시설 내역

	양식품종 : 숭어
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
방조제 성토		㎡	100,000
방조제 돌붙임		㎡	4,000
방조제 사석		㎡	5,000
주, 배수문	ø1000㎜×15	개소	2
관 리 사	콘크리트블럭 건물	평	100
사 료	배합사료	kg	20,000
약 품	포르마린 등	ℓ	200
관 리 선	소형 전마선	대	1
관 리 인	남	명	3
기 술 자	양식기사	명	1
계

23. 해상가두리(조피볼락) 표준시설 내역

	양식품종 : 조피볼락
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
부 자	스티로폴 (400ℓ)	개	240			수심 10m 기준
목 재	각목 (10㎝×12㎝×6m)	개	160
그 물	나이론 38합사 8절	필	6
그 물	나이론 15합사 12절	필	6
그 물	나이론 9합사 20절	필	6
부자결착줄	PP사ø8㎜	m	1,000
닻	철재 75kg	개	34
닻 줄	PPø22㎜	m	1,020
힘줄 로프	PE사 ø8㎜	m	800
볼트, 넛트	22㎝×4부	개	640
관리사 및 작업대	5×5m	조	12
관 리 선	선외기 (0.5톤)	척	1
시설제작인부	특수인부	명	180
계

24. 해상가두리식(넙치) 표준시설 내역

	양식품종 : 넙치
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 자 재
목 재	아비동
부 자	(12㎝×15㎝×10m)	개	240
닻	대형 (400ℓ)	개	420
닻 줄	철제 75kg	개	26
사 육 망	PP로프 ø40㎜	m	1,170			수심 15m 기준
(방오처리망)	모지망 105경	조	5			5×5×3m
	무결절 30합 8절	조	40			〃
	무결절 15합 12절	조	40			〃
	무결절 12합 18절	조	10			10×10×3m
	무결절 9합 20절	조	10			〃
부자결착줄	PE로프 ø10㎜	m	2,400
볼트, 낫트	33㎝×6부	개	1,440
저망고정테두리	아연 pipe ø11㎜	개	40			5×5m
저망고정테두리	아연 pipe ø11㎜	개	10			10×10m
2. 기타시설
작 업 대	10×10m	대	1
관 리 사	4×6m	동	1
사료저장고	3평	동	1
MP 제작기	대형	대	1
어망세척기	고압	대	1
3. 인 부
가두리 제작 및 시설	남	명	120			8명×15일 (20조 제작)
어망결착	남	명	20
계

25. 해상가두리식(농어/돔) 표준시설 내역

	양식품종 : 농어/돔
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 자 재
목 재	12㎝×15㎝×10m	개	240
부 자	대형 (400ℓ)	개	420
닻	철제 75kg	개	26
닻 줄	PP로프 ø40㎜	m	1,170			수심 15m 기준
사 육 망	모지망 105경	조	5			5×5×5m
(방오처리망)	무결절 30합 8절	조	40			5×5×3m
	무결절 15합 12절	조	40			5×5×5m
	무결절 12합 18절	조	10			10×10×7m
	무결절 9합 20절	조	10			10×10×7m
부자결착줄	PE로프 ø10㎜	m	2,400			10×10×7m
볼트, 낫트	33㎝×6부	개	1,440
2. 기타시설
작 업 대	10×10m	대	1
관 리 사	4×6m	동	1			10×10×7m
사료저장고	3평	동	1
MP 제작기	대형	대	1
어망세척기	고압	대	1
3. 인 부
가두리 제작 및 시설	남	명	120			8명×15일 (20조 제작)
어망결착	남	명	20
계

26. 연승수하식(우렁쉥이) 표준시설 내역

	양식품종 : 우렁쉥이
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 자 재
* 부 자
- 소 형	개량부자 65ℓ	개	660
- 중 형	스치로폴 200ℓ	개	4			어장표시용
* 로 프
- 사 각 줄	ø18㎜	m	400			닻 100개×45m
- 닻 줄	ø18㎜	m	4,500			18줄×100m
- 연 승 줄	ø18㎜	m	1,800
- 허 리 줄	ø18㎜	m	100
- 부자줄 및 부자묶음줄	ø9㎜	m	4,000
- 수하연 묶음줄	ø9㎜	m	3,000
- 천 로 프	ø30㎜	m	5,000
- 종 묘	m당 100미	m	71,000
- 말치는 장비 (항타기)	-
- 말 목(닻)	소나무 ø15㎝×5m	대	1
2. 인 부		개	100
* 어장시설 (말목박기)
* 연승나르기 및 사각묶기	남자(고용) (자가)	명	3, 1			8명×10일
* 종묘감기 및 본양성	남자(고용) (자가)	명	2, 1			2명×3일
* 수하연 육상제작	여자(고용),남자(자가)	명	80, 10			2일×1척
* 종묘운반	여자(고용),남자(자가)	명	6, 3			1명×2일
* 종묘운반작업대	동력선(자가) 2.5톤	척	2			1명×2일
* 종묘운반 인부	5×8m	대	1
3. 부대시설	남자(고용),남자(자가)	명	2, 2
* 관 리 선		척	1
* 작 업 대	동력선(자가) 5×8m(자가)	대	1
계

27. 기타 (갯지렁이) 표준시설 내역

	양식품종 : 갯지렁이
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
표 지 철 주	ø22㎜×2m	본	4
철 주	ø16㎜×1.5m	본	140
세 망	방충망 폭 70㎝	m	4,200
목 부 자	ø50㎜	개	13,800
갯 지 렁 이	모 충	kg	400
버 리 줄	PE rope ø6㎜	m	14,800
트 와 잉 사	PE rope ø5㎜	m	1,400
대 부 자	스치로플 ø30×50㎝	개	70
소 부 자	스치로플 ø30㎝	개	60
부자연결줄	PE rope ø5㎜	m	700
그물작업인부	남 자	명	80
자 재 운 반	4.5톤 트럭	대	1
시 설 인 부	남 자	명	200
계

Ⅸ. 광 업 권

《관련 규정》

▪ 「지방세법 시행령」 제4조제1항제7호

7. 광업권 : 광구의 광물매장량, 광물의 톤당 순 수입가격, 광업권 설정비, 광산시설비 및 인근 광구의 거래가격 등을 고려하여 정한 기준가격에서 해당 광산의 기계 및 시설취득비, 기계설비이전비 등을 뺀다.

		1. 용 어 정 의

광업권은 등록을 한 일정한 토지의 구역(광구)에서 등록을 한 광물과 이와 동일광상 중에 부존하는 다른 광물을 채굴 및 취득하는 권리를 말한다.

		2. 광업권의 대상

지하에 매몰되어 있거나 지상에 노출되어 있는 광물 중 인류에게 유용하다고 인정되어 법률로 정하여 놓은 광물이 광업권의 설정대상임

		3. 용 어 해 설

1) 광업(鑛業)：지하에 매몰되었거나 표토층에 노출되어 있는 광물을 찾아내고 이를 채굴하는 것과 이에 부속되는 선광(選鑛), 제련(製鍊) 기타의 사업을 말함

2) 광산(鑛山)：광업권을 기본으로 하여 광물자원을 개발하는 작업이 실행되는 장소

3) 광상(鑛床)：지반(地盤)의 일부에 유용광물이 밀집된것

4) 탐광(探鑛)：광산․탄전 등의 개발을 위하여 광상을 발견하고, 그 성질, 상태, 규모 등을 알아내는 작업

5) 채광(採鑛)：목적 광물의 채굴․선광․제련과 이를 위한 시설을 하는 것을 말함

6) 선광(選鑛)：광석이나 그 밖의 공업원료 광물을 다른 목적광물 또는 무가치한 성분에서 물리적, 기계적 방법 등으로 분리하여 경제적 가치를 높이는 과정

7) 제련(製鍊)：채광된 광석 혹은 정광을 녹여서 우리가 일상생활에 쉽게 사용할 수 있도록 제조하는 과정

		4. 시가표준액 적용방법

○ 광업권의 가격은 다음과 같이 조사 결정한 가액으로 한다. 이외의 과세물건에 대하여는 과세사실이 발생할 때의 시가를 기준으로 조사한 금액의 70% 가액을 기준가격으로 한다.

가. 정상적으로 생산중에 휴업한 광산과 조업중인 광산으로서 거래사례가 있는 경우(가채광량포함)

조사가격	＝[	①(톤당순수입가격×매장량) 또는 ②인근광구의 비준가격
	－(③기계 및 시설비＋④기계설비이전비)]×0.7

○ 가채광량(可採鑛量)을 알 수 있을 때：[ⓛ－(③＋④)]×0.7

○ 가채광량(可採鑛量)을 알 수 없을 때：[②－(③＋④)]×0.7

≪적용요령≫

1) 톤당 순수입가격=톤당판매가격-생산단가(인건비,채광비,선광비,제련비등)

2) 기계류(차량 및 운반구, 건설기계, 기계장비, 채광시설)：감가액 감안 적용

3) 시설비：가건물은 감가액만 감안하고 구축물은 전액적용

4) 인근 광구의 비준가격 적용시에는 기계시설비와 그 시설에 대한 이전비 제외

5) 기계시설이전비：기계시설 설치비의 10%계상

6) 확정매장량의 현실화율 70%를 감안하여 0.7%를 승함

나. 탐광단계에 있으나 광물의 생산량이 없는 광산과 채광 미착수 광산인 경우

조사가격	＝[	①(광업권 설정비＋시설비)+③(매장량×톤당순수입가격)
	－(④기계 및 시설비＋⑤기계설비이전비)]×0.7

≪적용요령≫

1) 광업권설정비：등록시 소요경비

2) 시설비：시추작업비

3) 인근광구의 비준가격 적용시에는 기계시설비와 그 시설에 대한 이전비를 제외함

4) 톤당 순수입가격=톤당판매가격-생산단가(인건비,채광비,선광비,제련비등)

5) 기계류(차량 및 운반구, 건설기계, 기계장비, 채광시설)：감가액 감안적용

6) 시설비：가건물은 감가액만 감안, 구축물은 전액적용

7) 기계시설이전비：기계 및 시설 설치비의 10%계상

8) 확정매장량의 현실화율 70%를 감안하여 0.7%를 승함

X. 회 원 권

《관련 규정》

▪ 「지방세법 시행령」 제4조제1항제9호

9. 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 및 요트회원권 : 분양 및 거래가격을 고려하여 정한 기준가격에 「소득세법」에 따른 기준시가 등을 고려한다.

		1. 정 의

지방세 과세대상인 회원권은 「지방세법」 제6조에서 규정하는 각종 회원권을 말한다.

		2. 종 류

가. 골프회원권

나. 콘도미니엄 회원권

다. 종합체육시설 이용회원권

라. 승마회원권

마. 요트회원권

		3. 시가표준액

붙임 각 회원권의 기준가격

		4. 시가표준액 적용방법

가. 본 기준가격 등은 취득세의 시가표준액 산정 시 적용한다.

나. 본 표에 없는 과세물건에 대하여는 과세사실이 발생할 때의 분양가 또는 시가를 기준으로 조사한 금액의 90%로 하되, 분양가 또는 시가가 6억원을 초과하는 경우에는 조사한 금액의 95% 가액을 기준가격으로 한다.

Ⅺ. 지 하 자 원

		1. 용어정의

지하자원이란 땅속에 묻혀있는 광물(돌, 석탄, 석유, 철, 금, 은, 구리 등) 따위를 채굴하여 인간생활에 유용하게 쓸 수 있는 것을 말한다.

		2. 지하자원(광물)의 대상

지하에 매몰되어 있거나 지상에 노출되어 있는 광물 중 인류에게 유용하다고 인정되어 법률로 정하여 놓은 광물

		3. 용어해설

○ 광산(鑛山)：광업권을 기본으로 하여 광물자원을 개발하는 작업이 실행되는 장소

○ 광상(鑛床)：지반(地盤)의 일부에 유용광물이 밀집된것

○ 채광(採鑛)：목적 광물의 채굴․선광․제련과 이를 위한 시설을 하는 것을 말함

○ 선광(選鑛)：광석이나 그 밖의 공업원료 광물을 다른 목적광물 또는 무가치한 성분에서 물리적, 기계적 방법 등으로 분리하여 경제적 가치를 높이는 과정

○ 제련(製鍊)：채광된 광석 혹은 정광을 녹여서 우리가 일상생활에 쉽게 사용할 수 있도록 제조하는 과정

		4. 시가표준액 적용방법

○ 지하자원(광물)의 시가표준액은 지역자원시설세 과세표준으로 적용한다.

○ 본 표에 없는 과세물건은 거래당시 시가를 기준으로 조사한 금액으로 한다.

○ 법인의 경우는 입증된 장부상 거래가액으로 하되 장부상가액이 없을 경우 본표의 결정 고시한 가액으로 한다.