	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 성연면 해성리 652(인더스밸리 산단 내)

□ 측정기간 : 2021. 6. 29.～ 7. 5.(7일간)

□ 측정구분 : 인더스밸리 산업단지 악취민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 11∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 4∼34 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 이내임

	※ 참고
(1) 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 동문동 측정소(38) > 성연면 측정소(30) > 오토밸리(29) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 동문동 측정소(19) = 성연면 측정소(19) > 오토밸리(18)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.5∼1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

측정지점 인더스밸리 산업단지
1. 온 도 : 평균 23.2 ℃ 2. 습도 : 평균 88.0 % 3. 주풍향 : 동 풍 4. 풍속 : 평균 1.7 m/s, 시간최대 5.5 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 11∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 4∼34 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.002～0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.005～0.011ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.043 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
6.29		36	27	0.003	0.009	0.056	0.4
6.30		32	25	0.003	0.007	0.039	0.3
7.1		44	34	0.003	0.010	0.052	0.4
7.2		34	24	0.003	0.011	0.046	0.5
7.3		13	8	0.002	0.007	0.037	0.4
7.4		11	4	0.002	0.005	0.038	0.2
7.5		16	6	0.002	0.005	0.030	0.3
평균농도		27	18	0.003	0.008	0.043	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.5∼1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 10.7 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.3 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.9 ㎍/㎥, o-자일렌 0.6 ㎍/㎥, 스티렌 7.7 ㎍/㎥으로 나타남

□ 톨루엔과 스티렌은 인더스밸리 산단의 풍하방향인 북서풍에서 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
6.29		1.3	12.9	1.8	2.4	0.8	8.9
6.30		0.8	12.2	1.7	3.3	1.0	9.5
7.1		1.1	15.5	1.6	2.1	0.8	10.0
7.2		1.3	14.5	1.7	2.0	0.8	8.9
7.3		0.6	9.4	1.2	1.5	0.5	6.3
7.4		0.5	4.5	0.7	1.0	0.3	4.7
7.5		0.5	6.1	0.8	1.1	0.4	5.8
측정기간 평균		0.9	10.7	1.3	1.9	0.6	7.7
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Toluene	Styrene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 406.52∼451.77 ppm, 측정기간 평균농도는 432.61 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.027∼2.504 ppm, 측정기간 평균농도는 2.304 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
6.29		0.003	448.48	2.393
6.30		0.003	437.69	2.349
7.1		0.003	451.77	2.482
7.2		0.003	446.63	2.504
7.3		0.003	415.62	2.164
7.4		0.003	406.52	2.027
7.5		0.003	421.58	2.209
측정기간 평균		0.003	432.61	2.304
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

□ 성연면 : 서산시 성연면 마루들길 15, 보건지소

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 27 ㎍/㎥로 주변 동문동(38 ㎍/㎥), 성연면(30 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ PM2.5는 18 ㎍/㎥로 동문동(19 ㎍/㎥), 성연면(19 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 동문동(0.005 ppm)보다 낮고, 성연면(0.003 ppm)과 비슷

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 동문동(0.011 ppm), 성연면(0.009 ppm) 보다 낮았음

□ O3는 0.043 ppm으로 동문동(0.044 ppm)보다 낮고, 성연면(0.043 ppm)과 비슷

□ CO는 0.4 ppm으로 동문동(0.3 ppm), 성연면(0.3 ppm)보다 높았음

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 30∼1일 기류수렴과 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	인더스밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면	인더스밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면
6.29	36	63	41	27	29	29
6.30	32	42	37	25	25	24
7.1	44	61	49	34	32	33
7.2	34	49	45	24	25	28
7.3	13	20	15	8	11	9
7.4	11	13	8	4	6	4
7.5	16	18	17	6	7	5
평균	27	38	30	18	19	19

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	인더스밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면	인더스밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면
6.29	0.003	0.005	0.004	0.009	0.013	0.011
6.30	0.003	0.005	0.004	0.007	0.010	0.009
7.1	0.003	0.006	0.004	0.010	0.017	0.012
7.2	0.003	0.005	0.003	0.011	0.020	0.015
7.3	0.002	0.004	0.003	0.007	0.009	0.007
7.4	0.002	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003
7.5	0.002	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006
평균	0.003	0.005	0.003	0.008	0.011	0.009

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	인더스밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면	인더스밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면
6.29	0.056	0.058	0.057	0.4	0.4	0.4
6.30	0.039	0.039	0.039	0.3	0.3	0.4
7.1	0.052	0.056	0.054	0.4	0.4	0.4
7.2	0.046	0.049	0.044	0.5	0.4	0.4
7.3	0.037	0.035	0.036	0.4	0.2	0.3
7.4	0.038	0.036	0.043	0.2	0.2	0.2
7.5	0.030	0.033	0.029	0.3	0.2	0.2
평균	0.043	0.044	0.043	0.4	0.3	0.3

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화