	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 탕정면 한내로 209(탕정온샘도서관)

□ 측정기간 : 2021. 11. 5.～ 11. 12.(8일간)

□ 측정구분 : 아산디스플레이시티 일반산업단지 일반대기오염 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 11∼81 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼39 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (35 ㎍/㎥) 1회 초과

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 탕정면(37) > 모종동(36) > 배방읍(29) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 탕정면(17) > 배방읍(16) = 모종동(16) ⑵ 고농도 미세먼지 발생원인 국내외 영향분석 ‣ 11월 5일, 6일 전일 미세먼지가 잔류하고 국외 미세먼지 추가적 유입

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 일평균농도 0.2∼0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.5 ㎍/㎥로 환경기준보다 낮았음

※ 환경기준 : 도 연간평균치 3.0 ㎍/㎥, 국가 연간 평균치 5.0 ㎍/㎥

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 9.2 ℃ 2. 습도 : 평균 80.7 % 3. 주풍향 : 동남풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 2.4 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 11∼81 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼39 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (35 ㎍/㎥) 1회 초과

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.001∼0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.012∼0.027ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.019 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.5		81	39	0.001	0.027	0.012	0.5
11.6		73	34	0.002	0.024	0.015	0.5
11.7		41	19	0.001	0.012	0.024	0.3
11.8		17	5	0.001	0.012	0.025	0.3
11.9		11	5	0.002	0.012	0.025	0.3
11.10		17	10	0.002	0.018	0.015	0.3
11.11		20	8	0.002	0.015	0.020	0.3
11.12		23	11	0.002	0.017	0.012	0.3
평균농도		37	17	0.002	0.017	0.019	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 일평균농도 0.2∼0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.5 ㎍/㎥로 환경기준보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며 본 조사결과는 일간 평균치로 측정된 농도수준을 참고하기 위해 연간 평균치와 비교한 결과임

□ 톨루엔 7.5 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.3, m,p-자일렌 2.1, o-자일렌 0.6, 스티렌 0.2 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
10.27		0.6	14.9	1.2	1.8	0.6	0.1
10.28		0.7	10.4	0.8	1.4	0.5	0.2
10.29		0.4	7.9	0.7	1.4	0.4	0.1
10.30		0.4	6.4	0.8	1.2	0.4	0.1
10.31		0.9	5.5	0.6	0.9	0.3	0.2
11.1		0.6	3.4	0.3	0.6	0.3	0.1
11.2		0.5	3.6	0.3	0.6	0.2	0.1
11.3		0.6	5.8	0.4	0.7	0.3	0.1
11.4		0.7	9.0	0.8	1.7	0.6	0.2
11.5		0.8	22.3	7.7	7.6	2.4	0.4
11.6		0.7	18.3	5.6	11.3	2.4	0.4
11.7		0.5	6.1	2.2	4.4	1.3	0.2
11.8		0.2	1.8	0.3	0.5	0.2	0.1
11.9		0.2	1.7	0.1	0.2	0.1	0.1
11.10		0.3	3.5	0.3	0.5	0.2	0.1
11.11		0.2	2.1	0.2	0.3	0.2	0.1
11.12		0.2	2.5	0.1	0.3	0.2	0.1
측정기간 평균		0.5	7.5	1.3	2.1	0.6	0.2
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 7.7∼26.8 ppb, 측정기간 평균 18.7 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	10. 27	10. 28	10. 29	10. 30	10. 31	11. 1	11. 2	11. 3	11. 4	11. 5	11. 6	11. 7	11. 8	11.9	11. 10	11. 11	11. 12	평균
NH3 (ppb)	17.2	15.7	19.6	20.7	26.7	25.0	19.7	17.6	20.6	21.5	26.8	26.6	18.0	11.5	9.2	8.7	7.7	18.7
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Ca > Si 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0014∼0.0095 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0045 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

<그림 1. 중금속 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM		TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca		Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
10.27	0.0095	0.1869	0.0296	0.1354	0.0348		0.0040	0.0000	0.0004	0.0050	0.1093	0.0003	0.0029	0.0240	0.0014	0.0006	0.0071	0.0039	0.0006	0.0002
10.28	0.0058	0.1259	0.0233	0.1185	0.0275		0.0037	0.0000	0.0002	0.0031	0.0792	0.0001	0.0029	0.0183	0.0007	0.0002	0.0045	0.0041	0.0010	0.0000
10.29	0.0029	0.1569	0.0109	0.0859	0.0230		0.0030	0.0000	0.0003	0.0020	0.0625	0.0001	0.0030	0.0160	0.0007	0.0001	0.0070	0.0040	0.0006	0.0001
10.30	0.0017	0.1228	0.0036	0.0955	0.0171		0.0023	0.0000	0.0002	0.0015	0.0545	0.0002	0.0026	0.0122	0.0003	0.0001	0.0073	0.0051	0.0003	0.0000
10.31	0.0028	0.1682	0.0071	0.1322	0.0100		0.0021	0.0000	0.0004	0.0012	0.0480	0.0005	0.0030	0.0122	0.0003	0.0004	0.0057	0.0043	0.0007	0.0000
11.1	0.0049	0.1625	0.0166	0.0908	0.0358		0.0031	0.0000	0.0003	0.0033	0.0745	0.0001	0.0029	0.0126	0.0008	0.0004	0.0064	0.0051	0.0011	0.0000
11.2	0.0095	0.0996	0.0127	0.1172	0.0374		0.0030	0.0000	0.0002	0.0039	0.0742	0.0002	0.0020	0.0175	0.0009	0.0007	0.0072	0.0044	0.0005	0.0002
11.3	0.0086	0.2613	0.0148	0.1368	0.0280		0.0035	0.0000	0.0004	0.0044	0.1135	0.0003	0.0042	0.0321	0.0010	0.0014	0.0068	0.0052	0.0006	0.0002
11.4	0.0056	0.1856	0.0285	0.1176	0.0256		0.0041	0.0000	0.0004	0.0048	0.0979	0.0004	0.0028	0.0236	0.0006	0.0017	0.0087	0.0045	0.0008	0.0003
11.5	0.0041	0.2043	0.0389	0.1275	0.0349		0.0052	0.0000	0.0007	0.0058	0.1193	0.0004	0.0047	0.0302	0.0006	0.0007	0.0077	0.0053	0.0006	0.0001
11.6	0.0072	0.1665	0.0692	0.1484	0.0447		0.0065	0.0000	0.0006	0.0060	0.1187	0.0003	0.0047	0.0202	0.0006	0.0003	0.0062	0.0046	0.0002	0.0001
11.7	0.0027	0.1716	0.0120	0.0900	0.0231		0.0029	0.0000	0.0001	0.0005	0.0450	0.0002	0.0016	0.0061	0.0005	0.0001	0.0038	0.0048	0.0006	0.0001
11.8	0.0014	0.2310	0.0034	0.0188	0.0181		0.0009	0.0000	0.0000	0.0003	0.0184	0.0000	0.0003	0.0029	0.0002	0.0006	0.0077	0.0047	0.0008	0.0005
11.9	0.0017	0.2504	0.0003	0.0131	0.0098		0.0008	0.0000	0.0000	0.0004	0.0144	0.0000	0.0002	0.0026	0.0002	0.0006	0.0076	0.0039	0.0008	0.0005
11.10	0.0026	0.1908	0.0004	0.0258	0.0084		0.0013	0.0000	0.0001	0.0013	0.0292	0.0001	0.0010	0.0080	0.0006	0.0003	0.0077	0.0038	0.0005	0.0002
11.11	0.0020	0.2259	0.0014	0.0217	0.0181		0.0014	0.0000	0.0000	0.0008	0.0337	0.0000	0.0009	0.0073	0.0003	0.0004	0.0060	0.0050	0.0006	0.0000
11.12	0.0037	0.1375	0.0005	0.0246	0.0057		0.0011	0.0000	0.0000	0.0002	0.0223	0.0000	0.0007	0.0045	0.0004	0.0003	0.0061	0.0037	0.0008	0.0000
평균	0.0045	0.1793	0.0161	0.0882		0.0236	0.0029	0.0000	0.0003	0.0026	0.0656	0.0002	0.0024	0.0147	0.0006	0.0005	0.0067	0.0045	0.0007	0.0001
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20(아산시보건소)

□ 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38(배방읍사무소)

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 37 ㎍/㎥로 주변 모종동(36 ㎍/㎥), 배방읍(29 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 모종동(16 ㎍/㎥), 배방읍(16 ㎍/㎥)보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 대기 상태가 대체로 ‘보통’ 수준이었음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 모종동(0.003 ppm), 배방읍(0.003 ppm)보다 낮음

□ NO2 농도는 0.017 ppm으로 모종동(0.016 ppm)보다 높고, 배방읍(0.017 ppm)과 비슷

□ O3는 0.019 ppm으로 모종동(0.021 ppm), 배방읍(0.025 ppm)보다 낮음

□ CO는 0.4 ppm으로 모종동(0.4 ppm)과 비슷, 배방읍(0.3 ppm)보다 높음

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 11월 5일, 6일 전일 미세먼지가 잔류하고 국외 미세먼지 추가적 유입으로 다소 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10 (㎍/㎥)			PM2.5 (㎍/㎥)
	이동차 (탕정면)	모종동	배방읍	이동차 (탕정면)	모종동	배방읍
11.5	81	78	63	39	41	39
11.6	73	70	55	34	33	29
11.7	41	40	37	19	16	19
11.8	17	16	12	5	5	7
11.9	11	13	10	5	5	6
11.10	17	17	15	10	8	10
11.11	20	21	17	8	7	8
11.12	23	21	16	11	9	8
평균	37	36	29	17	16	16

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차 (탕정면)	모종동	배방읍	이동차 (탕정면)	모종동	배방읍
11.5	0.001	0.003	0.003	0.027	0.027	0.029
11.6	0.002	0.004	0.003	0.024	0.026	0.023
11.7	0.001	0.003	0.003	0.012	0.013	0.015
11.8	0.001	0.003	0.003	0.012	0.008	0.009
11.9	0.002	0.003	0.003	0.012	0.010	0.011
11.10	0.002	0.003	0.003	0.018	0.015	0.018
11.11	0.002	0.004	0.003	0.015	0.015	0.016
11.12	0.002	0.003	0.003	0.017	0.016	0.015
평균	0.002	0.003	0.003	0.017	0.016	0.017

일자	O₃(ppm)			CO (ppm)
	이동차 (탕정면)	모종동	배방읍	이동차 (탕정면)	모종동	배방읍
11.5	0.012	0.015	0.017	0.5	0.6	0.5
11.6	0.015	0.018	0.024	0.5	0.6	0.4
11.7	0.024	0.025	0.030	0.3	0.4	0.3
11.8	0.025	0.027	0.033	0.3	0.3	0.2
11.9	0.025	0.025	0.031	0.3	0.3	0.2
11.10	0.015	0.018	0.020	0.3	0.3	0.3
11.11	0.020	0.021	0.025	0.3	0.3	0.3
11.12	0.012	0.015	0.019	0.3	0.3	0.3
평균	0.019	0.021	0.025	0.4	0.4	0.3

그림 2. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화