	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 인주면 현대로 1120번길 16(문방4리 마을회관)

□ 측정기간 : 2022. 3. 19.～ 3. 27.(9일간)

□ 측정목적 : 현대자동차 및 동화기업 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 13∼63 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥)을 1회 초과함

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(41) > 도고면 측정소(38) > 문방4리(36) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 도고면 측정소(26) > 인주면 측정소(25) > 문방4리(22)

□ 측정기간 중 강수와 대기확산이 원활하여 대기상태가 보통 수준이였지만 25일에는 전일 잔류 먼지와 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 미세먼지가 높았음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

동화기업 현대자동차 아산공장 측정지점
1. 온 도 : 평균 6.7 ℃ 2. 습도 : 평균 74.3 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.7 m/s, 시간최대 5.2 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 13∼63 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥)을 1회 초과함

- 3월 25일은 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 미세먼지가 높게 나타남

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.001∼0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및  24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.005∼0.017ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.033 ppm, CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.19		13	8	0.001	0.008	0.032	0.3
3.20		28	17	0.001	0.008	0.03	0.3
3.21		36	20	0.002	0.013	0.03	0.3
3.22		49	31	0.002	0.017	0.031	0.4
3.23		45	28	0.002	0.014	0.027	0.3
3.24		51	32	0.002	0.009	0.041	0.2
3.25		63	41	0.002	0.011	0.037	0.2
3.26		14	6	0.001	0.005	0.036	0.2
3.27		30	13	0.002	0.008	0.037	0.1
평균농도		36	22	0.002	0.010	0.033	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 톨루엔 6.0 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.2 ㎍/㎥, 자일렌 4.8 ㎍/㎥, 스티렌 1.2 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene		Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
3.19		0.8		6.3	0.6	2.8	0.7
3.20		1.0		5.6	0.9	3.3	0.4
3.21		0.8		5.6	1.0	3.1	0.6
3.22		1.0		8.4	1.4	2.9	1.6
3.23		1.1		7.5	2.5	10.2	3.1
3.24		0.7		6.4	1.5	5.4	1.0
3.25		0.8		8.1	2.2	5.9	1.0
3.26		0.6		3.0	0.4	1.8	0.3
3.27		0.6		3.6	0.6	2.0	0.3
측정기간 평균		0.8		6.0	1.2	4.8	1.2
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

PM10	PM2.5

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 13.812 ∼ 36.752 ppb, 측정기간 평균 23.439 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	평균
NH3 (ppb)	13.812	16.998	23.167	17.667	36.752	28.004	34.703	23.777	16.071	23.439
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Fe > K > Ca > Zn 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0010∼0.0155 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0086 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
3.19	0.0010	0.8660	0.0000	0.0207	0.0035	0.0006	0.0000	0.0000	0.0008	0.0167	0.0001	0.0003	0.0045	0.0003	0.0001	0.0008	0.0076	0.0007	0.0002
3.20	0.0155	0.7989	0.0016	0.0845	0.0139	0.0014	0.0000	0.0000	0.0015	0.0396	0.0001	0.0003	0.0132	0.0012	0.0002	0.0021	0.0055	0.0002	0.0000
3.21	0.0106	0.6618	0.0268	0.1039	0.0384	0.0028	0.0000	0.0002	0.0067	0.1210	0.0001	0.0016	0.0361	0.0015	0.0009	0.0009	0.0061	0.0006	0.0000
3.22	0.0150	0.7421	0.0098	0.1171	0.0415	0.0030	0.0001	0.0005	0.0082	0.1669	0.0007	0.0043	0.0597	0.0023	0.0008	0.0011	0.0063	0.0010	0.0000
3.23	0.0078	0.6685	0.0028	0.0904	0.0272	0.0024	0.0004	0.0002	0.0065	0.1144	0.0004	0.0056	0.0438	0.0013	0.0007	0.0014	0.0062	0.0005	0.0000
3.24	0.0049	0.6426	0.0608	0.0888	0.0259	0.0029	0.0001	0.0008	0.0040	0.0730	0.0008	0.0008	0.0192	0.0008	0.0006	0.0003	0.0067	0.0008	0.0001
3.25	0.0052	0.7236	0.0406	0.1086	0.0395	0.0050	0.0001	0.0009	0.0064	0.1100	0.0008	0.0014	0.0261	0.0009	0.0014	0.0013	0.0064	0.0010	0.0000
3.26	0.0076	0.7966	0.0121	0.0375	0.0142	0.0017	0.0000	0.0001	0.0013	0.0443	0.0003	0.0002	0.0082	0.0007	0.0003	0.0003	0.0067	0.0007	0.0000
3.27	0.0102	0.6546	0.0141	0.0778	0.0278	0.0032	0.0000	0.0002	0.0017	0.0608	0.0002	0.0007	0.0163	0.0007	0.0003	0.0014	0.0093	0.0007	0.0002
평균	0.0086	0.7283	0.0187	0.0810	0.0258	0.0025	0.0001	0.0003	0.0041	0.0830	0.0004	0.0017	0.0252	0.0011	0.0006	0.0011	0.0067	0.0007	0.0001
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 인주면 : 아산시 인주면 인주산단로 23-28 (인주산단 관리사무소)

□ 도고면 : 아산시 도고면 기곡리 296-4 (기곡1리 마을회관)

2. 인접 대기오염측정소와 평균농도 비교

□ PM10 : 24시간 평균치는 13∼63 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 6∼41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥)을 1회 초과함

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(41) > 도고면 측정소(38) > 문방4리(36) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 도고면 측정소(26) > 인주면 측정소(25) > 문방4리(22)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3 참조)

□ 측정기간 중 강수와 대기확산이 원활하여 대기상태가 보통 수준이였지만 25일에는 전일 잔류 먼지와 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 미세먼지가 높았음(그림 4 참조)

□ SO2는 0.002 ppm으로 인주면(0.003 ppm), 도고면(0.003 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.010 ppm으로 도고면(0.009 ppm)보다 높고, 인주면(0.015 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.033 ppm으로 인주면(0.032 ppm)보다 높고, 도고면(0.036 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 인주면(0.4 ppm), 도고면(0.4 ppm)보다 낮았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
3.19	13	15	16	8	8	12
3.20	28	33	30	17	22	23
3.21	36	40	34	20	21	22
3.22	49	52	54	31	32	38
3.23	45	51	-	28	32	-
3.24	51	55	-	32	35	-
3.25	63	73	62	41	50	45
3.26	14	19	14	6	9	-
3.27	30	36	36	13	15	18
평균	36	41	38	22	25	26

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
3.19	0.001	0.002	0.003	0.008	0.009	0.006
3.20	0.001	0.003	0.003	0.008	0.009	0.006
3.21	0.002	0.004	0.004	0.013	0.022	0.012
3.22	0.002	0.004	0.004	0.017	0.023	0.017
3.23	0.002	0.004	-	0.014	0.021	-
3.24	0.002	0.003	-	0.009	0.017	-
3.25	0.002	0.003	0.003	0.011	0.02	0.011
3.26	0.001	0.003	0.003	0.005	0.007	0.005
3.27	0.002	0.004	0.003	0.008	0.007	0.006
평균	0.002	0.003	0.003	0.010	0.015	0.009

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
3.19	0.032	0.03	0.035	0.3	0.3	0.4
3.20	0.03	0.032	0.034	0.3	0.3	0.4
3.21	0.03	0.027	0.032	0.3	0.4	0.5
3.22	0.031	0.032	0.031	0.4	0.4	0.5
3.23	0.027	0.025	-	0.3	0.5	-
3.24	0.041	0.037	-	0.2	0.4	-
3.25	0.037	0.031	0.041	0.2	0.4	0.4
3.26	0.036	0.038	0.044	0.2	0.4	0.3
3.27	0.037	0.039	0.040	0.1	0.4	0.3
평균	0.033	0.032	0.036	0.3	0.4	0.4

※ - : 장비점검

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교