천안서북소방서 서부119안전센터 이전신축사업 설계공모 질의답변서

구분	질의내용	답변내용
1	설계도면은 흑백으로 표기라고 되어있는데 기본도면에 회색으로 음영 및 색채표현 가능한지	ㆍ모든 도면은 흑백으로 표기하여야 하며, 단순 흑백의 음영표현 가능.(그라데이션기법 사용 불허)
2	사업부지 지적도, 현황도, 지형도, 대지 및 도로레벨 등의 캐드파일 제공 요망	ㆍ[붙임1]공개자료 첨부. ㆍ캐드(CAD)관련 자료 부존재.
3	렌더링하지 않은 3차원 이미지 컷은 개수 제한이 없는지	ㆍ렌더링하지 않은 3차원 이미지(조감도, 투시도(실내투시도 제외))의 경우 페이지 구분없이 3장 이하로 제한함.
4	해당부지의 지적도, 등고선, 현황도 등 관련 cad도면 요청	ㆍ2번 답변과 동일
5	ㆍ지침서 25p 주차대수면적 30~35㎡/대 기준 권장이 한 대당 면적인지	ㆍ30~35㎡/대는 통로를 포함한 주차장 면적 권장 기준임.
6	층수는 제한이 있는지	ㆍ지상층 층수는 관련법규 내에서 조정 가능 함. 다만, 출동효율성을 감안하여 2층 규모를 권장함.
7	훈련시설은 필요없는지	ㆍ소방차고 전면에 소방차가 대기 할 수 있는 적정공간(20m이상)확보및, 이와 연계하여 적정공간을 확보한 훈련공간을 계획하여야하며 훈련시설의 경우 별도계획 없음.
8	ㆍ지침서 16p 지상 3층으로 계획시 식당은 2층에 배치하여야 하는지	ㆍ각 층에 필요한 주요 실들의 배치를 제외한 실(식당)의 경우 설계자 판단의 합리적인 층에 자유롭게 배치 가능. 다만, 비상시 출동용이하도록 계단실에 근접 설치 및 출동효율성을 감안하여 2층 규모를 권장함.
9	ㆍ지침서 16p 지상3층으로 계획시 체력단련실과 심신안정실은 같은 층에 배치하여야 하는지 지상 2층 또는 3층 다른층에 배치하여도 무방한지	ㆍ8번 답변과 동일
10	ㆍ지침서 8p 도면에 포함되는 3차원 이미지의 컷수는 제한이 없는지 및 복수의 페이지 사용여부 확인바랍니다.(가령 조감도 1컷, 투시도 2컷이상)	ㆍ3번 답변과 동일
11	ㆍ지침서 8p 도면내에 현장사진 위성사진 및 참고용이미지 사용 가능여부 확인 바랍니다.	ㆍ도면 내 현장사진 위성사진 및 참고용이미지 사용 가능함. 다만 흑백으로 표기하여야 함.
12	ㆍ지침서 12p 최근 119안전센터에서는 공기호흡기충전실을 위험관리등의 사유로 없애고 소방본서에만 설치하여 충전해오는 추세인데 해당실 반영이 반드시 필요한지 여부	ㆍ주요 시설별 면적구성(안)에 표기된 세부시설의 경우 배치하여야 함.
13	ㆍ지침서 20p ‘차. 119안전센터 표준설계가이드라인을 충족할 수 있어야 한다.’에서 언급된 표준설계 가이드라인 자료를 별도로 제공받을수 있는지 여부	ㆍ[붙임2]표준설계가이드라인 첨부.
14	ㆍ지침서 25p ‘옥상조경은 고려하지 않는다’고 언급되어있는데 이는 법적조경면적으로 산입하지 않는다는 의미인지, 옥상에 직원휴게공간등을 계획하며 조경 공간을 설치할 수 있는데 이 자체를 금지하는지에 대하여 확인바랍니다.	ㆍ옥상에는 조경공간 설치를 금지 함.
15	ㆍ지침서 25p ‘... 주차대수는 16대이상 설계한다’언급되어 있는데 요구주차대수가 16대이상이 맞는지 확인 바랍니다.	ㆍ주차수요를 고려하여 요구한 주차대수는 최소 16대 이상이지만 관계법을 검토하여 산정된 최소 주차대수가 16대 이상일 경우, 이상으로 산정된 주차계획을 하여야 함.
16	ㆍ지침서 8p 3-3. 가. 7) 제출도서의 작성-공통사항 쪽 번호 표시 시작 및 작성 기준 요청드립니다.	ㆍ쪽 번호는 단면 인쇄기준으로 표지 및 뒤표지는 제외하고, 간지에는 표시(쪽수 포함). 단, 양면 인쇄시 2쪽으로 간주함.(8p 제출도서의 작성 나. 설계도면 4) 도면의 종류 및 순서에서 목차부터 1페이지쪽수를 표기하여야 함)
17	ㆍ지침서 8p 3-3. 가. 8) 제출도서의 작성-공통사항 ‘① 도면에는 별도의 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지한다’의 내용이 모호하여 구체적 기준을 질의합니다.	ㆍ제출도서의 익명성 확보를 위하여 도면에는 응모자의 인지가 가능하도록 한 별도의 테두리, 문자 및 기타 기호 등의 모든 표기 일체를 의미함.
18	ㆍ지침서 8p 3-3. 나. 4) 도면의 종류 및 순서 ‘렌더링하지 않은 3차원 이미지 (조감도,투시도)’을 사용한 페이지 수 제한이 있는지 질의합니다.	ㆍ3번 답변과 동일
19	ㆍ지침서 9p 3-3. 다. 2) 렌더링하지 않은 이미지 작업파일 ‘렌더링하지 않은 이미지 작업파일’의 파일 형식이 모호하여 구체적인 파일 형식 질의합니다.	ㆍ파일형식은 이미지파일(JPG 또는 PNG)로 한정함.
20	ㆍ지침서 13p 5-1. 3) 소방차고 ‘ 차고 높이 5m 이상 확보’의 확보 기준이 층고인지 천장고 인지 질의 합니다.	ㆍ실제 대형차량 사용을 위한 천장고 높이를 말함.
21	자료 제공 여부 대지 고저차 등 현황을 알 수 있는 사업대지 CAD 파일 제공이 가능한지 질의합니다.	ㆍ2번 답변과 동일
22	실사사진 사용가능 여부 설계설명서 내 실사 사진을 포함 가능한지 질의합니다.	ㆍ실사사진 포함 가능하나 흑백으로 표기하여야 함.
23	ㆍ지침서 8p 나.4)“모든 도면은 흑백을 표기, 단 렌더링하지 않은 3차원 입면도, 조감도, 투시도는 칼라표현 가능”에서 3차원 이미지는 스케치업으로만 작업한 이미지를 말하는 것인지 다른 프로그램도 상관 없는지 확인 부탁드립니다.	ㆍ프로그램 이용에 제한 없음.
24	ㆍ지침서 8p 렌더링하지 않은 3차원 이미지에 포토샵 등의 리터치가 가능한지 확인 부탁드립니다.	ㆍ포토샵 등의 리터치 불가.
25	ㆍ지침서 8p 도면순서 변경이 가능한지 확인 부탁드립니다.	ㆍ도면순서 변경 불가.
26	ㆍ지침서 8p ‘모든 도면은 흑백을 표기’에서 설계도면 중 입면도에 컬러표현이나 렌더링하지 않은 3차원 이미지 사용이 가능한지 확인 부탁드립니다.	ㆍ모든도면은 흑백을 표기, 단, 렌더링하지 않은 3차원(조감도, 투시도(실내 투시도 제외)) 및 입면도는 칼라표현 가능(렌더링은 금지)함.
27	ㆍ지침서 12p 산출기준 및 근거에서 최소 기준 면적을 충족 못 할 시 감점이나 실격인지 확인 부탁 합니다.	ㆍ소방서 각 실 별수 및 실 면적은 관련법규에 따름. 다만, 심사 당일 심사위원회에서 감점처리대상 및 감점기준 등의 지침위반이라고 결정한 경우 감점처리 대상에 해당함.
28	ㆍ지침서 12p 주요시설면적에 지하 전기실, 기계실은 면적이 제외 되어 있는데 공용 면적에 포함되어 있는지 여부 확인 부탁합니다.	ㆍ공용면적에 포함되어야 하며, 별도 언급 없는 실의 경우 관계법령을 준수하여 자유롭게 계획가능 함.
29	ㆍ지침서 13p 3) 소방차고 대형차량포함 4대 이상 주차가능한 공간에서 구급차, 소형펌프차, 펌프차(중), 굴절차(70M) 4대를 말하는건지 확인 부탁 드립니다.	ㆍ대형차량에 대한 정확한 기준은 없지만 소방차량 제원(표준규격) 전장 및 전폭 기준 펌프차((중) 8.0m x 2.5m), 펌프차((소) 6.8m x 2.2m)), 구급차((스타렉스 기준) 5.13m x 1.92m), 굴절차((70m급) 13.0m x 2.5m)를 말함.
30	ㆍ지침서 20p 1)“소방차고 전면에는 소방차가 대기할 수 잇는 적정공간(20m이상) 확보하며 이와 연계하여 적정공간을 확보한 훈련공간을 계획한다”에서 최소 20m 이상 확보가 필수 조건인지 아니라면 10m 이상도 가능한지 확인 부탁드립니다.	ㆍ소방차고 전면에 소방차가 대기할 수 있는 적정공간 20m 이상을 필수적으로 확보하여야 함.
31	주변항공사진 및 이해를 돕기 위한 이미지(2차원) 사용 여부	ㆍ11번 답변과 동일
32	이해를 돕기 위한 사례 이미지 사용 여부	ㆍ11번 답변과 동일
33	조감도 및 투시도 도면 장수에 대한 제한이 있는지 확인 부탁드립니다	ㆍ3번 답변과 동일
34	대지(대지경계선)와 메인도로 및 주변도로 상황을 알 수 있는 CAD 파일과 계획대지 및 주변의 레벨을 확인 가능한 자료를 요청합니다.	ㆍ2번 답변과 동일
35	ㆍ지침서 8p 명시된 ‘모든 도면은 흑백을 표기’에서 도면에 배치도, 평면도, 입면도, 단면도를 제외한 나머지 다이어 그램, 컨셉, 사례 등이 포함되는지 여부	ㆍ모든 제출도서 및 도면은 흑백을 표기하여야 함. 단, 렌더링하지 않은 3차원(조감도, 투시도(실내투시도 제외)) 및 입면도는 칼라 표현 가능.
36	ㆍ지침서 8p 3차원 입면도는 칼라사용인 가능한데 일반 단면도에 칼라사용 가능 여부	ㆍ단면도의 경우 칼라사용 불가.
37	ㆍ지침서 8p 현황측량도, 지적도 등 CAD파일 지원여부	ㆍ2번 답변과 동일
38	ㆍ지침서 17p ‘소방표지판 및 LED전광판(소방홍보용)’ 규격 및 디자인 여부(자체적으로 디자인하여 제안하여야 하는지)	ㆍ소방표지규정(소방청훈령 제138호, 2020. 4. 1) 참고.
39	ㆍ지침서 20p ‘119안전센터 표준설계 가이드라인’파일 지원 여부	ㆍ13번 답변과 동일
40	ㆍ지침서 8p 나-제출도서 작성 기준에서 모든 도면은 흑백 표기하는 것으로 되어 있으나 도면 외 개념을 설명하는 다이아그램 표현은 칼라 표기 가능한지	ㆍ35번 답변과 동일
41	ㆍ지침서 20p 차-119안전센터 표준설계 가이드라인 제공 요청	ㆍ13번 답변과 동일
42	ㆍ지침서 25p 차고 내 주차대수(대형차량 4대)를 포함하여 16대 이상 설계하는 것인지(법정 주차대수 11대)	ㆍ소방차량을 제외한 순수 안전센터 이용 주차수요를 고려한 16대를 말함.
43	대상지 도면(대지경계표시_CAD파일) 제공 요청	ㆍ2번 답변과 동일
44	ㆍ지침서 9p 첨부 파일 형식 명확히 제시 바람. 다. USB 메모리 1SET –USB 안에 렌더링하지 않은 3차원 이미지 작업 파일을 첨부하라고 되어 있는데 스케치업 파일인지 이미지 파일 인지 명확한 파일 형식 제시 바람.	ㆍ19번 답변과 동일
45	인접부지 320-11에 대한 담장 설치 계획여부	ㆍ주거지역의 사생활보호 등을 고려하여 차폐식재를 계획하되, 인접부지에 대한 담장 관련 사항은 계획된 바 없음.
46	지장 전주 2개소 이전 여부	ㆍ필요시 지장 전주 이전 가능함.
47	지하층에 필요한 시설(용도) 제시 여부, 지하층 면적도 포함한 연면적이 1,100㎡인지	ㆍ지하층 계획 없음.
48	현재 지목이 답으로 개발행위 수립신청에 필요한 용역은 계약범위에 포함되어 있는지	ㆍ계약범위에 포함.(설계용역 과업내용서 2p 3.설계용역 범위 가. 설계범위 참고)
49	설계도서 작성에 관련 3차원 이미지 사용가능여부 즉 실내투시도를 넣어도 되는것인지, 만약 넣어도 된다면 컷수의 제한이 있는지	ㆍ3번 답변과 동일
50	BF인증대상여부와 과업범위(설계용역비)에 BF예비인증이 포함되는지 여부	ㆍBF인증 대상이며 별도 인증용역 발주예정임.
51	부지현황(레벨 및 지적)을 알 수 있는 자료(CAD)의 배포 가능 여부	ㆍ2번 답변과 동일
52	배치도, 평면도, 입면도, 단면도의 축척적용기준, 축척은 자유인지	ㆍ별도로 제한된 바 없음.
53	남, 여 및 장애인 화장실을 구분한다고 되어 있는데 일반화장실 내부에 장애인이 사용할 수 있도록 설치해도 되는지 여부	ㆍ화장실은 남·여 및 장애인 화장실로 구분하여 설치하여야 함.
54	설계공모지침서 서식과 제출서식이 서로 상이한 것은 어느것으로 작성해야 하는지(건축개요, 층별세부용도 및 면적표, 관련법규검토서, 추정 공사비 개략 내역서 등)	ㆍ설계공모지침서가 아닌 별도 첨부한 제출서식을 우선으로 작성하여 제출하여야 함.
55	“지붕면적의 30~50% 이내 경사지붕 계획”을 제시하고 있는데 필히 반영해야 하는지? 미계획시 심사제외 대상인지	ㆍ누수의 최소화를 위하여 지붕면적의 30~50% 이내 경사지붕을 계획을 설계지침 반영사항으로 작성한 바, 심사 당일 제출도서 설계지침의 위반사항이 중대하다고 심사위원회에서 결정한 경우 실격처리 대상에 해당함.
56	사업개요 설계공모 대상 부지 옆 성정동 320-11을 포함해서 계획해도 되는지	ㆍ사업 대상부지 아님.
57	감염관리실의 별도의 출입구 계획으로 다른 시설과 동선이 완벽히 구분되어야 하는지	ㆍ감염관리실의 경우 출입에 관한 동선계획이 구분되어 있어야 하며, 감염관리실은 외부에서 출입이 가능한 1개의 출입구만 설치되어 있으면 됨.
58	증개축이 가능한 일자형 구조라 함은 단순한 장방형의 매스를 말함인지	ㆍ직사각형 구조체의 일자형 구조를 의미함.
59	소방차고도 난방시설을 설치 대상인지	ㆍ난방시설 설치 불필요.

※ 기입 순서는 참가등록업체의 접수번호를 기준으로 함