장마철 환경관리

가. 기온

우리나라 한우 사육시설은 주로 겨울철 온도관리에 치중하고 있으나 외국의 경우 육우사양 상한온도를 26-27℃, 저온은 10-15℃로 잡고 하한온도는 규정하고 있지 않다.

따라서 겨울철 보온관리보다는 여름철 온도관리에 역점을 두어야 하며 나무 그늘이나 인공적으로 그늘막을 설치하는 것이 좋다.

육우의 기온적응 특성으로 볼때 육우전용 사육시설로 벽을 만드는 것은 건축비가 많이 소요될 뿐 아니라 소의 호흡기 질병예방이나 생산성에도 도움이 되지 못한다.

나. 바람

바람은 체온의 조절, 우사의 건조, 환기에 매우 중요하며 자연바람을 잘 이용하면 비용을 들이지 않고 생산성을 높이는 결과를 가져온다.

그러나 겨울철에 북서풍을 직접 맞는 것은 좋지 않으므로 건초, 볏짚 등으로 북쪽을 막고 사양관리하면 바람도 막아주고 사료급여의 노동력도 절감시킬 수 있다.

우리나라의 기후조건하에서는 12-13월 이외에는 통풍에 장애가 없도록 환경관리를 하는 것이 좋다.

다. 습도

여름철 외기온이 높고 습도도 높으면 체표면의 수분과 열의 발산이 잘 일어나지 않아 더위를 더 심하게 느끼며 결국 여러가지 생리적 장애요인이 발생하므로 특히 한여름에도 환기와 통풍에 전념하도록 해야 한다.

소의 적정습도는 0℃-27℃에서는 60-70%이며 상한습도, 하한습도는 각각 75%, 25%이나 7월-9월 여름철에는 80-90℃로 상한습도를 초과하는 경우가 많으므로 이런 생산성을 저해시키는 기상조건에 유의하여야 한다.

라. 냄새(유해가스)

통풍이나 습도조절이 불량할때 우사내에 유해가스가 발생하여 눈이나 피부등 외부기관, 호흡기계통의 내부장기 등을 상하게 하며 질병발생의 원인이 된다.

우사에서 주로 발생하며 피해가 심한 가스는 메탄가스, 유화수소, 암모니아가스등으로 눈, 호흡기관에 손상을 주므로 항상 신선한 공기를 유지시키는 것이 중요하다.

표 1. 헤어포드 거세우 여름철 비육시 송풍효과

항목           시험 1             시험 2

대조구   송풍구     대조구   송풍구

시험두수     7        7          7        7

개시체중   303.46    303.46     293.48   292.57

종료체중(kg) 326.77    344.94     353.44   368.78

일당증체량(kg)  0.59      1.05       0.85     1.09