대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2016. 6. 08 ～ 6. 14 (7일)

나. 측정지점 : 천안시 서북구 사라길 16-6

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	6. 08일	6. 09일 ∼ 6. 14일(6일)	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)

라. 측정항목 : PM10, NO2, O3, CO, SO2

마. 기상현황 및 위치도

1. 온도 : 평균 22.9℃ 2. 습도 : 평균 51.2% 3. 풍속 : 평균 2.1m/s 4. 강수량 : 6.12일 0.1mL

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

(단위 : 측정기간 동안 평균)

측 정 장 소		미세먼지 (PM10,㎍/㎥)	이산화질소 (NO2,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)
사라길 16-6		60	0.015	0.002	0.033	0.48
충남지역측정망평균		52	0.016	0.004	0.042	0.42
백석동측정망		54	0.019	0.004	0.037	0.53
성황동측정망		60	0.018	0.005	0.043	0.37
환경기준	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

○ 미세먼지 농도는 60㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 측정망 평균(52)보다 높았지만

○ 인근 천안지역 측정소인 백석동(54)과 성황동(60)의 미세먼지 농도와 유사함

○ 미세먼지의 시간별 경향은 천안지역 두 측정소와 비슷하게 나타남(그림참조).

○ 이산화질소 농도는 0.015ppm으로 천안지역 두 측정소보다 약간 낮았고, 도내측정망 평균(0.016)과는 비슷하게 검출되었음

○ 일산화탄소, 아황산가스, 오존 등의 경우도 충남지역 도시대기 및 천안지역 측정소 측정 결과와 뚜렷한 차이는 발견되지 않았음

<그림> 미세먼지(PM10)의 시간별 농도변화

<참고자료>

<붙임1> 천안시 서북구 사라길 16-6
항 목 일 차		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
6월 9일		58	0.017	0.002	0.038	0.43
6월 10일		64	0.019	0.003	0.038	0.47
6월 11일		49	0.012	0.001	0.029	0.40
6월 12일		40	0.010	0.001	0.020	0.37
6월 13일		83	0.016	0.002	0.045	0.70
6월 14일		73	0.019	0.002	0.020	0.57
평 균		60	0.015	0.002	0.033	0.48
환경기준	1h	-	0.10이하	0.15이하	0.10이하	25이하
	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

<붙임2> 충남도내 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
천안	성황동	60	0.018	0.005	0.043	0.37
	백석동	54	0.019	0.004	0.037	0.53
서산	독곶리	40	0.018	0.006	0.038	0.35
	동문동	44	0.011	0.002	0.050	0.40
당진	난지도리	51	0.015	0.006	0.043	0.36
	정곡리	59	0.017	0.003	0.039	0.36
아산	모종동	55	0.016	0.004	0.040	0.54
평 균		52	0.016	0.004	0.042	0.042