	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 개    요 : 서산 지곡면 삼보산업 내 원료 적치장(재활용 알미늄) 화재로

인한 사업장 및 부성초등학교 등 주변지역 대기오염 실태조사 결과임

□ 측정지점 : 삼보산업 내 화재현장 인접(12.20 20:00~ 12. 21 09:00)

오토밸리어린이집(화재발생지점 800m, 12.21 16:00~ 12. 25 24:00 )

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BETX, 금속물질 11항목 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 12. 20.～ 12. 25(6일간)

측정장소	측 정 시 간	비 고
삼보산업화재현장	12. 20. 20:00 ～ 12. 21. 06:00	화재현장 주변 20m
오토밸리어린이집 앞	12. 21. 16:00 ~ 12. 25. 24:00

1. 온도 : 평균 2.7℃ 2. 습도 : 평균 80.0% 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.4m/s, 시간최대 2.8m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ 12. 20일과 21일 삼보산업 화재현장 주변의 미세먼지(PM10, PM2.5) 평균농도는 206㎍/㎥, 166㎍/㎥으로 환경기준(80, 40)을 상회하였음

□ NO₂일평균측정 농도 범위는 0.004～0.026ppm, SO2 일평균측정 농도는 0.001~0.005ppm으로 환경기준 이내로 나타남

□ 12. 21일부터 25일까지 화재현장에서 800m 거리의 오토밸리어린이

집에서 미세먼지 농도는 PM10 65 ~ 27㎍/㎥, PM2.5 53 ~ 14㎍/㎥로

시간이 경과됨에 따라 점차 낮아짐

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항 목 측정일		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
환경기준 (도 기준)		100/일 (80/일)	50/일 (40/일)	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
20 ~21일	삼보산업 화재현장	206	166	0.001	0.022	0.009	1.1
	서산지역	33	24	0.002	0.023	0.009	1.1
21일	오토밸리 어린이집	41	34	0.003	0.026	0.018	0.4
	서산지역	27	20	0.002	0.021	0.008	0.9
22일	오토밸리 어린이집	53	43	0.005	0.021	0.023	0.1
	서산지역	31	27	0.002	0.016	0.018	0.9
23일	오토밸리 어린이집	65	53	0.005	0.021	0.023	0.4
	서산지역	46	42	0.002	0.016	0.020	0.9
24일	오토밸리 어린이집	51	40	0.002	0.010	0.032	0.5
	서산지역	39	37	0.002	0.015	0.027	0.9
25일	오토밸리 어린이집	27	14	0.002	0.004	0.031	0.3
	서산지역	27	11	0.002	0.008	0.024	0.7

<BTEX 등 기타>

❍ 삼보산업 내와 어린이집에서의 벤젠 일평균농도는 0.06~0.20ppb으로

연간환경기준(1.44ppb) 이내임

❍ 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌 등 휘발성유기화합물은 ‘16년 유해

대기물질 충남 연평균 농도와 비슷하거나 다소 낮은 수준을 보임.

표 2. BTEX 등 기타 항목

항목 측정일	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Xylene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
환경기준	5㎍/㎥/년 (≒1.44ppb/년)	없음	없음	없음	없음	없음
‘16년 충남평균	0.29	2.03	0.17	0.27	-	-
20~21일	0.20	0.79	0.29	0.56	451	2.1
21일	0.14	0.42	0.26	0.36	432	2.0
22일	0.07	0.23	0.16	0.23	433	2.1
12.23	0.12	0.21	0.13	0.18	424	2.1
12.24	0.11	0.11	0.12	0.13	426	2.0
12.25	0.06	0.13	0.07	0.09	411	1.9
측정기간평균	0.14	0.56	0.17	0.26	430	2.0

<중 금 속>

❍ 삼보산업 주변 3개 지점의 대기 비산먼지 중 중금속 검출농도는 알루미늄(Al),

칼슘(Ca), 철(Fe), 마그네슘(Mg)등이 대조지점 보다 높게 검출됨.

❍ 알루미늄(Al) 농도는 2.9144~9.1678㎍/m3 로서 `17년 충남지역 도시대기

측정망 평균농도(0.3178㎍/m3) 보다 최대 28배 높았음.

- 오토밸리어린이집 0.9438㎍/m3, 성연면사무소 0.5079, 부성초등학교 0.1446로서 대조군과 비슷하거나 다소 높은 수준을 보임(‘17년 충남 평균 0.3178㎍/m3)

표 3. 삼보산업(화재사업장) 주변 중금속 농도

<채취일시 : 1차(12/20 14:30~16:30), 2차(12/20 16:30 ~ 12/21 15:50)>

항 목 (㎍/m3) 지점		Al	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Ca	Mg
1차	삼보1	9.1678	0.0722	0.0000	0.0111	0.2522	0.0900	1.8556	0.0133	0.0011	5.2311	0.7300
	삼보2	2.9144	0.0122	0.0000	0.0078	0.0822	0.0400	1.1056	0.0100	0.0011	2.1044	0.4633
	삼보3	3.1711	0.0089	0.0000	0.0011	0.0722	0.0400	0.8056	0.0033	0.0000	1.3211	0.3000
	대조군	0.1911	0.0000	0.0000	0.0044	0.0056	0.0067	0.2489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0467
2차	삼보1	7.2589	0.0591	0.0027	0.0136	0.1695	0.0748	1.9438	0.0124	0.0019	4.8535	0.9968
	대조군	0.1532	0.0121	0.0000	0.0010	0.0058	0.0125	0.3207	0.0016	0.0029	0.4201	0.1475

- 측정지점 : 삼보 1(발화지점 북쪽방향 25m), 삼보 2(발화지점 서북방향 150m),

삼보 3 (발화지점 서북방향 250m), 대조군(삼보산업 발화지점 1.8km)

※ 납(Pb) 환경기준 : 0.5㎍/m3 , 그 외 중금속 환경기준 미설정.

표 4. 어린이집 등 주변 다중이용시설 중금속 농도

<채취일시 : 12.21 13:00~12.22 13:00>

항 목 (㎍/m3) 지 점	Al	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Ca	Mg
오토벨리 어린이집	0.9438	0.0311	0.0019	0.0094	0.0540	0.0353	0.6231	0.0056	0.0017	1.5873	0.3250
지곡면 부성초등학교	0.1446	0.0111	0.0000	0.0010	0.0056	0.0106	0.2839	0.0026	0.0008	0.3265	0.1358
성연면 면사무소	0.5079	0.0137	0.0003	0.0022	0.0072	0.0269	0.7997	0.0024	0.0009	0.7990	0.2837
대조군	0.1532	0.0121	0.0000	0.0010	0.0058	0.0125	0.3207	0.0016	0.0029	0.4201	0.1475

- 측정지점 : 오토밸리(발화지점 800m), 부성초(3km), 성연면사무소 1.2km)

3		종합의견

□ 삼보산업 사업장내 화재현장 주변에서의 미세먼지(PM10, PM2.5) 측정 결과

각각 206㎍/㎥, 166㎍/㎥으로 충남도 환경기준 PM10 80㎍/㎥,

PM2.5 40㎍/㎥을 상회하였음

□ 삼보산업에서 약 0.8km 거리의 오토밸리어린이집에서 미세먼지 농도는

12월 23일 65㎍/㎥, 24일 51㎍/㎥, 25일 27㎍/㎥으로 시간이 경과됨에 따라

점차 낮아져 25일의 경우 서산지역 대기오염 측정소와 비슷한 농도를 보였음

□ 조사기간 중 NO2, SO2, O3, CO, BTEX 농도는 서산지역 농도와 유사하였음

□ 삼보산업 주변 대기 비산먼지 중의 중금속 분석결과 Al, Pb, Cu, Fe,

Ca, Mg 등이 대조지점(1.8 km)보다 비교적 높게 검출됨

□ Al의 경우 사업장주변은 2.9144~9.1678㎍/㎥로 `17년 충남 평균농도(0.3178)

보다 9~28배 높았으며, 오토밸리어린이집(0.8km) 0.9438㎍/㎥, 성연

면사무소(1.2km) 0.5079㎍/㎥, 부성초등학교(3.0km) 0.1446㎍/㎥로

삼보산업에서 멀어질수록 농도가 감소하는 것으로 나타남.