	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서천군 장항읍 화천리 330(서천군민체육관 주차장)

□ 측정구분 : 인근산업단지 관련 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 12. 04.～ 12. 11(8일간)

측정일	12. 04	12. 04 ~ 12. 11	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 1.8℃ 2. 습도 : 평균 68.1% 3. 주풍향 : 남풍 4. 풍속 : 평균 1.8m/s, 시간최대 4.5m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균측정값은 24∼44㎍/㎥로 환경기준(100㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균측정값이 16∼32㎍/㎥로 24시간 환경기준(50㎍/㎥) 만족함

□ NO₂ : 일평균측정값이 0.008～0.020ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□ CO   : 일평균측정값은 0.4~0.6ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간

환경기준(25ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
12.5	0.003	0.011	24	16	0.022	0.4
12.6	0.002	0.014	35	25	0.022	0.5
12.7	0.003	0.013	42	31	0.028	0.5
12.8	0.002	0.009	26	17	0.025	0.4
12.9	0.002	0.020	38	28	0.011	0.5
12.10	0.002	0.012	44	32	0.024	0.6
12.11	0.002	0.008	44	20	0.021	0.5
평균	0.002	0.012	36	24	0.022	0.5
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠은 평균측정값이 0.10ppb로 연간환경기준(1.44ppb)을 만족함

□ 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌 등은 `16년 유해대기물질 충남연평균 농도와

비슷하거나 다소 낮았음

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구 분		벤젠 (ppb)	톨루엔 (ppb)	에틸벤젠 (ppb)	자일렌 (ppb)
측정기간 평균		0.10	0.22	0.06	0.20
환경기준	국가	1.44	해 당 없 음
	도	0.86

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM10 : 서천군민체육관의 측정기간 평균농도는 36㎍/㎥로 주변

부여읍측정소 39, 대천2동측정소 35㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5 : 측정기간 평균농도는 24㎍/㎥로 부여읍(18), 대천2동 22보다

다소 높았음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5) 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한

경향을 유지 (그림 1참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜	PM-10(㎍/㎥)			PM-2.5(㎍/㎥)
	군민체육관	부여읍	대천2동	군민체육관	부여읍	대천2동
12.5	24	31	23	16	11	15
12.6	35	42	35	25	23	21
12.7	42	42	44	31	20	31
12.8	26	32	25	17	13	17
12.9	38	38	30	28	18	20
12.10	44	45	47	32	25	28
12.11	44	44	44	20	19	24
평균	36	39	35	24	18	22

<가스상 물질>

□ SO2의 측정기간 평균농도는 서천군민체육관에서 0.002ppm으로 부여읍 0.003ppm, 대천2동측정소 0.004ppm과 비슷함

□ NO₂는 0.012ppm으로 부여읍측정소 0.017, 대천2동 0.011과 유사함

□ O3은 서천군민체육관 0.022ppm, 부여읍 0.016ppm, 대천2동 0.031ppm으로 뚜렷한 차이는 없었으며, CO 또한 0.6ppm이하로 대체로 낮은 농도를 유지하고 있음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날 짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)			O3(ppm)			CO(ppm)
	군민 체육관	부여읍	대천 2동	군민 체육관	부여읍	대천 2동	군민 체육관	부여읍	대천 2동	군민 체육관	부여읍	대천 2동
12.5	0.003	0.003	0.004	0.011	0.016	0.007	0.022	0.018	0.026	0.4	0.2	0.3
12.6	0.002	0.002	0.004	0.014	0.023	0.012	0.022	0.007	0.027	0.5	0.3	0.4
12.7	0.003	0.003	0.005	0.013	0.022	0.015	0.028	0.016	0.032	0.5	0.2	0.4
12.8	0.002	0.002	0.004	0.009	0.014	0.009	0.025	0.020	0.034	0.4	0.2	0.3
12.9	0.002	0.002	0.004	0.020	0.017	0.014	0.011	0.014	0.027	0.5	0.2	0.4
12.10	0.002	0.003	0.005	0.012	0.016	0.012	0.024	0.015	0.036	0.6	0.3	0.4
12.11	0.002	0.003	0.004	0.008	0.011	0.009	0.021	0.024	0.035	0.5	0.2	0.3
평균	0.002	0.003	0.004	0.012	0.017	0.011	0.022	0.016	0.031	0.5	0.2	0.4

<그림 1. 미세먼지(PM10, PM2.5) 시간변화 >