	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 태안군 이원면 포지리 1086-2(이원양수장)

□ 측정기간 : 2020. 4. 2.～ 4. 7.(6일간)

□ 측정구분 : 태안화력발전소 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 25∼87 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 11∼23 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ PM10, PM2.5 : 북서풍에서 높아지는 경향을 보임

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~0.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥) 이내였음.

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 7.7 ℃ 2. 습도 : 평균 70.7 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.7 m/s, 시간최대 5.1 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.2		34	17	0.003	0.006	0.024	0.3
4.3		52	23	0.004	0.010	0.023	0.4
4.4		87	22	0.004	0.007	0.026	0.1
4.5		50	17	0.003	0.003	0.026	0.3
4.6		33	11	0.003	0.005	0.023	0.3
4.7		25	11	0.003	0.004	0.018	0.4
평균농도		47	17	0.003	0.006	0.023	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 25∼87 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 11~23 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.003～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.023 ppm, CO 0.3 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
4.2		0.6	2.2	1.3	-	1.5	1.7
4.3		0.5	2.2	1.4	-	1.2	1.6
4.4		0.8	1.5	1.7	-	1.5	0.7
4.5		0.8	0.9	0.7	-	1.6	1.1
4.6		0.8	1.2	0.8	-	1.7	1.0
4.7		0.6	1.0	1.4	-	1.7	0.9
측정기간 평균		0.7	1.5	1.2	-	1.5	1.2
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

※ m,p-자일렌은 장비이상으로 데이터 사용불가

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
SO2	Styrene

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~0.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 1.5 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.2, o-자일렌 1.5, 스티렌 1.2 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 4.4~13.0 ppb, 측정기간 평균농도는 8.5 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	평균
NH3 (ppb)	11.1	13.0	7.9	4.4	6.7	7.3	8.5
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 K > Fe > Si > Al 순으로 나타났고, K가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0020~0.0137 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0069 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 2. 측정기간 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
4.1	0.0033	0.0585	0.1021	0.2983	0.1007	0.0115	0.0006	0.0053	0.0060	0.1354	0.0009	0.0032	0.0168	0.0020	0.0015	0.0058	0.0021	0.0025	0.0102
4.2	0.0038	0.0931	0.0063	0.2452	0.0250	0.0030	0.0006	0.0007	0.0025	0.0688	0.0011	0.0001	0.0125	0.0022	0.0005	0.0095	0.0027	0.0013	0.0090
4.3	0.0137	0.2567	0.0478	0.1744	0.0456	0.0050	0.0018	0.0009	0.0089	0.1560	0.0031	0.0014	0.0347	0.0094	0.0017	0.0048	0.0017	0.0019	0.0074
4.4	0.0089	0.0676	0.2692	0.2144	0.1162	0.0144	0.0009	0.0005	0.0074	0.2001	0.0013	0.0005	0.0259	0.0043	0.0015	0.0083	0.0026	0.0027	0.0089
4.5	0.0079	0.0168	0.1201	0.2449	0.0695	0.0093	0.0001	0.0000	0.0029	0.1179	0.0002	0.0000	0.0116	0.0030	0.0002	0.0089	0.0020	0.0029	0.0074
4.6	0.0040	0.0802	0.0353	0.1386	0.0386	0.0058	0.0008	0.0002	0.0030	0.0811	0.0019	0.0001	0.0108	0.0030	0.0004	0.0085	0.0021	0.0025	0.0069
4.7	0.0020	0.0292	0.0045	0.0857	0.0126	0.0028	0.0010	0.0001	0.0009	0.0377	0.0026	0.0000	0.0060	0.0044	0.0003	0.0085	0.0028	0.0021	0.0093
평균	0.0069	0.0860	0.0903	0.2041	0.0596	0.0076	0.0008	0.0009	0.0048	0.1200	0.0015	0.0006	0.0180	0.0042	0.0009	0.0078	0.0022	0.0023	0.0082
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길, 태안군 장애인복지관

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
4.2	34	35	41	17	21	22
4.3	52	47	44	23	31	26
4.4	87	76	75	22	21	17
4.5	50	48	48	17	18	17
4.6	33	35	40	11	8	16
4.7	25	27	31	11	5	26
평균	47	45	47	17	17	21

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
4.2	0.003	0.003	0.004	0.006	0.010	0.013
4.3	0.004	0.003	0.004	0.010	0.013	0.016
4.4	0.004	0.003	0.003	0.007	0.010	0.009
4.5	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007
4.6	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.013
4.7	0.003	0.002	0.004	0.004	0.008	0.017
평균	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.013

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
4.2	0.024	0.025	0.025	0.3	0.5	0.4
4.3	0.023	0.022	0.020	0.4	0.6	0.5
4.4	0.026	0.028	0.028	0.1	0.5	0.3
4.5	0.026	0.029	0.029	0.3	0.5	0.3
4.6	0.023	0.024	0.021	0.3	0.5	0.3
4.7	0.018	0.021	0.013	0.4	0.5	0.4
평균	0.023	0.025	0.023	0.3	0.5	0.4

□ PM10는 47 ㎍/㎥로 주변 이원면 45 ㎍/㎥보다 높고, 태안읍 47 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 이원면 17 ㎍/㎥과 비슷하고, 태안읍 21 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 3일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 유입되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ 4일 전일 미세먼지가 잔류하고 국외 미세먼지와 황사가 더해져 PM10, PM2.5 농도가 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 이원면 0.003 ppm, 태안읍 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.006 ppm으로 이원면 0.009 ppm, 태안읍 0.013 ppm보다 낮음

□ O3는 0.023 ppm으로 이원면 0.025 ppm보다 낮고, 태안읍 0.023 ppm과 비슷함

□ CO는 0.3 ppm으로 이원면 0.5 ppm, 태안읍 0.4 ppm보다 낮음

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화