	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 당진시 송악읍 고대리 155-128

□ 측정기간 : 2021. 9. 3. ∼ 9. 9.(7일간)

□ 측정구분 : 당진 현대제철 주변 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 10∼18 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼10 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 송산면 측정소(21) > 당진시청사 측정소(17) > 고대1리(14) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 송산면 측정소(9) > 당진시청사 측정소(8) > 고대1리(7)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.4∼0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.5 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

3		측정지점 및 기상현황

현대제철 측정지점
1. 온 도 : 평균 22.5 ℃ 2. 습도 : 평균 81.2 % 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 3.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 10∼18 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼10 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.002∼0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.010∼0.016 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3,  CO : 오존 평균농도는 0.031 ppm, CO는 0.2 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.3		17	8	0.002	0.013	0.037	0.2
9.4		13	5	0.002	0.016	0.035	0.2
9.5		13	6	0.002	0.014	0.030	0.2
9.6		14	6	0.002	0.014	0.031	0.2
9.7		12	7	0.002	0.012	0.029	0.2
9.8		10	5	0.003	0.010	0.039	0.2
9.9		18	10	0.002	0.016	0.019	0.3
평균농도		14	7	0.002	0.014	0.031	0.2
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.4∼0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.5 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 10.7 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.0 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.1 ㎍/㎥, o-자일렌 0.4 ㎍/㎥, 스티렌 1.3 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
9.3		0.6	16.2	2.7	2.5	1.2	8.9
9.4		0.5	17.5	0.9	1.0	0.2	0.0
9.5		0.5	10.1	0.7	0.8	0.1	0.0
9.6		0.4	9.9	0.7	0.8	0.1	0.0
9.7		0.5	7.7	0.5	0.8	0.3	0.0
9.8		0.5	6.0	0.3	0.5	0.1	0.0
9.9		0.9	7.7	1.5	1.5	0.9	0.1
측정기간 평균		0.5	10.7	1.0	1.1	0.4	1.3
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.004∼0.006 ppm, 측정기간 평균농도는 0.005 ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 405.01∼441.53 ppm, 측정기간 평균농도는 414.93 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.023∼2.458 ppm, 측정기간 평균농도는 2.145 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
9.3		0.005	422.93	2.117
9.4		0.005	411.89	2.149
9.5		0.005	405.54	2.113
9.6		0.005	410.51	2.074
9.7		0.005	407.09	2.081
9.8		0.004	405.01	2.023
9.9		0.006	441.53	2.458
측정기간 평균		0.005	414.93	2.145
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 송  산  면 : 당진시 송산면 유곡로 342-27, 공공하폐수처리시설

□ 당진시청사 : 당진시 시청1로 1, 당진시청사

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 14 ㎍/㎥로 주변 송산면(21 ㎍/㎥), 당진시청사(17 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 7 ㎍/㎥로 송산면(9 ㎍/㎥), 당진시청사(8 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 송산면(0.004 ppm), 당진시청사(0.003 ppm)보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.014 ppm으로 송산면(0.013 ppm), 당진시청사(0.010 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.031 ppm으로 송산면(0.033 ppm)보다 낮고, 당진시청사(0.031 ppm)과 비슷

□ CO는 0.2 ppm으로 송산면(0.5 ppm)보다 낮고, 당진시청사(0.2 ppm)과 비슷

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	고대1리 (이동차 측정)	송산면	당진시청사	고대1리 (이동차 측정)	송산면	당진시청사
9.3	17	24	23	8	10	12
9.4	13	19	23	5	7	11
9.5	13	16	16	6	7	7
9.6	14	20	18	6	8	7
9.7	12	14	10	7	7	5
9.8	10	30	9	5	13	4
9.9	18	22	20	10	12	9
평균	14	21	17	7	9	8

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	고대1리 (이동차 측정)	송산면	당진시청사	고대1리 (이동차 측정)	송산면	당진시청사
9.3	0.002	0.003	0.003	0.013	0.014	0.011
9.4	0.002	0.003	0.003	0.016	0.014	0.011
9.5	0.002	0.003	0.003	0.014	0.012	0.009
9.6	0.002	0.003	0.003	0.014	0.012	0.010
9.7	0.002	0.003	0.002	0.012	0.009	0.006
9.8	0.003	0.009	0.003	0.010	0.017	0.008
9.9	0.002	0.003	0.002	0.016	0.010	0.012
평균	0.002	0.004	0.003	0.014	0.013	0.010

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	고대1리 (이동차 측정)	송산면	당진시청사	고대1리 (이동차 측정)	송산면	당진시청사
9.3	0.037	0.041	0.042	0.2	0.4	0.2
9.4	0.035	0.038	0.032	0.2	0.4	0.2
9.5	0.030	0.033	0.030	0.2	0.4	0.2
9.6	0.031	0.034	0.029	0.2	0.3	0.2
9.7	0.029	0.034	0.036	0.2	0.5	0.2
9.8	0.039	0.033	0.038	0.2	1.1	0.2
9.9	0.019	0.019	0.011	0.3	0.5	0.5
평균	0.031	0.033	0.031	0.2	0.5	0.2

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. 풍향별 미세먼지 농도 기여도

PM10	PM2.5