	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 홍성군 광천읍 충서로 206-15(솔스빌아파트)

□ 측정기간 : 2023. 4. 14. ∼ 4. 20.(7일간)

□ 측정목적 : 건설폐기물처리 사업장 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 16종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 21∼130 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 3회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 11∼23 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 솔스빌(71) > 홍성읍 측정소(60) > 주교면 측정소(58) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 홍성읍 측정소(22) > 주교면 측정소(20) > 솔스빌(17) ◎ 측정기간 중 서부권역(홍성, 서산 등) PM10 주의보 발령현황 - PM10 주의보 발령(4월 16일 13시(157)), 해제(4월 17일 1시(98))

□ 고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 국내로 유입되고 대기 정체 등으로 PM10 주의보 1회 발령되었으며 이후 대기확산과 강수의 영향으로 대기질이 보통 수준이였음

□ SO2, NO2, CO, O3 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.2 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 14.5 ℃ 2. 습도 : 평균 78.6 % 3. 주풍향 : 남남서풍 4. 풍속 : 평균 1.8 m/s, 시간최대 4.5 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 21∼130 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 3회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 11∼23 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.0014∼0.0020 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.0097∼0.0098 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.0329 ppm으로 8시간 도 환경기준(0.06ppm) 및 1시간 도 환경기준(0.1ppm) 이내임

□ CO : 측정기간 평균농도는 0.33 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
4. 14.		81	19	0.0016	0.0098	0.0308	0.29
4. 15.		59	-	0.0014	0.0097	0.0284	0.32
4. 16.		130	-	0.0015	0.0097	0.0410	0.34
4. 17.		102	-	0.0020	0.0098	0.0319	0.32
4. 18.		55	15	0.0014	0.0097	0.0300	0.33
4. 19.		47	23	0.0019	0.0097	0.0369	0.37
4. 20.		21	11	0.0019	0.0097	0.0314	0.31
평균농도		71	17	0.0017	0.0097	0.0329	0.33
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

※ - : 장비점검

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.2 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와   도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 2.1 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 0.2 ㎍/㎥, 자일렌 0.3 ㎍/㎥, 스티렌은 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
4. 14.		0.2	3.0	0.2	0.3	0.0
4. 15.		0.2	2.1	0.2	0.2	0.0
4. 16.		0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
4. 17.		0.3	0.8	0.1	0.1	0.0
4. 18.		0.2	4.6	0.4	0.5	0.4
4. 19.		0.2	3.8	0.5	0.6	0.0
4. 20.		0.1	0.4	0.1	0.1	0.0
측정기간 평균		0.2	2.1	0.2	0.3	0.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S는 측정기간 평균농도는 0.001 ppm이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S)

일자 항목	4. 14.	4. 15.	4. 16.	4. 17.	4. 18.	4. 19.	4. 20.	평균
H2S (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
환경기준	해 당 없 음

5		인접 대기환경측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 홍성읍 : 홍성군 홍성읍 내포로 136번길 29, 느티나무 어린이집

□ 주교면 : 보령시 주교면 울계큰길 396, 주교면사무소

2. 인접 대기환경측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 71 ㎍/㎥으로 홍성읍(60 ㎍/㎥), 주교면(58 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥으로 홍성읍(22 ㎍/㎥), 주교면(20 ㎍/㎥)보다 낮음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 솔스빌(71) > 홍성읍 측정소(60) > 주교면 측정소(58) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 홍성읍 측정소(22) > 주교면 측정소(20) > 솔스빌(17) ◎ 측정기간 중 서부권역(홍성, 서산 등) PM10 주의보 발령현황 - PM10 주의보 발령(4월 16일 13시(157)), 해제(4월 17일 1시(98))

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향이  나타났음(그림 2)

□ 고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 국내로 유입되고 대기 정체 등으로 PM10 주의보 1회 발령되었으며 이후 대기확산과 강수의 영향으로 대기질이 보통 수준이였음(그림 3)

□ SO2는 0.0017 ppm으로 주교면(0.0035 ppm), 홍성읍(0.0035 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.0097 ppm으로 주교면(0.0111 ppm)보다 낮고 홍성읍(0.0091 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.0329 ppm으로 주교면(0.0361 ppm), 홍성읍(0.0421 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.33 ppm으로 주교면(0.33 ppm)과 같고, 홍성읍(0.29 ppm)보다 높았음

표 4. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	솔스빌아파트 (이동차 측정)	주교면	홍성읍	솔스빌아파트 (이동차 측정)	주교면	홍성읍
4. 14.	81	66	66	19	14	17
4. 15.	59	55	51	-	19	21
4. 16.	130	124	112	-	29	31
4. 17.	102	62	85	-	-	26
4. 18.	55	42	42	15	20	20
4. 19.	47	36	40	23	22	24
4. 20.	21	19	23	11	13	15
평균	71	58	60	17	20	22

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	솔스빌아파트 (이동차 측정)	주교면	홍성읍	솔스빌아파트 (이동차 측정)	주교면	홍성읍
4. 14.	0.0016	0.0031	0.0037	0.0098	0.0129	0.0109
4. 15.	0.0014	0.0041	0.0034	0.0097	0.0104	0.0094
4. 16.	0.0015	0.0038	0.0033	0.0097	0.0109	0.0061
4. 17.	0.0020	0.0034	0.0038	0.0098	0.0143	0.0106
4. 18.	0.0014	0.0035	0.0035	0.0097	0.0107	0.0127
4. 19.	0.0019	0.0037	0.0034	0.0097	0.0097	0.0084
4. 20.	0.0019	0.0031	0.0033	0.0097	0.0091	0.0059
평균	0.0017	0.0035	0.0035	0.0097	0.0111	0.0091

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	솔스빌아파트 (이동차 측정)	주교면	홍성읍	솔스빌아파트 (이동차 측정)	주교면	홍성읍
4. 14.	0.0308	0.0407	0.0417	0.29	0.24	0.26
4. 15.	0.0284	0.0424	0.0386	0.32	0.31	0.28
4. 16.	0.0410	0.0521	0.0507	0.34	0.39	0.30
4. 17.	0.0319	0.0371	0.0447	0.32	0.34	0.29
4. 18.	0.0300	0.0241	0.0350	0.33	0.36	0.32
4. 19.	0.0369	0.013	0.0422	0.37	0.38	0.32
4. 20.	0.0314	0.0412	0.0415	0.31	0.3	0.27
평균	0.0329	0.0361	0.0421	0.33	0.33	0.29

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교