2.1 A·B지구 현황

2.2 유역의 일반 현황

2.3 인구 및 상하수도 현황

2.4 오염원 및 처리시설 현황

제 2 장  유역 오염발생 현황조사 및 예측

2.1 A·B지구 현황

2.1.1 일반현황

- 민간기업(현대건설) 참여의 대규모 간척농지개발사업으로서 간척농지 조성을 위한 국토연장, 수자원 보호에 의한 식량증산과 목초지 개발, 생활용수 확보와 배후농지개발사업으로 영농의 근대화 및 농가소득증대, 그리고 육상운송의 개선 등을 목적으로 조성

- 공사의 추진 경위

1978. 4. 2	서산 A·B지구 매립면허 신청 (1차 서류)
1979. 8. 24	서산 A·B지구 매립면허 취득
1980. 5. 23	서산 A·B지구 외부공사 착수
1984. 3. 10	서산 A·B방조제 최종 물막이 공사 완료
1986.	시험영농 및 물가두기 개시
1987. 3. 18	서산 A·B지구 내부공사 실시계획 인가
1987. 5. 15	서산 A·B지구 외곽공사 계획변경 승인
1987. 11. 21,	1991. 9. 20, 1993. 9. 15
	서산 A·B지구 준공기간 연장허가
	( ′87. 11. 22 ∀ ′95. 5. 22 )
1995. 5	서산 A·B지구 내부공사 준공

2.1.2 A·B지구 현황 및 담수호 제원

<표 2-1-1>과 <표 2-1-2>는 각각 A·B지구의 현황과 간월호와 부남호의 제원을 나타내고 있으며, <그림 2-1-1>은 A·B지구 및 유역의 현황도를 보여주고 있다.

2.1.3 A·B지구 담수호 수질현황

- 모든 지점의 연평균 COD는 호소수질기준 Ⅳ등급(8 mg/l)을 초과하고 있으나 매년 감소하는 추세.

- 총 질소(T-N)농도는 큰 변화가 없으나 간월호 보다 부남호가 상대적으로 더 높음.  총 인(T-P) 농도는 점차 감소하는 추세를 보이고 있음.

- 간월호 보다 부남호의 전기전도도 값이 매우 높고 변화가 심함.  즉, 부남호의 경우 제염이 아직 덜 되었다는 것을 알 수 있음.

<표 2-1-1> 서산 A·B지구 현황

구 분	지구별 단위	서산 A·B지구
		A지구(간월호)	B지구(부남호)
위 치		충남 서산·홍성	충남 서산·태안
공 사 기 간		'80. 5 ∼ '95. 8	'80. 8 ∼ '95. 8
매 립 면 적	ha	9,626	5,783
간 석 지 면 적	ha	6,893	4,221
유 역 면 적	ha	48,770	15,660
농 지 면 적	ha	6,376	3,745
부 대 시 설	ha	12	179
수 로 및 도 로	ha	448	2845

자료 : □한국의 간척□, 농어촌진흥공사, 1996.

<그림 2-1-1> 서산 A·B지구 및 유역의 현황도

<표 2-1-2> 담수호 현황 및 제원

구 분	지구별 단위	서산 A·B지구
		A지구(간월호)	B지구(부남호)
위 치		충남 서산·홍성	충남 서산·태안
담 수 호 면 적	□	2,443	1,527
총 저 수 량	□.m	12,425	8,442
유 효 저 수 량	□.m	5,072	2,316
관 리 수 위	EL.m	- 1.70	- 2.00
홍 수 위	EL.m	+ 1.12	+ 0.35
사 수 위	EL.m	- 3.90	- 3.60
둑 마 루 표 고	EL.m	+ 8.50	+7.00
설 계 조 위	EL.m	+ 3.49	+3.49
도 파 고	m	+ 3.51	1.81
최 대 제 고	m	27.50	26.00
방 조 제 길 이	m	6,458	1,228
배수갑문규모	B×H×N, m, 련	10×4×8	6.5×4×4
Sill 표 고	EL.m	- 5.00	-4.00
통 선 문	B×H×N	-	-
어 도	B×H×N	-	-
제 염 시 설	B×H×N	3.2×2×2	2.4×2×2
고 극 조 위	EL.m	+3.49	+3.49
대조평균만조위	EL.m	+3.34	+3.49
평 균 해 면	EL.m	±0.00	+0.05
대조평균간조위	EL.m	-3.34	-3.38
약최저간조위	EL.m	-3.96	-3.99
도 파 고	m	+ 3.51	1.81
최 대 제 고	m	27.50	26.00

자료 : □한국의 간척□, 농어촌진흥공사, 1996.

2.2 유역의 일반 현황

2.2.1 행정구역 현황 및 소유역 구분

가. 행정구역 현황

- <표 2-2-1>은 본 연구의 대상지역인 서산 A·B지구의 유역에 해당되는 행정구역 현황을 나타내고 있음.

<표 2-2-1> 서산 A·B 지구 유역의 행정구역 현황

시□군		읍□면
계		1시 3군 1읍 13면
충 청 남 도	서산시	시가지, 팔봉면, 음암면, 인지면, 해미면, 부석면, 운산면, 고북면
	홍성군	갈산면, 서부면, 결성면, 구항면
	태안군	태안읍, 남면
	예산군	덕산면

나. 소유역 구분

- <그림 2-2-1>과 같이 간월호 유역(A지구)인 경우 총 11개의 소구역으로, 부남호 유역(B지구)의 경우 총 7개의 소구역으로 구분됨.

(자료집 <표Ⅱ-2-1> 참조)

2.2.2 자연환경현황

가. 하천현황

1) 간월호 유역

- 청지천, 도당천, 해미천, 둔당천 등이 합류하여 호소 상부로 유입.

- 와룡천, 도윤천 역시 소규모 지천과 합류한 후 호소로 유입.

2) 부남호 유역

- 태안군에서 발원한 태안천, 상옥천, 흥인천이 합류하여 담수호 상류부로 유입.

- 서산시 인지면에서 발원한 장검천이 호소로 유입.

<그림 2-2-1> 서산 A·B지구 소유역도

나. 기상 및 기후

- 해양성기후의 영향을 많이 받아 바람이 강하게 붊(연평균풍속 2.2m/sec, 10월에는 14.8m/sec 이상)

- 연평균 기온이 11.8□, 연평균 최고기온은 33.8□, 연평균 최저기온은 영하 13.2□로서 연고차가 큼.

- 연평균 강우량은 1,222 □로서 연간강우량의 약 60%가 6∼9월에 집중.

다. 토지이용현황

1) 간월호 유역

- 총 유역면적이 약 453 km2로 이중 면적 구성비가 전 11.2%, 답 45.0%, 대지 2.0%, 임야 31.2%로서 농경지 비율이 매우 높음.

- 행정구역상으로는 서산시가 약 310km2(68.4%), 홍성군이 약 138km2(30.5%), 예산군이 약 5km2(1.0%)로 서산시의 점유율이 절반 이상을 차지함.

3) 부남호

- 총 유역면적이 약 137km2로 이중 면적 구성비가 전 16.5%, 답 50.8%, 대지  1.7%, 임야 19.5%로 밭이 차지하는 비율이 가장 높음.

- 행정구역상으로는 태안군이 57%, 서산시가 43.0%로 비슷한 유역비율을 나타내고 있음.

2.3 인구 및·상하수도 현황

2.3.1 인구현황

- 소유역별 인구분포는 <표 2-3-1>과 같음. (자료집 <표 Ⅱ-3-1> 참조)

- 간월호 유역 : 서산시가 88.1%

- 부남호 유역 : 태안군이 83.5%

<표 2-3-1> 소유역별 인구분포 현황

소유역 (하천명)		인구 (명)	소유역 (하천명)		인구 (명)
간 월 호	A1 (야당천)	2,625	부남호	B1	1,491
	A2 (둔당천)	7,757		B2(태안천)	20,069
	A3 (청지천)	62,941		B3(장리천)	2,623
	A4 (도당천)	19,597		B4	2,710
	A5 (도윤천)	4,367		B5	601
	A6 (와룡천)	9,135		B6	3,486
	A7	3,030		B7	992
	A8	4,638
	A9	458
	A10	937
	A11	753
	총 계	116,238		총 계	31,972

자료: 금강권역오염조사보고서, 1999

2.3.2 상·하수도 현황

- □99년 현재 상수도 보급율이 42.7%로 낮음(<표 2-3-2>)

- A·B지구 하수도 현황 역시 <표 2-3-3>과 같이 매우 낮음.

<표 2-3-2> 서산 A·B지구의 상수도 현황

자료: 금강권역오염조사보고서, 1999

년도	총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (）)	시설용량 (□/일)	급수량 (□/일)	1인1일 급수량(□)	급수전수
1999	150,820	64,404	42.7	23,700	20,395	317	-
1998	-	-	-	-	-	-	-
1997	149,785	59,480	40	23,700	19,276	324	5,664
1996	146,187	54,871	38	23,700	17,281	315	5,524
1995	142,331	50,471	35	23,700	14,515	288	5,396

<표 2-3-3> 서산 A·B지구의 하수도 현황

(단위: km2, m2, ）)

구 분	행정 구역 면 적	계 획 배수 면적	배수 면적	계획 하수 관거 연장	시설 하수 관거 연장	하 수 도 보 급 율
서 산 시	739.03	85.86	10.42	310,558	98,813	31.80
홍 성 군	443.81	6.30	5.30	73,000	28,022	38.39
태 안 군	15.79	4.73	3.87	-	-	-

주: 하수도 보급율은 하수관거기준,  자료: 통계연보, 서산시, 홍성군, 태안군, 1999

2.4 오염원 및 처리시설 현황

2.4.1 축산분포 현황

- 소유역별 축산분포 현황은 <표 2-4-1>과 같음. (자료집 <표 Ⅱ-4-1> 참조)

<표 2-4-1> 소유역별 축산분포 현황

행정구역		축산시설(두수/가구수)
		소			돼지	가금
		계	한우	젖소
간월호	A1 (야당천)	1249	1091	158	28	75299
	A2 (둔당천)	1222	640	582	1744	59227
	A3 (청지천)	1582	1260	322	916	40833
	A4 (도당천)	8921	8568	353	11419	104243
	A5 (도윤천)	2819	2277	542	3076	22081
	A6 (와룡천)	10425	9868	557	35552	404059
	A7	1044	874	170	334	412
	A8	5122	4911	211	6320	28484
	A9	98	98	-	2	87
	A10	332	200	132	4051	132
	A11	89	89	-	374	150
	총 계	32,903	29,876	3,027	63,816	735,007
부남호	B1	145	118	27	7	44
	B2 (태안천)	564	135	429	820	23045
	B3 (장검천)	281	260	21	415	337
	B4	442	407	35	6	31270
	B5	50	50	-	-	75
	B6	481	401	80	864	70039
	B7	121	54	67	3	-
	총 계	2,084	1,425	659	2,115	124,810

2.4.2 폐수배출현황

- 소유역별 폐수배출현황을 <표 2-4-2>에 나타냄.

(자료집 <표 Ⅱ-4-1, 2> 참조)

- 간월호 유역 : 서산시에 집중. 업종으로는 섬유, 화학, 기계, 금속이 주종을 이루고 있으며 유역 내에 고북농공단지(고북면 : 9개업체 입주)가 조성.

- 부남호 유역 : 산업폐수 배출업소로 등록된 업소수는 56개이나 발생량이 극히 미미한 상태.

<표 2-4-2> 소유역별 폐수배출현황

행정구역		업소수	폐수배출량 (m3/일)	행정구역		업소수	폐수배출량 (m3/일)
간월호	A1 (야당천)	3	48.2	부남호	B1	-	-
	A2 (둔당천)	2	30.8		B2(태안천)	26	62
	A3 (청지천)	64	605.6		B3(장리천)	30	69
	A4 (도당천)	9	136.5		B4	-	-
	A5 (도윤천)	6	498.6		B5	-	-
	A6 (와룡천)	5	40		B6	-	-
	A7	1	30		B7	-	-
	A8	2	-
	A9	-	-
	A10	-	-
	A11	1	2
	총 계	93	1,391.7		총 계	56	131

2.4.3 환경기초시설 현황

가. 환경 기초 시설 현황

- 간월호, 부남호 주변 행정구역의 평균 하수관거 보급율은 40） 미만

- 태안군의 경우, 하수관거가 전무.

- <표 2-4-3>은 환경기초시설 현황을 보여주고 있다. 분뇨의 경우, 대부분 수거□처리되고 있으나, 대행업체에 의한 위탁처리가 주를 이루고 있다.

나. 수생식물 정화 시설 현황

- 미나리꽝은 서산시내 4개소가 운영되었으나 유지관리상 3개소만이 잘 운영되고 있다. 부레옥잠의 경우 서산시 중앙 저수지에 재배 중(표 2-4-4).

<표 2-4-3> 환경기초시설현황

시설명	위치	처리 시설					운영비	비고
		처리 방법	용량(m3/일)	건설사업비(백만원)
				계	국고	지방비
축산폐수 처리장	홍성군 결성면	혐기+호기+미생물 트렌치 접촉+오존처리	축산폐수:250 축분:50	9,774	6,173	3,601	-	운전정지 새로운 처리 공법 모색중
마을오수 정화시설	서산시 고북면 초록리	모관침윤 트렌치	44	85	85	-	-	가동중
	서산시 고북리 용암리	상동	37	86	86	-	-	가동중
하수종말 처리장	서산시 양대동	1차:중력침전 2차:활성슬러지	30,000	31,440	15,546	15,894	-	가동중
	서산시 음암면	CNR	2,000	-	-	-	-	2003년 완공
	태안	DeNipho	13,000	-	-	-	-	2002년 완공
분뇨 처리장	서산시 양대동	활성슬러지	150	-	-	-	-	가동중
	홍성	호기성산화	40					가동중
	태안	호기성소화	50					가동중
기타	서산시 양대동	위생매립	100					가동중

<표 2-4-4> 환경 수생식물 정화 시설 현황

시설명	위치	식재면적	사업비
미나리꽝	음암면 도당리 968-1,2	1,983m2 (600평)	3,500천원
미나리꽝	부석면 취평리 829-1	1,983m2 (600평)	2,800천원
미나리꽝	대산읍 대산리 1243-1	2,231m2 (600평)	3,000천원
부레옥잠	서산시 읍내동 중앙지	약4000m2	비예산사업