< 2014년 상반기 >

	모니터링 추진결과
산업단지 미세먼지

❍ 추진기간 : 2014. 3월~ 6월

❍ 검사항목 : 미세먼지(PM10),오존 등 5항목

❍ 측정지역 :서산대산 3지점, 당진부곡산단 1지점

❍ 측정방법 : 이동측정시스템 실시간측정

❍ 결    과 : 충남지역의 대기환경과 비슷하게 나타났으며 특이한 오염현상은 없었다.

다만,  황사. 스모그 발생시는 측정시기 및 지역에 따라 차이가 있었다.

	충청남도 (보건환경연구원)

1.	-서산 대산 화곡리- 대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 측정기간 :  1차 2014. 4.  9 ～ 4. 23

2차 2014. 6. 13 ～ 6. 20

나. 측정지점 : 서산시 대산읍 화곡2리 마을회관 앞

<측정지점 및 위치>

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
서산시 대산읍 화곡2리 마을회관앞	1차	0.032	0.9	0.005	0.020	65
	2차	0.046	0.6	0.004	0.014	63
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

<참고자료>

대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
충남지역	1차	0.034	0.5	0.004	0.020	66
	2차	0.047	0.4	0.004	0.016	61

- 미세먼지는 1차 65㎍/㎥, 2차 63으로, 충남지역 66, 61과 비슷하게 나타났고, 측정기간중 전국적인 중국 스모그 유입이 있었다.

- 오존, 아황산가스, 이산화질소는 같은기간 충남지역과 낮거나 비슷하고, 특이사항은 나타나지 않았다.

2. 기타 항목

측정일자	H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
1차	불검출	0.012	40	425	1.886	0.08	3.61	1.43	0.52
2차	0.003	-	43	410	1.958	0.21	3.22	0.44	0.48

- 장기적 모니터링 참고자료로 활용하기 위해 모니터링 하는 것으로  Benzene은 평균 0.15ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 10%였다.

2.	-서산 대산 대죽리- 대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 측정기간 :  1차 2014. 4. 23 ～ 5.  8

2차 2014. 6. 20 ～ 6. 27

나. 측정지점 : 서산시 대산읍 대죽1리 마을회관 앞

<측정지점 및 위치>

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
서산시 대산읍 대죽1리 마을회관앞	1차	0.030	0.4	0.003	0.011	44
	2차	0.044	0.5	0.003	0.008	41
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

<참고자료>

대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
충남지역	1차	0.040	0.4	0.004	0.017	43
	2차	0.036	0.4	0.004	0.013	36

- 오존, 일산화탄소, 아황산가스, 미세먼지는 같은기간 충남지역과 비슷하게 나타났고, 이산화질소는 1차 0.011, 2차 0.008ppm(충남평균 1차 0.017, 2차 0.013)이였으며, 특이사항은 나타나지 않았다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

측정일자	H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
1차	불검출	0.01	24	415	1.859	0.11	2.25	0.88	0.30
2차	불검출	-	26	409	2.120	0.06	4.35	0.63	0.52

- 장기적 모니터링 참고자료로 활용하기 위해 모니터링 하는 것으로  Benzene은 평균 0.08ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 5%였다.

3.	-서산 대산 독곶리- 대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 측정기간 :  1차 2014. 5. 8 ～ 5. 22

2차 2014. 6. 27 ～ 7. 4

나. 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10

(한국건설생활환경시험연구원 에너지환경사업본부 옥외실증시험센터)

<측정지점 및 위치>

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
서산시 대산읍 평신1로 한국건설생활환경시험원	1차	0.054	0.6	0.006	0.010	53
	2차	0.052	0.5	0.002	0.007	30
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

<참고자료>

대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
충남지역	1차	0.048	0.5	0.005	0.017	56
	2차	0.044	0.5	0.004	0.013	33

- 오존은 1차 0.054ppm, 2차 0.052으로 나타났다.

- 일산화탄소, 아황산가스, 미세먼지는 유사하게 나타났고, 이산화질소는 1차 0.010, 2차 0.007ppm(충남평균 1차 0.017, 2차 0.013)이었으며, 특이사항은 나타나지 않았다.

2. 기타 항목

측정일자	H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
1차	불검출	0.011	32	411	1.861	0.19	3.64	1.39	0.54
2차	0.001	-	21	391	1.918	0.11	7.70	4.38	0.71

- 장기적 모니터링 참고자료로 활용하기 위해 모니터링 하는 것으로  Benzene은 평균 0.15ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 10%였다.

4.	-당진 부곡산단- 대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 측정기간 :  1차 2014. 3. 19 ～ 4.  3

2차 2014. 5. 30 ～ 6. 13

나. 측정지점 : 당진시 송악읍 부곡공단로 41(완료된 폐기물매립시설 옆)

<측정지점 및 위치>

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
당진시 송악읍 부곡공단로41(폐기물매립시설옆)	1차	0.026	0.5	0.004	0.031	54
	2차	0.034	0.5	0.004	0.021	47
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

<참고자료>

대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
충남지역	1차	0.033	0.5	0.005	0.020	48
	2차	0.041	0.3	0.004	0.012	45

- 미세먼지는 충남지역 1차 39∼54㎍/㎥, 2차 36∼64㎍/㎥와 유사하게 나타났고, 오존은 1차 0.026ppm, 2차 0.034(충남평균 0.033, 0.041)으로 낮게 나타났으며,

- 일산화탄소, 아황산가스는 비슷하게 나타나 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목

측정일자	H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
1차	0.003	0.022	40	429	1.952	0.22	23.54	7.73	2.60
2차	0.003	0.014	25	420	1.994	0.19	22.83	3.09	2.87

- 장기적 모니터링 참고자료로 활용하기 위해 모니터링 하는 것으로  Benzene은 평균 0.21ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 14%였다.