대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2014. 8. 27 ～ 9. 5(10일)

나. 측정지점 : 당진시 송악읍 부곡공단로 41(완료된 폐기물매립시설 옆)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

운영일	8.27일	8.28일 ∼ 9. 4일(8일)	9. 5일	비고
상황	예비 측정	측정일	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

1. 온도 : 평균 23.2℃ 3. 주 풍향 : 북동풍	2. 습도 : 평균 81 % 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 3.0m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(8일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
당진시 송악읍 부곡공단로 41		0.028	0.4	0.002	0.023	28
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 이산화질소는 0.023ppm으로 같은 기간 충남지역 평균 0.015ppm보다 약간 높게 나타났고, 미세먼지는 같은 기간 충남지역 측정값(16∼28㎍/㎥)과 비슷하게 나타났다.

- 오존, 일산화탄소, 아황산가스는 충남지역평균과 비슷하거나 낮게 나타나, 특이사항은 나타나지 않았다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	0.016	19	407	2.1	0.078	11.08	2.753	1.678

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.025	0.3	0.002	0.010	16
	백석동	0.019	0.2	0.002	0.016	20
서산	독곶리	0.033	0.5	0.004	0.019	27
	동문동	0.039	0.4	0.003	0.015	19
당진	정곡리	0.032	0.3	0.001	0.013	25
아산	모종동	0.022	0.3	0.004	0.017	28

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균 및 시간최대)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2014. 08.28		0.030	0.4	0.002	0.023	25
2	08.29		0.035	0.5	0.002	0.029	47
3	08.30		0.033	0.4	0.003	0.027	32
4	08.31		0.028	0.4	0.002	0.018	27
5	09. 1		0.037	0.5	0.002	0.024	40
6	09. 2		0.018	0.4	0.001	0.025	20
7	09. 3		0.021	0.4	0.001	0.017	10
8	09. 4		0.021	0.5	0.003	0.022	21
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하