대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2014. 9.24 ～ 10. 2(9일)

나. 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10

(한국건설생활환경시험연구원 에너지환경사업본부 옥외실증시험센터)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

운영일	9.24일	9.25일 ∼ 10. 1일(7일)	10.2일	비고
상황	예비 측정	측정일	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

1. 온도 : 평균 20.5 ℃ 2. 습도 : 86 % 3. 풍향 : 남풍 4. 풍속 : 평균 1.8 m/s, 시간최대 4.3 m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(7일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
서산시 대산읍 평신1로한국건설생활환경시험원		0.042	0.5	0.002	0.008	31
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 이산화질소는 0.008ppm으로 같은 기간 충남지역 0.015ppm 보다 낮게 나타났고, 오존은 서산지역 측정망과 비슷하게 나타났다.

- 일산화탄소, 미세먼지, 아황산가스의 대기환경은 같은 기간 충남지역의

측정값과 비슷하거나 낮게 나타나 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용(지역비교 불가)

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
불검출	0.004	21	406	1.9

※ B.T.E.X.는 장비이상 수리중으로 측정자료 없음.

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.017	0.6	0.003	0.021	32
	백석동	0.017	0.7	0.002	0.018	37
서산	독곶리	0.035	0.3	0.003	0.009	25
	동문동	0.036	0.5	0.004	0.017	25
당진	난지도리	0.040	0.2	0.004	0.010	20
	정곡리	0.024	0.4	0.002	0.012	36
아산	모종동	0.020	0.6	0.004	0.016	40

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2014. 09.25		0.044	0.5	0.003	0.008	33
2	09.26		0.039	0.5	0.001	0.007	26
3	09.27		0.042	0.4	0.001	0.004	19
4	09.28		0.040	0.4	0.002	0.006	23
5	09.29		0.046	0.6	0.003	0.011	45
6	09.30		0.042	0.6	0.005	0.016	43
7	10. 1		0.040	0.4	0.002	0.005	29
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하