대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2014. 11. 26 ～ 12. 1(6일)

나. 측정지점 : 당진시 송악읍 부곡공단로 41(완료된 폐기물매립시설 옆)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

운영일	11.26일	11.27일 ∼ 11.30일(4일)	12.1일	비고
상황	예비 측정	측정일	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

1. 온도 : 평균 9.2℃ 3. 주 풍향 : 북동풍	2. 습도 : 평균 89 % 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 2.6m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(4일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
당진시 송악읍 부곡공단로 41		0.012	0.5	0.003	0.025	33
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 미세먼지는 33㎍/㎥으로 같은 기간 충남지역 측정값(17∼35㎍/㎥)과 비슷하게 나타났고, 오존은 0.012ppm으로 충남지역 평균값 0.024ppm보다 낮게 나타났다.

- 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소는 충남지역평균과 비슷하거나 낮게 나타나, 특이사항은 나타나지 않았다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.002	0.024	22	432	2.11	0.27	6.79	2.52	0.57

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	-	0.6	0.004	0.023	-
	백석동	0.010	1.0	0.005	0.023	35
서산	독곶리	0.029	0.9	0.007	0.020	26
	동문동	-	0.5	0.003	0.019	-
당진	난지도리	0.020	0.3	0.003	0.017	17
	정곡리	0.049	0.4	0.003	0.021	27
아산	모종동	0.011	1.0	0.006	0.018	18

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2014. 11.27		0.007	0.5	0.002	0.029	49
2	11.28		0.008	0.5	0.002	0.029	34
3	11.29		0.019	0.4	0.005	0.020	28
4	11.30		0.013	0.5	0.004	0.020	21
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하