대기환 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2014. 11.10 ～ 11. 17(8일)

나. 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10

(한국건설생활환경시험연구원 에너지환경사업본부 옥외실증시험센터)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

운영일	11.10일	11. 11일 ∼ 11. 16일(6일)	11.17일	비고
상황	예비 측정	측정일	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

1. 온도 : 평균 7.8 ℃ 2. 습도 : 60 % 3. 풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 2.4 m/s, 시간최대 5.1 m/s 5. 일사량 : 97W/㎡

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
서산시 대산읍 평신1로한국건설생활환경시험원		0.031	0.3	0.003	0.009	36
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 오존은 0.031ppm으로 같은 기간 충남지역 0.015∼0.032ppm과 비슷하였고

- 일산화탄소, 미세먼지, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값과 비슷하거나 다소 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용(지역비교 불가)

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
불검출	0.006	19	414	1.93	0.46	4.18	1.83	0.40

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.015	0.5	0.006	0.022	40
	백석동	0.015	0.8	0.005	0.020	52
서산	독곶리	0.027	0.6	0.005	0.017	22
	동문동	0.023	0.5	0.004	0.013	34
당진	난지도리	0.032	0.2	0.003	0.008	20
	정곡리	0.021	0.5	0.004	0.015	44
아산	모종동	0.018	0.8	0.007	0.017	31

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2014. 11.11		0.044	0.5	0.003	0.007	55
2	11.12		0.030	0.3	0.003	0.008	35
3	11.13		0.030	0.2	0.001	0.007	47
4	11.14		0.028	0.3	0.004	0.012	24
5	11.15		0.028	0.3	0.004	0.009	21
6	11.16		0.028	0.4	0.005	0.012	35
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하