대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2014. 11.17 ～ 11. 26(10일)

나. 측정지점 : 서산시 대산읍 화곡2리 마을회관 앞

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

운영일	11.17일	11. 18일 ∼ 11. 25일(8일)	11.26일	비고
상황	예비 측정	측정일	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

1. 온도 : 평균 8.1℃ 3. 주 풍향 : 동남풍	2. 습도 : 평균 79% 4. 풍속 : 평균 1.2m/s, 시간최대 3.3m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(8일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
서산시 대산읍 화곡2리 마을회관 앞		0.017	0.6	0.004	0.024	50
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 미세먼지는 50㎍/㎥으로 같은 기간 충남지역 25∼60㎍/㎥과 비슷하였고

- 일산화탄소, 오존, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값과 비슷하거나 다소 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.002	0.006	33	440	2.08	0.28	6.89	2.32	0.50

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	-	0.8	0.006	0.032	-
	백석동	0.007	1.0	0.005	0.034	60
서산	독곶리	0.022	0.9	0.009	0.028	34
	동문동	-	1.0	0.004	0.032	-
당진	난지도리	0.022	0.4	0.005	0.021	25
	정곡리	0.012	0.7	0.003	0.025	45
아산	모종동	0.009	1.2	0.006	0.024	29

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2014. 11.18		0.035	0.3	0.007	0.009	22
2	11.19		0.016	0.5	0.004	0.025	46
3	11.20		0.014	0.7	0.003	0.029	70
4	11.21		0.019	0.5	0.002	0.022	52
5	11.22		0.013	0.5	0.002	0.023	40
6	11.23		0.008	0.9	0.004	0.027	70
7	11.24		0.009	0.7	0.004	0.033	77
8	11.25		0.018	0.5	0.004	0.022	38
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

*20일 대기정체, 23~24일 스모그 유입(에어코리아 미세먼지 예보요약)