2014년이동측정시스템을 이용한 당진 부곡공단

대기환경모니터링결과

	충청남도 (보건환경연구원)

당진 부곡공단 대기환경 모니터링 결과

□ 추진기간 : 2014년 3∼11월(분기별)

□ 추진방법

- 지    점 : 당진 부곡공단 폐기물 매립시설

- 측정횟수 : 연 4회, 1회별 1∼2주

- 측정항목 : 미세먼지(PM-10), 오존(O 3) 등 주요항목 5종 및  CO2, CH4, 암모니아 등

- 방    법 : 이동측정시스템 활용 현지 실시간 측정

□ 측정시기

지점	총 계	1분기	2분기	3분기	4분기
측정일	39일	14일	13일	8일	4일

- 측정일 시기 : 1차 3.19∼ 4. 3, 2차  5.30∼ 6.13

3차 8.27∼ 9. 5, 4차 11.16∼12. 1

□ 모니터링 결과

※ 미세먼지, 아황산가스 등 주요 5항목

측정지점	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)		아황산가스 (SO2, ppm)		오존 (O3, ppm)		비고
	당진부곡	충남	당진부곡	충남	당진부곡	충남
평균	43	36	0.003	0.004	0.025	0.032
1분기	64	48	0.004	0.005	0.026	0.041
2분기	47	45	0.004	0.004	0.034	0.012
3분기	28	23	0.002	0.003	0.028	0.028
4분기	33	25	0.003	0.004	0.012	0.011
이산화질소 당진 0.025ppm 충남 0.017ppm, 일산화탄소 당진 0.5ppm 충남 0.5ppm

※ 충남 고정측정망 7지점(천안 2, 서산2, 당진2, 아산1)측정결과는 당진부곡공단 측정기간과 같은기간 동안 평균

- 미세먼지는 당진부곡공단 28∼64㎍/㎥, 충남지역 23∼48㎍/㎥로 나타났으며, 당진부곡공단은 평균 43㎍/㎥이나 측정시 인근 배출사업장의 직접적인 영향으로 나타난 것으로 판단되며, 같은기간 충남지역 36㎍/㎥보다 다소 높게 나타났으나, 2014년 충남지역 평균 42㎍/㎥과 비슷하게 나타났다.

아황산가스는 당진부곡공단 0.003ppm 충남지역 0.004ppm으로 비슷하였고, 오존은 당진부곡공단 0.025ppm 충남지역 0.032ppm으로 낮게 나타났다.

당진부곡공단 대기환경은 충남 지역과 유사하였으며, 특이한 사항은 나타나지 않았다.

※ CO2, CH4, 암모니아 등 참고항목

(단위 : ppm)

측정지점	CO2	CH4	PM-2.5	NH3	Benzene	비고
평균	422	2.04	27	0.019	0.000189
1분기	429	1.95	40	0.022	0.000220
2분기	420	1.99	25	0.014	0.000190
3분기	407	2.10	19	0.015	0.000078
4분기	432	2.11	22	0.024	0.000270

- 장기적 모니터링 참고자료로 활용하기 위해 모니터링 하는 것으로  Benzene 평균 0.19ppb(0.000190ppm)로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 13%로 낮게 나타났다.