축산시설 악취 오염도 조사결과

조사 목적

❍ 주거 인접의 축산단지에 대한 주기적인 악취측정 및 측정결과

공개를 통한 축사 악취의 자체저감 유도 및 시설개선 자료로 활용

조사 방법

❍ 추진기간 : 2014. 2 ~ 2014. 12(계절별 조사)

- 겨울(11 ~ 2월), 봄(3 ~ 5월), 여름(6 ~ 8월), 가을(9 ~ 10월)

- 2 ~  11월(11회 시료 채취 및 분석)

❍ 대상지역 : 홍성, 보령 3개 축사(돈사) 밀집지역, 축사 및 마을경계 9 지점

시군	조사지역	조사지점	사육두수	비고
홍성	은하 축산단지	은하면 덕실리 3지점	약 2만 8천	돈사 119동
	홍동 축산단지	홍동면 홍원리 3지점	약 2만 2천	돈사 130동
보령	천북 축산단지	천북면 신죽리 3지점	약 2만 7천	돈사 54동

❍ 조사항목

- 복합악취, 암모니아, 황화수소, 아세트알데하이드, 뷰틸알데하이드

프로피온알데하이드, n-발레르알데하이드, i-발레르알데하이드

다이메틸다이다이설파이드, 다이메틸다이설파이드, 메틸메르캅탄 등 11종

- 기온, 기압, 풍향, 풍속 등 기상항목

❍ 축산단지 경계 및 악취피해 마을에서 각각 시료채취, 악취농도 비교

❍ 지점 및 계절별 측정결과 분석, 도 및 관련 시군 자료제공 홍보

조사 결과

’14년 2월부터 11월까지 홍성군 은하면 덕실리, 홍동면 홍원리와 보령시 천북면 신죽리 일원의 3개 축산단지를 대상으로 악취 피해가 예상되는 축사 인접의 마을 경계지점과 축사 경계지점 등 총 9개 조사지점을 선정하여 매월 복합악취 및 지정악취물질 10종에 대한 분석결과를 표 1에 나타내었다.

Table 1 악취물질 분석결과

항 목	허용기준	단위	홍성						보령			평균
			은하1 (마을)	은하4 (축사)	은하6 (축사)	홍동1(축사)	홍동2(마을)	홍동4(축사)	천북1(마을)	천북5(마을)	천북6(축사)
복합악취	15	희석배수	6	10	11	8	5	9	7	7	9	8
암모니아	1	ppm	0.07	0.10	0.13	0.21	0.07	0.13	0.09	0.08	0.10	0.11
황화수소	20	ppb	1.042	6.150	3.439	1.327	1.151	2.059	2.770	5.709	4.025	3.075
메틸메르캅탄	2		0.000	0.034	0.011	0.056	0.000	0.171	0.019	0.000	0.886	0.131
다이메틸설파이드	10		0.788	0.378	0.385	0.711	0.363	0.456	0.389	0.349	0.464	0.476
다이메틸다이설파이드	9		0.030	0.000	0.000	0.040	0.022	0.000	0.000	0.003	0.000	0.011
아세트알데하이드	50		1.24	1.10	1.89	1.32	1.28	1.24	1.28	1.16	1.17	1.30
프로피온알데하이드	50		0.19	0.10	0.22	0.23	0.20	0.19	0.17	0.21	0.21	0.19
뷰틸알데하이드	29		0.482	0.524	0.452	0.581	0.611	0.602	0.414	0.418	0.617	0.522
i-발레르알데하이드	3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
n-발레르알데하이드	9		0.070	0.658	0.000	0.090	0.199	0.083	0.203	0.135	0.057	0.166

두 가지 이상의 악취성분 물질이 사람의 후각을 자극하여 불쾌감을 주는 물질인 복합악취는 조사지점 평균 희석배수 8로서 허용기준 15 이내로 조사되었으며, 축사주변에서 8 ~ 11, 마을주변에서 5 ~ 7 범위로 나타났다.

암모니아의 경우, 마을주변에서 0.07 ~ 0.09 ppm이었으며, 축사주변에서는 0.10 ~ 0.21 ppm으로 약 2배 높게 조사되었다.

황화수소와 메틸메르캅탄, 설파이드류의 황화합물은 양돈업의 돈분에 의한 대표적 악취물질로서 암모니아, 알데하이드류에 비해 비교적 높은 농도로 검출되었다. 특히 황화수소의 경우, 축사주변에서 1.327 ~ 6.150 ppb, 마을주변은 1.042 ~ 5.709 ppb로 사람의 후각으로 냄새를 감지할 수 있는 최소 감지농도 0.5 ppb를 상회하고 있었다.

1) 복합악취 평균농도 변화

2월부터 11월까지 계절별 기온변화와 3개 축산단지의 복합악취 평균농도를 Fig. 1, 2에 나타내었다. 조사기간 중의 복합악취 평균농도는 계절적 영향(기온)에 따라 봄에서 여름까지 점차 증가하여 6월부터 8월까지 평균 희석배수 10.3으로 가장 높았다가 가을에서 겨울까지 감소하는 것으로 조사되었다.(통상의 악취물질은 26∼30℃에서 강한 영향을 미치며, 온도가 낮을수록 악취세기가 감소하는 경향이 있음. “유해가스 처리공학”, 동화기술)

Fig. 1 월별 복합악취 평균농도 변화.

Fig. 2 계절별 복합악취 평균농도 변화.

2) 지점별 복합악취 농도

9개 조사지점별 복합악취 측정결과를 Fig. 3에 나타내었다. 6월에 홍동1 지점과 7월 은하4, 천북6 지점에서의 복합악취 측정결과가 각각 21로서 배출허용기준(15)을 초과하였으며, 전 조사기간 중 복합악취 평균농도가 높은 지점 순으로는 은하6(10.6) 〉은하4(10.0) 〉천북6(9.4) 순이었다.

Fig. 3 지점별 복합악취 평균농도.

3) 지정악취물질 측정결과

돈사의 주요 악취물질인 암모니아와 황화수소 등 지정악취물질 분석결과, 암모니아의 경우 홍성 홍동1 축사주변지점에서 가장 높은 0.21 ppm(허용기준 1.0ppm)이었으며, 전 지점 평균농도는 0.11 ppm이었다.

Fig. 4 지점별 NH3 평균농도.

황화합물과 알데하이드류의 지점별 평균농도를 Fig. 5와 Fig. 6에 각각 나타내었다. 지점별 황화합물 평균 누적농도 평가결과 황화수소, 메틸메르캅탄, 다이메틸설파이드, 다이메틸다이설파이드 등 4개 황화합물 중 황화수소의 기여도가 가장 높게 나타났으며, 황화수소는 축사주변인 은하4지점에서 7월 33.621ppb, 천북5지점에서 11월 43.097ppb로 배출허용기준인 20ppb을 초과하였다.

Fig. 5 지점별 황화합물 평균농도.

Fig. 6의 아세트알데하이드, 프로피온알데하이드 등 알데하이드류 5종의 분석결과, 9개 전 지점에서 배출허용기준이내였다. 주요 성분으로는 아세트알데하이드와, 뷰틸알데하이드로 조사되었으며, 은하4지점의 경우, n-발레르알데하이드가 다른 지점보다 높게 조사되었다.

Fig. 6 지점별 알데하이드류 평균농도.

Fig. 7의 9개 조사지점의 물질별 누적농도와 복합악취 평균농도를 비교해 보면 지정악취물질 농도가 높은 은하4, 천북5, 천북6 지점에서 복합악취 농도가 타 지점보다 비교적 높게 나타나는 경향을 보였다.

Fig. 7 지점별 복합악취와 지정악취물질 기여도.

4) 축사주변과 마을주변에서의 악취농도 비교

채취지점 중 축사주변과 마을경계에서의 악취 평균농도 측정결과를 비교하였을 때, 마을경계보다 축사주변에서 복합악취의 경우 약 1.4배, 지정악취물질인 암모니아와 황화수소는 각각 1.6배, 2.3배 높은 것으로 조사되었다.

Fig. 8 축사주변과 마을주변에서의 악취농도 비교.

조사결과 요약

○ 2월부터 11월까지의 복합악취 검사결과는 기온이 상승하는 하절

기인 6~8월까지 농도가 상승하는 것으로 조사되었다

- 2월, 11월( 6.8 ), 3 ~ 5월( 7.2 ), 6 ~ 8월( 10.3 ), 9월, 10월( 7.1 )

- 6월과 7월 중 축사주변인 홍동1, 은하4, 천북6지점에서 복합악취

농도가 21로서 허용기준(15)을 초과하였다.

○ 돈사악취의 주요 성분인 지정악취물질 10종의 검사결과 암모니아,

황화수소 농도가 다소 높게 조사되었다.

- 암모니아(1ppm) : 0.01 ~ 0.72ppm, 황화수소(20ppb) : 0.219 ~ 43.097ppb

○ 축사주변과 마을주변에서의 악취농도 비교 시, 축사주변에서 복합

악취는 약 1.4배, 암모니아와 황화수소는 각각 1.6배, 2.3배 높았다.

- 복합악취 : 축사(8.9), 마을(6.2), 황화수소 : 축사(3.8ppb), 마을(1.7ppb)

축사 악취저감 방안에 대하여

□ 개 요

○ 축사악취에 대한 인식의 변화

- 악취로 인한 생활불편 감내 → 악취불편 적극적 표현

- 양돈산업 농민(생산성 증대), 일반인(악취로 인한 생활불편)

○ 축산농가의 전업화 규모화 진행, 도시화에 따른 도시 농촌 경계 혼재

- 육류소비의 증가로 중․소규모의 축산 사업장의 증가

- 귀농․귀촌 등 사회현상에 따른 마을 구성원의 변화

⇨ 농촌생활의 쾌적한 삶에 대한 관심과 욕구 증대, 악취로 인한

생활불편 민원사례 증가

※ 악취 민원 발생 현황

구 분	’12년도	’11년도	’10년도	’09년도	’08년도
민원발생건수	9,941	8,372	7,247	6,297	5,954
민원유발업소 수	5,761	4,383	3,512	3,356	2,862

‣악취민원의 매년 증가 추세, 전체 악취민원 중 축산관련 민원 50 % 차지

※ 년도별 양돈농가 돼지 사육두수의 증가현황(환경부)

□ 축사 악취물질 및 발생원

축사에서 발생되는 악취는 배출원과 원인물질이 매우 다양하며, 발생되는

악취물질의 농도는 대부분 인간이 냄새를 감지할 수 있는 최소감지

농도(Odor Perception) 이상으로 배출되나, 인체에 자극(Irritation)

이나 독성을 유발(Toxicological Effects)할 수 있는 최소자극농도보다는

낮게 배출되는 것으로 보고되고 있다.

1) 축사 악취 원인물질

양돈시설에서 발생되는 악취물질은 저급지방산류와 유기산(뷰틸산

발레르산, 프로피온산 등)과 황화수소, 메틸머캅탄, 디메틸설파이드와

같은 황화합물류가 많이 포함되어 있으며, 그밖에 페놀류나, 암모니아

알데하이드류가 대표적이다. 이러한 양돈시설의 악취는 현행 지정악취

물질만으로는 그 특성을 파악하기 힘들며, 발생하는 악취의 원인물질과

기여물질을 파악하기 위한 새로운 측정방법이 요구되고 있다.

○ 축사 악취물질 조사사례         (Unit : 암모니아(ppm), Others(ppb))

구 분	돈사 악취물질 특성 및 저감방안 연구(’08.충남보건환경연구원)		축산악취배출원 기여물질연구 (2013. 국립환경과학원)		악취배출시설 기술지원보고서 (2013. 한국환경공단)		축사단지 악취모니터링 (’14.충남보건환경연구원)
	돈사	퇴비화시설	돈사(부지경계)	분뇨(부지경계)	돈사	퇴비화시설	돈사(부지경계)
암모니아	12.52	23.61	0.916	0.908	9.3	11.1	0.11
트리메틸아민	1.22	4.04	3.30	4.24	-	-	-
황화수소	16.4	139.9	39.12	52.64	20.0	40.0	3.075
메틸머캅탄	1.78	11.0	2.81	2.89	-	-	0.131
디메틸설파이드	4.32	8.02	0.91	0.91	-	-	0.476
디메틸디설파이드	0.22	1.28	4.72	5.68	-	-	0.011
프로피온산	-	-	7.03	7.62	398.0	-	-
n-뷰틸산	-	-	2.15	2.48	368.0	-	-
I-발레르산	-	-	0.63	1.03	45.0	-	-
n-발레르산	-	-	-	-	51.6	-	-
아세트알데하이드	0.0	0.0	54.68	55.24	110.0	90.0	1.30
프로피온알데하이드	0.0	0.0	4.44	7.21	10.0	10.0	0.19
뷰틸알데하이드	0.000	0.000	16.23	22.17	0.000	1.000	0.522

2) 축사 악취의 주요 발생원

➀ 축사(돈사) 자체 : 대부분 개방형 축사(윈치커튼)

- 돈사내부 바닥, 벽면, 돼지 몸에 묻은 배설물

- 돈사하부 슬러리 피트 내 적체된 분뇨에 의한 악취

- 사육밀도가 높은 돈사의 경우, 호흡․배설에 의한 돈사내부

상대습도 상승(90%이상)으로 외기로의 악취배출량 증가

➁ 축분 처리시스템(분 → 퇴비화 공정)

- 퇴비화 시설의 경우, 대부분 출입문 등 개방형으로 운영 악취확산

- 함수율이 높은 돈분의 반입과 퇴비장 내에서의 톱밥 등 수분조절제와

혼합하는 기계식 교반공정일 경우, 고농도 악취의 대량 발생

- 퇴비단의 무교반 및 폐사축 처리 등 혐기 분해과정에서 고농도 악취 발생

➂ 축분 처리시스템(뇨 → 폐수처리 공정)

- 액비 처리조, 저장조 및 폭기조의 덮개 미비, 개방형 운영으로 악취확산

- 한정된 농경지 공간에 미부숙 액비의 다량 살포로 인한 주변 악취발생

□ 축사 악취물질의 저감방안

1) 축사 악취저감의 기본원리

	《 악취저감의 중요한 기본 원리 》
⇨ 악취물질을 발생원 자체에서 저감시키거나, 최대한의 포집과 탈취를 통해 대기 중으로 휘산을 억제시키는 것

2) 발생원 자체에서 저감

➀ 축사(돈사)의 주기적인 청소

돈사내부 바닥과 벽, 돼지 몸체에 달라붙은 분뇨의 오염정도에 따라

악취발생에 큰 영향(돈사 물청소 후 악취농도 60% 이상 저감)

➁ 개방형 돈사(윈치커튼)의 밀폐형 돈사(무창돈사)로의 개보수

상시 개방형의 윈치커튼을 판넬로 밀폐하여 돈사악취의 외기접촉을

차단하고, 측벽 배기팬 설치를 통해 돈사 내 과도한 열에너지 및 습기

조절을 위한 환기시설 개선 및 악취관리 가능

➂ 축사(돈사) 하부 슬러리 피트 내 분뇨 주기적 제거

돈사내부 슬러리 피트 내 저류 분뇨의 주기적 제거(1회/5~7일)

➃ 축분 처리시설(퇴비화 및 폐수처리 공정)의 밀폐 및 호기처리

축분 퇴비화시설의 밀폐를 통해 발생 악취물질의 확산 최소화

축분 폐수처리공정인 분뇨 처리조의 폭기로 산화분해 촉진

액비 저장시설, 분뇨저류조 등의 불투수성 덮개 설치 악취확산 방지

➄ 축산환경개선제(미생물제제, 화학첨가제) 투입

미생물제제의 사료첨가를 통해 소화능력 개선과 장내 유해 병원균

번식을 억제하여 돼지 분뇨에서 암모니아나 황화수소 등의 악취물질

함유량을 감소시키며, 돈사 바닥 또는 분뇨 저장조, 축분 등에         호기성 미생물제제를 살포하여 분뇨의 호기분해를 촉진시켜 악취

성분 저감효과(대부분 축분처리시스템은 혐기상태로 호기 미생물제제의

산소부족으로 사멸되거나, 온도 등 환경조건 미흡으로 활동성이

떨어져 악취저감 효과는 미미함)

➅ 액비의 토양 살포 시, 토양 주입식 적용

분뇨 처리공정의 액비의 경작토양 살포는 인근 주민에 악취피해를

유발시키므로, 살포와 동시에 로타리 작업 등 재빨리 복토하거나

지중으로 살포하여 악취의 대기 확산 억제가 필요

3) 악취 방지시설을 이용한 악취물질 저감방안

➀ 습식 세정법과 바이오 필터 적용 : 공간탈취

돈사나 축분처리장 내 생성된 악취를 제어하기 위해 가장 기본적 저감

방법은 기계적 환기시설과 배기 덕트를 통해 습식 세정이나 바이오

필터를 통과시켜 악취성분을 제거하는 것이다

‣습식 세정법 : 세정탑 상단 노즐을 통해 약품을 혼합한 물을 분사시켜

악취가스의 기액접촉에 의해 흡수처리(폐수처리 필요, 설치비 고가)

‣바이오 필터 : 악취가스를 우드칩, 세라믹, 발효퇴비 등과 같은 담체에

통과시켜 미생물 분해작용에 의해 악취가스의 처리(저감효율 우수,

압력 손실에 따른 동력비 상승)

➁ 분뇨 순환공법 적용 : 슬러리 피트 내 유효미생물 증식, 악취저감

분뇨 순환공법은 분뇨처리장(액비화 시설)에서 만들어진 미생물

발효액을 돈사 슬러리 피트로 지속적으로 순환시켜 슬러리 피트 내 유효

미생물을 우점시킴으로써 분뇨의 혐기발효 억제 등 악취 발생조건 개선

‣분뇨 순환처리시스템 : 유량조정조, 폭기조, 발효조, 최종저장조로

구성된 시스템으로 타 돈사에 비해 집수조, 고액분리기, 퇴비화 시설

등이 필요 없어 악취 발생원의 감소 효과(약 700~1000두/1기)

➂ 축사 주변 방풍림 및 방취림 조성

돈사 측벽을 따라 침엽수 계통의 방취림을 조성하여, 돈사에서 배출

되는 악취공기의 상향 확산과 흡착 등 악취 오염물질의 여과작용과

더불어 심미적 경관보전 효과 확보

4) 축사 악취의 해결방안

축사 악취문제에 대한 해결방안으로는 축산분뇨가 생성되는 축사내부에서의

신속하고 친환경적인 처리가 가장 효과적인 방법으로 이를 위해 사료의 개선

악취방지시설의 보완, 사육시설의 관리 등 종합적인 측면에서 이루어져야

하며

축산시설을 포함한 악취배출시설에 대한 발생원별 배출허용기준의 세

분화 적용 도입, 사업장별 지정악취물질 및 배출농도 기준에 대한 개정

검토 등 제도적 보완이 필요하며,

악취민원 다발 축산농가에 대한 악취 저감을 위한 체계적이고 복합적인

농가 적용기술(초기투자비, 운영비, 효율성 등 고려) 개발과 지원이 필요

하며, 이를 위해서는 관련 전문인력 증가가 필요하다

개발된 악취 저감 시설들의 효과분석을 통한 저감 방안의 선별 및 적용과

농장 운영자의 악취 발생 저감을 위한 노력과 의지가 무엇보다도 가장

중요하며 이들을 위한 교육프로그램 개발도 시급하다.

※ 붙임 1. 축사시설 악취 오염도 분석결과

2. 축사시설 악취 오염도 조사지점 현황

3. 악취물질의 특성 및 분석방법

별첨 1. 축사시설 악취 오염도 분석결과

조사 지점		항 목	기준	단위	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균	최대	최소
홍 성 은 하 1	마을경계	복합악취	15	(배)	6	6	14	6	6	7	6	4	4	5	6	14	4
		암모니아	1	ppm	0.04	0.25	0.05	0.17	0.12	0.05	0.02	0.01	0.01	0.00	0.072	0.250	0.000
		황화수소	20	ppb		0.259	0.92	0.219	1.043	3.428	2.796	0.710	0.000	0.000	1.042	3.428	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		다이메틸설파이드	10			0.303	0.000	0.000	1.532	2.193	1.964	1.100	0.000	0.000	0.788	2.193	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.270	0.000	0.000	0.030	0.270	0.000
		아세트알데하이드	50			1.17	2.20	0.00	0.00	0.00	2.51	2.40	2.52	0.37	1.24	2.52	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.47	0.29	0.00	0.00	0.15	0.00	0.21	0.59	0.00	0.19	0.59	0.00
		뷰틸알데하이드	29			0.000	1.582	0.001	0.000	0.841	0.000	0.000	1.917	0.000	0.482	1.917	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.000	0.425	0.000	0.000	0.206	0.000	0.000	0.000	0.000	0.070	0.425	0.000
홍 성 은 하 4	축사경계	복합악취	15	(배)	5	5	14	14	14	21	8	4	8	7	10	21	4
		암모니아	1	ppm	0.03	0.26	0.26	0.33	0.03	0.07	0.04	0.00	0.01	0.01	0.10	0.33	0.00
		황화수소	20	ppb		1.23	12.075	4.386	1.174	33.621	2.467	0.400	0.000	0.000	6.150	33.621	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.000	0.302	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.034	0.302	0.000
		다이메틸설파이드	10			0.256	0.000	0.000	0.000	0.000	2.445	0.700	0.000	0.000	0.378	2.445	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		아세트알데하이드	50			0.71	1.36	0.00	0.00	0.00	1.77	2.67	2.30	1.13	1.10	2.67	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.00	0.14	0.00	0.00	0.15	0.00	0.23	0.23	0.18	0.10	0.23	0.00
		뷰틸알데하이드	29			0.000	0.000	0.001	0.000	0.902	0.000	1.688	2.127	0.000	0.524	2.127	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.640	3.850	0.000	0.000	0.140	0.000	1.293	0.000	0.000	0.658	3.850	0.000
홍 성 은 하 6	축사경계	복합악취	15	(배)	6	6	6	12	14	8	14	12	14	14	11	14	6
		암모니아	1	ppm	0.04	0.22	0.32	0.10	0.08	0.05	0.36	0.02	0.04	0.04	0.13	0.36	0.02
		황화수소	20	ppb		0.294	0.427	0.402	0.000	1.567	7.529	2.080	0.000	18.651	3.439	18.651	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.103	0.000	0.000	0.011	0.103	0.000
		다이메틸설파이드	10			0.180	0.000	0.000	0.000	1.314	1.393	0.580	0.000	0.000	0.385	1.393	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		아세트알데하이드	50			0.78	3.85	0.00	0.00	0.00	3.07	3.23	2.67	3.43	1.89	3.85	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.54	0.35	0.00	0.00	0.15	0.23	0.13	0.38	0.20	0.22	0.54	0.00
		뷰틸알데하이드	29			0.146	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	2.383	1.535	0.000	0.452	2.383	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

조사 지점		항 목	기준	단위	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균	최대	최소
홍 성 홍 동 1	축사경계	복합악취	15	(배)	5	4	7	6	21	7	7	5	10	5	8	21	4
		암모니아	1	ppm	0.06	0.72	0.19	0.38	0.50	0.10	0.08	0.00	0.02	0.00	0.21	0.72	0.00
		황화수소	20	ppb		1.38	3.772	1.151	0.000	1.346	3.765	0.530	0.000	0.000	1.327	3.772	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.428	0.000	0.000	0.000	0.078	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056	0.428	0.000
		다이메틸설파이드	10			1.333	0.898	0.922	0.000	1.314	1.443	0.490	0.000	0.000	0.711	1.443	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.231	0.000	0.000	0.000	0.087	0.000	0.040	0.000	0.000	0.040	0.231	0.000
		아세트알데하이드	50			1.58	3.37	0.00	0.00	0.00	1.70	2.55	2.70	0.00	1.32	3.37	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.73	0.27	0.00	0.00	0.05	0.15	0.35	0.52	0.00	0.23	0.73	0.00
		뷰틸알데하이드	29			0.000	0.000	0.001	0.000	0.545	0.000	1.669	3.016	0.000	0.581	3.016	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.586	0.000	0.000	0.000	0.228	0.000	0.000	0.000	0.000	0.090	0.586	0.000
홍 성 홍 동 2	마을경계	복합악취	15	(배)	5	6	6	7	5	4	5	4	4	5	5	7	4
		암모니아	1	ppm	0.00	0.28	0.04	0.10	0.15	0.07	0.08	0.00	0.01	0.01	0.07	0.28	0.00
		황화수소	20	ppb		0.345	0.64	2.869	0.000	2.581	3.052	0.290	0.582	0.000	1.151	3.052	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		다이메틸설파이드	10			0.322	0.000	0.311	0.000	0.152	2.074	0.410	0.000	0.000	0.363	2.074	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.022	0.156	0.000
		아세트알데하이드	50			1.13	1.64	0.00	0.00	0.00	2.00	2.70	3.77	0.32	1.28	3.77	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.53	0.16	0.00	0.00	0.15	0.10	0.30	0.58	0.00	0.20	0.58	0.00
		뷰틸알데하이드	29			0.000	0.000	0.001	0.000	0.261	0.000	0.271	4.962	0.000	0.611	4.962	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.632	0.392	0.000	0.764	0.000	0.199	0.764	0.000
홍 성 홍 동 4	축사경계	복합악취	15	(배)	5	7	6	6	14	14	14	8	10	8	9	14	5
		암모니아	1	ppm	0.02	0.18	0.12	0.20	0.25	0.16	0.36	0.01	0.01	0.01	0.13	0.36	0.01
		황화수소	20	ppb		2.348	2.546	1.407	0.000	5.087	5.117	1.110	0.917	0.000	2.059	5.117	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.206	0.000	0.000	0.000	0.000	1.333	0.000	0.000	0.000	0.171	1.333	0.000
		다이메틸설파이드	10			0.197	0.000	0.511	0.000	0.000	3.127	0.270	0.000	0.000	0.456	3.127	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		아세트알데하이드	50			0.96	2.27	0.00	0.00	0.00	2.62	2.47	2.57	0.25	1.24	2.62	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.26	0.16	0.61	0.00	0.19	0.71	0.00
		뷰틸알데하이드	29			0.312	0.65	0.000	0.000	0.834	0.000	1.715	1.910	0.000	0.602	1.910	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.276	0.000	0.466	0.000	0.083	0.466	0.000

조사 지점		항 목	기준	단위	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균	최대	최소
보 령 천 북 1	마을경계	복합악취	15	(배)	6	6	8	7	6	14	7	5	5	8	7	14	5
		암모니아	1	ppm	0.03	0.15	0.40	0.13	0.02	0.11	0.07	0.00	0.01	0.01	0.09	0.40	0.00
		황화수소	20	ppb		1.687	1.77	0.329	0.000	7.133	2.650	0.800	0.000	10.565	2.770	10.565	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.171	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.019	0.171	0.000
		다이메틸설파이드	10			0.208	0.000	0.000	0.000	1.809	1.403	0.080	0.000	0.000	0.389	1.809	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		아세트알데하이드	50			1.72	2.36	0.00	0.00	0.00	1.76	2.32	2.76	0.63	1.28	2.76	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.7	0.29	0.00	0.00	0.11	0.00	0.15	0.25	0.00	0.17	0.70	0.00
		뷰틸알데하이드	29			0.000	0.000	0.001	0.000	1.316	0.000	1.730	0.677	0.000	0.414	1.730	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.402	0.000	1.247	0.180	0.000	0.203	1.247	0.000
보 령 천 북 5	축사경계	복합악취	15	(배)	6	6	6	6	6	5	5	5	8	14	7	14	5
		암모니아	1	ppm	0.04	0.13	0.22	0.11	0.12	0.14	0.02	0.00	0.00	0.01	0.08	0.22	0.00
		황화수소	20	ppb		0.292	0.425	0.292	0.000	3.447	2.741	0.750	0.335	43.097	5.709	43.097	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		다이메틸설파이드	10			0.141	0.000	0.000	0.000	0.869	1.994	0.140	0.000	0.000	0.349	1.994	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.027	0.000
		아세트알데하이드	50			0.96	2.26	0.00	0.00	0.00	1.95	2.02	2.75	0.51	1.16	2.75	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.5	0.01	0.00	0.00	0.21	0.29	0.40	0.50	0.00	0.21	0.50	0.00
		뷰틸알데하이드	29			0.000	0.000	0.000	0.000	0.584	0.000	1.837	1.343	0.000	0.418	1.837	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.209	1.009	0.000	0.000	0.000	0.135	1.009	0.000
보 령 천 북 6	축사경계	복합악취	15	(배)	6	6	5	5	12	21	12	8	10	7	9	21	5
		암모니아	1	ppm	0.02	0.15	0.25	0.17	0.13	0.21	0.07	0.01	0.01	0.00	0.10	0.25	0.00
		황화수소	20	ppb		10.783	1.485	1.188	0.000	13.456	6.451	1.400	1.464	0.000	4.025	13.456	0.000
		메틸메르캅탄	2			0.257	0.000	0.000	0.000	7.573	0.000	0.142	0.000	0.000	0.886	7.573	0.000
		다이메틸설파이드	10			0.199	0.000	0.361	0.000	1.830	1.664	0.120	0.000	0.000	0.464	1.830	0.000
		다이메틸다이설파이드	9			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		아세트알데하이드	50			1.55	2.77	0.00	0.00	0.00	2.03	2.45	1.75	0.00	1.17	2.77	0.00
		프로피온알데하이드	50			0.91	0.19	0.00	0.00	0.28	0.04	0.11	0.36	0.00	0.21	0.91	0.00
		뷰틸알데하이드	29			1.094	0.000	0.000	0.000	0.504	0.000	1.771	2.186	0.000	0.617	2.186	0.000
		i-발레르알데하이드	3			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		n-발레르알데하이드	9			0.517	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.057	0.517	0.000

별첨 2. 축사시설 악취 오염도 조사지점 현황

□ 홍성군 은하면 덕실리

지점명칭	지번	구분
은하 1	홍성군 은하면 덕실리 166-2	마을경계
은하 4	홍성군 은하면 홍남로22번길 89-27	축사경계
은하 6	홍성군 은하면 덕실리 187	축사경계

(은하 1)                         (은하 4)                         (은하 6)

□ 홍성군 홍동면 홍원리

지점명칭	지번	비고
홍동 1	홍동면 홍원리 501-1 ㄴ비료 주변	축사경계
홍동 2	홍동면 홍남동로183번길 209	마을경계
홍동 4	홍동면 홍원리 328-1 ㄴ농장 주변	축사경계

(홍동 1)                        (홍동 2)                         (홍동 4)

□ 보령시 천북면 신죽리

지점명칭	지번	비고
천북 1	천북면 삼산농현길 113 신죽1리 마을회관	마을경계
천북 5	천북면 삼산농현길 139-7	마을경계
천북 6	천북면 신죽리 868-1	축사경계

(천북 1)                        (천북 5)                        (천북 6)

별첨 3. 악취물질의 특성 및 분석방법

물 질 명	화 학 식	냄새의 특징	분석법	허용기준(ppm)
				공업지역	기타지역
복합악취	-	두가지 이상의 사람의 후각을 자극하는 불쾌감을 주는 물질	공기희석 관능법	20	15
암모니아	NH3	오줌과 같은 자극적 냄새	흡광광도법UV/VIS	2	1
황화수소	H2S	썩은 달걀 냄새	GC(FPD)	0.06	0.02
메틸메르캅탄	CH3SH	마늘냄새, 썩은 양배추 냄새		0.004	0.002
다이메틸설파이드	(CH3)2S	썩은 양배추 냄새 부패된 불쾌한 냄새		0.05	0.01
다이메틸다이설파이드	CH3SSCH3			0.03	0.009
아세트알데하이드	CH3CHO	자극적인 비린내 냄새	2,4-DNPH 흡수·추출 HPLC	0.1	0.05
프로피온알데하이드	CH3CH2CHO	자극적인 쓰고 탄 냄새		0.1	0.05
뷰티르알데하이드	CH3CH2CH2CHO			0.1	0.029
n-발레르알데하이드	(CH3)(CH2)3CHO	익어서 나는 시고 탄 냄새 썩은 사과 냄새		0.02	0.009
i-발레르알데하이드	(CH3)2CHCH2CHO			0.006	0.003