대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2015. 6. 8 ～ 6.15 (8일)

나. 측정지점 : 천안시 성거읍 천흥산업단지 내 현대스틸산업(주) 부지

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	6. 8일	6. 9일 ∼ 6. 14일(6일)	6.15일	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 23.8℃ 3. 주 풍향 : 북서풍	2. 습도 : 평균 68% 4. 풍속 : 평균 0.8m/s, 시간최대 2.0m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
천안시 성거읍 천흥산업단지내 현대스틸산업(주) 부지		0.036	0.2	0.003	0.014	57
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 미세먼지는 57㎍/㎥으로 같은 기간 충남지역 평균 55㎍/㎥과 비슷하였고,

오존은 0.036ppm으로 충남지역 0.050ppm보다 낮게 나타났으며,

- 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값과 비슷하거나 다소 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	0.017	33	0.13	7.23	4.96	1.29

- 장기적 모니터링 참고자료로 활용하기 위해 모니터링 하는 것으로  Benzene은 평균 0.13ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 8.7%로 낮게 나타났다.

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.053	0.4	0.003	0.016	85
	백석동	0.050	0.4	0.003	0.014	55
서산	독곶리	0.048	0.4	0.004	0.013	45
	동문동	0.052	0.4	0.003	0.008	53
당진	난지도리	0.055	0.2	0.005	0.010	56
	정곡리	0.043	0.4	0.003	0.009	50
아산	모종동	0.047	0.5	0.005	0.017	41

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 6. 9		0.036	0.3	0.005	0.015	49
2	6. 10		0.035	0.3	0.003	0.021	58
3	6. 11		0.026	0.2	0.003	0.021	55
4	6. 12		0.041	0.2	0.001	0.012	50
5	6. 13		0.042	0.2	0.002	0.011	84
6	6. 14		0.036	0.2	0.002	0.008	46
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

* 13일 남서풍을 타고 유입되는 국외 미세먼지의 영향으로 미세먼지 농도가 높게 나타남(에어코리아 미세먼지 예보 : 충청권 미세먼지 농도 나쁨)