대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2015. 5. 11  ～ 5. 18 (8일)

나. 측정지점 : 태안 관2리 마을회관(태안군 이원면 관리 1289-1)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	5. 11일	5. 12일 ∼ 5. 17일(6일)	5. 18일	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 15.6℃ 3. 주 풍향 : 북서풍	2. 습도 : 평균 78% 4. 풍속 : 평균 2.4m/s, 시간최대 7.4m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
태안군 이원면 관2리 1289-1 마을회관		0.055	0.2	0.003	0.007	58
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 오존은 0.055ppm으로 같은 기간 충남지역 0.051ppm과 비슷하였고,

- 미세먼지, 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값에 비해 다소 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	0.020	30	418	1.99	0.09	0.33	0.17	0.05

*벤젠은 환경기준 1.5ppb(0.5ug/m3)의  6.0%로 낮게 나타남

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.053	0.4	0.004	0.017	53
	백석동	0.047	0.5	0.004	0.015	68
서산	독곶리	0.052	0.4	0.006	0.014	60
	동문동	0.053	0.4	0.005	0.009	74
당진	난지도리	0.059	0.3	0.005	0.012	61
	정곡리	0.047	0.6	0.003	0.006	60
아산	모종동	0.048	0.5	0.006	0.014	63

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 5. 12		0.050	0.3	0.002	0.004	47
2	5. 13		0.065	0.2	0.003	0.004	69
3	5. 14		0.062	0.2	0.002	0.004	54
4	5. 15		0.052	0.3	0.004	0.010	73
5	5. 16		0.048	0.1	0.004	0.009	47
6	5. 17		0.055	0.2	0.005	0.011	60
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하