대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2015. 5.27  ～ 6. 3 (8일)

나. 측정지점 : 태안 이원방조제관리사무소(태안군 이원면 관리)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	5.27일	5.28일 ∼ 6. 2일(6일)	6. 3일	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 17.6℃ 3. 주 풍향 : 북서풍	2. 습도 : 평균 81% 4. 풍속 : 평균 1.6m/s, 시간최대 4..0m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
태안군 이원면 관리 이원방조제관리사무소		0.038	0.4	0.006	0.010	40
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 미세먼지는 40㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 46㎍/㎥으로 다소 낮게 나타났고,

- 오존, 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값에 비해 비슷하거나 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	0.008	25	419	1.93	0.07	0.30	0.22	0.04

*벤젠은 환경기준 1.5ppb(0.5ug/m3)의  4.7%로 낮게 나타남

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.041	0.4	0.004	0.023	51
	백석동	0.038	0.5	0.005	0.015	51
서산	독곶리	0.037	0.4	0.007	0.019	42
	동문동	0.043	0.3	0.006	0.011	42
당진	난지도리	0.044	0.2	0.008	0.018	47
	정곡리	0.035	0.4	0.004	0.009	41
아산	모종동	0.036	0.5	0.007	0.019	46

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 5. 28		0.042	0.4	0.008	0.013	27
2	5. 29		0.036	0.3	0.008	0.011	45
3	5. 30		0.036	0.3	0.004	0.009	34
4	5. 31		0.037	0.5	0.005	0.010	44
5	6. 1		0.036	0.4	0.003	0.008	32
6	6. 2		0.042	0.4	0.005	0.008	43
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하