2015.9.3

이동측정시스템을 이용한 (보림씨에스 주변)

대기환경모니터링추진결과

	충청남도 (보건환경연구원)

이동측정시스템을 이용한 폐기물매립장 주변

대기환경모니터링추진결과

□ 추진기간 : 2015년 7월 22일 ∼8월 12일

□ 추진방법

□ 지    점 : 보령시 웅천읍 노천 1리 마을회관 주변

매립장 피해관련 대책위원장과 협의.

매립장으로부터 1Km이내 2지점 선정

□ 방    법 : 이동측정시스템 활용 현지 실시간 측정

□ 측정항목 : 미세먼지(PM-10), 오존(O 3) 등 주요항목 5종

□ 측정시기 및 측정현황

□ 1차 7. 23일∼ 8. 2일(11일), 2차 8. 4∼ 8. 11(8일)

1. 온도 : 평균 26.1 ℃ 3. 주 풍향 : 남풍	2. 습도 : 90 % 4. 풍속 : 평균 2.5m/s, 시간최대 7.7 m/s

폐기물매립장 앞 이동측정시스템 설치 전경	대책위원장과 장소 협의 모습

□ 모니터링 결과

측정지점		PM-10(㎍/㎥)	O 3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)	NO2(ppm)
노천1리평균		32	0.027	0.001	0.3	0.007
1차측정		32	0.031	0.002	0.1	0.004
2차측정		32	0.022	0.001	0.5	0.009
충남지역평균		33	0.028	0.003	0.4	0.010
환경기준	8h	-	0.06이하	-	9이하	-
	24h	100이하	-	0.05이하	-	0.06이하

◆ 충남지역 평균 : 7지점(천안 2, 서산2, 당진2, 아산1) 측정평균

□ 미세먼지(PM-10)는 32㎍/㎥으로 충남지역평균 33㎍/㎥과 유사하게 나타났고

□ 아황산가스(SO2), 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO2), 오존(O3)는 충남지역평균과 비슷하게 나타나 특이사항은 나타나지 않았다.

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.024	0.3	0.002	0.012	37
	백석동	0.024	0.4	0.002	0.012	33
서산	독곶리	0.027	0.3	0.004	0.009	40
	동문동	0.033	0.4	0.002	0.006	33
당진	난지도리	0.034	0.2	0.002	0.008	25
	정곡리	0.027	0.4	0.002	0.008	34
아산	모종동	0.027	0.5	0.004	0.011	30

<붙임2> 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 07.23		0.015	0.2	0.002	0.005	21
2	07.24		0.025	0.2	0.002	0.003	19
3	07.25		0.022	0.1	0.002	0.004	23
4	07.26		0.014	0.1	0.002	0.003	24
5	07.27		0.010	0.1	0.002	0.005	23
6	07.28		0.027	0.1	0.002	0.005	26
7	07.29		0.050	0.2	0.002	0.005	52
8	07.30		0.064	0.1	0.002	0.003	60
9	07.31		0.037	0.1	0.002	0.004	41
10	08.01		0.039	0.1	0.001	0.004	37
11	08.02		0.034	0.1	0.001	0.003	32
12	08.04		0.020	0.3	0.001	0.004	19
13	08.05		0.020	0.4	0.001	0.005	30
14	08.06		0.016	0.5	0.001	0.007	30
15	08.07		0.038	0.5	0.001	0.005	48
16	08.08		0.031	0.5	0.001	0.007	45
17	08.09		0.018	0.4	0.001	0.008	21
18	08.10		0.017	0.5	0.001	0.009	28
19	08.11		0.019	0.5	0.001	0.007	37
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하