대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

1. 오염발생원 : 현대제철

2. 운영기간 : 2015. 9.30 ～ 10. 07 (8일)

3. 측정지점 : 당진시 송산면 가곡리 두멍개길 8-40

* 지역주민 대표(이장) 등과 협하여 지점 선정

4. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

5. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일자	9.30	10. 01일 ∼ 10. 06일(6일)	10. 07일	비 고
조치사항	예비측정	측정(대기환경 모니터링)	측정점검

6. 기상조건 및 위치도

1. 온 도 : 평균 17.4℃ 2. 습 도 : 평균 69.0% 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍 속 : 평균 2.0m/s 시간최대 6.1m/s

□ 측정결과

1. 대기측정망 측정 항목

( 단위 : 6일간 평균)

측 정 일 자		오 존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	이산화질소 (NO2,ppm)	미세먼지 (PM10,㎍/㎥)
2015.10.1.～10.6		0.030	0.4	0.002	0.013	35
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

❍ 미세먼지의 평균농도는 35㎍/㎥로 같은 기간 충남지역의 미세먼지농도

(23 ~ 38㎍/㎥)와 비슷하였다.

❍ 오존(O3), 일산화탄소(CO), 아황산가스(H2S), 이산화질소(NO2) 또한 충    남 다른 지역(붙임 1) 측정결과의 범위내로 검출되어 특별한 차이점은

나타나지 않았다.

2. 기타 항목

( 단위 : 6일간 평균)

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Xylene (ppb)
0.002	0.015	16	0.10	1.50	0.29	0.45

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고자료 활용을 위해 측정하는 항목들이며, Benzene의 평균 검출농도는 0.10ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 6.7% 정도였다.

<참고자료>

붙임 1. 대기측정망 측정자료(고정지점)

(10.1~10.6일 까지 평균)

측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.024	0.4	0.003	0.025	33
	백석동	0.024	0.4	0.003	0.028	33
서산	독곳리	0.033	0.4	0.006	0.033	37
	동문동	0.017	0.5	0.003	0.017	33
당진	난지도리	0.020	0.4	0.002	0.005	23
아산	정곡리	0.033	0.4	0.003	0.011	38
평 균		0.025	0.4	0.003	0.020	33

붙임 2. 측정위치 측정결과

(단위 : 일평균)

항 목 측정일자			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	10.1		0.027	0.38	0.001	0.010	25
2	10.2		0.034	0.32	0.001	0.007	37
3	10.3		0.045	0.41	0.002	0.007	43
4	10.4		0.030	0.42	0.003	0.013	33
5	10.5		0.021	0.47	0.002	0.020	37
6	10.6		0.025	0.44	0.002	0.020	32
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하