대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

1. 오염발생원 : 창광실업(의료폐기물 소각시설)

2. 운영기간 : 2015. 10.15 ～ 10. 22(8일, 4분기)

3. 측정지점 : 천안시 성거읍 천흥산업단지 내 현대스틸산업(주) 부지

4. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

5. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일자	10. 15	10. 16일 ∼ 10. 21일(6일)	10. 22일	비 고
조치사항	예비측정	측정(대기환경 모니터링)	측정점검

6. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 17.2℃ 3. 주 풍향 : 북풍	2. 습도 : 평균 81.7% 4. 풍속 : 평균 0.4m/s, 시간최대 0.8m/s

□ 측정결과

1. 대기측정망 측정 항목

(6일간 평균)

측 정 일 자		오 존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	이산화질소 (NO2,ppm)	미세먼지 (PM10,㎍/㎥)
10.16.~10.21		0.033	0.78	0.003	0.019	98
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

❍ 미세먼지의 평균농도는 98㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 평균 92㎍/㎥와 비슷함

* 천안지역 대기측정망 측정결과(성황동 : 100, 백석동 : 104)

❍ 이번 결과는 다른 시기보다 높았으나 충남지역 측정망의 미세먼지와 비슷하였으며, 미세먼지농도가 상승한 이유는 중국 스모그 유입 및 대기가 정체되면

서 나타난 현상으로 주변 오염원에 의한 특별한 현상은 없었음

❍ 일산화탄소, 오존, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 중국스모그 유입으로 약간 상승하였으나 같은 기간 충남지역의 측정값과 비슷하였으며 특별한 차이점은 나

타나지 않았다.

* 10. 13일 ~ 10. 23일 : 중국 스모그 유입 및 대기정체 현상발생

(에어코리아 미세먼지 예보자료 참조)

2. 기타 항목

측정기간	H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
10.16.~10.21	0.002	0.009	68	0.18	2.77	3.41	1.28

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고자료 활용을 위해 측정하는 항목들이며, Benzene의 평균 검출농도는 0.18ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 12.0% 정도였다.

<참고자료>

붙임 1. 대기측정망 측정자료(고정지점)

측정지점		O3 (ppm)			CO (ppm)			SO2 (ppm)			NO2 (ppm)			PM10 (㎍/㎥)
		2회차	3회차	4회차	2회차	3회차	4회차	2회차	3회차	4회차	2회차	3회차	4회차	2회차	3회차	4회차
천안	성황동	0.053	0.026	0.027	0.4	0.3	0.7	0.003	0.002	0.003	0.016	0.020	0.036	85	26	100
	백석동	0.050	0.026	0.018	0.4	0.4	0.7	0.003	0.003	0.004	0.014	0.013	0.023	55	24	104
서산	독곶리	0.048	0.034	0.036	0.4	0.8	0.7	0.004	0.007	0.006	0.013	0.043	0.041	45	22	89
	동문동	0.052	0.038	0.019	0.4	0.3	0.9	0.003	0.002	0.005	0.008	0.016	0.029	53	23	91
당진	난지도리	0.055	0.042	0.041	0.2	0.4	0.5	0.005	0.005	0.003	0.010	0.011	0.010	56	20	52
	정곡리	0.043	0.034	0.035	0.4	0.3	0.8	0.003	0.002	0.003	0.009	0.017	0.020	50	27	115
아산	모종동	0.047	0.029	0.025	0.5	0.5	1.1	0.005	0.003	0.004	0.017	0.000	0.021	41	-	-
평 균		0.050	0.033	0.029	0.4	0.4	0.8	0.004	0.003	0.004	0.012	0.017	0.026	55	24	92

붙임 2. 측정위치 측정결과(일평균)

항 목 측정일자				O3 (ppm)			CO (ppm)			SO2 (ppm)			NO2 (ppm)			PM10 (㎍/㎥)
				2회차	3회차	4회차	2회차	3회차	4회차	2회차	3회차	4회차	2회차	3회차	4회차	2회차	3회차	4회차
1	6.9	9. 3	10.16	0.036	0.036	0.041	0.3	0.5	0.7	0.005	0.002	0.003	0.015	0.015	0.019	49	30	88
2	6.10	9. 4	10.17	0.035	0.04	0.033	0.3	0.5	0.6	0.003	0.001	0.002	0.021	0.016	0.018	58	36	58
3	6.11	9. 5	10.18	0.026	0.035	0.037	0.2	0.4	0.7	0.003	0.000	0.002	0.021	0.009	0.015	55	38	75
4	6.12	9. 6	10.19	0.041	0.033	0.027	0.2	0.3	0.9	0.001	0.001	0.003	0.012	0.007	0.022	50	20	104
5	6.13	9. 7	10.20	0.042	0.030	0.031	0.2	0.3	0.9	0.002	0.001	0.004	0.011	0.012	0.019	84	26	138
6	6.14	9. 8	10.21	0.036	0.031	0.026	0.2	0.2	0.9	0.002	0.001	0.003	0.008	0.016	0.022	46	25	125
환경기준		1h		0.10이하			25이하			0.15이하			0.10이하			-
		8h		0.06이하			9이하			-			-			-
		24h		-			-			0.05이하			0.06이하			100이하