대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

1. 운영기간 : 2015. 10. 23  ～ 10. 28 (6일)

2. 측정지점 : 서천군 장항읍 화천리 330(서천 군민체육관 주차장)

3. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

4. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	10. 22일	10. 23일 ∼ 10. 28일(6일)	10. 29일	비고
조치사항	예비측정	측정(대기환경 모니터링)	측정점검

5. 기상조건 및 위치도

1. 온 도 : 평균 15.5℃ 2. 습 도 : 평 균 77.7% 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍 속 : 평 균 1.6m/s 시간최대 3.6m/s

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

(단위: 4일간 평균)

측 정 일 자		오존(O3,ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
10.25∼10.28일		0.027	0.5	0.001	0.010	49
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

❍ 미세먼지농도는 49㎍/㎥으로 충남지역평균 47㎍/㎥과 거의 같았고,

❍ 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소, 오존 농도 또한 같은 기간 충남

다른 지역(붙임1) 측정값과 유사하게 검출되어 오염원에 의한 특    이사항은 나타나지 않았다.

2. 기타 항목

(단위: 6일간 평균)

측정항목	H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
측정결과	0.002	0.009	28	0.098	0.704	0.276	0.110

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고 자료 활용을 위해 측정하는 항목들이며,

하반기 벤젠의 평균 농도는 0.098ppb로 환경기준(연간평균 1.5ppb이하)의 6.5% 정도 였다.

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점) (10월 23일~28일 평균)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.022	0.5	0.002	0.018	47
	백석동	0.009	0.5	0.002	0.011	48
서산	독곶리	0.030	0.5	0.004	0.035	52
	동문동	0.018	0.5	0.002	0.017	48
당진	난지도리	0.038	0.4	0.002	0.008	31
	정곡리	0.030	0.5	0.002	0.015	57
충남지역 평균		0.024	0.5	0.003	0.017	47

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 측정일자			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	25		0.027	0.59	0.001	0.011	49
2	26		0.024	0.52	0.002	0.013	53
3	27		0.030	0.45	0.001	0.006	53
4	28		0.027	0.46	0.002	0.010	41
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

* 23일과 24일의 미세먼지 및 일산화탄소의 측정 결과는 중국스모그가 충남 남부쪽으로 남하 하면서 측정결과에 영향을 준 것으로 판단되어 측정결과에서 제외함.

<붙임3> 중국스모그 유입기간 동안 측정결과

항목 측정일자		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	23	0.032	0.69	0.001	0.011	77
2	24	0.024	0.74	0.001	0.013	78