대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2016. 2. 17 ～ 2. 25 (9일)

나. 측정지점 : 이원양수장 (태안군 이원면 신재생로 553-234)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	2. 17일	2. 18일 ∼ 2. 25일(8일)	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 1.7℃ 3. 주 풍향 : 북동풍	2. 습도 : 평균 67% 4. 풍속 : 평균 2.2m/s, 시간최대 5.5m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

(단위 : 측정기간 동안 평균)

측 정 기 간		미세먼지 (PM10,㎍/㎥)	이산화질소 (NO2,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)
2016.2.18～2.25		43	0.013	0.006	0.026	0.65
2015.9.24～9.30		41	0.009	0.003	0.043	0.52
충남지역 도시대기 측정망(2.18～2.25)		43	0.016	0.003	0.027	0.43
환경기준	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

- 미세먼지 농도는 43㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 도시대기 평균농도(43㎍/㎥), `15년 9월에 같은 장소에서 측정한 농도와 비슷하였으며,

- 일산화탄소의 농도는 0.65ppm으로 환경기준(9ppm)의 7% 정도로 낮게 검출되었으나, 충남지역 도시대기 농도 0.43ppm보다는 높았음.

- 이산화질소, 오존 등은 측정시기, 지리적 위치 등에 의해 약간의 변동은 있으나 특이사항은 나타나지 않았음.

2. 기타 항목

H2S (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	22	422	2.060	0.32	0.77	0.25	0.14

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

* 벤젠은 0.32ppb로 환경기준의  21% 검출(연평균 환경기준 : 5㎍/㎥(1.5ppb))

<참고자료>

<붙임1> 충남도내 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
천안	성황동	49	0.015	0.003	0.025	0.59
	백석동	44	0.028	0.002	0.028	0.47
서산	독곶리	51	0.021	0.005	0.029	0.40
	동문동	42	0.021	0.003	0.022	0.41
당진	난지도리	25	0.005	0.003	0.037	0.17
	정곡리	47	0.012	0.003	0.024	0.39
아산	모종동	43	0.013	0.002	0.024	0.58
평 균		43	0.016	0.003	0.027	0.43

※ 위 결과는 2016.2.18.～2.25까지 측정된 결과의 평균임.

<붙임2> 측정위치 측정결과 (일평균)
항목 일차			PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
1	18일		31	0.013	0.007	0.024	0.63
2	19일		73	0.019	0.004	0.020	0.76
3	20일		45	0.020	0.009	0.025	0.62
4	21일		31	0.010	0.006	0.032	0.55
5	22일		41	0.015	0.006	0.027	0.71
6	23일		64	0.010	0.005	0.030	0.65
7	24일		30	0.013	0.008	0.027	0.59
8	25일		31	0.006	0.002	0.024	0.66
환경기준		1h	-	0.10이하	0.15이하	0.10이하	25이하
		8h	-	-	-	0.06이하	9이하
		24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-