대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2016. 2. 25 ～ 3. 07 (12일)

나. 측정지점 : 민어도 양식장 (태안군 원북면 발전로 625)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	2. 25일	2. 26일 ∼ 3. 07일(11일)	비고
조치 사항	예비측정	측정(대기환경 모니터링)

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 4.6℃ 3. 주 풍향 : 북서풍	2. 습도 : 평균 80% 4. 풍속 : 평균 2.7m/s, 시간최대 6.4m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

(단위 : 측정기간 동안 평균)

측 정 기 간		미세먼지 (PM10,㎍/㎥)	이산화질소 (NO2,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)
이동측시스템	2016.2.26～3.07	70	0.010	0.003	0.030	0.60
	2.26.～3.05 (황사기간 제외)	43	0.009	0.003	0.031	0.58
충남지역 도시대기 측정망	2.26～3.07	56	0.017	0.003	0.026	0.51
	황사기간 제외	43	0.017	0.003	0.027	0.50
환경기준	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

- 미세먼지 농도(70㎍/㎥)는 황사의 영향으로 같은 기간 충남지역 도시대기 평균농도(56㎍/㎥)보다 다소 높았으나, 3월 6~7일 황사기간을 제외하면 민어도와 충남지역의 미세먼지는 43㎍/㎥으로 비슷하게 검출되었음.

- 일산화탄소, 이산화질소 및 오존은 지리적 위치 등에 의해 다소 차이는 있으나 특이사항은 나타나지 않았음.

2. 기타 항목

H2S (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	25	414.08	0.659	0.37	0.80	0.13	0.26

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

* 벤젠은 0.37ppb로 환경기준의  25% 검출(연평균 환경기준 : 5㎍/㎥(1.5ppb))

<참고자료>

<붙임1> 충남도내 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
천안	성황동	61	0.016	0.002	0.021	0.70
	백석동	59	0.030	0.002	0.027	0.61
서산	독곶리	68	0.024	0.006	0.028	0.44
	동문동	56	0.019	0.004	0.025	0.37
당진	난지도리	37	0.005	0.003	0.034	0.25
	정곡리	67	0.014	0.003	0.021	0.56
아산	모종동	-	0.013	0.002	0.024	0.66
평 균		58	0.017	0.003	0.026	0.51

※ 위 결과는 2016.2.26.~3.07일까지 측정된 결과의 평균임.

※ 모종동 PM10 장비, 일시적(3.4~3.6) 장비수리로 결과에서 제외

<붙임2> 민어도 양식장 주변 측정결과 (일평균)
항목 일차			PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고 (강수량)
1	2. 26		50	0.012	0.006	0.032	0.58	2.5mL
2	2. 27		49	0.012	0.004	0.032	0.63	6.5mL
3	2. 28		49	0.018	0.004	0.027	0.65	8.5mL
4	2. 29		54	0.004	0.002	0.033	0.56
5	3. 1		34	0.005	0.003	0.030	0.59
6	3. 2		30	0.005	0.002	0.034	0.54
7	3. 3		36	0.005	0.001	0.036	0.49
8	3. 4		55	0.015	0.003	0.028	0.58	4mL
9	3. 5		32	0.008	0.002	0.029	0.58	19.8mL
10	3. 6		208	0.012	0.005	0.026	0.70	황사
11	3. 7		171	0.019	0.007	0.022	0.70	황사
평균			70	0.010	0.003	0.030	0.60
황사기간 제외			43	0.009	0.003	0.031	0.58
환경기준		1h	-	0.10이하	0.15이하	0.10이하	25이하
		8h	-	-	-	0.06이하	9이하
		24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

<붙임3> 시간별 PM10 농도변화 비교