대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2016. 5. 2 ～ 5. 9 (8일)

나. 측정지점 : 교로3리경로회 (당진시 석문면 대호만로 2292)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	5. 2일	5. 3일 ∼ 5. 9일(7일)	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)

라. 측정항목 : PM10, NO2, O3, CO, SO2

마. 기상현황 및 위치도

1. 온도 : 평균 15.9℃ 2. 습도 : 평균 60% 3. 풍속 : 평균 2.9m/s 4. 강수량 : 35mL(5월3일)

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

(단위 : 측정기간 동안 평균)

측 정 장 소		미세먼지 (PM10,㎍/㎥)	이산화질소 (NO2,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)
이동측정시스템		54	0.015	0.003	0.044	0.51
충남지역 도시대기 측정망		59	0.014	0.003	0.049	0.35
환경기준	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

- 미세먼지 농도는 54㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 도시대기 측정망 평균농도(59㎍/㎥)와 비슷하였으며,

- 일산화탄소 농도는 0.51ppm으로 충남지역 도시대기 농도 0.35ppm보다는 다소 높았지만. 환경기준(9ppm)의 6% 정도로 낮은 농도임

- 이산화질소, 오존 등은 충남지역 도시대기 측정망 결과와 비슷하게 검출되는등 특이사항은 나타나지 않았음.

2. 기타 항목

H2S (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	22	416	2.078	0.35	0.75	0.34	0.08

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

* 벤젠은 0.35ppb로 환경기준의 23% 검출(연평균 환경기준 : 5㎍/㎥(1.5ppb))

<참고자료>

<붙임1> 충남도내 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
천안	성황동	69	-	0.002	0.045	0.41
	백석동	54	0.018	0.002	0.041	0.38
서산	독곶리	71	0.014	0.004	0.047	0.22
	동문동	41	0.014	0.002	0.063	0.44
당진	난지도리	57	0.013	0.005	0.047	0.20
	정곡리	76	0.013	0.003	0.051	0.45
아산	모종동	45	0.010	0.002	0.051	0.38
평 균		59	0.014	0.003	0.049	0.35

<붙임2> 측정위치 측정결과
항목 일차			PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
1	3일		19	0.008	0.001	0.044	0.43
2	4일		52	0.014	0.004	0.049	0.50
3	5일		50	0.017	0.003	0.047	0.58
4	6일		42	0.010	0.002	0.049	0.49
5	7일		94	0.018	0.005	0.040	0.52
6	8일		55	0.017	0.004	0.044	0.50
7	9일		80	0.024	0.006	0.028	0.62
환경기준		1h	-	0.10이하	0.15이하	0.10이하	25이하
		8h	-	-	-	0.06이하	9이하
		24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-