대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2016. 5. 9 ～ 5. 16 (8일)

나. 측정지점 : 당진시 송산면 가곡리 269-1

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	5. 9일	5. 10일 ∼ 5. 16일(7일)	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)

라. 측정항목 : PM10, NO2, O3, CO, SO2

마. 기상현황 및 위치도

1. 온도 : 평균 16.9℃ 2. 습도 : 평균 63% 3. 풍속 : 평균 2.5m/s 4. 강수량 :13.9mL(5월10일) 38.5mL(5월15일) 1.9mL(5월16일)

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

(단위 : 측정기간 동안 평균)

측 정 장 소		미세먼지 (PM10,㎍/㎥)	이산화질소 (NO2,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)
이동측정시스템		35	0.015	0.002	0.035	0.44
충남지역 도시대기 측정망		33	0.015	0.003	0.047	0.35
환경기준	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

- 미세먼지 농도는 35㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 도시대기 측정망 평균농도(33㎍/㎥)와 비슷하였으며,

- 일산화탄소 농도는 0.44ppm으로 충남지역 도시대기 평균농도(0.35ppm)보다는 다소 높았으나 백석동(0.42ppm),모종동(0.40ppm) 측정소의 측정결과와는 비슷하게 나타났음.

- 이산화질소, 아황산가스, 오존은 충남지역 도시대기 측정망 평균 농도와 비슷하였음

2. 기타 항목

H2S (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)
0.002	21	419.35	2.092	0.29

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

* 벤젠은 0.29ppb로 환경기준의  19% 검출(연평균 환경기준 : 5㎍/㎥(1.5ppb))

<참고자료>

<붙임1> 충남도내 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
천안	성황동	34	0.018	0.002	0.041	0.36
	백석동	33	0.022	0.002	0.040	0.42
서산	독곶리	33	0.015	0.005	0.046	0.34
	동문동	19	0.014	0.002	0.052	0.39
당진	난지도리	43	0.013	0.004	0.054	0.17
	정곡리	36	0.012	0.003	0.050	0.38
아산	모종동	31	0.009	0.003	0.047	0.40
평 균		33	0.015	0.003	0.047	0.35

<붙임2> 측정위치 측정결과
항목 일차			PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
1	10일		39	0.026	0.005	0.029	0.55
2	11일		28	0.018	0.003	0.036	0.41
3	12일		28	0.011	0.000	0.039	0.39
4	13일		40	0.010	0.001	0.037	0.43
5	14일		42	0.018	0.001	0.038	0.42
6	15일		35	0.010	0.001	0.032	0.44
7	16일		29	0.009	0.001	0.031	0.51
환경기준		1h	-	0.10이하	0.15이하	0.10이하	25이하
		8h	-	-	-	0.06이하	9이하
		24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-