대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2016. 5. 23 ～ 5. 30 (8일)

나. 측정지점 : 서천군 장항읍 화천리 330(서천군민체육관 주차장)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	5. 23일	5. 24일 ∼ 5. 30일(7일)	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)

라. 측정항목 : PM10, NO2, O3, CO, SO2

마. 기상현황 및 위치도

1. 온도 : 평균 19.9℃ 2. 습도 : 평균 75.8% 3. 풍속 : 평균 1.1m/s 4. 강수량 : 5.24일 22.5mL 5.29일 0.1mL

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 장 소		미세먼지 (PM10,㎍/㎥)	이산화질소 (NO2,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)
서천군민체육관		69	0.017	0.003	0.036	0.39
군산지역 도시대기		72	0.016	0.006	0.056	0.48
충남지역 측정망		62	0.023	0.004	0.059	0.43
환경기준	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

※ 위 결과는 5월24일부터 5.30일까지 측정한 시간데이터의 평균임

- 미세먼지 농도는 69㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 측정망 평균농도(62)보다는 다소 높았으나, 인근 군산지역 도시대기농도(72)보다는 다소 낮았음

- 미세먼지의 시간별 변화는 인근에 있는 군산 신풍동 측정지점과 유사하였음(그림참조).

- 이산화질소 농도는 0.017ppm으로 군산지역도시대기 0.016과 비슷하게 검출

- 일산화탄소, 아황산가스, 오존 등도 충남지역 도시대기 측정망 및 군산지역과 비슷하였음.

<그림> 미세먼지(PM10)의 시간별 농도변화

2. 기타 항목

H2S (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)
0.002	51	0.21

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

* 벤젠은 0.21ppb로 환경기준의  14% 검출(연평균 환경기준 : 5㎍/㎥(1.5ppb))

<참고자료>

<붙임1> 서천군 장항읍 화천리 330 (서천군민체육관 주차장)
항목 일차			PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
1	24일		27	0.015	0.002	0.039	0.27
2	25일		62	0.019	0.003	0.035	0.37
3	26일		94	0.017	0.002	0.034	0.44
4	27일		90	0.019	0.003	0.036	0.45
5	28일		61	0.017	0.004	0.041	0.38
6	29일		68	0.016	0.002	0.038	0.36
7	30일		98	0.018	0.002	0.024	0.47
8	평균		69	0.017	0.003	0.036	0.39
환경기준		1h	-	0.10이하	0.15이하	0.10이하	25이하
		8h	-	-	-	0.06이하	9이하
		24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

<붙임2> 충남도내 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
천안	성황동	79	0.022	0.004	0.038	0.43
	백석동	66	0.022	0.003	0.045	0.59
서산	독곶리	64	0.015	0.005	0.066	0.58
	동문동	63	0.014	0.004	0.063	0.59
당진	난지도리	71	0.016	0.008	0.080	0.33
	정곡리	78	0.011	0.003	0.080	0.50
아산	모종동	64	0.016	0.004	0.049	0.49
평 균		69	0.017	0.004	0.060	0.50

※ 위 결과는 5월24일부터 5.30일까지 측정한 시간데이터의 평균임

<붙임3> 군산지역 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점	PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
신풍동	79	0.018	0.005	0.062	0.34
개정동	76	0.015	0.006	0.049	0.64
소룡동	62	0.015	0.006	0.057	0.46
평균	72	0.016	0.006	0.056	0.48

※ 위 결과는 5월24일부터 5.30일까지 측정한 시간데이터의 평균임