	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 대죽리 178-4(현대오일뱅크 사원아파트 부근)

□ 측정구분 : 대산일반산업단지 주변 민원

□ 측정항목 : NO2, PM-10, SO2, CO, O3 VOCs 등

□ 측정방법 : 대기 이동측정차량 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2016. 8. 31.～ 9. 06.(7일간)

측정일	8. 31	9. 01 ~ 9. 06	비 고
측정구분	예비측정	정상측정

1. 온 도 : 평균 24.3℃ 2. 습 도 : 평균 84.5% 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍 속 : 평균 2.0m/s, 시간최대 4.4m/s

〔그림1〕풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치

2		측정 결과

《 일반 대기질 》

□ PM-10 : 측정기간(5일) 중 일 평균농도는 35㎍/㎥로 24시간 환경기준

(100㎍/㎥) 이내로 조사됨

□ NO₂ : 일 평균농도범위는 0.011 ~ 0.023ppm으로, 1시간 환경기준

(0.1ppm) 및 24시간 환경기준(0.06ppm) 이내로 조사됨

□ SO2   : 일 평균농도는 0.002 ~ 0.014로 1시간 환경기준(0.15ppm)

24시간 환경기준(0.05ppm) 이내로 조사됨

〔표 1〕 대기오염물질 일평균 측정결과

항 목 측정일자	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
9.1	57	0.011	0.002	0.022	0.5
9.2	30	0.018	0.002	0.015	0.3
9.3	25	0.020	0.012	0.012	0.4
9.4	30	0.020	0.011	0.011	0.4
9.5	33	0.023	0.014	0.010	0.4
평 균	35	0.018	0.008	0.014	0.4
환경기준	100 / 일	0.06/일 0.1/시간	0.05/일 0.15/시간	0.06/8시간 0.1 /시간	9 /8시간 25 /시간

《 BTEX 등 기타 》

□ 벤젠 : 일 평균농도의 검출범위는 0.37 ～ 1.00 ppb였고, 조사기간 중 평균농도는 0.61 ppb로 연간 환경기준(1.44ppb)이내였으나, 2014년 국립환경과학원에서 측정한 전국 평균농도 0.42ppb보다는 높게 검출되었음

□ 톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠은 전국 평균측정결과보다 낮았음

〔표 2〕 대기오염물질 일평균 측정결과(BTEX 등)

측정항목	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	mp-Xylene (ppb)	o-Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
9.1	0.37	0.65	0.16	0.12	0.08
9.2	0.20	0.97	0.15	0.11	0.10
9.3	0.81	1.40	0.19	0.26	0.11
9.4	0.65	1.99	0.15	0.12	0.15
9.5	1.00	1.82	0.18	0.34	0.08
평 균	0.61	1.37	0.17	0.19	0.10
전국평균※	0.42	2.10	0.66	0.28	0.45
환경기준	5㎍/㎥/년 (≒1.44ppb/년)	해 당 없 음

- 전국평균 : 2014년 유해대기측정망 측정결과(2014 대기환경연보, 2015. 7, 국립환경과학원)

3		충남지역 대기 측정소 측정농도와 비교

□ PM10 : 측정기간 중 이동차량에서의 평균농도는 35㎍/㎥로 같은 기간

충남지역 대기측정소 평균농도(42㎍/㎥)보다 낮았음.

□  NO₂: 이동차량의 평균농도는 0.018ppm로 충남지역 측정소 평균농도

0.015 ppm 와 비슷하였음

□  SO2  : 이동차량 평균농도는 0.008ppm로 충남지역 측정소 평균 농도

0.003 ppm보다 2배 이상 높게 조사됨

□ 9.1 ~ 9.3 오전까지 SO2 농도가 낮게 측정된 요인으로는 주로 남풍계열의 풍향이 주풍으로 작용했기 때문으로 판단되며, 9월3일 오후부터는 북서풍과 남동풍에 의해 SO2 농도가 0.011 ~ 0.014 ppm으로 다소 높아짐

〔그림 3〕아황산가스의 시간별 농도변화

〔표 3〕 충남지역 대기측정소 측정농도 비교

항목 날짜	이동측정차량					충남지역평균(독곶리 제외)
	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
9. 1	57	0.011	0.002	0.022	0.5	70	0.017	0.003	0.065	0.6
9. 2	30	0.018	0.002	0.015	0.3	34	0.012	0.001	0.047	0.4
9. 3	25	0.020	0.012	0.012	0.4	23	0.013	0.003	0.047	0.4
9. 4	30	0.020	0.011	0.011	0.4	34	0.014	0.003	0.035	0.5
9. 5	33	0.023	0.014	0.010	0.4	41	0.019	0.004	0.029	0.5
측정기간평 균	35	0.018	0.008	0.014	0.4	42	0.015	0.003	0.044	0.5

4		풍향에 의한 농도변화

□ SO2 : 남풍이 부는 새벽과 오전 동안의 평균농도는 0.002 ppm로 비교적

낮았으나, 측정지점이 석유화학단지를 중심으로 풍하방향이 되는 북서풍

조건에서 0.021 ppm로 높아짐

□ 벤젠 : 오전과 새벽(남풍조건)에는 낮게 검출되었으나, 풍하방향이 석유화학

단지가 되는 북서풍 조건에는 다소 높게 검출됨

- 남풍(0.36 ppb) → 북서풍(1.13 ppb)

〔표 4〕풍향에 따른 농도변화

풍 향	구분	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	벤젠 (ppb)
남풍, 동남풍	평균	36	0.015	0.002	0.36
	최대	72	0.030	0.008	2.55
북풍, 북서풍	평균	32	0.025	0.021	1.13
	최대	58	0.042	0.064	4.26

5		월간 측정농도 비교

〔표 5〕8월, 9월 측정농도

풍 향	구분	PM-10 (㎍/㎥)		NO2 (ppm)		SO2 (ppm)		벤젠 (ppb)
		8월	9월	8월	9월	8월	9월	8월	9월
측정기간 평균		53	35	0.027	0.018	0.011	0.008	1.25	0.61
남풍, 동남풍	평균	51	36	0.022	0.015	0.004	0.002	0.88	0.36
	최대	166	72	0.040	0.030	0.033	0.008	3.45	2.55
북풍, 북서풍	평균	56	32	0.033	0.025	0.021	0.021	1.78	1.13
	최대	120	58	0.060	0.042	0.152	0.064	5.22	4.26

□ 9월의 미세먼지, NO2, SO2, 벤젠의 일 평균농도는 8월에 비해 각각

34 %, 33 %, 27 %, 53 %가 감소되었음.

- 조사기간 중의 기온, 주풍향 및 풍속 등 기상조건의 변화 영향

□ 조사지점이 석유화학단지의 풍상지점이 되는 남풍 조건의 경우, 표 5와 같이

미세먼지, NO2, SO2, 벤젠의 평균농도는 8월에 비해 9월이 29 % ~ 59 %가

감소됨.

□ 측정지점이 석유화학단지의 풍하방향이 되는 북풍, 북서풍 시에는

조사기간 중 평균농도의 경우, SO2 는 9월, 8월 0.021 ppm으로 동일하게

나타났으며, 미세먼지, NO2, 벤젠의 평균농도는 다소 낮게 검출됨.

- 미세먼지, NO2, SO2, 벤젠의 검출농도가  8월에 비해 9월의 조사결과가 다소 감소하였으나, 이는 조사기간 동안 주풍향의 변화 등 기상상태에 따른 요인으로 보여지며, 석유화학단지의 풍하방향인 북서풍일 경우 SO2, 벤젠의 일 평균농도와 최대농도는 다소 높은 수준으로 조사됨.