대산 석유화학단지 대기질 변화조사 결과

Ⅰ		개 요

1. 조사배경

□ 1988년 석유화학산업에 대한 투자증가, 중국과 가까운 지리적 이점으로 대산지역에 조성

□ 생산량과 규모 등이 증가하면서 악취로 인한 생활불편, 건강피해 등 빈번한 민원 발생

□ 회사별로 사후 환경영향조사는 진행되고 있으나 대산석유화학단지 주변의 전

체적인 대기환경 조사가 미비한 실정

⇒ 대산석유화학단지가 주변 대기환경에 미치는 영향을 조사하고 향후 대산지역

대기환경 개선관련 정책개발 기초자료 제공

2. 대산석유화학단지 현황

□ 석유화학산업의 범위는 화학물질 및 화학제품제조 분야로서 석유화학계     기초화학물질 제조업, 합성고무 제조업, 합성수지 및 기타 플라스틱물질     제조업, 비료 및 질소화합물제조업, 살충제 및 기타 농약 제조업, 잉크

페인트·코팅제 및 유사제품제조업, 화학섬유제조업 등(자료 : 한국석유

화학협회, www.kpia.or.kr)

□ 대산석유화학단지에는 총 50여개 업소가 입주, 40개 업소가 대기배출시설 보유

□ 서산지역에서 배출하는 대기배출물질은 77개 정도이며 대기배출량은     최근 5년간 큰 폭의 증가 없이 매년 약 1,000 ton 정도 배출

- `14년(965,011 kg), `13년(960,441 kg), `12년(1,078,173)

`11년(923,555 kg), `10년(925,890 kg)

- 주요 배출물질로는 부탄, 메틸 tert-부틸에테르, n-헥산, 프로필렌

2-프로판올, 자일렌, 에틸렌, 벤젠, 톨루엔 등

(자료 : 2014년, 국립환경과학원, 화학물질 배출·이동량(PRTR) 정보시스템)

Ⅱ		조사 방법

1. 시료채취(85일간) : 3.7~4.5(1차), 4.5~5.2(2차), 10.5~11.2(3차)

2. 조사지점 : 대산석유화학단지 주변 4지점

① 주거지역 : 서산시 대산읍 대죽1리 마을회관

- 석유화학단지와 가깝고 북서풍시 석유화학단지 풍하방향으로 1km 지점

② 도로변지역 : 서산시 대산읍 독곳리 112(독곳1 교차로)

- 석유화학단지 관련 물류수송 화물차량의 통행이 많은 지점

③ 공장밀집지역 : 서산시 대산읍 대죽리 서산매립장부지내

- 석유화학단지의 중심으로 주변이 산업시설들이 밀집해 있음

④ 해운항만지역 : 서산시 대산읍 대죽1로 413(대산항4부두)

- 대산항의 선박 및 컨테이너 운송용 차량 등 물류운반이 집중된 지역

3 조사항목 및 방법

□ PM-10, NO2, O3, CO, SO2, BTEX 등

- 이동측정차량을 이용하여 7일 이상 24시간 연속측정

□ 중금속 및 비산먼지(TSP) : HVAS(고용량공기포집기)를 이용 24시간 채취

그림 1. 조사지점

Ⅲ		조사결과

1. 기상현황

□ 측정기간 동안 풍향은 북서, 남서 및 북풍 등 주로 편서풍이 불었고

□ 강수량은 17일간 139.6mL가 내렸으며, 2일 동안 황사발생

표 1. 풍향, 온도 등 기상자료

조사지점	조사기간	온 도 (℃)	주풍향	습 도 (%)	비 고 (강수량,mm)
공장인접 주거지역	3. 8~3. 14	1.9	북서풍	54	11일 0.2
	4. 6~4. 11	10.1	남서풍	74	6일 2, 7일 9.5
	10.12~10.19	17.3	남동풍	69	16일6.4
도로변 지 역	3. 15~3. 21	7.1	남서풍	64	18일 0.3
	4. 12~4. 18	11.0	남서풍	73	13일2.1, 16일34.2, 17일11.9
	10.19~10.26	16.4	남동풍	72	23일2.0, 25일24.0
공장밀집지역	3. 22~3. 28	6.1	북서풍	62
	4. 19~4. 25	12.3	남 풍	71	20일3.9, 21일21.5 23일과 24일 황사발생
	10.5~10.12	16.8	북서풍	61	5일1.4, 7일11.0, 8일6.7
해운항만지역	3. 31~4. 5	10.6	북 풍	53
	4. 26~5. 2	16.7	남 풍	61	27일 1.9
	10.26~11.2	10.4	북서풍	55	28일1.6

그림 2. 조사기간 바람장미

2. 일반 대기질

표 2. 조사 지점별 오염물질 농도

구분 측정일자		PM 10 (㎍/㎥)				NO2 (ppm)				SO2 (ppm)
		주거	도로	공장	항만	주거	도로	공장	항만	주거	도로	공장	항만
3월	1일차	72	49	55	83	0.023	0.029	0.019	0.059	0.002	0.004	0.003	0.013
	2일차	44	37	69	67	0.016	0.041	0.019	0.058	0.005	0.005	0.007	0.016
	3일차	37	76	52	87	0.017	0.045	0.017	0.036	0.003	0.006	0.004	0.010
	4일차	37	80	67	80	0.013	0.049	0.024	0.025	0.003	0.006	0.006	0.005
	5일차	36	69	54	65	0.007	0.026	0.019	0.027	0.001	0.004	0.004	0.005
	6일차	66	64	51	51	0.016	0.016	0.023	0.023	0.006	0.002	0.004	0.004
	7일차	65	56	56	-	0.022	0.018	0.018	-	0.003	0.001	0.003	-
	평균	51	62	58	72	0.016	0.032	0.020	0.038	0.003	0.004	0.004	0.009
4월	1일차	72	62	36	89	0.022	0.032	0.025	0.040	0.004	0.004	0.008	0.009
	2일차	39	63	53	62	0.018	0.029	0.025	0.022	0.004	0.004	0.003	0.003
	3일차	36	47	31	61	0.009	0.024	0.024	0.029	0.002	0.004	0.004	0.006
	4일차	54	31	56	81	0.007	0.020	0.015	0.022	0.001	0.001	0.002	0.006
	5일차	63	48	황사	69	0.016	0.024	0.031	0.011	0.004	0.002	0.012	0.002
	6일차	66	49	황사	42	0.018	0.017	0.034	0.009	0.006	0.002	0.011	0.001
	7일차	54	58	84	39	0.015	0.010	0.035	0.009	0.003	0.001	0.006	0.001
	평균	55	51	52	63	0.015	0.022	0.027	0.020	0.003	0.003	0.007	0.004
10월	1일차	39	38	22	61	0.015	0.018	0.009	0.022	0.006	0.002	0.010	0.008
	2일차	63	70	34	35	0.019	0.029	0.019	0.013	0.004	0.005	0.006	0.003
	3일차	87	37	25	32	0.023	0.017	0.016	0.005	0.004	0.001	0.005	0.002
	4일차	66	37	20	28	0.013	0.020	0.005	0.016	0.002	0.005	0.003	0.006
	5일차	40	27	35	27	0.012	0.017	0.020	0.012	0.005	0.003	0.011	0.005
	6일차	53	27	52	20	0.019	0.017	0.025	0.005	0.010	0.002	0.008	0.003
	7일차	48	22	44	24	0.014	0.017	0.008	0.008	0.004	0.002	0.006	0.004
	평균	56	37	33	32	0.016	0.019	0.015	0.012	0.005	0.003	0.007	0.004
평 균		54	50	52	55	0.016	0.024	0.020	0.023	0.004	0.003	0.006	0.006
최 고		87	80	84	89	0.023	0.049	0.035	0.059	0.010	0.006	0.012	0.016
최 소		36	22	20	20	0.007	0.010	0.005	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001
환경기준		100/일				0.06/일, 0.1/시간				0.05/일, 0.15/시간

※ 4월 23일과 24일의 미세먼지농도는 황사발생으로 측정결과에서 제외

1)  미세먼지(PM-10)

□ 4지점의 일평균농도는 20~89㎍/㎥로 24시간 환경기준(100㎍/㎥/일) 만족

□ 미세먼지 농도는 최고 89 ~ 최저 20㎍/㎥으로 측정시기에 따라 차이가 있고

측정지점별로는 특별한 차이를 구분할 수 없었음(황사기간 제외)

□ 4월 23~24일은 황사발생으로 인하여 일시적으로 높아짐

2)  이산화질소(NO2)

□ 일평균 농도는 0.059~0.005ppm으로 24시간 환경기준(0.06)을 만족함

□ 채취시기에 따라 3월의 평균농도가 4월·10월보다 상대적으로 높았으며,

주거지역, 공장밀집지역보다는 도로변과 해운항만지역에서 다소 높게 나

타남

□ 시간최대농도는 해운항만지역에서 0.143ppm으로 1시간기준(0.1) 초과

- 측정지점이 항구내부에 위치하여 정박 중인 선박, 상·하역작업차량 및

물류 차량의 디젤엔진 사용에 의한 일시적 영향으로 보임

- 1시간기준 초과횟수 : 해운항만 5회, 주거지역 등 그 외 지역은 없음

□ 채취 지점별 평균농도는 해운항만지역과 도로변에서 0.024ppm, 공장

밀집지역 0.020ppm, 주거지역 0.016ppm 이였음

⇒ 지상에서 측정한 현 자료만으로 볼 때, 이산화질소 발생은 화물자동차,    컨테이너 취급차량, 선박 등의 배기가스가 주요 원인으로 것으로 사료됨

3)  아황산가스(SO2)

□ 일평균 농도는 0.016~0.001ppm으로 24시간 환경기준(0.05) 만족

□ 시간최대농도는 3월 해운항만지역 0.047ppm으로 가장 높았지만,

1시간기준(0.15)을 초과하지는 않았음

□ 채취지점별로는 주거지역 0.004, 도로변지역 0.003으로 낮았고 공장밀집

0.006, 해운항만 0.006ppm으로 공장밀집지역과 해운항만지역에서

다소 높게 조사됨

□ 채취시기별 변화는 3월 해운항만지역이 가장 높았으며, 4월, 10월은 공장

밀집지역에서 높게 나타남

그림 3. 측정지점별 미세먼지(PM-10) 농도

그림 4. 측정지점별 이산화질소 농도

그림 5. 아황산가스 농도

4) 일산화탄소(CO), 오존(O3)

□ 일산화탄소는 0.3~0.6ppm(시간최대 1.8)으로 환경기준(9ppm/8시간) 만족

- 해운항만지역에서 비교적 낮았고 다른 3지점은 비슷한 농도로 검출

□ 오존의 시간최대농도는 0.084ppm으로 환경기준(0.1/1시간)을 만족함

- 오존은 조사 시기 및 기상상황에 따라 변화가 심하였고, 시료채취 지점에

따라서는 특별한 차이점을 발견할 수 없었음

그림 6. 오존 및 일산화탄소 농도 비교

3. 온실가스

□ 이산화탄소는 415~434ppm로 해운항만지역에서 가장 낮았고 도로변     및 공장지역에서 다소 높았음

□ 메탄은 주거지역, 도로변, 해운항만지역에서 모두 2.1ppm 정도로 비슷    하였으나 공장밀집지역은 2.3~2.6ppm 정도로 약간 높았음

그림 7. 이산화탄소와 메탄

표 3. 조사지점별 온실가스 농도 비교

(단위 : ppm)

조사지점	조사기간	CO2	CH4
공장인접주거지역	3.8~3.14	425	2.09
	4.6.~4.11	422	2.09
	10.13~10.19	424	2.21
	평 균	424	2.13
도로변 지 역	3.15~3.21	434	2.11
	4.12~4.18	428	2.08
	10.20~10.26	420	2.09
	평 균	427	2.09
공장밀집지역	3.22~3.30	426	2.29
	4.19~4.25	434	2.43
	10.06~10.12	421	2.60
	평 균	427	2.44
해운항만지역	3.31~4.5	418	2.07
	4.26~5.2	419	2.07
	10.26~11.2	415	2.06
	평 균	417	2.07
평균		424	2.18

4. 휘발성 유기화합물질(BTEX)

1) 벤젠

□ 조사기간 동안 벤젠평균농도는 1.12ppb로 환경기준(연평균 1.44) 이내 로서

울산여천동 2.16ppb보다는 낮았으나 전국평균 0.41ppb 보다는 높았음

□ 지점별로는 주거지역과 해운항만지역에서 각각 0.55, 0.42로 다소 낮은

반면, 도로변과 공장밀집지역은 1.25, 2.27ppb로 다소 높게 검출됨

2) 톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠

□ 톨루엔이 1.89ppb > 에틸벤젠 0.87 > 자일렌 0.42 순으로 검출

□ 전국평균 농도는 톨루엔 2.24, 자일렌 1.06, 에틸벤젠 0.50ppb로 대산

석유화학단지보다 약간 높거나 비슷하였음

□ 주거지역등 4 지점의 농도는 유의한 차이 없이 비슷하게 검출됨

표 4. 측정지점별 벤젠 농도

(단위 : ppb)

시료채취지점 측정일자		주거지역	도로변지역	공장밀집지역	해운항만지역
3월	1일차	0.95	1.06	3.96	1.28
	2일차	0.46	4.17	1.74	1.80
	3일차	0.58	1.93	3.29	0.55
	4일차	0.79	2.10	6.49	0.37
	5일차	0.27	2.86	8.11	0.33
	6일차	0.44	0.67	4.75	0.61
	7일차	1.30	0.51	0.68	-
4월	1일차	0.41	1.62	1.48	0.81
	2일차	1.05	2.15	1.23	0.44
	3일차	0.31	0.61	1.37	0.38
	4일차	0.35	1.27	1.29	0.43
	5일차	0.74	0.38	1.43	0.25
	6일차	0.48	0.57	0.72	0.19
	7일차	-	0.27	-	0.21
10월	1일차	0.58	1.95	0.32	0.22
	2일차	0.34	0.21	0.39	0.13
	3일차	0.43	0.75	0.95	0.08
	4일차	0.28	0.32	0.39	0.08
	5일차	0.57	0.25	0.51	0.14
	6일차	0.37	0.93	4.47	0.07
	7일차	0.33	1.57	1.80	0.06
평균		0.55	1.25	2.27	0.42
환경기준		5㎍/㎥(≓1.44 ppb)

표 5. 측정지점별 BTEX 농도

(단위 : ppb)

측정지점	측정기간	Benzene	Toluene	Xylene	Ethylbenzene
공장인접 주거지역	3.8~3.14	0.68	0.45	0.15	0.34
	4.6.~4.11	0.56	1.81	0.20	0.41
	10.13~10.19	0.42	3.50	0.61	1.23
	평 균	0.55	1.92	0.32	0.66
도로변지역	3.15~3.21	1.90	1.66	0.27	0.44
	4.12~4.18	1.10	1.82	0.24	0.35
	10.20~10.26	0.85	2.85	0.47	1.24
	평 균	1.29	2.11	0.33	0.68
공장밀집지역	3.22~3.30	4.15	1.19	0.53	0.64
	8.18~8.23	1.25	1.32	0.30	1.07
	10.06~10.12	1.26	1.65	0.60	2.77
	평 균	2.27	1.38	0.48	1.49
해운항만지역	3.31~4.5	0.82	2.73	0.60	0.31
	4.26~5.2	0.42	1.79	0.53	0.51
	10.26~11.02	0.11	1.19	0.49	1.19
	평 균	0.43	1.90	0.54	0.67
대산지역평균		1.12	1.89	0.42	0.87
※전국평균		0.41	2.24	1.06	0.50
환경기준		5㎍/㎥(≓1.44ppb)	해 당 없 음

※ 전국평균 : 2015년 유해대기측정망 결과평균(대기환경연보2015, 2016, 국립환경과학원)

그림 8. 시료채취 지점별 BTEX 농도

그림 9. 시료채취 지점별 벤젠 농도

5. 비산먼지(TSP)

□ 비산먼지는 해운항만지역(0.16), 도로변지역(0.10), 공장밀집지역(0.08),주거

지역(0.09mg/Sm3)로 비교적 낮았음

□ 다만 4월에 선박에서 펠렛(우드칩)하역으로 먼지가 대량 발생하여 해운    항만지역의 비산먼지 농도가 일시적으로 높아짐

그림 10. 비산먼지 농도비교

표 6. 비산먼지농도 비교

(단위 : mg/Sm3)

측정일자	주거지역	도로변 지 역	공장밀집지역	해운항만지역
03.07 - 03.08	0.14	0.15	0.13	0.13
03.14 - 03.15	0.07	0.08	0.07	0.10
03.21 - 03.22	0.05	0.09	0.07	0.07
03.31 - 04.01	0.10	0.11	0.10	0.10
3월평균	0.09	0.11	0.09	0.10
04.05 - 04.06	0.08	0.11	0.09	0.39
04.11 - 04.12	0.14	0.13	0.10	0.40
04.18 - 04.19	0.07	0.09	0.07	0.14
04.25 - 04.26	0.15	0.13	0.10	0.28
4월평균	0.11	0.12	0.09	0.30
10.05-10.06	0.05	0.04	0.03	0.08
10.12-10.13	0.05	0.06	0.04	0.05
10.19-10.20	0.08	0.08	0.06	0.07
10.26-10.27	0.06	0.07	0.05	0.10
10월평균	0.06	0.06	0.05	0.08
측정기간평균	0.09	0.10	0.08	0.16

6. 비산먼지중 금속물질

□ Ca>Al>Fe>Mg 등 지각물질과 관련된 토양근원 오염물질이 높게 검출

□ 이외의 중금속은 Mn>Pb>Cr>Ni>As 등의 순서로 많이 존재

□ Pb, Cr, Mn은 도로변지역에서, Cu, Ni은 해운항만지역에서 가장 높았음

- 브레이크패드, 타이어 마모 등 자동차운행이 영향을 미친 것으로 추측됨

□ Ca, Mg등 일부항목은 해운항만지역에서 높게 검출

- 우드칩 하역작업으로 인한 비산먼지 다량 발생으로 나타난 일시적 현상으로 판단됨

그림 11. 조사지점별 금속물질 농도

표 7.  조사지점별 금속물질 검사결과

(측정기간평균, 단위 : ㎍/Sm3)

	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	As	Ni
주거지역	0.0220	0.0007	0.0103	0.0116	0.0288	0.0042	0.0051
도로변	0.0273	0.0007	0.0120	0.0130	0.0467	0.0050	0.0062
공장지역	0.0243	0.0008	0.0121	0.0132	0.0269	0.0079	0.0070
해운항만	0.0240	0.0010	0.0113	0.0184	0.0365	0.0045	0.0101
평 균	0.0244	0.0008	0.0114	0.0141	0.0347	0.0054	0.0071
	Be	Fe	Al	Ca	Mg	Zn	-
주거지역	0.0000	0.6588	0.6551	0.9479	0.3584	0.0877
도로변	0.0000	0.9932	0.8556	1.3840	0.4912	0.1211
공장지역	0.0000	0.5956	0.8833	1.1576	0.4233	0.1524
해운항만	0.0000	0.9218	0.8713	1.5521	0.5299	0.1659
평 균	0.0000	0.7923	0.8163	1.2604	0.4507	0.1318

Ⅳ		풍향에 의한 오염물질 농도 변화

1) 아황산가스(SO2)

□ 주거지역 : 북풍, 북서풍시의 평균농도는 0.005ppm, 남풍, 남동풍 시는

0.003ppm으로 북·북서풍 일 때 더 높았음

□ 도로변지역 : 북·북서풍에서 다소 높았으나 전체적으로 비교적 낮게 검출

□ 공장밀집지역 : 일정한 풍향의 영향을 받지 않고, 남서풍을 제외한 다른

풍향에서 비교적 높은 농도가 검출

□ 해운항만지역 : 검출되는 농도는 비교적 높으나 특정풍향에 영향을 받지

않고 모든 풍향에서 비슷하게 검출

- 해운 항만지역의 아황산가스 농도는 항구에서 사용되는 자동차나 선박        등의 영향을 받은 것으로 사료됨

2) 벤젠

□ 주거지역 : 풍향별로는 북·북서풍시에 0.71ppb, 남풍 등 그 외 풍향 0.42ppb로

바람이 석유화학단지에서 불어올 때 다소 높게 검출

□ 도로변지역 : 남동풍을 제외한 모든 풍향에서 높게 검출

□ 공장밀집지역 : 풍향에 관계없이 다른 지역보다 높았고, 주변에 밀집된

산업시설 영향에 의한 것으로 판단됨

□ 해운항만지역 : 풍향에 관계없이 비슷하게 검출, 검출 농도가 낮음

□ 조사기간 동안 평균농도는 공장밀집 2.27> 도로변 1.25> 주거지역 0.55>

해운항만 0.42ppb로 공장밀집지역에서 가장 많이 검출

그림 12. SO2, 벤젠의 채취지점별 농도장미

Ⅴ		충남 대기오염 측정망 대기질 비교

표 8. 채취지점별 농도 비교

(단위 : ㎍/㎥)

구 분	조사기간	PM-10		NO2		SO2
		대산지역	충남평균	대산지역	충남평균	대산지역	측정망
공장인접 주거지역	3.8~3.14	51	52	0.016	0.012	0.003	0.004
	4.6.~4.11	54	67	0.015	0.016	0.003	0.004
	10.13~10.19	56	71	0.017	0.030	0.005	0.003
도로변 지역	3.15~3.21	62	66	0.032	0.023	0.004	0.005
	4.12~4.18	49	52	0.021	0.020	0.002	0.003
	10.20~10.26	36	41	0.019	0.020	0.003	0.002
공장밀집지역	3.22~3.30	58	61	0.020	0.016	0.004	0.004
	4.19~4.25	107	103	0.027	0.021	0.007	0.004
	10.6~10.12	33	38	0.016	0.020	0.007	0.003
해운항만지역	3.31~4.5	74	61	0.038	0.019	0.010	0.006
	4.26~5.2	65	62	0.021	0.019	0.004	0.003
	10.27~11.2	33	37	0.012	0.018	0.004	0.003
평 균		57	59	0.021	0.020	0.005	0.004
환경기준		100/일 4/23, 24일 황사발생		0.060/일, 0.10/시간		0.05이하

1)  미세먼지(PM10)

□ 4개 지점의 조사기간이 달라 지점끼리 단순한 비교는 어려우나

- 황사기간 및 우드칩 작업을 했던 해운 항만지역 제외하면, 3~4월 62~49,

10월 56~33㎍/㎥으로 측정지점별 특별한 차이는 보이지 않음

□ 대산지역평균(57㎍/㎥)과 충남지역 평균농도(59㎍/㎥)는 비슷하였음

□ 황사 기간중 대산지역 일평균 농도(215㎍/㎥), 충남지역(221㎍/㎥)

2)  이산화질소(NO2)

□ 대산산업단지 이산화질소 농도는 평균 0.021ppm으로 충남지역측정망

평균농도(0.020)와 비슷하였음

□ 공장인접 주거지역은 평균 0.016ppm으로 충남지역 측정망평균보다 낮음

3)  아황산가스(SO2)

□ 아황산가스는 충남지역측정망 평균이 0.003~0.004ppm으로 주거지역과

도로변에서 비슷하게 검출되었지만, 공장밀집지역과 해운항만지역은

0.006 ppm으로 약간 더 높았음

4)  오존(O3), 일산화탄소(CO)

□ 일산화탄소는 0.3~0.6ppm 8시간 기준을 만족하였고 3월초 주거지역과   공장밀집지역에서 다소 높았으며, 이외의 다른 지점은 충남지역 도시대   기 농도와 비슷하였음.

□ 오존은 충남지역 대기측정망 평균농도보다 다소 낮은 것으로 나타남

그림 13. 대산석유화학단지와 충남지역측정망 PM-10 농도

그림 14. 대산석유화학단지와 충남지역측정망의 SO2 농도

Ⅵ		결 론

대산석유화학단지 주변의 대기오염도 조사를 위해 공장인근 주거지역, 도로변지역   공장밀집지역, 해운항만지역 등 4 지점에 대하여 `16년 3월부터 11월까지 총 12회   대기질 모니터링 결과

□ 대산지역 미세먼지 일평균측정값은 57㎍/㎥로 충남지역측정망평균(59)과   유사하였으며, 오존, 일산화탄소 등도 특별한 오염현상을 발견하지 못함

□ 이산화질소는 도로변 0.024, 해운항만지역 0.023ppm로 충남지역 평균 (0.021)   보다 높았으나, 공장밀집지역(0.020)은 충남지역평균과 비슷하여 본 조사

결과만으로 볼 때 이산화질소는 자동차 배기가스, 선박 등의 영향을 많이

받는 것으로 판단됨

□ 금속물질에 있어서는 Ca>Al>Fe>Mg 등 토양근원 오염물질이 높았고, 중

금속 중에는 Mn>Pb>Cr>Ni>As 등의 순서로 미량이 검출

- 지점에 따라서는 차량 브레이크패드 및 타이어 마모로 인하여 자동차    통행이 빈번한 도로변지역이 가장 높았음

□ 비산먼지는 0.07~0.15mg/m3로 낮았지만, 해운항만지역에서 먼지가 발생하   는 물질취급시 일시적으로 높게 발생하고 있었음

□ SO2는 공단밀집지역, 해운항만지역에서 0.006ppm으로 높았고

- 주거지역의 경우 산업단지 풍하방향인 북·북서풍시에 0.005ppm,

남·남동풍 시에는 0.003ppm으로 북·북서풍 일 때 다소 높아짐

□ 벤젠은 공장밀집 2.27> 도로변 1.25> 주거지역> 0.55> 해운항만 0.42ppb로

공장 밀집지역에서 가장 높게 검출됨