	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 배미로 85번길 14(배미동 마을회관)

□ 측정기간 : 2023. 2. 2.～ 2. 8.(7일간)

□ 측정목적 : 소각장 및 나스테크 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 45∼117 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)로 3회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 21∼88 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥)로 5회 초과함

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 송악면(78) > 마을회관(75) = 모종동(75) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 송악면(53) > 마을회관(52) > 모종동(51) 2. 측정기간 중 북부권지역(천안, 아산 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM2.5 주의보 : 2. 6. (19시) ∼ 2. 9. (2시)

□ 원활한 대기확산으로 대기질이 보통 수준이었으나 4일부터 국외 미세먼지 유입과 대기정체로 미세먼지가 축적되어 PM2.5 주의보가 발령됨

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균 1.2 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와  도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

나스테크 소각장 측정지점
1. 온 도 : 평균 –0.3 ℃ 2. 습도 : 평균 70.8 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 2.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 45∼117 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)로 3회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 21∼88 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥)로 5회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간   도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간   도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.024 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.1ppm)      및 8시간 도 환경기준(0.06ppm) 이내임

□ CO : 측정기간 CO는 평균농도는 1.0 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
2.2		50	21	0.003	0.016	0.028	0.8
2.3		45	24	0.003	0.015	0.027	0.8
2.4		59	43	0.003	0.020	0.024	1.0
2.5		73	57	0.003	0.017	0.027	1.0
2.6		93	70	0.003	0.032	0.019	1.1
2.7		117	88	0.003	0.035	0.016	1.3
2.8		85	59	0.003	0.023	0.024	1.2
평균농도		75	52	0.003	0.023	0.024	1.0
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 1.2 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 6.9 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 2.2 ㎍/㎥, 자일렌 4.5 ㎍/㎥, 스티렌 0.3 ㎍/㎥으로 나타났음

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
2.2		0.6	5.3	0.9	2.8	0.2
2.3		0.8	4.6	1.3	3.4	0.2
2.4		1.3	4.6	1.8	3.9	0.3
2.5		1.2	4.6	1.6	2.8	0.2
2.6		1.3	7.1	2.5	4.7	0.4
2.7		1.6	14.8	4.6	8.8	0.7
2.8		1.6	7.5	2.5	5.1	0.3
측정기간 평균		1.2	6.9	2.2	4.5	0.3
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

PM10	PM2.5

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 7.098 ∼ 18.359 ppb, 측정기간 평균농도 13.985 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	평균
NH3 (ppb)	7.098	12.159	13.353	14.221	15.356	18.359	17.348	13.985
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Zn > Ca 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0061∼0.0211 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0119 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
2.2	0.0104	0.3293	0.0515	0.1020	0.0530	0.0043	0.0001	0.0010	0.0087	0.1359	0.0004	0.0033	0.0318	0.0025	0.0008	0.0014	0.0062	0.0006	0.0002
2.3	0.0154	0.4042	0.0307	0.1126	0.0461	0.0032	0.0000	0.0005	0.0087	0.1061	0.0002	0.0066	0.0263	0.0063	0.0003	0.0024	0.0073	0.0006	0.0000
2.4	0.0103	0.5750	0.0009	0.1694	0.0201	0.0024	0.0001	0.0002	0.0056	0.0856	0.0003	0.0023	0.0264	0.0046	0.0007	0.0037	0.0051	0.0008	0.0004
2.5	0.0061	0.5445	0.0001	0.1991	0.0132	0.0018	0.0002	0.0005	0.0030	0.0698	0.0004	0.0014	0.0176	0.0012	0.0019	0.0054	0.0061	0.0035	0.0052
2.6	0.0066	0.4787	0.0033	0.1943	0.0220	0.0032	0.0003	0.0010	0.0099	0.1207	0.0009	0.0041	0.0352	0.0018	0.0027	0.0067	0.0050	0.0009	0.0073
2.7	0.0133	0.6305	0.0042	0.2345	0.0206	0.0042	0.0004	0.0018	0.0166	0.1956	0.0015	0.0071	0.0629	0.0020	0.0016	0.0032	0.0051	0.0211	0.0006
2.8	0.0211	0.5160	0.0100	0.2873	0.0358	0.0044	0.0002	0.0006	0.0140	0.1691	0.0005	0.0092	0.0428	0.0067	0.0011	0.0045	0.0052	0.0034	0.0000
평균	0.0119	0.4969	0.0144	0.1856	0.0301	0.0034	0.0002	0.0008	0.0095	0.1261	0.0006	0.0048	0.0347	0.0036	0.0013	0.0039	0.0057	0.0044	0.0019
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기환경측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20(아산시보건소)

□ 송악면 : 아산시 송악면 송악로 790 (송악면행정복지센터)

2. 인접 대기환경측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 75 ㎍/㎥으로 모종동(75 ㎍/㎥)과 같고 송악면(78 ㎍/㎥)보다 낮음

□ PM2.5는 52 ㎍/㎥으로 모종동(51 ㎍/㎥)보다 높고 송악면(53 ㎍/㎥)보다 낮음

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 송악면(78) > 마을회관(75) = 모종동(75) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 송악면(53) > 마을회관(52) > 모종동(51) 2. 측정기간 중 북부권지역(천안, 아산 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM2.5 주의보 : 2. 6. (19시) ∼ 2. 9. (2시)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 원활한 대기확산으로 대기질이 보통 수준이었으나 4일부터 국외 미세먼지 유입과 대기정체로 미세먼지가 축적되어 높았음(그림 4)

□ SO2는 0.003 ppm으로 송악면(0.003 ppm)과 같고 모종동(0.004 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.023 ppm으로 송악면(0.018 ppm)보다 높고 모종동(0.031 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.024 ppm으로 모종동(0.018 ppm)보다 높고 송악면(0.030 ppm)보다 낮았음

□ CO는 1.0 ppm으로 모종동(0.7 ppm), 송악면(0.5 ppm)보다 높았음

표 5. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차 (마을회관))	모종동	송악면	이동차 (마을회관))	모종동	송악면
2.2	50	53	56	21	20	22
2.3	45	45	46	24	21	24
2.4	59	58	60	43	38	42
2.5	73	75	72	57	56	54
2.6	93	95	92	70	70	67
2.7	117	116	132	88	89	99
2.8	85	84	89	59	62	60
평균	75	75	78	52	51	53

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차 (마을회관))	모종동	송악면	이동차 (마을회관))	모종동	송악면
2.2	0.003	0.005	0.003	0.016	0.020	0.012
2.3	0.003	0.004	0.003	0.015	0.022	0.012
2.4	0.003	0.004	0.003	0.020	0.031	0.013
2.5	0.003	0.004	0.003	0.017	0.028	0.013
2.6	0.003	0.004	0.003	0.032	0.039	0.026
2.7	0.003	0.004	0.004	0.035	0.043	0.035
2.8	0.003	0.005	0.004	0.023	0.030	0.016
평균	0.003	0.004	0.003	0.023	0.031	0.018

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차 (마을회관))	모종동	송악면	이동차 (마을회관))	모종동	송악면
2.2	0.028	0.021	0.029	0.8	0.5	0.4
2.3	0.027	0.019	0.026	0.8	0.5	0.4
2.4	0.024	0.017	0.032	1.0	0.6	0.5
2.5	0.027	0.020	0.037	1.0	0.7	0.5
2.6	0.019	0.018	0.031	1.1	0.7	0.6
2.7	0.016	0.014	0.022	1.3	0.9	0.8
2.8	0.024	0.018	0.032	1.2	0.8	0.7
평균	0.024	0.018	0.030	1.0	0.7	0.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교