	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장2길 128-9(도랑골 노인회관)

□ 측정기간 : 2023. 3. 1.～ 3. 7.(7일간)

□ 측정목적 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 37∼62 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼39 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 1회 초과함

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(57) > 도랑골(48) > 예산군 측정소(46) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(29) > 도랑골(24) > 예산군 측정소(19)

□ 미세먼지는 측정 전기에는 원활한 대기확산으로 대기상태가 보통수준이였으나 중기 이후에는 국외 미세먼지의 유입과 대기정체로 축적되어 다소 높았음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이나 O3 은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 3회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.5 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 5.3 ℃ 2. 습도 : 평균 61.2 % 3. 주풍향 : 북북서풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 4.0 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 37∼62 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼39 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 1회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.0026ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.0055∼0.0110ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.0461 ppm이나 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 3회 초과함(같은 기간 예산군 측정소 3회 초과)

□ CO : 측정기간 CO는 평균농도는 0.35 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
3.1		38	21	0.0025	0.0083	0.0371	0.25
3.2		41	7	0.0024	0.0055	0.0408	0.24
3.3		37	15	0.0024	0.0081	0.0408	0.31
3.4		50	28	0.0029	0.0110	0.0381	0.41
3.5		62	39	0.0031	0.0108	0.0484	0.45	0.0702
3.6		53	31	0.0023	0.0086	0.0576	0.40	0.0780
3.7		54	25	0.0027	0.0067	0.0598	0.37	0.0755
평균농도		48	24	0.0026	0.0084	0.0461	0.35
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.5 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와   도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 1.0 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.3 ㎍/㎥, 자일렌   0.9 ㎍/㎥, 스티렌 0.0 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
3.1		0.4	1.2	0.4	0.9	0.0
3.2		0.2	0.2	0.0	0.3	0.0
3.3		0.3	0.4	0.2	0.3	0.0
3.4		0.7	1.8	0.7	1.7	0.1
3.5		1.1	1.6	0.5	1.6	0.1
3.6		0.5	1.1	0.3	0.8	0.0
3.7		0.2	0.7	0.2	0.6	0.0
측정기간 평균		0.5	1.0	0.3	0.9	0.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 10.642 ∼ 28.722 ppb, 측정기간 평균 20.251 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	평균
NH3 (ppb)	22.177	10.642	19.445	22.383	17.177	21.213	28.722	20.251
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Si > Ca 순으로   나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0101∼0.0138 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0120 ㎍/㎥로   충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	0.0101	0.4757	0.0290	0.1563	0.0369	0.0068	0.0003	0.0003	0.0041	0.1176	0.0015	0.0019	0.0327	0.0012	0.0006	0.0059	0.0054	0.0005	0.0000
3.7	0.0138	0.4132	0.0495	0.1050	0.0336	0.0046	0.0014	0.0002	0.0047	0.0938	0.0012	0.0011	0.0202	0.0006	0.0005	0.0026	0.0062	0.0003	0.0000
평균	0.0120	0.4445	0.0393	0.1306	0.0353	0.0057	0.0008	0.0002	0.0044	0.1057	0.0014	0.0015	0.0264	0.0009	0.0006	0.0043	0.0058	0.0004	0.0000
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

※ - : 장비점검

5		인접 대기환경측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 삽교읍 : 예산군 삽교읍 두리3길 33, 삽교읍행정복지센터

2. 인접 대기환경측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 48 ㎍/㎥으로 삽교읍(57 ㎍/㎥)보다 낮고 예산군(46 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 24 ㎍/㎥으로 삽교읍(29 ㎍/㎥)보다 낮고 예산군(19 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(57) > 도랑골(48) > 예산군 측정소(46) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(29) > 도랑골(24) > 예산군 측정소(19)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 미세먼지는 측정 전기에는 원활한 대기확산으로 대기상태가 보통수준이였으나 중기 이후에는 국외 미세먼지의 유입과 대기정체로 축적되어 다소 높았음(그림 4)

□ SO2는 0.0026 ppm으로 예산군(0.0031 ppm), 삽교읍(0.0032 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.0084 ppm으로 삽교읍(0.0115 ppm), 예산군(0.0140 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.0461 ppm으로 예산군(0.0374 ppm), 삽교읍(0.0392 ppm)보다 높았음

□ CO는 0.35 ppm으로 예산군(0.36 ppm)보다 낮고 삽교읍(0.34 ppm)보다 높았음

표 5. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
3.1	38	36	48	21	19	29
3.2	41	44	49	7	7	8
3.3	37	32	39	15	9	13
3.4	50	48	66	28	22	40
3.5	62	60	74	39	34	50
3.6	53	46	60	31	22	36
3.7	54	54	62	25	23	28
평균	48	46	57	24	19	29

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
3.1	0.0025	0.0028	0.0032	0.0083	0.0127	0.0102
3.2	0.0024	0.0028	0.0032	0.0055	0.0114	0.0060
3.3	0.0024	0.0026	0.0031	0.0081	0.0120	0.0109
3.4	0.0029	0.0031	0.0037	0.0110	0.0180	0.0168
3.5	0.0031	0.0040	0.0040	0.0108	0.0183	0.0147
3.6	0.0023	0.0033	0.0025	0.0086	0.0150	0.0119
3.7	0.0027	0.0031	0.0023	0.0067	0.0102	0.0099
평균	0.0026	0.0031	0.0032	0.0084	0.0140	0.0115

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
3.1	0.0371	0.0335	0.0356	0.25	0.34	0.31
3.2	0.0408	0.0330	0.0402	0.24	0.25	0.22
3.3	0.0408	0.0324	0.0335	0.31	0.30	0.31
3.4	0.0381	0.0278	0.0292	0.41	0.41	0.43
3.5	0.0484	0.0355	0.0352	0.45	0.50	0.45
3.6	0.0576	0.0431	0.0451	0.40	0.38	0.37
3.7	0.0598	0.0559	0.0561	0.37	0.34	0.30
평균	0.0461	0.0374	0.0392	0.35	0.36	0.34

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교