	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장산업로 263-389(오토밸리 어린이집)

□ 측정기간 : 2023. 4. 6. ∼ 4. 12.(7일간)

□ 측정목적 : 무장산업단지(오토밸리) 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 16종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 53∼331 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 4회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 11∼95 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 2회 초과함

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 오토밸리(114) > 성연면 측정소(97) > 대산리 측정소(87) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 오토밸리(36) > 대산리 측정소(30) > 성연면 측정소(29) ◎ 측정기간 중 서부권역(서산, 태안 등) PM10 및 PM2.5 주의보/경보 발령현황 - PM10 주의보 발령(4월 6일 13시(199)), 해제(4월 7일 3시(94)) - PM10 주의보 발령(4월 11일 24시(244)), 경보전환(4월 12일 02시(363), 주의보 전환(4월 13일 19시(132)), 해제(4월 13일 21시(86)) - PM2.5 주의보 발령(4월 6일 12시(132)), 경보전환(4월 6일 14시(160)), 주의보 전환(4월 7일 3시(71)), 해제(4월 7일 13시(34))

□ 고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 국내로 유입되고 대기 정체 등으로 PM10 주의보 2회, 경보 1회 및  PM2.5 주의보 2회, 경보 1회가 발령되었으며 전반적으로 미세먼지 농도가 높았음

□ SO2, NO2, CO, O3 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

측정지점 무장산업단지 (오토밸리)
1. 온 도 : 평균 10.1 ℃ 2. 습도 : 평균 68.2 % 3. 주풍향 : 남남서풍 4. 풍속 : 평균 2.6 m/s, 시간최대 9.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 53∼331 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 4회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 11∼95 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 2회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.0021∼0.0176 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.0097∼0.0102 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.0330 ppm으로 8시간 도 환경기준(0.06ppm) 및 1시간 도 환경기준(0.1ppm) 이내임

□ CO : 측정기간 CO 평균농도는 0.36 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
4. 6.		108	95	0.0041	0.0098	0.0382	0.69
4. 7.		53	25	0.0022	0.0098	0.0357	0.32
4. 8.		57	11	0.0021	0.0097	0.0317	0.29
4. 9.		81	27	0.0059	0.0099	0.0292	0.34
4. 10.		73	34	0.0176	0.0102	0.0350	0.32
4. 11.		94	28	0.0121	0.0102	0.0332	0.30
4. 12.		331	43	0.0024	0.0098	0.0284	0.24
평균농도		114	36	0.0067	0.0099	0.0330	0.36
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와   도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 0.5 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 0.2 ㎍/㎥, 자일렌 0.1 ㎍/㎥, 스티렌은 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
4. 6.		0.8	0.6	0.2	0.0	0.0
4. 7.		0.3	0.3	0.1	0.0	0.1
4. 8.		0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
4. 9.		0.3	1.0	0.2	0.1	0.0
4. 10.		0.7	0.5	0.1	0.0	0.1
4. 11.		0.5	0.4	0.1	0.1	0.0
4. 12.		0.2	0.5	0.3	0.2	0.1
측정기간 평균		0.4	0.5	0.2	0.1	0.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S는 측정기간 평균농도는 0.007 ppm이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S)

일자 항목	4. 6.	4. 7.	4. 8.	4. 9.	4. 10.	4. 11.	4. 12.	평균
H2S (ppm)	0.004	0.002	0.002	0.006	0.019	0.013	0.002	0.007
환경기준	해 당 없 음

5		인접 대기환경측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 성연면 : 서산시 성연면 마루들길 15, 보건지소

□ 대산리 : 충청남도 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

2. 인접 대기환경측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 114 ㎍/㎥으로 성연면(97 ㎍/㎥), 대산리(87 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 36 ㎍/㎥으로 성연면(29 ㎍/㎥), 대산리(30 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 오토밸리(114) > 성연면 측정소(97) > 대산리 측정소(87) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 오토밸리(36) > 대산리 측정소(30) > 성연면 측정소(29) ◎ 측정기간 중 서부권역(서산, 태안 등) PM10 및 PM2.5 주의보/경보 발령현황 - PM10 주의보 발령(4월 6일 13시(199)), 해제(4월 7일 3시(94)) - PM10 주의보 발령(4월 11일 24시(244)), 경보전환(4월 12일 02시(363), 주의보 전환(4월 13일 19시(132)), 해제(4월 13일 21시(86)) - PM2.5 주의보 발령(4월 6일 12시(132)), 경보전환(4월 6일 14시(160)), 주의보 전환(4월 7일 3시(71)), 해제(4월 7일 13시(34))

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향이  나타났음(그림 2)

□ 고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 국내로 유입되고 대기 정체 등으로 PM10 주의보 2회, 경보 1회 및  PM2.5 주의보 2회, 경보 1회가 발령되었으며 전반적으로 미세먼지 농도가 높았음(그림 3)

□ SO2는 0.0067 ppm으로 대산리(0.0026 ppm), 성연면(0.0023 ppm)보다 높았음

□ NO2는 0.0099 ppm으로 성연면(0.0097 ppm)보다 높고 대산리(0.0115 ppm),보다 낮았음

□ O3는 0.0330 ppm으로 대산리(0.0456 ppm), 성연면(0.0467 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.36 ppm으로 대산리(0.43 ppm)보다 낮고 성연면(0.33 ppm)보다 높았음

표 4. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4. 6.	108	99	111	95	107	91
4. 7.	53	52	52	25	22	23
4. 8.	57	50	50	11	9	9
4. 9.	81	59	64	27	16	16
4. 10.	73	36	38	34	10	11
4. 11.	94	59	68	28	16	16
4. 12.	331	270	301	43	36	38
평균	114	87	97	36	30	29

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4. 6.	0.0041	0.0023	0.0021	0.0098	0.0145	0.0115
4. 7.	0.0022	0.0027	0.0027	0.0098	0.0130	0.0112
4. 8.	0.0021	0.0027	0.0025	0.0097	0.0110	0.0100
4. 9.	0.0059	0.0023	0.0022	0.0099	0.0117	0.0092
4. 10.	0.0176	0.0023	0.0021	0.0102	0.0085	0.0063
4. 11.	0.0121	0.0022	0.0021	0.0102	0.0087	0.0080
4. 12.	0.0024	0.0034	0.0022	0.0098	0.0134	0.0120
평균	0.0067	0.0026	0.0023	0.0099	0.0115	0.0097

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4. 6.	0.0382	0.0502	0.0554	0.69	0.86	0.62
4. 7.	0.0357	0.0438	0.0445	0.32	0.41	0.30
4. 8.	0.0317	0.0398	0.0382	0.29	0.39	0.27
4. 9.	0.0292	0.0418	0.0428	0.34	0.37	0.33
4. 10.	0.0350	0.0589	0.0598	0.32	0.31	0.26
4. 11.	0.0332	0.0494	0.0509	0.30	0.33	0.27
4. 12.	0.0284	0.0341	0.0351	0.24	0.35	0.25
평균	0.0330	0.0456	0.0467	0.36	0.43	0.33

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교