	2024. 3. 28. (목) 팀 장 : 환경연구관 김종숙(☎ 6807) 담당자 : 환경연구사 정제길, 남성훈(☎ 6809)
	[도정과제의「계약과제」중 “기후위기대응 안전한 대기환경조성”과 연계]

- 이동형 유해대기측정시스템 활용 -

대산석유화학단지 주변 유해대기물질 배출영향 분석

【 조사 개요 】

❍ 기    간 : 2024. 1. 1. ∼ 3. 31.(1분기)

＊1. 4.(1회), 2. 16.(2회), 3. 14.(3회)

❍ 지    점 : 10지점(석유화학단지주변 5지점, 주거지역 5지점)

❍ 항    목 : 총 53종(지정악취물질 22종, 휘발성유기화합물 31종)

❍ 방    법 : 이동형 유해대기측정시스템(SIFT-MS)를 이용한 측정·분석

【 조사 결과 】

❍ 벤젠

- 북쪽에서 불어오는 바람에 의한 고농도가 관측되었으나 주거지역에 미치는 영향은 미미함

❍ 지정악취물질(22종)

- 주변 교통수단 및 영농 폐기물에 의한 악취가 주요 오염 요인으로 추정됨

❍ 휘발성유기화합물(31종)

- 북서풍의 영향으로 산단지역에서 발생한 오염원이 주거지역에 영향을 준 것으로 보이나, 주요 지점들의 높은 농도가 주거지역에 유의미한 영향을 미치지 않음

	보건환경연구원 (대기연구부)

- 이동형 유해대기측정시스템 활용 -

대산석유화학단지 주변 유해대기물질 배출영향 분석

1. 조사 개요

❍ 목  적 : 대산석유화학단지 주변 유해대기물질 배출영향 파악

❍ 기  간 : 2024. 1. 1. ∼ 3. 31.(1분기)

❍ 지  점 : 10지점(석유화학단지주변 5지점, 주거지역 5지점)

❍ 방  법 : SIFT-MS를 이용한 유해대기물질 53종(벤젠 톨루엔 등)

질소, 산소를 이용한 반응이온 생성 후 시료와 반응하여 정량·정성이 가능하며 15초 간격으로 실시간 데이터 생성

- 10지점 고정 측정 : 각 지점에서 약 30분 이상 고정 측정

항목별 공간 분포 특성 연구에 필요한 10 지점

-  2지점 고정 측정 : 각 지점에서 5일 이상 고정 측정

항목별 CPF 발생 특성 연구에 필요한 2 지점(지점 10곳 중 SIFT-MS로 5일 이상의 측정이 가능한 지점-지점 3, 지점 7)

2. 조사 지점

표 1. 조사 지점 위치

지 점	조사 일자	주 소
지점 1	1월 4일(1회) 2월 16일(2회) 3월 14일(3회)	충남 서산시 대산읍 독곶리 552-58
지점 2		충남 서산시 대산읍 독곶리 398-3
지점 3		충남 서산시 대산읍 대죽리 713-10
지점 4		충남 서산시 대산읍 대죽리 488-4
지점 5		충남 서산시 대산읍 대죽리 131-3
지점 6		충남 서산시 대산읍 삼길포3길 8
지점 7		충남 서산시 대산읍 반곡길 35
지점 8		충남 서산시 대산읍 죽엽로 195
지점 9		충남 서산시 대산읍 기은리 졸음쉼터
지점 10		충남 서산시 대산읍 명지2로 183-14

3. 조사 결과

□ 항목별 공간 분포 특성

크리깅 보간법(Kriging interpolation)은 관측된 데이터 주변의 정보를 활용하여 측정되지 않은 위치의 값을 예측하는 지리통계 기법으로, 공간 자기상관성을 반영하여 정확한 추정을 제공

❍ 벤젠

- 산단지역의 평균 농도는 월별로 증가하는 경향을 보이며, 3월에는 2.58 ppb로 가장 높았으며, 그 다음으로 2월(0.48 ppb) 〉1월(0.21 ppb) 순으로 나타남[그림 1]

- 반면, 주거지역에서는 평균 농도가 상대적으로 낮아, 3월(0.46 ppb) 〉2월(0.27 ppb) 〉1월(0.10 ppb)로 측정됨[그림 1]

- 측정 기간 중 북쪽에서 불어오는 바람이 고농도 오염 발생의 주된 요인이었으며 특히, 2월 지점 4에서는 1.09 ppb의 농도가 관측되었고 이는 주거지역에도 영향을 미쳤지만 그 정도는 미미한 것으로 보임[그림 1]

- 3월에는 지점 3에서 11.53 ppb로 매우 높은 오염 농도가 측정되었으며, 이는 주거지역에도 영향을 미쳤지만 그 정도는 전반적으로 미미한 것으로 보임[그림 1]

그림 1. 벤젠의 평균 농도 및 공간 분포

❍ 지정악취물질

- 산단지역의 평균 농도는 3월(5.16 ppb) 〉1월(2.41 ppb) 〉2월(1.11 ppb)순으로 나타남[그림 2]

- 주거지역에서는 월별로 증가하는 경향을 보였으며 3월(1.79 ppb) 〉2월(1.41 ppb) 〉1월(0.87 ppb) 순으로 나타남[그림 2]

- 측정 기간 중 북쪽에서 불어오는 바람이 고농도 오염물질 발생의 한 원인으로 작용하였으나, 이러한 영향은 전반적으로 미미한 것으로 관측됨[그림 2]

- 특히, 주거지역에서의 오염물질 농도 증가는 산단 지역보다는 주변 교통수단의 영향 및 영농 폐기물로 인한 악취 발생 요인에 더 큰 기인이 있는 것으로 사료됨[그림 2]

그림 2. 지정악취물질의 평균 농도 및 공간 분포

❍ 휘발성유기화합물

- 산단지역의 평균 농도는 월별로 증가하는 경향을 보이며, 3월에는 51.59 ppb로 가장 높았으며, 그 다음으로 2월(37.60 ppb) 〉1월(36.00 ppb) 순으로 나타남[그림 3]

- 주거지역에서는 평균 농도가 상대적으로 낮게 나타났으며, 2월(29.92 ppb) 〉3월(10.69 ppb) 〉1월(0.87 ppb)로 측정됨[그림 3]

- 주거지역의 경우 지점 9를 제외한 나머지 지점에서 북서풍의 영향을 받아 높은 농도를 보였으며, 평균 풍속 4 m/s에서의 측정 결과는 이러한 농도가 산단지역에서 발생한 오염원에 기인한 것으로 사료됨[그림 3]

- 2월의 경우 이러한 영향이 더욱 명확하게 나타났으며, 특히 지점 2에서는 45.42 ppb로 가장 높은 농도 분포를 보임[그림 3]

- 반면, 1월과 3월의 경우 지점 3에서 각각 131.01 ppb, 208.57 ppb로 주변 지점과 비교하여 월등히 높은 농도를 보였지만 그 영향력이 주거지역에 유의미한 영향을 미치지 않은 것으로 보임[그림 3]

그림 3. 총휘발성유기화합물의 평균 농도 및 공간 분포

□ 항목별 CPF 발생 특성

조건부 확률 함수(Conditional Probability Function)는 특정 풍향과 풍속 구간에서 발생하는 높은 농도의 확률을 보여주는 함수로 높은 농도가 특정 조건에서 얼마나 발생하는지 퍼센트로 표시

❍ 벤젠

- 측정 기간(5일간) 중 산단지역의 주 풍향은 동풍으로 CPF 분석 결과 상위 90% ~ 100% 구간에서의 농도값은 2.50 ppb ~ 16.00 ppb로 나타났으며 풍속은 1 m/s ~ 4 m/s 풍속으로 이는 오염원이 내·외부에서 고농도가 발생한 것으로 보임[그림 4]

- 주거지역의 경우 주 풍향은 서풍으로 관측되었으며, CPF 상위 90% ~ 100% 구간에서의 농도값은 0.50 ppb ~ 7.10 ppb로 풍속은 8 m/s 이상으로 이는 북서쪽에 위치한 산단지역의 영향을 유의미하게 받는 것으로 보임[그림 4]

1. CPF: 10%~50% 산단: 0.23 ppb ~ 1.00 ppb / 주거: 0.00 ppb ~ 0.08 ppb	2. CPF: 50%~60% 산단: 1.00 ppb ~ 1.30 ppb / 주거: 0.00 ppb ~ 0.13 ppb
3. CPF: 60%~70% 산단: 1.30 ppb ~ 1.60 ppb / 주거: 0.13 ppb ~ 0.19 ppb	4. CPF: 70%~80% 산단: 1.60 ppb ~ 1.90 ppb / 주거: 0.19 ppb ~ 0.30 ppb
5. CPF: 80%~90% 산단: 1.90 ppb ~ 2.50 ppb / 주거: 0.30 ppb ~ 0.50 ppb	6. CPF: 90%~100% 산단: 2.50 ppb ~ 16.00 ppb / 주거: 0.50 ppb ~ 7.10 ppb

그림 4. CPF를 통한 벤젠 농도 분포도

❍ 휘발성유기화합물

- 측정 기간(5일간) 중 산단지역의 주 풍향은 동풍으로 CPF 분석 결과 상위 90% ~ 100% 구간에서의 농도값은 155.00 ppb ~ 305.00 ppb로 나타났으며 풍속은 1 m/s ~ 7 m/s로 고농도가 관측된 곳은 바람의 영향이 거의 없는 측정 구역에 의한 것으로 보이며 주변 건물인 수처리시설에서 발생한 에틸렌에 의한 것으로 보임[그림 5]

- 주거지역의 경우 주 풍향은 서풍으로 관측되었으며, CPF 상위 90% ~ 100% 구간에서의 농도값은 22.00 ppb ~ 352.00 ppb로 풍속은 9 m/s 이상으로 이는 북서쪽에 위치한 산단지역의 영향을 유의미하게 받고 있는 것으로 보임[그림 5]

1. CPF: 10%~50% 산단: 2.50 ppb ~ 16.00 ppb / 주거: 0.50 ppb ~ 7.10 ppb	2. CPF: 50%~60% 산단: 53.00 ppb ~ 129.00 ppb / 주거: 2.60 ppb ~ 6.50 ppb
3. CPF: 60%~70% 산단: 129.00 ppb ~ 134.00 ppb / 주거: 6.50 ppb ~ 8.00 ppb	4. CPF: 70%~80% 산단: 139.00 ppb ~ 146.00 ppb / 주거: 10.00 ppb ~ 14.00 ppb
5. CPF: 80%~90% 산단: 146.00 ppb ~ 155.00 ppb / 주거: 14.00 ppb ~ 22.00 ppb	6. CPF: 90%~100% 산단: 155.00 ppb ~ 305.00 ppb / 주거: 22.00 ppb ~ 352.00 ppb

그림 5. CPF를 통한 휘발성유기화합물 농도 분포도

❍ 지정악취물질

- 측정 기간(5일간) 중 산단지역의 주 풍향은 동풍으로 CPF 분석 결과 상위 90% ~ 100% 구간에서의 농도값은 11.00 ppb ~ 40.00 ppb로 나타났으며 풍속은 1 m/s ~ 7 m/s로 고농도가 관측된 곳은 바람의 영향이 거의 없는 측정 구역과 외부의 사업장에 의한 것으로 보임[그림 6]

- 주거지역의 경우 주 풍향은 서풍으로 관측되었으며, CPF 상위 90% ~ 100% 구간에서의 농도값은 2.80 ppb ~ 50.00 ppb로 풍속은 9 m/s 이상으로 고농도가 관측된 지점은 측정 구역으로 산단지역의 영향력은 없는 것으로 보임[그림 6]

1. CPF: 10%~50% 산단: 3.10 ppb ~ 6.00 ppb / 주거: 0.09 ppb ~ 0.64 ppb	2. CPF: 50%~60% 산단: 6.00 ppb ~ 6.80 ppb / 주거: 0.64 ppb ~ 0.92 ppb
3. CPF: 60%~70% 산단: 6.80 ppb ~ 7.70 ppb / 주거: 0.92 ppb ~ 1.30 ppb	4. CPF: 70%~80% 산단: 7.70 ppb ~ 9.00 ppb / 주거: 1.30 ppb ~ 1.90 ppb
5. CPF: 80%~90% 산단: 9.00 ppb ~ 11.00 ppb / 주거: 1.90 ppb ~ 2.80 ppb	6. CPF: 90%~100% 산단: 11.00 ppb ~ 40.00 ppb / 주거: 2.80 ppb ~ 50.00 ppb

그림 6. CPF를 통한 지정악취물질 농도 분포도

붙임 1-1		유해화학물질 농도비교표 - 1월 휘발성유기화합물(VOCs)

(단위: ppb)

휘발성유기화합물(VOCs)		측정지점 1		측정지점 2		측정지점 3		측정지점 4		측정지점 5		측정지점 6		측정지점 7		측정지점 8		측정지점 9		측정지점 10		노출기준1)(ppb)
																						국내규정
		평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	TWA2)	STEL3)
1	벤젠	0.20	0.20	0.15	0.14	0.25	0.24	0.34	0.25	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09	0.11	0.12	0.07	0.12	0.08	0.13	500	2500
2	트리클로로에틸렌	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	25000
3	프로필렌옥사이드	0.20	0.27	0.05	0.09	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	2000	-
4	아세틸렌	0.83	0.48	0.58	0.37	1.32	0.77	0.51	0.32	0.60	0.31	0.68	0.44	0.51	0.41	0.58	0.41	0.47	0.34	0.47	0.30	-	-
5	에틸렌	2.70	1.51	2.70	1.76	24.48	16.83	3.13	1.65	1.25	0.52	1.89	1.04	1.25	0.95	0.85	0.63	1.27	0.84	0.95	0.78	-	-
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000	450000
7	이소프로필알코올	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200000	400000
8	메탄올	2.52	0.65	2.12	0.74	2.19	0.65	1.60	0.46	13.95	15.99	2.26	0.72	1.61	0.47	1.42	0.59	1.58	0.35	1.76	0.57	200000	250000
9	아세트산	0.01	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	15000
10	사염화탄소	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	-
11	포름알데히드	3.19	1.28	2.85	1.72	3.40	1.94	1.09	0.93	1.64	1.20	1.47	0.85	1.40	0.92	1.50	1.04	1.82	1.05	2.53	1.98	300	-
12	메틸-t뷰틸에테르	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000	-
13	테트라클로로에틸렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000	100000
14	디메틸아민	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	15000
15	프로필렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
16	사이클로헥산	0.01	0.03	0.00	0.00	6.42	2.44	0.09	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	200000	-
17	n-헥산	0.19	0.34	0.04	0.13	35.12	10.80	0.37	0.58	0.06	0.21	0.08	0.23	0.02	0.05	0.11	0.28	0.08	0.25	0.13	0.30	50000	-
18	디에틸아민	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	15000
19	아크릴로니트릴	0.01	0.01	0.00	0.01	0.33	0.26	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	2000	-
20	아크롤레인	0.06	0.11	0.07	0.12	20.50	7.86	0.19	0.47	0.04	0.10	0.04	0.10	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.08	100	300
21	1,3-부타디엔	0.05	0.07	0.02	0.06	16.46	22.47	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	2000	10000
22	부탄	0.57	0.79	0.20	0.48	8.81	4.73	1.16	1.33	0.07	0.23	0.08	0.34	0.08	0.32	0.08	0.26	0.12	0.40	0.03	0.11	800000	-
23	비닐클로라이드	0.39	0.35	0.19	0.19	0.68	0.79	0.13	0.22	0.21	0.23	0.16	0.21	0.16	0.22	0.15	0.19	0.21	0.27	0.13	0.20	1000	-
24	1,2-다이클로로에탄																					10000	-
25	1-부텐	0.06	0.07	0.06	0.09	8.56	7.16	0.18	0.17	0.09	0.15	0.11	0.15	0.04	0.08	0.05	0.09	0.06	0.08	0.02	0.03	-	-
26	2-부텐																					-	-
27	클로로포름	0.01	0.07	0.00	0.00	1.10	0.72	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	10000	-
28	메틸렌클로라이드																					50000	-
29	1,1-다이클로로에탄	0.48	0.26	0.51	0.26	0.47	0.30	0.53	0.42	0.46	0.28	0.75	0.42	0.51	0.33	0.47	0.26	0.39	0.26	0.60	0.46	100000	-
30	아세틸렌 디클로라이드	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000	-
31	에틸벤젠 (+자일렌)	0.05	0.19	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	125000 (+150000)

붙임 1-2		유해화학물질 농도비교표 - 1월 지정악취물질

(단위: ppb)

휘발성유기화합물(VOCs)		측정지점 1		측정지점 2		측정지점 3		측정지점 4		측정지점 5		측정지점 6		측정지점 7		측정지점 8		측정지점 9		측정지점 10		노출기준1)(ppb)
																						국내규정
		평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	TWA2)	STEL3)
1	프로피온산	0.06	0.10	0.01	0.02	0.02	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	15000
2	메틸에틸케톤	0.16	0.13	0.09	0.08	0.14	0.11	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.10	0.04	0.06	0.07	0.10	0.06	0.07	0.05	0.06	200000	300000
3	아이소뷰틸알코올	0.05	0.08	0.01	0.01	0.04	0.07	0.00	0.00	0.03	0.08	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50000	-
4	황화수소	0.37	0.32	0.20	0.19	0.22	0.22	0.20	0.24	0.35	0.28	0.30	0.30	0.19	0.17	0.25	0.25	0.24	0.28	0.29	0.21	10000	15000
5	암모니아	3.16	2.08	1.67	1.78	0.72	1.18	0.17	0.37	0.29	0.55	0.18	0.42	0.25	0.50	0.45	0.74	0.64	0.73	0.47	0.62	25000	35000
6	트라이메틸아민	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	15000
7	다이메틸설파이드	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.06	0.02	0.03	0.06	0.10	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-
8	메틸메르캅탄	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.13	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03	0.05	0.01	0.03	0.03	0.05	0.04	0.07	500	-
9	자일렌 (+에틸벤젠)	0.05	0.19	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	150000 (+125000)
10	뷰틸아세테이트	0.16	0.13	0.07	0.11	0.04	0.09	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	150000	200000
11	뷰틸알데하이드	0.03	0.05	0.01	0.02	0.07	0.08	0.28	0.23	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-
12	프로피온알데하이드	0.20	0.25	0.07	0.10	1.09	0.31	0.28	0.20	0.30	0.21	0.09	0.10	0.05	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.08	0.11	-	-
13	톨루엔	0.02	0.04	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000	150000
14	메틸아이소뷰틸케톤	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	50000	75000
15	n-뷰틸산	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
16	스타이렌	0.01	0.02	0.00	0.01	0.09	0.15	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	20000	40000
17	i-발레르알데하이드	0.03	0.04	0.02	0.02	0.29	0.24	0.06	0.06	0.04	0.06	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	-	-
18	n-발레르알데하이드																					0.00	0.01
19	i-발레르산	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
20	n-발레르산																					0.00	0.00
21	아세트알데하이드	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50000	150000
22	다이메틸다이설파이드	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

1) 「산업안전보건법」 제106조 및 제125조, 「산업안전보건법 시행규칙」제144조에 근거하여 근로자가 유해인자에 노출되는 경우 노출기준 이하 수준에서는 거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준

2) 1일 작업시간동안의 시간가중평균노출기준*(Time Weighted Average)

*1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값

3) 1일 작업시간동안의 단시간노출기준*(Short Term Exposure Limit)

*15분간의 시간가중평균노출값

붙임 2-1		유해화학물질 농도비교표 - 2월 휘발성유기화합물(VOCs)

(단위: ppb)

휘발성유기화합물(VOCs)		측정지점 1		측정지점 2		측정지점 3		측정지점 4		측정지점 5		측정지점 6		측정지점 7		측정지점 8		측정지점 9		측정지점 10		노출기준1)(ppb)
																						국내규정
		평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	TWA2)	STEL3)
1	벤젠	0.17	0.26	0.25	0.26	0.17	0.18	1.09	0.62	0.70	0.41	0.12	0.11	0.39	0.27	0.09	0.10	0.18	0.13	0.57	0.39	500	2500
2	트리클로로에틸렌	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	10000	25000
3	프로필렌옥사이드	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.22	0.67	0.01	0.03	0.00	0.01	0.03	0.06	2000	-
4	아세틸렌	0.52	0.46	0.84	0.44	0.58	0.41	0.81	0.65	0.73	0.42	0.70	0.53	0.80	0.51	0.78	0.61	0.63	0.57	0.63	0.35	-	-
5	에틸렌	4.86	1.80	23.30	14.59	24.57	18.65	18.26	7.08	12.40	4.84	5.54	1.53	10.23	2.89	4.42	2.02	5.37	1.61	10.99	4.36	-	-
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.14	0.16	0.23	0.24	0.20	0.23	0.12	0.16	0.32	0.25	0.24	0.25	0.26	0.27	0.27	0.21	0.14	0.16	0.13	0.17	350000	450000
7	이소프로필알코올	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.67	0.39	0.45	0.19	0.51	0.30	0.00	0.00	0.01	0.03	200000	400000
8	메탄올	5.21	0.80	5.05	0.93	5.23	0.84	6.09	0.70	5.67	0.60	6.85	0.73	7.79	1.10	6.85	0.72	5.84	0.78	6.64	0.93	200000	250000
9	아세트산	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	15000
10	사염화탄소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	5000	-
11	포름알데히드	4.07	1.72	4.15	1.91	3.08	1.68	4.79	1.63	4.70	1.90	5.38	1.44	6.93	1.81	5.19	1.82	6.11	1.89	6.46	1.87	300	-
12	메틸-t뷰틸에테르	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000	-
13	테트라클로로에틸렌	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	25000	100000
14	디메틸아민	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	15000
15	프로필렌	0.00	0.00	0.70	1.39	0.11	0.28	1.08	0.80	0.32	0.37	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	-	-
16	사이클로헥산	0.00	0.00	0.17	0.39	0.05	0.11	0.02	0.06	0.09	0.17	0.01	0.07	0.13	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	200000	-
17	n-헥산	0.03	0.08	2.80	4.00	0.79	1.15	0.76	1.18	0.96	1.27	0.18	0.49	0.73	0.87	0.08	0.20	0.17	0.31	0.77	0.98	50000	-
18	디에틸아민	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	15000
19	아크릴로니트릴	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.09	0.11	0.14	0.26	0.01	0.02	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.09	0.13	2000	-
20	아크롤레인	0.03	0.06	1.28	1.50	1.75	1.97	0.71	0.70	0.88	1.61	0.03	0.05	0.12	0.15	0.01	0.03	0.04	0.07	0.42	0.70	100	300
21	1,3-부타디엔	0.04	0.07	0.65	0.93	0.51	0.53	3.83	4.14	2.90	6.23	0.02	0.04	0.75	0.36	0.03	0.04	0.06	0.10	1.65	2.84	2000	10000
22	부탄	0.02	0.06	0.35	0.62	0.09	0.26	0.49	0.66	1.41	1.28	0.36	0.61	1.37	1.69	0.23	0.52	0.33	0.56	0.46	0.70	800000	-
23	비닐클로라이드	3.35	0.92	3.02	1.01	3.15	1.07	2.97	0.95	3.14	1.09	4.68	1.13	3.76	0.90	4.14	0.95	4.14	0.76	4.27	1.30	1000	-
24	1,2-다이클로로에탄																					10000	-
25	1-부텐	0.23	0.15	1.10	0.71	0.66	0.59	1.46	0.55	1.54	1.68	0.34	0.23	0.51	0.30	0.21	0.13	0.34	0.26	0.75	0.60	-	-
26	2-부텐																					-	-
27	클로로포름	0.00	0.00	0.06	0.14	0.01	0.02	0.01	0.02	0.13	0.19	0.00	0.01	0.16	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	10000	-
28	메틸렌클로라이드																					50000	-
29	1,1-다이클로로에탄	1.06	0.44	1.44	0.81	0.98	0.46	1.14	0.63	1.07	0.52	2.88	0.89	1.98	0.91	1.58	0.77	1.43	0.58	1.64	0.68	100000	-
30	아세틸렌 디클로라이드	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	200000	-
31	에틸벤젠 (+자일렌)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	125000 (+150000)

붙임 2-2		유해화학물질 농도비교표 - 2월 지정악취물질

(단위: ppb)

휘발성유기화합물(VOCs)		측정지점 1		측정지점 2		측정지점 3		측정지점 4		측정지점 5		측정지점 6		측정지점 7		측정지점 8		측정지점 9		측정지점 10		노출기준1)(ppb)
																						국내규정
		평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	TWA2)	STEL3)
1	프로피온산	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.25	0.72	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.06	10000	15000
2	메틸에틸케톤	0.06	0.08	0.08	0.10	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.12	0.07	0.20	0.13	0.12	0.10	0.05	0.08	0.11	0.10	200000	300000
3	아이소뷰틸알코올	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50000	-
4	황화수소	0.46	0.40	0.39	0.35	0.38	0.35	0.51	0.42	0.67	0.50	0.66	0.61	0.64	0.46	0.64	0.41	0.58	0.40	0.56	0.42	10000	15000
5	암모니아	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.02	0.12	0.00	0.00	0.02	0.08	25000	35000
6	트라이메틸아민	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.02	0.06	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	5000	15000
7	다이메틸설파이드	0.01	0.03	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	-	-
8	메틸메르캅탄	0.04	0.07	0.04	0.06	0.07	0.13	0.07	0.10	0.05	0.08	0.04	0.05	0.11	0.11	0.08	0.14	0.03	0.05	0.08	0.10	500	-
9	자일렌 (+에틸벤젠)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	150000 (+125000)
10	뷰틸아세테이트	0.01	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	0.01	0.04	0.08	0.03	0.04	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	150000	200000
11	뷰틸알데하이드	0.00	0.01	0.10	0.11	0.03	0.08	0.17	0.17	0.22	0.18	0.01	0.03	0.10	0.10	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.06	-	-
12	프로피온알데하이드	0.05	0.07	0.12	0.09	0.08	0.13	0.18	0.13	0.22	0.23	0.24	0.18	0.49	0.44	0.11	0.10	0.15	0.13	0.40	0.27	-	-
13	톨루엔	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	50000	150000
14	메틸아이소뷰틸케톤	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50000	75000
15	n-뷰틸산	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
16	스타이렌	0.00	0.00	0.05	0.07	0.03	0.04	0.25	0.21	0.04	0.08	0.01	0.01	0.04	0.06	0.01	0.02	0.01	0.02	0.09	0.06	20000	40000
17	i-발레르알데하이드	0.02	0.03	0.17	0.18	0.15	0.19	0.23	0.13	0.17	0.17	0.03	0.04	0.14	0.13	0.03	0.04	0.05	0.05	0.16	0.12	-	-
18	n-발레르알데하이드																					0.00	0.01
19	i-발레르산	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	-	-
20	n-발레르산																					0.00	0.00
21	아세트알데하이드	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.03	0.08	0.02	0.06	0.01	0.07	0.01	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.07	50000	150000
22	다이메틸다이설파이드	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

1) 「산업안전보건법」 제106조 및 제125조, 「산업안전보건법 시행규칙」제144조에 근거하여 근로자가 유해인자에 노출되는 경우 노출기준 이하 수준에서는 거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준

2) 1일 작업시간동안의 시간가중평균노출기준*(Time Weighted Average)

*1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값

3) 1일 작업시간동안의 단시간노출기준*(Short Term Exposure Limit)

*15분간의 시간가중평균노출값

붙임 3-1		유해화학물질 농도비교표 - 3월 휘발성유기화합물(VOCs)

(단위: ppb)

휘발성유기화합물(VOCs)		측정지점 1		측정지점 2		측정지점 3		측정지점 4		측정지점 5		측정지점 6		측정지점 7		측정지점 8		측정지점 9		측정지점 10		노출기준1)(ppb)
																						국내규정
		평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	TWA2)	STEL3)
1	벤젠	0.13	0.14	0.17	0.19	11.53	1.96	0.35	0.45	0.73	0.49	1.45	0.65	0.49	0.29	0.21	0.23	0.07	0.11	0.06	0.08	500	2500
2	트리클로로에틸렌	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	25000
3	프로필렌옥사이드	0.02	0.06	0.03	0.06	1.48	0.54	0.15	0.18	0.27	0.22	0.35	0.25	0.21	0.22	0.03	0.11	0.01	0.03	0.01	0.03	2000	-
4	아세틸렌	0.63	0.43	0.37	0.22	2.03	0.89	0.70	0.53	0.64	0.37	0.80	0.60	0.71	0.52	0.38	0.31	0.28	0.27	0.39	0.27	-	-
5	에틸렌	0.92	0.69	1.32	1.26	105.12	31.86	3.12	3.12	5.84	3.38	7.07	2.20	3.30	1.66	1.03	1.25	0.30	0.34	0.50	0.86	-	-
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000	450000
7	이소프로필알코올	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.09	0.10	0.28	0.01	0.05	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	200000	400000
8	메탄올	1.48	0.49	1.38	0.50	10.73	1.31	3.08	0.81	2.85	0.61	2.77	0.74	3.23	1.02	1.20	0.45	1.66	0.55	1.73	0.46	200000	250000
9	아세트산	0.54	0.47	0.18	0.31	0.22	0.26	0.07	0.15	0.02	0.06	0.30	0.40	0.06	0.12	0.01	0.03	0.02	0.09	0.03	0.08	10000	15000
10	사염화탄소	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	5000	-
11	포름알데히드	2.39	1.55	1.12	0.86	4.90	1.60	1.50	0.83	2.84	1.46	3.58	1.83	2.50	1.21	0.74	0.85	0.56	0.56	0.73	0.87	300	-
12	메틸-t뷰틸에테르	0.02	0.04	0.01	0.04	0.06	0.08	0.02	0.07	0.31	0.30	0.00	0.01	0.03	0.10	0.06	0.21	0.00	0.01	0.00	0.00	50000	-
13	테트라클로로에틸렌	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000	100000
14	디메틸아민	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	15000
15	프로필렌	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22	5.30	0.06	0.31	0.29	0.50	0.08	0.21	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
16	사이클로헥산	0.01	0.03	0.00	0.01	3.65	1.46	0.08	0.11	0.05	0.18	0.02	0.07	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200000	-
17	n-헥산	0.51	0.83	0.32	0.41	3.10	1.65	0.53	0.69	0.54	0.57	0.47	0.55	0.41	0.80	0.17	0.41	0.07	0.18	0.15	0.33	50000	-
18	디에틸아민	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	15000
19	아크릴로니트릴	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.08	0.01	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	2000	-
20	아크롤레인	0.11	0.20	0.12	0.30	10.63	2.47	0.28	0.31	0.92	1.08	1.57	0.92	0.27	0.22	0.23	0.38	0.09	0.11	0.11	0.20	100	300
21	1,3-부타디엔	0.02	0.04	0.02	0.05	13.68	4.96	0.03	0.04	1.10	2.44	1.38	0.77	0.10	0.13	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02	0.03	2000	10000
22	부탄	0.49	0.83	0.25	0.42	11.63	3.36	1.49	1.90	2.81	2.25	2.29	1.49	1.51	1.48	0.31	0.48	0.12	0.31	0.08	0.28	800000	-
23	비닐클로라이드	0.34	0.33	0.23	0.27	3.96	1.13	0.13	0.17	0.19	0.31	1.01	0.53	0.19	0.26	0.11	0.16	0.13	0.27	0.15	0.18	1000	-
24	1,2-다이클로로에탄																					10000	-
25	1-부텐	0.13	0.11	0.36	0.36	7.86	2.60	0.30	0.28	1.37	0.98	0.62	0.58	0.47	0.37	0.55	0.58	0.23	0.16	0.20	0.17	-	-
26	2-부텐																					-	-
27	클로로포름	0.03	0.07	0.02	0.04	3.24	0.85	0.12	0.17	0.05	0.08	0.09	0.12	0.04	0.07	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	10000	-
28	메틸렌클로라이드																					50000	-
29	1,1-다이클로로에탄	0.99	0.35	0.65	0.29	1.34	0.36	0.53	0.23	0.34	0.30	0.97	0.34	0.45	0.25	0.56	0.25	0.75	0.32	0.73	0.31	100000	-
30	아세틸렌 디클로라이드	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.07	0.01	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	200000	-
31	에틸벤젠 (+자일렌)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.33	0.03	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	125000 (+150000)

붙임 3-2		유해화학물질 농도비교표 - 3월 지정악취물질

(단위: ppb)

휘발성유기화합물(VOCs)		측정지점 1		측정지점 2		측정지점 3		측정지점 4		측정지점 5		측정지점 6		측정지점 7		측정지점 8		측정지점 9		측정지점 10		노출기준1)(ppb)
																						국내규정
		평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	평균 농도	표준편차	TWA2)	STEL3)
1	프로피온산	0.01	0.01	0.00	0.02	1.39	0.54	0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	0.06	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	10000	15000
2	메틸에틸케톤	0.27	0.15	0.18	0.12	0.47	0.19	0.30	0.16	0.30	0.20	0.34	0.17	0.24	0.18	0.12	0.07	0.12	0.09	0.15	0.12	200000	300000
3	아이소뷰틸알코올	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.06	0.02	0.06	0.23	0.42	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	50000	-
4	황화수소	0.73	0.52	0.44	0.32	0.54	0.49	0.29	0.27	0.28	0.26	0.51	0.38	0.24	0.27	0.24	0.24	0.27	0.22	0.31	0.30	10000	15000
5	암모니아	3.69	2.11	0.14	0.38	0.12	0.27	0.09	0.30	0.22	0.45	1.51	1.29	0.21	0.32	0.04	0.15	0.08	0.21	0.15	0.38	25000	35000
6	트라이메틸아민	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	15000
7	다이메틸설파이드	0.03	0.04	0.03	0.04	0.19	0.11	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	-	-
8	메틸메르캅탄	0.02	0.04	0.00	0.01	0.26	0.21	0.01	0.02	0.04	0.07	0.02	0.05	0.04	0.08	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.02	500	-
9	자일렌 (+에틸벤젠)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.33	0.03	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	150000 (+125000)
10	뷰틸아세테이트	0.03	0.05	0.02	0.03	0.14	0.14	0.03	0.05	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.05	150000	200000
11	뷰틸알데하이드	0.05	0.08	0.11	0.14	1.27	0.48	0.27	0.20	0.50	0.29	0.40	0.25	0.21	0.15	0.10	0.11	0.04	0.07	0.01	0.01	-	-
12	프로피온알데하이드	0.24	0.21	0.42	0.30	2.56	0.47	0.56	0.37	1.21	0.31	1.15	0.46	0.68	0.36	0.35	0.21	0.26	0.18	0.11	0.10	-	-
13	톨루엔	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.44	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000	150000
14	메틸아이소뷰틸케톤	0.03	0.03	0.01	0.02	0.05	0.06	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	50000	75000
15	n-뷰틸산	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
16	스타이렌	0.02	0.05	0.01	0.02	0.65	0.31	0.01	0.01	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	20000	40000
17	i-발레르알데하이드	0.07	0.07	0.07	0.07	2.35	0.61	0.09	0.08	0.24	0.21	0.14	0.10	0.14	0.11	0.04	0.06	0.02	0.04	0.02	0.04	-	-
18	n-발레르알데하이드																					0.00	0.01
19	i-발레르산	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
20	n-발레르산																					0.00	0.00
21	아세트알데하이드	0.12	0.15	0.02	0.06	1.83	0.89	0.04	0.14	0.05	0.10	0.14	0.21	0.03	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	50000	150000
22	다이메틸다이설파이드	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

1) 「산업안전보건법」 제106조 및 제125조, 「산업안전보건법 시행규칙」제144조에 근거하여 근로자가 유해인자에 노출되는 경우 노출기준 이하 수준에서는 거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준

2) 1일 작업시간동안의 시간가중평균노출기준*(Time Weighted Average)

*1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값

3) 1일 작업시간동안의 단시간노출기준*(Short Term Exposure Limit)

*15분간의 시간가중평균노출값